|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALTERNATIVNÍ NÁSTROJE MÍSTO MULČOVACÍ HLAVY:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rychloupínání hlavy: 1 samec na rameno + 2 samice pro hlavu a další nástavce |   |  |  | **11 260 Kč** |
| Sada rychlospojek: 2 samci na hadice ramene, 2 samice na žací hlavu, 2 samice na příslušenství |   |  |  | **12 360 Kč** |
| **A** Protiběžná lišta na dřeviny 120 cm |

|  |
| --- |
|   |

 |  |  | **78 610 Kč** |
|

|  |
| --- |
| Pilové kotouče |
|

 | **B** |

|  |
| --- |
| DB 3500 GR |

 |  stranové uchycení |  |  |  | **235 520 Kč** |
| DB 4500 GR |   |  |  | **283 360 Kč** |
| **C** | DB 1402 GR |  středové uchycení |  |  |  | **207 000 Kč** |
| DB 1602 GR |   |  |  | **294 900 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  |  | **B** |  |  | **C** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |
|  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protiběžná lišta na dřeviny 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Model** | pracovní záběr(cm) | počet kotoučů(ks) | ø kotoučů(mm) | otáčky kotoučů(cm) | ø materiálu(cm) | max průtok(l/min) | motor(cm3) | maxtlak(bar) | hmotnost(kg) |
|  |
|  |
| **Lišta 120 cm** | 120 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |  |
| **DB 3500 GR** | 123 | 3 | 500 | 2500 | 5/12 | 45 | 17 | 120 | 66 |  |
| **DB 4500 GR** | 159 | 4 | 500 | 2500 | 5/12 | 45 | 17 | 120 | 88 |  |
| **DB 1402 GR** | 140 | 4 | 340 | 4000 | 10 | 25 | 11 | 200 | 48 |  |
| **DB 1602 GR** | 160 | 4 | 390 | 2700 | 12 | 40 | 17 | 200 | 110 |  |

Zeleně vyznačena doporučená kombinace adaptéru a příslušenství

**Cena za sadu bez DPH : 102.230,- kč bez DPH**

**Cena s DPH (21%) 123.698,- kč**

**Termín dodání od objednání cca 2 týdny**

**Ceny platné ke dni vystavení 3.10.2024**