**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

s návrhemZL004-PBŘS souhlasím

Ing. Ivan

Rudiš

Stavba:

Digitálně podepsal

Ing. Ivan Rudiš

Datum: 2024.10.19

PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVYMI PAVILONŮ 5 A 6, UL.

VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV - ZL

Objekt:

0

6:52:34 +02'00'

**ZL004 - PBŘ**

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

17. 10. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Arch.Zdeněk Kadlec

Jiří Jirásek

ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**112 834,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 538,42

6

9

9

9

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 - Přesun sutě

1 302,65

1 670,76

2 513,57

51,44

98 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

107 295,85

7

7

7

7

7

42 - Elektroinstalace - slaboproud

47 528,78

-6 435,69

65 286,39

566,42

66 - Konstrukce truhlářské

67 - Konstrukce zámečnické

71 - Podlahy z dlaždic

84 - Dokončovací práce - malby a tapety

349,95

Viktor

Zadák,

DiS.

Digitálně

podepsal Viktor

Zadák, DiS.

Datum:

2024.10.21

0

7:53:41 +02'00'

Strana 1 z 5



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVYMI PAVILONŮ 5 A 6, UL.

VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV - ZL

Objekt:

Místo:

**ZL004 - PBŘ**

Mladá Boleslav

Datum:

17. 10. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb

Projektant:

Arch.Zdeněk Kadlec

Jiří Jirásek

ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové, 500 03

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**112 834,27**

D

D

HSV

Práce a dodávky HSV

5 538,42

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo

nadpraží

1 302,65

1

2

K

612325302

m2

m3

3,458

978,00

3 381,92 CS ÚRS 2024 01

186,93 CS ÚRS 2024 01

PP

Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612325302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302)

Online PSC

"

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

VV

3,458

(2,08\*2+1,15)\*0,34+(2,18\*2+1,15)\*2\*0,15

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

K

631311121

0,031

6 030,00

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

PP

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631311121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311121)

"

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

,15\*0,34\*0,08

0,031

1

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

3

K

642942111

kus

-1,000

403,20

-403,20 SOD

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z

PP

VV

úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5

m2

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" -1

-1,000

*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-*

*4*

*M*

*55331487*

*kus*

*-1,000*

*1 863,00*

*-1 863,00 SOD*

*1*

*50mm rozměru 800/1970, 2100mm*

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru

00/1970, 2100mm

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" -1

PP

VV

8

-1,000

0,051

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 670,76

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1

m2

5

6

K

965042121

m3

m2

5 310,00

270,81 CS ÚRS 2024 01

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy

do 1 m2

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965042121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042121)

PP

Online PSC

VV

"

1

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

,15\*0,44\*0,1

0,051

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo

MVC tl do 150 mm

K

967031733

2,336

445,00

1 039,52 CS ÚRS 2024 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených

plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

PP

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/967031733*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031733)

"

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

2,336

(2,08\*2+1,15)\*0,44

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních

rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

7

K

968072245

m2

1,576

228,70

360,43 SOD

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

PP

ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2

m2

VV

D

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 0,8\*1,97

1,576

997

Přesun sutě

2 513,57

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly

výšky přes 6 do 9 m

8

9

K

997013212

t

t

0,843

1 201,00

260,20

1 012,44 SOD

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

K

997013501

997013509

0,843

219,35 SOD

227,19 SOD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

1

0











K

t

18,546

12,25

Strana 2 z 5



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

přes 1 km

PP

VV

0,843\*22 'Přepočtené koeficientem množství

18,546

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu,

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 07

1

1

K

997013609

t

0,843

1 251,00

1 054,59 SOD

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze

směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

PP

D

998

Přesun hmot

51,44

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

1

2

K

998011002

t

0,154

334,00

51,44 SOD

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12

m

PP

D

D

PSV

Práce a dodávky PSV

107 295,85

742

Elektroinstalace - slaboproud

47 528,78

Montáž trubek elektroinstalačních plastových

ohebných uložených pod omítku

1

3

K

742110002

m

90,000

36,10

3 249,00 SOD

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod

omítku

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 90

PP

VV

90,000

*1*

*4*

*M*

*34571073*

*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325*

*m*

*90,000*

*7,48*

*673,20 SOD*

PP

VV

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 90

Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem

zapuštěných plastových odbočných kruhových

90,000

4,000

1

5

K

742110504

kus

26,00

104,00 SOD

Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových

odbočných kruhových

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

*krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s*

*víčkem*

PP

VV

4,000

*1*

*6*

*M*

*34571457*

742121001

*34121263*

*kus*

m

*4,000*

*6,40*

15,10

*11,20*

*25,60 SOD*

1 359,00 SOD

*1 008,00 SOD*

PP

VV

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil

do 15

4,000

1

7

K

90,000

PP

VV

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 90

*kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP)*

*kategorie 6*

90,000

*1*

*8*

*M*

*m*

*90,000*

PP

VV

kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 90

90,000

1,000

1

2

2

2

2

2

9

0

1

2

3

4

K

742330-001R

742330-002R

742330-003R

742330-004R

742330-005R

742330-006R

Magnet ovládání dveří 24V, Eaton

kus

kus

kus

kus

kus

kus

2 773,00

1 050,00

432,00

2 773,00 Cena obvyklá

1 050,00 Cena obvyklá

864,00 Cena obvyklá

1 872,00 Cena obvyklá

2 175,00 Cena obvyklá

892,00 Cena obvyklá

PP

VV

Magnet ovládání dveří 24V, Eaton

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

K

FDR 36 požární detektor

1,000

PP

VV

FDR 36 požární detektor

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

K

Nouzové tlačítko, zavírání dveří

2,000

PP

VV

Nouzové tlačítko, zavírání dveří

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 2

2,000

K

PGM 4 výstupní modul

1,000

1 872,00

2 175,00

892,00

PP

VV

PGM 4 výstupní modul

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

K

Zdroj 24V pro magnet

1,000

PP

VV

Zdroj 24V pro magnet

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

K

BOX S instalační box pro zdroj

1,000

PP

VV

BOX S instalační box pro zdroj

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

2

2

2

2

2

3

3

5

6

7

8

9

0

1

K

742330-007R

742330-008R

742330-009R

742330-010R

742330-011R

742330-012R

742330-013R

Aku 12/7 Záložní akumulátor 7Ah

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

2,000

539,00

1 160,00

12 230,00

10 400,00

810,00

1 078,00 Cena obvyklá

1 160,00 Cena obvyklá

12 230,00 Cena obvyklá

10 400,00 Cena obvyklá

810,00 Cena obvyklá

3 700,00 Cena obvyklá

360,00 Cena obvyklá

PP

Aku 12/7 Záložní akumulátor 7Ah

K

Pomocný materiál

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

PP

Pomocný materiál

K

Realizace kabelových rozvodů

PP

Realizace kabelových rozvodů

K

Montáž, zapojení a oživení

PP

Montáž, zapojení a oživení

K

Programování EZS

PP

Programování EZS

K

Funkční zkouška, protokol

3 700,00

180,00

PP

Funkční zkouška, protokol









K

Doprava materiálu

PP

Doprava materiálu

Strana 3 z 5



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod

omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo

podlahové krabice 1 až 6 pozic

3

2

K

742330044

kus

4,000

85,00

340,00 SOD

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do

nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

PP

VV

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

*modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se*

*záclonkou úhlový UTP Cat6*

4,000

*3*

*3*

*3*

*4*

*M*

*37451183*

*kus*

*4,000*

*164,40*

*657,60 SOD*

modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový

UTP Cat6

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

PP

VV

4,000

*M*

*34539100*

*rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm*

*kus*

*4,000*

*31,40*

*125,60 SOD*

PP

VV

rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových

popis portu zásuvky

4,000

3

3

5

6

K

742330051

kus

4,000

86,00

344,00 SOD

PP

VV

Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 4

Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením

mechanizace v objektech v do 12 m

4,000

K

998742212

%

472,500

0,59

278,78 CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v

objektech výšky přes 6 do 12 m

PP

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998742212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742212)

D

766

Konstrukce truhlářské

-6 435,69

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

3

7

K

766660001

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených kus

-1,000

201,00

-201,00 SOD

jednokřídlových, šířky do 800 mm

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800

mm

PP

VV

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" -1

-1,000

*dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování a*

*zámku*

*3*

*8*

*M*

*R611000001*

*kus*

*-1,000*

*6 200,00*

*-6 200,00 SOD*

PP

VV

dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování a zámku

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" -1

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

m2

-1,000

1,000

3

4

9

0

K

766691914

kus

34,70

34,70 CS ÚRS 2024 01

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy

do 2 m2

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766691914*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914)

PP

Online PSC

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

K

998766202

%

-63,663

1,09

-69,39 SOD

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

PP

D

767

Konstrukce zámečnické

65 286,39

4

1

K

767646510

Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového

kus

1,000

1 920,00

1 920,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů

jednokřídlových

PP

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767646510*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510)

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1

1,000

*INT jednokr.dvere s PO EW-C 30 DP1, Plný PO panel,*

*Barva RAL 7001, Kování klika/klika, strelkový zámek,*

*bez vložky, závesy Wala Wx, 1x samozavírac, bez*

*prahu, 1 085x 2 063mm*

*4*

*2*

*M*

*55341342*

*kus*

*1,000*

*62 477,70*

*62 477,70 Vlastní*

INT jednokr.dvere s PO EW-C 30 DP1, Plný PO panel, Barva RAL 7001,

Kování klika/klika, strelkový zámek, bez vložky, závesy Wala Wx, 1x

samozavírac, bez prahu, 1 085x 2 063mm

PP

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s

omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m

4

3

K

998767212

%

643,977

1,38

888,69 CS ÚRS 2024 01

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením

mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

PP

Online PSC

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998767212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767212)

D

771

Podlahy z dlaždic

566,42

Montáž podlah keramických hladkých lepených

cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

4

4

K

771574416

m2

0,391

680,00

265,88 CS ÚRS 2024 01

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

PP

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771574416*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416)

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1,15\*0,34

0,391

Příplatek k montáži podlah keramických lepených

cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

4

5

K

771577211

m2

0,391

89,20

34,88 CS ÚRS 2024 01

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

PP

Online PSC













VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771577211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211)

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1,15\*0,34

0,391

Strana 4 z 5



PČ Typ

Kód

Popis

MJ

m2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Příplatek k montáži podlah keramických lepených

cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor

4

6

K

771577212

0,391

106,00

41,45 CS ÚRS 2024 01

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru

PP

Online PSC

VV

[*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771577212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577212)

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 1,15\*0,34

0,391

*dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i*

*exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do*

*4*

*7*

*M*

*59761409*

*m2*

*0,430*

*503,00*

*216,29 SOD*

*1*

*2ks/m2*

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké

mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

PP

VV

"Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07" 0,391\*1,1

0,430

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

4

8

K

998771102

t

0,011

720,00

7,92 SOD

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

PP

D

784

Dokončovací práce - malby a tapety

349,95

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

4

5

9

0

K

784181101

m2

m2

3,458

19,90

81,30

68,81 SOD

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v

místnostech výšky do 3,80 m

PP

VV

"

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

3,458

(2,08\*2+1,15)\*0,34+(2,18\*2+1,15)\*2\*0,15

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v

místnostech výšky do 3,80 m

K

784211101

3,458

281,14 SOD

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

PP

VV

"

Výměna dveří D 02 z důvodu PBŘS mč. 2.01/2.07"

3,458

(2,08\*2+1,15)\*0,34+(2,18\*2+1,15)\*2\*0,15

Strana 5 z 5

