# Smlouva o dílo

**ZČU v Plzni – „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“**

*uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

*o zadávání veřejných zakázek* (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000318 (dále jen „Zadávací řízení“)

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: …..

## spolufinancováno z OP JAK.

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **ERDF KVALITA ZČU** |
| Označení výzvy: | **Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita** |
| Reg. číslo projektu: | **CZ.02.02.01/00/23\_023/0008982** |

### Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Linda, telefon 377 63 1315, e-mail: [tlinda@ps.cz](mailto:tlinda@ps.cz)

(dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku vedenou u ŽÚ Blovice. se sídlem: U trati 768 Blovice

zastoupený: Petr Milota IČO: 48331023

DIČ: DIČCZxxxx

datová schránka: 8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

### Předmět a účel smlouvy

* 1. Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
  2. Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 9510/1, k. ú. Plzeň; adresa Kollárova 1239/19, Plzeň
  3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
     1. položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
     2. v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval v 11/2023 projektant: ARTERIAS s.r.o., Klatovská tř. 73/7a, 301 00 Plzeň, IČO: 019 47 664, pod názvem: „Změna užívání se stavebními úpravami stávajících prostor v 1.NP, Kollárova 1239/19, Plzeň“ (dále jen „PD“).
  4. Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné k provedení stavby,

zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby, zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.

* 1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
  3. Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
     1. PD;
     2. právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
     3. stavebním povolením – resp. Rozhodnutím vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – Odborem stavebně správním a investic č.j. UMO3/18980/24 ze dne 4.4.2024;
     4. časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
     5. ověřenou technickou praxí.

*(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).*

* 1. Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
     1. zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
     2. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
     3. dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
     4. dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
     5. ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);
     6. zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
     7. zajištění provádění díla dle případně vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
     8. zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu;
     9. zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu \*.dwg (případně \*.dxf) a \*.pdf, textová část ve formátu \*.doc (popř. \*.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);

### zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.

* 1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“.

### Způsob provádění díla

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení

o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
  2. Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
     1. se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou Díla,
     2. provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
     3. že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a
     4. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
  3. Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést Dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do tří (3) týdnů od uzavření této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
     1. max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
     2. max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen

„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)

* + 1. dohodě smluvních stran.
  1. Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
  2. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
  3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. **Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.**
  4. Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  5. Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.
  6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
  7. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
     1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
     2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
     3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
  8. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
  9. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
  10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
  11. Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
  12. Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden

závěrečný úklid místa provádění prací.

* 1. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
     1. prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
     2. předávací protokol díla;
     3. stavební deník – originál;
     4. doklad o likvidaci a třídění odpadu;
     5. případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.), tj. zejm. kolaudační rozhodnutí;
     6. dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu \*.dwg (případně \*.dxf) a \*.pdf, textová část ve formátu \*.doc (případně \*.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).
  2. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
  3. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
  4. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
  5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
  7. Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci Objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např. před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál).
  8. Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.
  9. Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  10. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem Zástupci Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno

předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží Objednateli).

* 1. Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
  2. Zástupce Zhotovitele pověřený vedením stavby je: xxxx
  3. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 7:00 až 20:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
  4. Provádění stavebních prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Kollárova 19, Plzeň (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie), musí Zhotovitel oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací). Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

### Termín a místo plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést **nejpozději do dvaceti dvou (22) týdnů** od předání staveniště**.**
  2. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
  3. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
  4. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel Dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
  5. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.
  6. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
  7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
  8. V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako „Materiál“), bránící Zhotoviteli v provádění Díla v souladu s časovým harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
  9. Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
     1. bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
     2. dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
     3. důvody nedostupnosti Materiálu;
     4. předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
  10. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

### Cena díla - platební podmínky

* 1. Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: **10.690.906,59,- Kč bez DPH.**
  2. DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  3. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení Ceny díla vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
  4. Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
  5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
  6. Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.
  7. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
  8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
  9. Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
     1. číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;
     2. číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);
     3. označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
     4. IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
     5. identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;
     6. registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
  10. Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

### Odpovědnost za vady

* 1. Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
  2. Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
  3. Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: [xxxx@volny.cz](mailto:xxxx@volny.cz)

### Záruka za kvalitu díla

* 1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
  2. **Záruka za Dílo činí pět (5) let,** s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli, sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
  3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

### Smluvní pokuty

* 1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
  2. V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
  3. Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
  4. Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
  5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
  6. Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
  7. Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.

### Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

* 1. Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
  2. Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na Díle ode dne, kdy Dílo (bez vad a nedodělků) protokolárně převezme.

### Odstoupení od smlouvy

* 1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
  2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
  3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
     1. Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
     2. Zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
     3. Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
     4. příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
     5. je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., *zákona o obchodních korporacích*, nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
  4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od

smlouvy.

### Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)

* 1. Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
  2. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.
  3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
  4. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla (zejm. položkového rozpočtu), resp. by bylo jeho poskytnutí Zhotovitelem pro Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
  5. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
  6. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
  7. Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. **Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.**
  8. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
  9. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
  10. Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
      1. změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
      2. existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují nemožnost provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze

o dobu trvání takové překážky;

* + 1. existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
  1. Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
  2. Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
  3. Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.
  4. Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

### Spolupůsobení Zhotovitele

* 1. Objednatel upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen

„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., *o provádění mezinárodních sankcí*, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.

* 1. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., *o evidenci skutečných majitelů*, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
     1. na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
     2. která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., *o střetu zájmů*.
  2. Dodavatel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Dodavatel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem

stanovena lhůta delší.

* 1. Dodavatel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., *o kontrole (kontrolní řád)*, a zákona č. 320/2001 Sb., *o finanční kontrole ve veřejné správě*, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  2. Dodavatel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 2 až 5 tohoto článku smlouvy, přičemž za škodu se považuje i krácení nebo neposkytnutí Dotace.

### Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
  2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
  3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
  4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2: Časový harmonogram a platební kalendář

Objednatel: Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis) Dne (případně viz el. podpis).

Digitálně podepsal Petr Milota

Petr Milota

Datum: 2024.11.05 06:12:09

…………………… …………………………+0.1.'00'

### Západočeská univerzita v Plzni Petr Milota

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. majitel firmy rektor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | |
| Kód: | 29 |  |  |
| **Stavba:** | **Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice** | |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | ul. Kollárova 1239/19 | Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 49777513 |
| CZ49777513 |

|  |  |
| --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: |

|  |
| --- |
| 48331023 |
| CZxxxx6 |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 01947664 |
| CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| H základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **10 690 906,59** |
| DP | Sazba daně  21,00% |  |  | Základ daně  **10 690 906,59** | Výše daně  **2 245 090,38** |
|  | 12,00% |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **12 935 996,97** |

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | |
| Kód: | 29 |
| **Stavba:** | **Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice** |

|  |
| --- |
| Místo: |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| **ul. Kollárova 1239/19** |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |
| --- |
| Datum: |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |
| --- |
| 12. 4. 2024 |
| Arterias s.r.o. |

Kód

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady stavby celkem** | |
| **D.1.** | **Bourací práce** |
| **D.2.** | **Architektonické a stavební řešení** |
| **D.3.** | **Elektroinstalace** |
| **D.4.** | **Zdravotní instalace, vytápění a vzduchotechnika** |
| **D.5.** | **Slaboproud** |
| **D.6.** | **Vedlejší a ostatní a náklady** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10 690 906,59** | **12 935 996,97** |  |
| 985 588,48 | 1 192 562,06 | **STA** |
| 5 150 591,91 | 6 232 216,21 | **STA** |
| 2 461 672,57 | 2 978 623,81 | **STA** |
| 1 040 001,63 | 1 258 401,97 | **STA** |
| 973 652,00 | 1 178 118,92 | **STA** |
| 79 400,00 | 96 074,00 | **STA** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.1. - Bourací práce** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 985 588,48**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 985 588,48 21,00% 206 973,58 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 1 192 562,06** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.1. - Bourací práce** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 985 588,48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 849 649,46 | | | |
| D 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 6 275,35 | | | |
| 1 | K | 619996145 | | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 100,72800 | | 62,30 | 6 275,35 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | | |  | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/619996145*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996145) | | |  | | |
| VV | | "stávající okna" | | |  | | |
| VV | | 1,85\*2,54\*8 | | | 37,59200 | | |
| VV | | 0,55\*2 | | | 1,10000 | | |  | | |
| VV | | 1,18\*2,04\*5 | | | 12,03600 | | |  | | |
| VV | | "podlahy vstup" | | |  | | |  | | |
| VV | | 50 | | | 50,00000 | | |  | | |
| VV | | Součet | | | 100,72800 | | |  | | |
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  | | | 336 889,23 | | |
| 2 | K | 949101112 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních  staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | | 350,46000 | 65,00 | | 22 779,90 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/949101112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112) | | |
| VV | | "pomocné lešení - bourací práce" | | |
| VV | | 350,46 | | | 350,46000 | | |
| VV | | Součet | | | 350,46000 | | |
| 3 | K | 952902121 | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | | 350,46000 | 4,65 | | 1 629,64 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | nebo chodníků zametením |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/952902121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121) |
| VV | "úklid při bouracách prací" |
| VV | 350,46 | 350,46000 |
| VV | Součet | 350,46000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných  nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 21,58000 | 122,00 | 2 632,76 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 100 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962031132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132) | | |
| VV | | 2,1\*3,8 | | | 7,98000 | | |
| VV | | 1\*3,85 | | | 3,85000 | | |
| VV | | "předstěna - zázemí kuchyně" | | |  | | |
| VV | | 1,95\*(4,5+0,5) | | | 9,75000 | | |
| VV | | Součet | | | 21,58000 | | |
| 5 | K | 962031133 | | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných  nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | | 86,48360 | 149,00 | | 12 886,06 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC VV | přes 100 do 150 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962031133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133)  "vybourání příček" |  |
| VV | 3,885\*(4+2,2+1,8+1,4) | 36,51900 |
| VV | 3,95\*(3,3+4+2,9) | 40,29000 |
| VV | 3,721\*(1,6+1) | 9,67460 |
| VV | Součet | 86,48360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 4,65019 | 1 038,00 | 4 826,90 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových

nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962032241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 962081141 | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 3,80000 | 280,00 | 1 064,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. přes 100 do 150

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/962081141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081141) |
| VV | "zázemí perslonál" |
| VV | 1,9\*2 | 3,80000 |
| VV | Součet | 3,80000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl.  do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 29,51730 | 3 050,00 | 90 027,77 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy

přes 4 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965042141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141)

VV "vybourání mazazniny - kuchyně + zázemí kuchyně + části

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | chodby" |  |
| VV | (109,97\*0,09)\*2 | 19,79460 |
| VV | (43,72\*0,09)\*2 | 7,86960 |
| VV | (2,99\*0,09)\*2 | 0,53820 |
| VV | (5,31\*0,09)\*2 | 0,95580 |
| VV | "části podlah - viz výkres bouracích prací" |  |
| VV | 0,94\*0,09 | 0,08460 |
| VV | 0,71\*0,09 | 0,06390 |
| VV | 1,34\*0,09 | 0,12060 |
| VV | 0,25\*4\*0,09 | 0,09000 |
| VV | Součet | 29,51730 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 965081223 | | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | | 507,14000 | 100,00 | | 50 714,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s  jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965081223*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223) | | |
| VV | | "vybourání stávajících nášlapných vrstev" | | |
| VV | | "kancelář1"12,82 | | | 12,82000 | | |
| VV | | "kancelář2"12,92 | | | 12,92000 | | |
| VV | | "chodba"23,34 | | | 23,34000 | | |
| VV | | "sklad"27,56 | | | 27,56000 | | |
| VV | | "zázemí personál"14,92+3,78+1,59+1,34+1,22 | | | 22,85000 | | |
| VV | | "kuchyně"109,97\*2 | | | 219,94000 | | |
| VV | | "chodba"51,5 | | | 51,50000 | | |
| VV | | "zázemí kuchyně"43,72\*2 | | | 87,44000 | | |
| VV | | "chodba"8,08 | | | 8,08000 | | |
| VV | | "sklad"11,04 | | | 11,04000 | | |
| VV | | "zázemí personál"7,61+1,2+0,94 | | | 9,75000 | | |
| VV | | "u schodů"8,92 | | | 8,92000 | | |
| VV | | "bezba.záchod"5 | | | 5,00000 | | |
| VV | | "chodba-část"2,99\*2 | | | 5,98000 | | |
| VV | | Součet | | | 507,14000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 968062246 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 3,51500 | 137,00 | 481,56 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/968062246*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062246) |
| VV | "okno - zázemí persnonál" |
| VV | 1,48\*2,375 | 3,51500 |
| VV | Součet | 3,51500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 971033451 | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | | 1,00000 | 520,00 | | 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo  vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033451) | | |
| VV | | "prostup VZT 420x500mm" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 971033531 | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | | 1,00000 | 334,00 | | 334,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo  vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033531*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531) | | |
| VV | | "rozvaděč" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 971033631 | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | | 1,60000 | 182,00 | | 291,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo  vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631) | | |
| VV | | "dveře - zázemí personál x chodba" | | |
| VV | | 0,8\*2 | | | 1,60000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,60000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 0,84800 | 1 530,00 | 1 297,44 | CS ÚRS 2024 01 |

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,

PP tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033651*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651)

VV "průchod - zázemí personál a chodba"

VV 1\*2\*0,424 0,84800

VV Součet 0,84800

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 972054341 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 4,00000 | 531,00 | 2 124,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/972054341*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341) |
| VV | 4 | 4,00000 |
| VV | Součet | 4,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 40,50000 | 220,00 | 8 910,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974031155*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031155) |
| VV | "ZTI" |
| VV | 2,5+2,5+2+2,5+3+1+2+3+4+3+3+2+2+2+4+2 | 40,50000 |
| VV | Součet | 40,50000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 974031664 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | m | | 4,00000 | 302,00 | | 1 208,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo  vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974031664*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664) | | |
| VV | | "nosník zázemí persnoál 2" | | |
| VV | | 1\*2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "nosník sklad" | | |  | | |
| VV | | 1\*2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 4,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 974031666 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | | 4,65000 | 393,00 | | 1 827,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo  vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974031666*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666) | | |
| VV | | "nosník zázemí personál" | | |
| VV | | 1,55\*3 | | | 4,65000 | | |
| VV | | Součet | | | 4,65000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 974042554 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | m | 23,00000 | 310,00 | 7 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974042554*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042554) |
| VV | "ZTI" |
| VV | 6+2+3+1+4+1+1+2+3 | 23,00000 |
| VV | Součet | 23,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 977151123 | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | | 2,70000 | 4 000,00 | | 10 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů  (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes | | |  | | |
|  | | 130 do 150 mm | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123) | | |
| VV | | 0,5+0,8+0,7\*2 | | | 2,70000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,70000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 350,46000 | 110,00 | 38 550,60 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/978011191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191) | | |
| VV | | "vybourání stávajících nášlapných vrstev" | | |
| VV | | "kancelář1"12,82 | | | 12,82000 | | |
| VV | | "kancelář2"12,92 | | | 12,92000 | | |
| VV | | "chodba"23,34 | | | 23,34000 | | |
| VV | | "sklad"27,56 | | | 27,56000 | | |
| VV | | "zázemí personál"14,92+3,78+1,59+1,34+1,22 | | | 22,85000 | | |
| VV | | "kuchyně"109,97 | | | 109,97000 | | |
| VV | | "chodba"51,5 | | | 51,50000 | | |
| VV | | "zázemí kuchyně"43,72 | | | 43,72000 | | |
| VV | | "chodba"8,08 | | | 8,08000 | | |
| VV | | "sklad"11,04 | | | 11,04000 | | |
| VV | | "zázemí personál"7,61+1,2+0,94 | | | 9,75000 | | |
| VV | | "u schodů"8,92 | | | 8,92000 | | |
| VV | | "bezba.záchod"5 | | | 5,00000 | | |
| VV | | "chodba-část"2,99 | | | 2,99000 | | |
| VV | | Součet | | | 350,46000 | | |
| 22 | K | 978013191 | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | | 776,30249 | 99,00 | | 76 853,95 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/978013191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191)

D 997 Přesun sutě 506 340,27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 218,05435 | 780,00 | 170 082,39 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 436,10870 | 260,00 | 113 388,26 | CS ÚRS 2024 01 |

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

PP naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších  započatých 10 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013219*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219) |
| VV | 218,05435\*2 | 436,10870 |
| VV | Součet | 436,10870 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 218,05435 | 296,00 | 64 544,09 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | | 3 270,81525 | 12,90 | | 42 193,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se  složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509) | | |
| VV | | 218,05435\*15 | | | 3 270,81525 | | |
| VV | | Součet | | | 3 270,81525 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do  Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 65,69700 | 469,00 | 30 811,89 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013601*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601) |
| VV | 65,697 | 65,69700 |
| VV | Součet | 65,69700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 152,35735 | 560,00 | 85 320,12 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | | |  | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013609*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609) | | |  | | |
| VV | | 152,35735 | | | 152,35735 | | |
| VV | | Součet | | | 152,35735 | | |  | | |
| D 998 | | Přesun hmot | | |  | | | 144,61 | | |
| 29 | K | 998018001 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | | 0,09973 | 1 450,00 | | 144,61 | CS ÚRS 2024 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | |  | | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D PSV | | | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 70 239,02 | |  | |
| D 721 | | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |  | |  | |  | | 5 000,00 | |  | |
| 30 | | K | | 7212108R | | Demontáž kanálů vč. mříže, odvozu a likvidace | | kus | | 5,00000 | | 1 000,00 | | 5 000,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Demontáž kanálů vč. mříže, odvozu a likvidace | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 5 | |  | | 5,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 5,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | D 763 | | | | Konstrukce suché výstavby | |  | |  | |  | | 5 410,67 | |  | |
| 31 | | K | | 763111812 | | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité | | m2 | | 39,27000 | | 117,00 | | 4 594,59 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111812*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812) |
| VV | "SDK příčky - kanceláře" |
| VV | 3,85\*(6,2+4) | 39,27000 |
| VV | Součet | 39,27000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
| 32 | K | 763131831 | | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou  konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění  jednoduché | m2 | | 8,08000 | 101,00 | | 816,08 | CS ÚRS 2024 01 | |
| PP | | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze  sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových  profilů, opláštění jednoduché | | |  | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131831*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131831) | | |  | | |
| VV | | "demontáž SDK podhledu chodba" | | |  | | |
| VV | | 8,08 | | | 8,08000 | | |
| VV | | Součet | | | 8,08000 | | |  | | |
| D 766 | | Konstrukce truhlářské | | |  | | | 735,40 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 14,00000 | 34,70 | 485,80 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy

do 2 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766691914*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914)

VV 14 14,00000

VV Součet 14,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 4,00000 | 62,40 | 249,60 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | přes 2 m2 | | |  | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766691915*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691915) | | |  | | |
| VV | | 4 | | | 4,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 4,00000 | | |  | | |
| D 767 | | Konstrukce zámečnické | | |  | | | 22 854,00 | | |
| 35 | K | 767641800 | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | | 18,00000 | 303,00 | | 5 454,00 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC VV | m2  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767641800*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641800)  "demontáž ocelových zárubní" |  |
| VV | 18 | 18,00000 |
| VV | Součet | 18,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 76799670R | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - část ocelové konstrukce v kuchyni vč. odvozu a likvidace | kpl | 1,00000 | 12 600,00 | 12 600,00 |  |

PP Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním - část ocelové

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených  do malty | m2 | 326,47701 | 111,00 | 36 238,95 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | konstrukce v kuchyni vč. odvozu a likvidace  1 |  | 1,00000 |  | | |
| VV |  | Součet |  | 1,00000 |
| 37 | K | pol.1 | Odpojení výtahu | kpl | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |  |
|  | PP |  | Odpojení výtahu |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 36 238,95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | | |  | | | | | |
| Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781471810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810) | | |
| VV | | | "demontáž obkladů" | | |
| VV | | | "kancelář2" | | |
| VV | | | 1,5\*1 | | | 1,50000 | | | | | |
| VV | | | 1,5\*(4,8+0,8) | | | 8,40000 | | | | | |
| VV | | | "sklad" | | |  | | | | | |
| VV | | | 1,7\*(4,543+3,68+4,543+3,44+0,6\*2) | | | 29,59020 | | | | | |
| VV | | | "zázemí personál" | | |  | | | | | |
| VV | | | 1,7\*(0,9\*2+2,182+2+2+1,162+1,39+1,453+2,145+1,39) | | | 26,38740 | | | | | |
| VV | | | 1\*(0,9\*2+1,5\*2) | | | 4,80000 | | | | | |
| VV | | | 2,1\*(1,4\*2+0,994\*2) | | | 10,05480 | | | | | |
| VV | | | 1,4\*(1,373\*2+0,885\*2) | | | 6,32240 | | | | | |
| VV | | | "kuchyně" | | |  | | | | | |
| VV | | | 2,1\*(8,031+13,41\*2+4,46+2+0,5\*2) | | | 88,85310 | | | | | |
| VV | | | 2,1\*(0,86\*6) | | | 10,83600 | | | | | |
| VV | | | -1,4\*1,85\*4 | | | -10,36000 | | | | | |
| VV | | | 0,6\*1,4\*8 | | | 6,72000 | | | | | |
| VV | | | "zázemí kuchyně" | | |  | | | | | |
| VV | | | 2,1\*(4,5+0,5+6,133+3,92\*2+3) | | | 46,14330 | | | | | |
| VV | | | "chodba" | | |  | | | | | |
| VV VV |  | | 2\*(5,442+4,6+3,6\*2+0,6+1,613+1,35+1,631+0,527+1,02+1,2+  1,5+2+4,7+3,6+2)  "bezba. WC" | | | 77,96600 | | |  | | |
| VV |  | | 1,4\*(2,066\*2+1,94\*2) | | | 11,21680 | | |  | | |
| VV |  | | -1,4\*0,9 | | | -1,26000 | | |  | | |
| VV |  | | "zázemí personál" | | |  | | |  | | |
| VV |  | | 1,4\*(0,95+1,4+1+1) | | | 6,09000 | | |  | | |
| VV |  | | 1,97\*(0,65+0,983) | | | 3,21701 | | |  | | |
| VV |  | | Součet | | | 326,47701 | | |  | | |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | |  | | | 65 700,00 | | |
| 39 | K | | HZS1291 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | | 219,00000 | 300,00 | | 65 700,00 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pomocný stavební dělník |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS1291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291) |
| VV | "nespecifikované práce a jiné" |
| VV | 219 | 219,00000 |
| VV | Součet | 219,00000 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.2. - Architektonické a stavební řešení** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 5 150 591,91**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 5 150 591,91 21,00% 1 081 624,30 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 6 232 216,21** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.2. - Architektonické a stavební řešení** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 5 150 591,91**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 282 040,43 | | | |
| D 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 191 558,04 | | | |
| 1 | K | 310238211 | | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 3,50000 | | 8 030,00 | 28 105,00 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/310238211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211) |
| VV | "ostatní nespecifikované zazdívky a přizdívky" |
| VV | 3,5 | 3,50000 |
| VV | Součet | 3,50000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 2,52000 | 7 590,00 | 19 126,80 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/310239211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211) |
| VV | "zazdívka okna - 1.07" |
| VV | 1,5\*2,4\*0,7 | 2,52000 |
| VV | Součet | 2,52000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 310271021 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2 | m2 | 0,32000 | 1 490,00 | 476,80 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/310271021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271021) |
| VV | "VZT průduchy" |
| VV | 0,32\*0,5\*2 | 0,32000 |
| VV | Součet | 0,32000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 317142422 | | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | | 3,00000 | 713,00 | | 2 139,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože,  výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do | | |  | | |
|  | | 1250 mm | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317142422*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422) | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 3,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | K | | 317142442 | | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | | kus | | 2,00000 | | 952,00 | | 1 904,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do  1250 mm | |  | |  | |  | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317142442*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442) | |  | |  | |
| VV | | | | 2 | |  | | 2,00000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 2,00000 | |
| 6 | | K | | 317234410 | | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | | m3 | | 0,12150 | | 9 020,00 | | 1 095,93 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317234410*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.11, 1.01" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,45\*1,5\*0,18 | |  | | 0,12150 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 0,12150 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,02640 | 54 200,00 | 1 430,88 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | zazdění hlav do č. 12 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317944321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321) |
| VV | "dodatečně vybourané otvory - WC muži, ženy" |
| VV | 4\*1,1\*0,006 | 0,02640 |
| VV | Součet | 0,02640 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0,11250 | 52 800,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | zazdění hlav č. 14 až 22 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/317944323*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323) |
| VV | "průchod - 1.01, 1.11" |
| VV | 3\*1,5\*0,025 | 0,11250 |
| VV | Součet | 0,11250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 9 | K | 340271025 | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | | 1,60000 | 773,00 | | 1 236,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka  příčky 100 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/340271025*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271025) | | |
| VV | | "zazdívka dveří 1.08,1.09" | | |
| VV | | 0,8\*2 | | | 1,60000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,60000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 340271041 | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | | 5,81200 | 1 100,00 | | 6 393,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi  plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/340271041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271041) | | |
| VV | | "zazdívka rozvaděč" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "zazdívka dveře - 1.10, 1.05" | | |  | | |
| VV | | 1,25\*2-0,9\*1,97 | | | 0,72700 | | |
| VV | | "zazdívka otvorů - 1.02, 1.05" | | |  | | |
| VV | | 1,075\*1,9\*2 | | | 4,08500 | | |
| VV | | Součet | | | 5,81200 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 340271045 | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150  mm | m2 | | 7,22500 | 1 050,00 | | 7 586,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka  příčky 150 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/340271045*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045) | | |
| VV | | "1.10, chodba" | | |
| VV | | 2\*1,88 | | | 3,76000 | | |
| VV | | "zazdívka otvoru - sprchy 1.02" | | |  | | |
| VV | | 3,85\*0,9 | | | 3,46500 | | |
| VV | | Součet | | | 7,22500 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 98,06325 | 711,00 | 69 722,97 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/342272225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225)  "1.02 - sprchy" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 3,88\*(2,1+2,9) | |  | | 19,40000 | |
| VV | | | | -0,8\*2 | |  | | -1,60000 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 17,80000 | |
| VV | | | | "1.05 - umyvadlo" | |  | |  | |
| VV | | | | 0,9\*3,85 | |  | | 3,46500 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 3,46500 | |
| VV | | | | "1.03 - sprchy" | |  | |  | |
| VV | | | | 3,95\*(3,2+2,2+2,9+5,5+0,9) | |  | | 58,06500 | |
| VV | | | | -0,8\*2 | |  | | -1,60000 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 56,46500 | |
| VV | | | | "1.07 - WC" | |  | |  | |
| VV | | | | 3,75\*(1,8+0,45) | |  | | 8,43750 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 8,43750 | |
| VV | | | | "1.09 - chodba" | |  | |  | |
| VV | | | | 3,75\*1,45 | |  | | 5,43750 | |
| VV | | | | -0,9\*1,97 | |  | | -1,77300 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 3,66450 | |
| VV | | | | "1.08 - WC" | |  | |  | |
| VV | | | | 3,75\*(0,85+0,7) | |  | | 5,81250 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 5,81250 | |
| VV | | | | "rozvaděč" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,25\*1,075 | |  | | 2,41875 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 98,06325 | |
| 13 | | K | | 342291121 | | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce  cihelné | | m | | 74,00000 | | 132,00 | | 9 768,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/342291121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "ukotvení příček ke stávajícím stěnám" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3,85\*12 | |  | | 46,20000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "přizdívek" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*2+2\*2+1,9\*4+2,25\*2+3,85\*2 | |  | | 27,80000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 74,00000 | |  | |  | |  | |
| 14 | | K | | 346244381 | | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | | m2 | | 0,98000 | | 912,00 | | 893,76 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | maltu, výška stojiny do 200 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346244381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381) |
| VV | "plentování" |
| VV | 1,1\*0,1\*4 | 0,44000 |
| VV | 1,5\*0,18\*2 | 0,54000 |
| VV | Součet | 0,98000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 346272216 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm | m2 | 22,96950 | 588,00 | 13 506,07 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346272216*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272216)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV  VV | | | "dveře - 1.11"  3,85\*2-0,9\*1,97 | | | | 5,92700 | | | | | |
| VV | | | "ochrana potrubí - stoupačky"" | | | |  | | | | | |
| VV | | | "1.11" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 3,85\*(0,6+0,3+0,2+0,3+0,5) | | | | 7,31500 | | | | | |
| VV | | | "WC ženy" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 3,75\*(0,4+0,45) | | | | 3,18750 | | | | | |
| VV | | | "1.05" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 3,85\*(0,25\*2+0,4) | | | | 3,46500 | | | | | |
| VV | | | "1.04" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 4,1\*(0,35+0,4) | | | | 3,07500 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | 22,96950 | | | | | |
| 16 | K | 346272236 | | | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | | | | m2 | 10,37375 | | | 821,00 | | 8 516,85 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346272236*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236) | | |
| VV | | "provozní výtah" | | |
| VV | | 3,85\*1,55-0,9\*1,97 | | | 4,19450 | | |
| VV | | "konec chodby 1.01" | | |  | | |
| VV | | 1,605\*3,85 | | | 6,17925 | | |
| VV | | Součet | | | 10,37375 | | |
| 17 | K | 346272256 | | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | m2 | | 3,00375 | 1 128,00 | | 3 388,23 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346272256*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256) |
| VV | "přizdívka chodba 1.01" |
| VV | 1,335\*2,25 | 3,00375 |
| VV | Součet | 3,00375 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 346272266 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm | m2 | 6,37500 | 1 620,00 | 10 327,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/346272266*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272266) |
| VV | "geberity" |
| VV | 1,8\*1,5 | 2,70000 |
| VV | 1\*1,5 | 1,50000 |
| VV | 1,45\*1,5 | 2,17500 |
| VV | Součet | 6,37500 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 663 195,53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 7,85000 | 50,00 | 392,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | disperzní nanášená ručně stropů |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/611131121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121) |
| VV | "schody" |
| VV | 7,85 | 7,85000 |
| VV | Součet | 7,85000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 611321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 7,85000 | 299,90 | 2 354,22 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/611321111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321111) | | |
| VV | | "schody" | | |
| VV | | 7,85 | | | 7,85000 | | |
| VV | | Součet | | | 7,85000 | | |
| 21 | K | 611321131 | | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3  mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | | 7,85000 | 218,00 | | 1 711,30 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | konstrukcí stropů rovných |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/611321131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131) |
| VV | "schody" |
| VV | 7,85 | 7,85000 |
| VV | Součet | 7,85000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 611321191 | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | m2 | | 31,40000 | 71,50 | | 2 245,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k  cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/611321191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321191) | | |
| VV | | 7,85\*4 | | | 31,40000 | | |
| VV | | Součet | | | 31,40000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 789,07130 | 47,00 | 37 086,35 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | disperzní nanášená ručně stěn |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612131121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121) |
| VV | "penetrace podkladu" |
| VV | "1.13" |
| VV | 3,85\*3 | 11,55000 |
| VV | -1,85\*2,54 | -4,69900 |
| VV | 0,6\*(1,85+2,54\*2) | 4,15800 |
| VV | "1.14" |  |
| VV | 3,85\*3,05 | 11,74250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | -1,85\*2,54 | | | | | -4,69900 | | | | |
| VV | | | 0,6\*(1,85+2,54\*2) | | | | | 4,15800 | | | | |
| VV | | | "1.10" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(3,15+3,9+0,6) | | | | | 29,45250 | | | | |
| VV | | | -((0,9\*1,97\*3)) | | | | | -5,31900 | | | | |
| VV | | | "1.12" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(2,4+4,543+2,4) | | | | | 35,97055 | | | | |
| VV | | | -((0,8\*1,97)+(1,8\*2,15)+(0,55\*2)) | | | | | -6,54600 | | | | |
| VV | | | 0,2\*(0,55+2\*2) | | | | | 0,91000 | | | | |
| VV | | | "1.11" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(4,5+8,4) | | | | | 49,66500 | | | | |
| VV | | | -((0,8\*1,97)+(0,9\*1,97)+(1,18\*2,04\*3)+(0,9\*1,97)) | | | | | -12,34360 | | | | |
| VV | | | 0,3\*(1,18\*3+2,04\*6) | | | | | 4,73400 | | | | |
| VV | | | "1.02" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(2,8\*2+2\*2+1,81+0,8+1,26+2,9) | | | | | 63,02450 | | | | |
| VV | | | -0,8\*2 | | | | | -1,60000 | | | | |
| VV | | | "1.01" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(1,57+5,45+1,2+1,5+2,1+8,1+3,7+0,8+1,6+0,4+1,4+0,3+  0,9+3,65+0,65+1,032+1,4+0,9+0,2) | | | | | 141,88020 | | | | |
| VV | | | -((0,9\*1,97)+(1,18\*2,04\*2)+(1,3\*2)+(0,9\*1,97)) | | | | | -10,96040 | | | | |
| VV | | | 0,3\*(1,18\*2+2,04\*4) | | | | | 3,15600 | | | | |
| VV | | | "1.05" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,85\*(8,05+13,5+6,3+0,7+1,703+1,3+0,65+11,7+0,65\*4) | | | | | 179,03655 | | | | |
| VV | | | -((1,85\*2,54\*4)+(0,9\*1,97)+(1,75\*1,97)+(1,1\*1,97)) | | | | | -26,18350 | | | | |
| VV | | | 0,6\*(1,85\*4+2,54\*8) | | | | | 16,63200 | | | | |
| VV | | | "1.04" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 4,1\*(6,2+0,7+3,3+0,31+0,31+1,1+2,6+2,47) | | | | | 69,65900 | | | | |
| VV | | | -((1,1\*1,97)+(1,85\*2,54\*2)) | | | | | -11,56500 | | | | |
| VV | | | 0,6\*(1,85\*2+2,54\*4) | | | | | 8,31600 | | | | |
| VV | | | "1.03" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,95\*(2\*2+2,8\*2+3,1+2,8) | | | | | 61,22500 | | | | |
| VV | | | -0,8\*2 | | | | | -1,60000 | | | | |
| VV | | | "schody" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,8\*(2,5+3,3+2,5) | | | | | 31,54000 | | | | |
| VV | | | -((1,3\*1,97)+(0,8\*1,97)+(0,9\*1,97)) | | | | | -5,91000 | | | | |
| VV | | | "1.06" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,75\*(1,2+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | | | | | 17,25000 | | | | |
| VV | | | -0,8\*1,97 | | | | | -1,57600 | | | | |
| VV | | | "1.09" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,75\*(1,25+0,8+0,2+3,8+1,45+4,6) | | | | | 45,37500 | | | | |
| VV | | | -((0,9\*1,97)+(0,7\*1,97\*2)+(0,9\*1,97)) | | | | | -6,30400 | | | | |
| VV | | | "1.07" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,75\*(1,8+3,4+1,45+0,65+1+3,3+0,35+0,45+0,4) | | | | | 48,00000 | | | | |
| VV | | | -0,7\*1,97 | | | | | -1,37900 | | | | |
| VV | | | "1.08" | | | | |  | | | | |
| VV | | | 3,75\*(1,8+0,4+0,2+0,82+1,45+2,5+3,35+3,8) | | | | | 53,70000 | | | | |
| VV | | | -0,7\*1,97 | | | | | -1,37900 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | 789,07130 | | | | |
| 24 | K | 612135011 | | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | | | m2 | | 67,23430 | | | 169,00 | | 11 362,60 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tloušťky do 2 mm stěn |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135011) |
| VV | "vyrovnání podkladu - obklad z lamina m.č. 1.05" |
| VV | 2,3\*(9,6+8,031+13,41) | 71,39430 |
| VV | 0,6\*1,6\*8 | 7,68000 |
| VV | -1,6\*1,85\*4 | -11,84000 |
| VV | Součet | 67,23430 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 612135095 | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn | m2 | | 67,23430 | 63,20 | | 4 249,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k  ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612135095*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135095) | | |
| VV | | 67,2343 | | | 67,23430 | | |
| VV | | Součet | | | 67,23430 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném  podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 109,64925 | 200,00 | 21 929,85 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001) | | |
| VV | | "nové příčky pórobeton" | | |
| VV | | "1.02" | | |
| VV | | 3,85\*(2,8+2+2,8) | | | 29,26000 | | |
| VV | | -0,8\*1,97\*2 | | | -3,15200 | | |
| VV | | "1.03" | | |  | | |
| VV | | 3,95\*(2,75\*2+2\*2+2,75+3,05) | | | 60,43500 | | |
| VV | | -0,8\*2\*2 | | | -3,20000 | | |
| VV | | "1.01" | | |  | | |
| VV | | 3,95\*1,605 | | | 6,33975 | | |
| VV | | "1.07" | | |  | | |
| VV | | 3,75\*1,8 | | | 6,75000 | | |
| VV | | "1.08" | | |  | | |
| VV | | 3,75\*(0,77+0,8) | | | 5,88750 | | |
| VV | | "1.09" | | |  | | |
| VV | | 3,75\*(1,45\*2) | | | 10,87500 | | |
| VV | | -0,9\*1,97\*2 | | | -3,54600 | | |
| VV | | Součet | | | 109,64925 | | |
| 27 | K | 612311131 | | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm  svislých konstrukcí stěn | m2 | | 789,07130 | 156,00 | | 123 095,12 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612311131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "potažení štukem - viz penetrace" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 789,0713 | | | | 789,07130 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | 789,07130 | | | | | |
| 28 | K | 612315102 | | | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes  150 do 300 mm | | | | m2 | 8,10000 | | | 689,00 | | 5 580,90 | | CS ÚRS 2024 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612315102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315102) | | |
| VV | | 40,5\*0,2 | | | 8,10000 | | |
| VV | | Součet | | | 8,10000 | | |
| 29 | K | 612321111 | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená  ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | | 680,30430 | 277,00 | | 188 444,29 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612321111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111) |
| VV | "stávající stěny - nová omítka" |
| VV | "1.13" |
| VV | 3,85\*3 | 11,55000 |
| VV | -1,85\*2,54 | -4,69900 |
| VV | 0,6\*(1,85+2,54\*2) | 4,15800 |
| VV | "1.14" |  |
| VV | 3,85\*3,05 | 11,74250 |
| VV | -1,85\*2,54 | -4,69900 |
| VV | 0,6\*(1,85+2,54\*2) | 4,15800 |
| VV | "1.10" |  |
| VV | 3,85\*(3,15+3,9+0,6) | 29,45250 |
| VV | -((0,9\*1,97\*3)) | -5,31900 |
| VV | "1.12" |  |
| VV | 3,85\*(2,4+4,543+2,4) | 35,97055 |
| VV | -((0,8\*1,97)+(1,8\*2,15)+(0,55\*2)) | -6,54600 |
| VV | 0,2\*(0,55+2\*2) | 0,91000 |
| VV | "1.11" |  |
| VV | 3,85\*(4,5+8,4) | 49,66500 |
| VV | -((0,8\*1,97)+(0,9\*1,97)+(1,18\*2,04\*3)+(0,9\*1,97)) | -12,34360 |
| VV | 0,3\*(1,18\*3+2,04\*6) | 4,73400 |
| VV | "1.02" |  |
| VV | 3,85\*(1,8+0,8+1,26+2,8) | 25,64100 |
| VV | "1.01" |  |
| VV | 3,85\*(1,57+5,45+1,2+1,5+2,1+8,1+3,7+0,8+1,6+0,4+1,4+0,3+  0,9+3,65+0,65+1,032+1,4+0,9+0,2) | 141,88020 |
| VV | -((0,9\*1,97)+(1,18\*2,04\*2)+(1,3\*2)+(0,9\*1,97)) | -10,96040 |
| VV | 0,3\*(1,18\*2+2,04\*4) | 3,15600 |
| VV | "1.05" |  |
| VV | 3,85\*(8,05+13,5+6,3+0,7+1,703+1,3+0,65+11,7+0,65\*4) | 179,03655 |
| VV | -((1,85\*2,54\*4)+(0,9\*1,97)+(1,75\*1,97)+(1,1\*1,97)) | -26,18350 |
| VV | 0,6\*(1,85\*4+2,54\*8) | 16,63200 |
| VV | "1.04" |  |
| VV | 4,1\*(6,2+0,7+3,3+0,31+0,31+1,1+2,6+2,47) | 69,65900 |
| VV | -((1,1\*1,97)+(1,85\*2,54\*2)) | -11,56500 |
| VV | 0,6\*(1,85\*2+2,54\*4) | 8,31600 |
| VV | "schody" |  |
| VV | 3,8\*(2,5+3,3+2,5) | 31,54000 |
| VV | -((1,3\*1,97)+(0,8\*1,97)+(0,9\*1,97)) | -5,91000 |
| VV | "1.06" |  |
| VV | 3,75\*(1,2+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | 17,25000 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | "1.09" |  |
| VV | 3,75\*(1,25+0,8+0,2+3,8+1,45+4,6) | 45,37500 |
| VV | -((0,9\*1,97)+(0,7\*1,97\*2)+(0,9\*1,97)) | -6,30400 |
| VV | "1.07" |  |
| VV | 3,75\*(3,35+1,45+0,65+1+3,3) | 36,56250 |
| VV | -0,7\*1,97 | -1,37900 |
| VV | "1.08" |  |
| VV | 3,75\*(1,8+0,4+0,9+0,73+2,49+3,32+3,8) | 50,40000 |
| VV | Součet | 680,30430 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10  mm stěn | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/612321191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191) | | |
| VV | | "příplatek za větší vrstvu" | | |
| VV | | 680,3043\*4 | | | 2 721,21720 | | |
| VV | | Součet | | | 2 721,21720 | | |
| 31 | K | 619995001 | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | | 59,88000 | 221,00 | | 13 233,48 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 2 721,21720 | 56,90 | 154 837,26 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | apod.  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/619995001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001)  "začištění kolem dodatečně osazených zárubní" |  |  |  | | |
| VV | | 0,9+1,97\*2\*2\*2 |  | 16,66000 |
| VV | | 1,3+2\*2\*2 |  | 9,30000 |
| VV | | 0,9+1,97\*2\*2 |  | 8,78000 |
| VV | | 0,8+1,97\*2\*2 |  | 8,68000 |
| VV | | 0,7+1,97\*2\*2\*2 |  | 16,46000 |
| VV | | Součet |  | 59,88000 |
| 32 | K | 6221430R | Dodávka a montáž rohových profilů - omítky | kpl | 1,00000 | 12 300,00 | 12 300,00 |  |
|  | PP | | Dodávka a montáž rohových profilů - omítky |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 1,00000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 33 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,69000 | 6 350,00 | 4 381,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631312141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141) |
| VV | 23\*0,2\*0,15 | 0,69000 |
| VV | Součet | 0,69000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 631341152 | Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 2,10000 | 6 230,00 | 13 083,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45  do 50 mm | m2 | 25,60000 | 471,00 | 12 057,60 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/631341152*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631341152) |
| VV | "zásyp kanálů" |
| VV | 0,5\*2,25\*0,4\*4 | 1,80000 |
| VV | 0,5\*1,5\*0,4 | 0,30000 |
| VV | Součet | 2,10000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632441225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441225) | | |
| VV | | "vyrovnání výškových rodílů - m.č. 1.07,1.08,1.09" | | |
| VV | | 8,4+10,71+6,49 | | | 25,60000 | | |
| VV | | Součet | | | 25,60000 | | |
| 36 | K | 632481213 | | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z  polyetylénové fólie | m2 | | 25,60000 | 20,00 | | 512,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/632481213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213) | | |
| VV | | "vyrovnání výškových rodílů - m.č. 1.07,1.08,1.09" | | |
| VV | | 8,4+10,71+6,49 | | | 25,60000 | | |
| VV | | Součet | | | 25,60000 | | |
| 37 | K | 634112113 | | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | | 34,72000 | 25,90 | | 899,25 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/634112113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112113)

VV "vyrovnání výškových rodílů - m.č. 1.07,1.08,1.09"

VV 3,35+1,4+0,65+1+3,3+0,35+0,35+1,8+3,8\*2+1,4+3,32+2,5+1, 4+0,8+3,8+1,7

34,72000

VV Součet 34,72000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 642942111 | | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na  cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | | 2,00000 | 445,00 | | 890,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z  úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 | | |  | | |
|  | | m2 | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/642942111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111) | | |
| VV | | "D15" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D02" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *39* | *M* | *55331488* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *2,00000* | *1 802,00* | *3 604,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 900/1970, 2100mm  "D15" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D02" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 2,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 7,00000 | 780,00 | 5 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/642944121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121) | | |
| VV | | "D06" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D08" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D11" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D12" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D13" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D14" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 7,00000 | | |
| *41* | *M* | *55331438* | | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | | *2,00000* | *3 889,00* | | *7 778,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV "D06"

VV 1 1,00000

VV "D14"

VV 1 1,00000

VV Součet 2,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *42* | *M* | *55331436* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *2,00000* | *3 867,00* | *7 734,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

VV "D12"

VV 2 2,00000

VV Součet 2,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *M* | *55331437* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,00000* | *3 879,00* | *3 879,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV "D13"

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *44* | *M* | *5533171R* | *zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm - požární odolnost min EW30* | *kus* | *1,00000* | *5 521,00* | *5 521,00* |  |

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | rozměru 1250/1970, 2100mm - požární odolnost min EW30  "D11" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *45* | *M* | *5533143R* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm - požární odolnost min. EW30* | *kus* | *1,00000* | *4 994,00* | *4 994,00* |  |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | rozměru 800/1970, 2100mm - požární odolnost min. EW30  "D08" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 642945111 | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | | 2,00000 | 3 850,00 | | 7 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří  do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 | | |  | | |
|  | | m2 | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/642945111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111) | | |
| VV | | "D07" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D10" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *47* | *M* | *55331563* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *2,00000* | *2 940,00* | *5 880,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | | 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm  "D07" | | |  | | |  | | |
| VV |  | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV |  | | "D10" | | |  | | |  | | |
| VV |  | | 1 | | | 1,00000 | | |  | | |
| VV |  | | Součet | | | 2,00000 | | |  | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  | | | 295 980,79 | | |
| 48 | K | | 949101112 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | | 322,24000 | 68,00 | | 21 912,32 | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/949101112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112) |
| VV | 322,24 | 322,24000 |
| VV | Součet | 322,24000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 322,24000 | 105,00 | 33 835,20 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111) |
| VV | 322,24 | 322,24000 |
| VV | Součet | 322,24000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 3,00000 | 203,00 | 609,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | přístroje  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/953943211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211)  "viz PBŘ" |  |  |  | | |
| VV | | 3 |  | 3,00000 |
| VV | | Součet |  | 3,00000 |
| *51* | *M* | *44932114* | *přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE* | *kus* | *3,00000* | *982,00* | *2 946,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 322,24000 | 215,00 | 69 281,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965046111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "zbroušení stávajících betonových mazanin" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 322,24 |  | 322,24000 |  |  |  |

VV Součet 322,24000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 1 288,96000 | 78,20 | 100 796,67 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | 1 mm úběru  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/965046119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119)  322,24\*4 |  | 1 288,96000 |  | | |
| VV | | Součet |  | 1 288,96000 |
| 54 | K | pol.6 | Provedení přípravy pro zatemňovací rolety - m.č. 1.05 | kus | 4,00000 | 3 300,00 | 13 200,00 |  |
|  | PP | | Provedení přípravy pro zatemňovací rolety - m.č. 1.05 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | pol.7 | Dodávka a montáž požárních cedulek - viz PBŘ | kpl | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  |
|  | PP | | Dodávka a montáž požárních cedulek - viz PBŘ |  |  |  |  |  |
| 56 | K | pol.8 | Dodávka a montáž požárních ucpávek - dle PBŘ | kpl | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | PP | | Dodávka a montáž požárních ucpávek - dle PBŘ |  |  |  |  |  |
| 57 | K | pol.12 | Dodávka a montáž - orientační systém - viz výpis  prvků - V10 | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  | PP | | Dodávka a montáž - orientační systém - viz výpis prvků - V10 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | pol.13 | Dodávka a montáž - dvoudílný závěs - viz výpis prvků  V12 | kpl | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
|  | PP | | Dodávka a montáž - dvoudílný závěs - viz výpis prvků V12 |  |  |  |  |  |
|  | D 998 | | Přesun hmot |  |  |  | 131 306,07 |  |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 69,10846 | 1 440,00 | 99 516,18 | CS ÚRS 2024 01 |

PP ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998018001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t | 69,10846 | 460,00 | 31 789,89 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých  dalších započatých 100 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998018011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011) |
| D PSV | Práce a dodávky PSV | 3 790 551,48 |
| D 713 | Izolace tepelné | 7 248,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 25,60000 | 66,80 | 1 710,08 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *62* | *M* | *28375909* | *deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm* | *m2* | *53,76000* | *98,00* | *5 268,48* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/713121121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121) |
| VV | "vyrovnání výškových rodílů - m.č. 1.07,1.08,1.09" |
| VV | 8,4+10,71+6,49 | 25,60000 |
| VV | Součet | 25,60000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm | | |  | | |
| VV | | 25,6\*2,1 "Přepočtené koeficientem množství | | | 53,76000 | | |
| VV | | Součet | | | 53,76000 | | |
| 63 | K | 998713101 | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | | 0,08064 | 1 490,00 | | 120,15 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998713101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,08064 | 1 860,00 | 149,99 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998713181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181)

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 70 395,74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm | soubor | 4,00000 | 2 185,00 | 8 740,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | papírů d=300 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291621*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291621) |
| VV | "V01" |
| VV | 4 | 4,00000 |
| VV | Součet | 4,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 66 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 9,00000 | 2 380,00 | 21 420,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | ručníků  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/725291631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291631)  "V04" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 9 | |  | | 9,00000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 9,00000 | |
| 67 | | K | | WC.1 | | WC štětka o průměru 80mm vč. stojánkové misky -  V02 | | kus | | 4,00000 | | 1 245,00 | | 4 980,00 | |  | |
|  | | PP | | | | WC štětka o průměru 80mm vč. stojánkové misky - V02 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | K | | WC.2 | | Zásobník na tekuté mýdlo - nerez provedení - objem  300ml - mechanický dávkovač - V03 | | kus | | 9,00000 | | 1 710,00 | | 15 390,00 | |  | |

PP Zásobník na tekuté mýdlo - nerez provedení - objem 300ml -

mechanický dávkovač - V03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | WC.3 | Drátěný koš na použité papírové ručníky - nerez  provedení - V05 | kus | 9,00000 | 1 720,00 | 15 480,00 |  |

PP Drátěný koš na použité papírové ručníky - nerez provedení - V05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | WC.4 | Odpadkový koš uzavíratelný - 5l - nerezové provedení -  V06 | kus | 2,00000 | 760,00 | 1 520,00 |  |

PP Odpadkový koš uzavíratelný - 5l - nerezové provedení - V06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | WC.5 | Dodávka a montáž fénu na vlasy - viz výpis prvků -  V07 | kus | 2,00000 | 1 426,00 | 2 852,00 |  |

PP Dodávka a montáž fénu na vlasy - viz výpis prvků - V07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,00676 | 902,00 | 6,10 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998725101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,00676 | 1 130,00 | 7,64 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998725181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181)

D 763 Konstrukce suché výstavby 815 513,83

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 763111462 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB | m2 | 149,63300 | 1 386,00 | 207 391,34 | CS ÚRS 2024 01 |

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých

PP ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 61 dB

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111462*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111462)

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: 2x SÁDROKARTONOVÁ MODRÁ AKUSTICKÁ*

P *PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MA (DF) 2x12,5mm, SVISLÝ PROFIL*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *RCW100 + VODOROVNÝ PROFIL R-UW 100 + MINERÁLNÍ IZOLACE 100mm, 2x SÁDROKARTONOVÁ MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MA (DF) 2x12,5mm* |  |
| VV | "SDK příčky" |
| VV | "1.13, 1.14, 1.10" |
| VV | 3,85\*(6,2+4,9) | 42,73500 |
| VV | -0,9\*1,97\*2 | -3,54600 |
| VV | Mezisoučet | 39,18900 |
| VV | "1.11, 1.10" |  |
| VV | 2,33\*2,4 | 5,59200 |
| VV | 2,33\*1,5 | 3,49500 |
| VV | -0,9\*1,97 | -1,77300 |
| VV | Mezisoučet | 7,31400 |
| VV | "1.12, 1.11" |  |
| VV | 3,85\*4,6 | 17,71000 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | Mezisoučet | 16,13400 |
| VV | "1.02, 1.01" |  |
| VV | 3,88\*(4,3+1,5+1,3) | 27,54800 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | Mezisoučet | 25,97200 |
| VV | "1.05, 1.01" |  |
| VV | 3,85\*(1,3+0,8+2,1) | 16,17000 |
| VV | -1,75\*1,97 | -3,44750 |
| VV | Mezisoučet | 12,72250 |
| VV | "1.03, 1.04, 1.01" |  |
| VV | 3,85\*(1,9+1,95+1,2+1,1+0,5+2,4+3,3) | 47,54750 |
| VV | -0,9\*1,97 | -1,77300 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | "1.05, 1.04" |  |
| VV | 3,3\*1,9 | 6,27000 |
| VV | -1,1\*1,97 | -2,16700 |
| VV | Mezisoučet | 48,30150 |
| VV | Součet | 149,63300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 75 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek  dilatace | m | 39,45000 | 215,00 | 8 481,75 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 149,63300 | 40,00 | 5 985,32 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111711) | | |
| VV | | "SDK příčky" | | |
| VV | | "1.13, 1.14, 1.10" | | |
| VV | | (6,2+4,9) | | | 11,10000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 11,10000 | | |
| VV | | "1.11, 1.10" | | |  | | |
| VV | | 2,4 | | | 2,40000 | | |
| VV | | 1,5 | | | 1,50000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 3,90000 | | |
| VV | | "1.12, 1.11" | | |  | | |
| VV | | 4,6 | | | 4,60000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 4,60000 | | |
| VV | | "1.02, 1.01" | | |  | | |
| VV | | (4,3+1,5+1,3) | | | 7,10000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 7,10000 | | |
| VV | | "1.05, 1.01" | | |  | | |
| VV | | (1,3+0,8+2,1) | | | 4,20000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 4,20000 | | |
| VV | | "1.03, 1.04, 1.01" | | |  | | |
| VV | | (1,9+1,95+1,2+1,1+0,5) | | | 6,65000 | | |
| VV | | "1.05, 1.04" | | |  | | |
| VV | | 1,9 | | | 1,90000 | | |
| VV | | Mezisoučet | | | 8,55000 | | |
| VV | | Součet | | | 39,45000 | | |
| 76 | K | 763111712 | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | | 39,45000 | 210,00 | | 8 284,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111712*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111712) |
| VV | "SDK příčky" |
| VV | "1.13, 1.14, 1.10" |
| VV | (6,2+4,9) | 11,10000 |
| VV | Mezisoučet | 11,10000 |
| VV | "1.11, 1.10" |  |
| VV | 2,4 | 2,40000 |
| VV | 1,5 | 1,50000 |
| VV | Mezisoučet | 3,90000 |
| VV | "1.12, 1.11" |  |
| VV | 4,6 | 4,60000 |
| VV | Mezisoučet | 4,60000 |
| VV | "1.02, 1.01" |  |
| VV | (4,3+1,5+1,3) | 7,10000 |
| VV | Mezisoučet | 7,10000 |
| VV | "1.05, 1.01" |  |
| VV | (1,3+0,8+2,1) | 4,20000 |
| VV | Mezisoučet | 4,20000 |
| VV | "1.03, 1.04, 1.01" |  |
| VV | (1,9+1,95+1,2+1,1+0,5) | 6,65000 |
| VV | "1.05, 1.04" |  |
| VV | 1,9 | 1,90000 |
| VV | Mezisoučet | 8,55000 |
| VV | Součet | 39,45000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  (oboustranný) | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111717*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717) | | |
| VV | | 149,633 | | | 149,63300 | | |
| VV | | Součet | | | 149,63300 | | |
| 78 | K | 763111720 | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | m | | 15,00000 | 330,00 | | 4 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení  skříněk, polic atd. | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763111720*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111720) | | |
| VV | | 15 | | | 15,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 15,00000 | | |
| 79 | K | 763121456 | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 62, | m2 | | 25,31600 | 1 090,00 | | 27 594,44 | CS ÚRS 2024 01 |

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou

PP vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763121456*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121456)

*Poznámka k položce:*

P *Poznámka k položce: např.1x DESKA HABITO 12,5mm, PROFILY R-CD*

*+ STAVĚCÍ TŘMENY, 50mm + PROFILY R-UD*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "1.13"3,85\*1 | | | 3,85000 | | | | | | |
| VV | | | "1.14"3,85\*1 | | | 3,85000 | | | | | | |
| VV | | | "1.12"3,85\*1 | | | 3,85000 | | | | | | |
| VV | | | "1.04"4,1\*1+4,1\*1,2 | | | 9,02000 | | | | | | |
| VV | | | "1.03"2,1\*2,26 | | | 4,74600 | | | | | | |
| VV | | | Součet | | | 25,31600 | | | | | | |
| 80 | K | 763121482 | | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75 | | | | m2 | 75,22700 | | | 990,00 | | 74 474,73 | | CS ÚRS 2024 01 | |

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z

PP ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763121482*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121482)

*Poznámka k položce:*

P *Poznámka k položce: 2x SÁDROKARTONOVÁ MODRÁ AKUSTICKÁ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MA (DF) 12,5mm, PROFILY R-CD + STAVĚCÍ*  *TŘMENY, 100mm + PROFILY R-UD, MINERÁLNÍ IZOLACE 100mm* |  |
| VV | "1.13"3,85\*5 | 19,25000 |
| VV | "1.14"3,85\*5 | 19,25000 |
| VV | "1.10"3,85\*3,9-0,9\*1,97 | 13,24200 |
| VV | "1.11"3,85\*(1,5+4,6) | 23,48500 |
| VV | Součet | 75,22700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 763121714 | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | | 100,54300 | 20,00 | | 2 010,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní  penetrační nátěr | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763121714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714) | | |
| VV | | 75,227+25,316 | | | 100,54300 | | |
| VV | | Součet | | | 100,54300 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 763131451 | | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | | 12,50000 | 880,00 | | 11 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou  impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451) | | |
| VV | | "vlhké prostory" | | |
| VV | | "1.02"5,65 | | | 5,65000 | | |
| VV | | "1.03"5,6 | | | 5,60000 | | |
| VV | | "1.06"1,25 | | | 1,25000 | | |
| VV | | Součet | | | 12,50000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 12,50000 | 30,00 | 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714) |
| VV | 12,5 | 12,50000 |
| VV | Součet | 12,50000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | K | 763164531 | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m | | 4,07000 | 578,00 | | 2 352,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou  standardní A, tl. 12,5 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763164531*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531) | | |
| VV | | "SDK kastlík" | | |
| VV | | 1,6+2,47 | | | 4,07000 | | |
| VV | | Součet | | | 4,07000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 8,00000 | 1 800,00 | 14 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | kovové s konstrukcí jednokřídlové | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763181311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311) | | |
| VV | | "D01" | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | "D03" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D04" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D05" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D02" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 8,00000 | | |
| *86* | *M* | *55331596* | | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové*  *příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,*  *2100mm* | *kus* | | *4,00000* | *3 990,00* | | *15 960,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 150mm rozměru 900/1970, 2100mm  "D01" |  |
| VV | 3 | 3,00000 |
| VV | "D02" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

VV Součet 4,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *87* | *M* | *55331595* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970,*  *2100mm* | *kus* | *3,00000* | *3 900,00* | *11 700,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | 150mm rozměru 800/1970, 2100mm  "D04" | |  | | | |
| VV | | 1 | | 1,00000 | | | |
| VV | | "D05" | |  | | | |
| VV | | 2 | | 2,00000 | | | |
| VV | | Součet | | 3,00000 | | | |
| *88* | *M* | *55331597* | | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové*  *příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970,*  *2100mm* | | *kus* | *1,00000* | *4 350,00* | | *4 350,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110- 150mm rozměru 1100/1970, 2100mm

VV "D03"

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | 763181312 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | kovové s konstrukcí dvoukřídlové |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763181312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181312) |
| VV | "D09" |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *90* | *M* | *5533177R1* | *zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1650/1970, 2100mm* | *kus* | *1,00000* | *4 800,00* | *4 800,00* |  |

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110- 150mm rozměru 1650/1970, 2100mm

VV "D09"

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | K | 763411111 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm | m2 | 18,19650 | 3 650,00 | 66 417,23 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763411111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411111) |
| VV | "sanit. příčky - WC" |
| VV | 2,1\*(0,98+0,8+0,96+0,65+1,73+1,905+0,81+0,83) | 18,19650 |
| VV | Součet | 18,19650 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 763411121 | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm | kus | 4,00000 | 3 900,00 | 15 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do

PP sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl.  19,6 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763411121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763411121) |
| VV | 4 | 4,00000 |
| VV | Součet | 4,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 763431011 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 309,91000 | 589,00 | 182 536,99 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763431011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011) | | |
| VV | | "kazetové podhledy" | | |
| VV | | "1.13"13,91 | | | 13,91000 | | |
| VV | | "1.14"13,86 | | | 13,86000 | | |
| VV | | "1.10"20,29 | | | 20,29000 | | |
| VV | | "1.12"10,84 | | | 10,84000 | | |
| VV | | "1.11"37,44 | | | 37,44000 | | |
| VV | | "1.02"7,5 | | | 7,50000 | | |
| VV | | "1.01"34,28 | | | 34,28000 | | |
| VV | | "1.05"110,95 | | | 110,95000 | | |
| VV | | "1.04"25,64 | | | 25,64000 | | |
| VV | | "1.03"9,6 | | | 9,60000 | | |
| VV | | "1.07"8,4 | | | 8,40000 | | |
| VV | | "1.09"6,49 | | | 6,49000 | | |
| VV | | "1.08"10,71 | | | 10,71000 | | |
| VV | | Součet | | | 309,91000 | | |
| *94* | *M* | *63126362* | | *panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm* | *m2* | | *309,91000* | *355,00* | | *110 018,05* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná ?w=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 763131721 | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | | 8,03100 | 539,00 | | 4 328,71 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na  podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu | | |  | | |
|  | | do 0,5 m | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/763131721*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721) | | |
| VV | | "různé výšky - m. č. 1.05" | | |
| VV | | 8,031 | | | 8,03100 | | |
| VV | | Součet | | | 8,03100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 96 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 13,12498 | 1 324,00 | 17 377,47 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,

PP sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998763301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 13,12498 | 1 000,00 | 13 124,98 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,

PP sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek

k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv

výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381)

D 766 Konstrukce truhlářské 1 133 941,84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | K | 766660001 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | | 7,00000 | 858,00 | | 6 006,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800  mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001) | | |
| VV | | "D04" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D05" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D08" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D12" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D13" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 7,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *99* | *M* | *6116208R4* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - OZN D04 - akustické provedení Rw=37Db* | *kus* | *1,00000* | *5 900,00* | *5 900,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | 2100mm - OZN D04 - akustické provedení Rw=37Db  "D04" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |
| *100* | *M* | *61162086* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 800x1970-2100mm* | *kus* | | *3,00000* | *3 900,00* | | *11 700,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2100mm  "D05" |  |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | "D13" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 3,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *101* | *M* | *61162085* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 700x1970-2100mm* | *kus* | *2,00000* | *3 900,00* | *7 800,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-

2100mm

VV "D12"

VV 2 2,00000

VV Součet 2,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *102* | *M* | *6116208R7* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - OZN D08 - požární odolnost min. EW30/DP3-C2* | *kus* | *1,00000* | *5 990,00* | *5 990,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2100mm - OZN D08 - požární odolnost min. EW30/DP3-C2  "D08" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | 766660002 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | | 11,00000 | 931,00 | | 10 241,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800  mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002) | | |
| VV | | "D01" | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | "D02" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D03" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D06" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D07" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | "D10" | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV  VV | | | 1  "D14" | | | 1,00000 | | | | | | |
| VV | | | 1 | | | 1,00000 | | | | | | |
| VV | | | "D15" | | |  | | | | | | |
| VV | | | 1 | | | 1,00000 | | | | | | |
| VV | | | Součet | | | 11,00000 | | | | | | |
| *104* | *M* | *6116208R1* | | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - OZN D01 - akustické provedení Rw=37Db* | | | | *kus* | *3,00000* | | | *5 900,00* | | *17 700,00* | |  | |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | 2100mm - OZN D01 - akustické provedení Rw=37Db  "D01" | | |  | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 3,00000 | | |
| *105* | *M* | *61162087* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 900x1970-2100mm* | *kus* | | *1,00000* | *3 900,00* | | *3 900,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-

2100mm

VV "D15"

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *106* | *M* | *61165340* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW)*  *30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *1,00000* | *5 990,00* | *5 990,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch

lakovaný plné 900x1970-2100mm

VV "D14"

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *107* | *M* | *6116208R2* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - OZN D02 - akustické provedení Rw=37Db* | *kus* | *2,00000* | *5 900,00* | *11 800,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2100mm - OZN D02 - akustické provedení Rw=37Db  "D02" |  |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | Součet | 2,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *108* | *M* | *6116208R5* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm - OZN D06 - akustické provedení Rw=37Db* | *kus* | *1,00000* | *5 900,00* | *5 900,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2100mm - OZN D06 - akustické provedení Rw=37Db  "D06" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *109* | *M* | *6116209R6* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm - OZN D07 - akustické provedení Rw=37Db - požární odolnost min. EW30/DP3-C2* | *kus* | | *1,00000* | *47 122,00* | | *47 122,00* |  |
| PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené  900x1970-2100mm - OZN D07 - akustické provedení Rw=37Db -  požární odolnost min. EW30/DP3-C2 | | |  | | |
| VV | | "D07" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *110* | *M* | *6116209R7* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 900x1970-2100mm - OZN D10 - požární odolnost min. EW30/DP3-C2 - služební výtah* | *kus* | *1,00000* | *5 900,00* | *5 900,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 900x1970-2100mm -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | OZN D10 - požární odolnost min. EW30/DP3-C2 - služební výtah |  |
| VV | "D10" |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *111* | *M* | *6116208R3* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm - OZN D03 - akustické provedení Rw= 37Db* | *kus* | *1,00000* | *6 730,00* | *6 730,00* |  |

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 2100mm - OZN D03 - akustické provedení Rw= 37Db  "D03" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | 766660011 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | | 1,00000 | 977,00 | | 977,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450  mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660011) | | |
| VV | | "D11" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *113* | *M* | *61162126* | *dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW)*  *30 D3 povrch laminátový plné 1250x1970-2100mm* | *kus* | *1,00000* | *15 105,00* | *15 105,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch

laminátový plné 1250x1970-2100mm

VV "D11"

VV 1 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 20,00000 | 165,00 | 3 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | K | 766660012 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | | 1,00000 | 1 040,00 | | 1 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450  mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660012) | | |
| VV | | "D09" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *115* | *M* | *6116211R* | *dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1650x1970-2100mm - OZN D09 - akustické provedení Rw=37Db* | *kus* | *1,00000* | *19 900,00* | *19 900,00* |  |

PP dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1650x1970-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | 2100mm - OZN D09 - akustické provedení Rw=37Db  "D09" |  |  |  | | |
| VV | | 1 |  | 1,00000 |
| VV | | Součet |  | 1,00000 |
| 116 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň  ocelovou | kus | 4,00000 | 283,00 | 1 132,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660717*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D07" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D08" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D11" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D14" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,00000 |  |  |  |
| *117* | *M* | *54917250* | *samozavírač dveří hydraulický* | *kus* | *4,00000* | *4 873,00* | *19 492,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | samozavírač dveří hydraulický |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D07" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D08" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D11" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D14" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,00000 |  |  |  |
| 118 | K | 766660720 | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím  otvoru | kus | 6,00000 | 220,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660720*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660720) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D05" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D12" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D13" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D15" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 6,00000 |  |  |  |
| *119* | *M* | *5534141R* | *průvětrník mřížový - rozměr 453x90mm - dvojitý* | *kus* | *6,00000* | *980,00* | *5 880,00* |  |
|  | PP | | průvětrník mřížový - rozměr 453x90mm - dvojitý |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "D05" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D12" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D13" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | "D15" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 6,00000 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660729*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729) |
| VV | "D01" |
| VV | 3 | 3,00000 |
| VV | "D02" |  |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | "D03" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D04" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D05" |  |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | "D06" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D07" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D08" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D09" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D10" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D11" |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D12" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D13" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D14" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D15" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 20,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | kování rozetové klika/klika |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D01" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D02" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D03" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D04" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D05" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D06" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D07" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D08" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D09" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D11" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D12" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D13" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D14" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | "D15" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 19,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | kování rozetové koule/koule |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D10" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Montáž a dodávka madla na dveře -nerezové provedení |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "D08"" |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,00000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,00000 |  |  |  |
| 124 | K | 766660745 | Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního křídla | kus | 9,00000 | 200,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž dveřních doplňků padací prahové lišty zafrézováním do dveřního

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *121* | *M* | *54914123* | *kování rozetové klika/klika* | *kus* | *19,00000* | *645,00* | *12 255,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *122* | *M* | *5491412R* | *kování rozetové koule/koule* | *kus* | *1,00000* | *714,00* | *714,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | 766660R | Montáž a dodávka madla na dveře -nerezové  provedení | kus | 1,00000 | 1 550,00 | 1 550,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *125* | *M* | *19416030* | *lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří*  *dl 800mm* | *kus* | *1,00000* | *880,00* | *880,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | křídla |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766660745*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660745) |
| VV | "D01" |
| VV | 3 | 3,00000 |
| VV | "D02" |  |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | "D03" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D04" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D06" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | "D09" |  |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 9,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 800mm | | |  | | |
| VV | | "D04" | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,00000 | | |
| *126* | *M* | *19416031* | | *lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří*  *dl 1000mm* | *kus* | | *6,00000* | *1 000,00* | | *6 000,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1000mm | | |  | | |
| VV | | "D01" | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | "D02" | | |  | | |
| VV | | 2 | | | 2,00000 | | |
| VV | | "D06" | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 6,00000 | | |
| *127* | *M* | *19416032* | | *lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří*  *dl 1200mm* | *kus* | | *1,00000* | *1 200,00* | | *1 200,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1200mm |  |
| VV | "D03" |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *128* | *M* | *1941603R* | *lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří*  *dl 1650mm* | *kus* | *1,00000* | *1 650,00* | *1 650,00* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PP  VV | |  | | lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní hranu dveří dl 1650mm  "D09" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | |  | | 1 | |  | | 1,00000 | |
| VV | |  | | Součet | |  | | 1,00000 | |
| 129 | | K | | pol.2 | | Seřizení stávajících oken | | hod | | 70,00000 | | 385,00 | | 26 950,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Seřizení stávajících oken | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | 70 | |  | | 70,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | Součet | |  | | 70,00000 | |  | |  | |  | |
| 130 | | K | | pol.3 | | Vyčištění stávajících oken vč. rámů | | hod | | 70,00000 | | 300,00 | | 21 000,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Vyčištění stávajících oken vč. rámů | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | 70 | |  | | 70,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | Součet | |  | | 70,00000 | |  | |  | |  | |
| 131 | | K | | pol.R4 | | Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č. 1.05 - 18mm - barevnost dle výběru investora | | m2 | | 67,23430 | | 1 880,00 | | 126 400,48 | |  | |

PP Dodávka a montáž obložení z lamina (lepením) - místnost č. 1.05 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 18mm - barevnost dle výběru investora  67,2343 |  | 67,23430 |  | | |
| VV |  | Součet |  | 67,23430 |
| 132 | K | pol.5 | Dodávka a montáž ribstole vč. kotvícího materiálu | kus | 2,00000 | 6 200,00 | 12 400,00 |  |
|  | PP |  | Dodávka a montáž ribstole vč. kotvícího materiálu |  |  |  |  |  |

Dodávka a montáž vestavěné skříně - m.č. 1.05 - rozměr 1075x1900mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | K | pol.10 | Dodávka a montáž vestavěné skříně - m.č. 1.05 - rozměr 1075x1900mm - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy - barevnost dle výběru investora | kus | 2,00000 | 52 565,00 | 105 130,00 |  |

PP - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy - barevnost dle výběru

investora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | K | pol.11 | Dodávka a montáž sestavy vestavěných skříní - m.č.  1.05 - rozměr 5900x3240mm - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy, spojovacího materiálu - barevnost dle výběru investora | kpl | 1,00000 | 580 481,00 | 580 481,00 |  |

Dodávka a montáž sestavy vestavěných skříní - m.č. 1.05 - rozměr

PP 5900x3240mm - vč. výrobní dokumentace, přesunu, dopravy, spojovacího materiálu - barevnost dle výběru investora

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 14,80000 | 266,00 | 3 936,80 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | nebo plastových šířky přes 300 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/766694126*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694126)  "V14" |  |  |  | | |
| VV | | 1,85\*8 |  | 14,80000 |
| VV | | Součet |  | 14,80000 |
| *136* | *M* | *60794105* | *parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š*  *400mm* | *m* | *14,80000* | *621,00* | *9 190,80* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm |  |  |  |  |  |

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,63150 | 1 110,00 | 700,97 | CS ÚRS 2024 01 |

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998766101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,63150 | 1 390,00 | 877,79 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181)

D 767 Konstrukce zámečnické 156 620,12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 14,80000 | 560,00 | 8 288,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767161111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161111)  "zábradlí - okna do Kollárovi ulice" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 1,85\*8 | |  | | 14,80000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 14,80000 | |
| *140* | | *M* | | *55342038* | | *madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm* | | *m* | | *14,80000* | | *1 250,00* | | *18 500,00* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 141 | | K | | 767640221 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku | | kus | | 1,00000 | | 7 930,00 | | 7 930,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *142* | *M* | *5534134R* | *dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 protipožární EI30 C DP3 - C2* | *m2* | *3,87000* | *26 023,00* | *100 709,01* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | nadsvětlíku |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767640221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221) |
| VV | "nové dveře - m.č. 1.12" |
| VV | 1 | 1,00000 |
| VV | Součet | 1,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

PP dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 protipožární

EI30 C DP3 - C2

VV 1,8\*2,15 3,87000

VV Součet 3,87000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | K | 767649191 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1,00000 | 320,00 | 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | hydraulického  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/767649191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191)  1 | |  | | 1,00000 | |  | | | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 1,00000 | |
| *144* | | *M* | | *54917250* | | *samozavírač dveří hydraulický* | | *kus* | | *1,00000* | | *7 500,00* | | *7 500,00* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | samozavírač dveří hydraulický | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 145 | | K | | pol.9 | | Dodávka a montáž ochranných uhelníků - kartáčovaná  nerez | | kus | | 11,00000 | | 1 152,00 | | 12 672,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Dodávka a montáž ochranných uhelníků - kartáčovaná nerez | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 146 | | K | | 998767101 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | | t | | 0,18847 | | 1 650,00 | | 310,98 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti  přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998767101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 147 | | K | | 998767181 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,18847 | | 2 070,00 | | 390,13 | | CS ÚRS 2023 02 | |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 771 | | | | Podlahy z dlaždic | |  | |  | |  | | 327 279,21 | |  | |
| 148 | | K | | 771111011 | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí  podlah | | m2 | | 94,40000 | | 16,10 | | 1 519,84 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771111011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.01"34,28 | |  | | 34,28000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.02"13,16 | |  | | 13,16000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.03"15,13 | |  | | 15,13000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.06"1,23 | |  | | 1,23000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.07"8,4 | |  | | 8,40000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.08"10,71 | |  | | 10,71000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.09"6,49 | |  | | 6,49000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "bez WC"5 | |  | | 5,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 94,40000 | |  | |  | |  | |
| 149 | | K | | pol.1a | | Oprava podkladu pod ker. dlažbu - viz TZ | | m2 | | 94,40000 | | 520,00 | | 49 088,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Oprava podkladu pod ker. dlažbu - viz TZ | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 94,4 | |  | | 94,40000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 94,40000 | |  | |  | |  | |
| 150 | | K | | 771121011 | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr  penetrační na podlahu | | m2 | | 94,40000 | | 62,80 | | 5 928,32 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.01"34,28 | |  | | 34,28000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.02"13,16 | |  | | 13,16000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.03"15,13 | |  | | 15,13000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.06"1,23 | |  | | 1,23000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.07"8,4 | |  | | 8,40000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.08"10,71 | |  | | 10,71000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.09"6,49 | |  | | 6,49000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "bez WC"5 | |  | | 5,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 94,40000 | |  | |  | |  | |
| 151 | | K | | 771151023 | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | | m2 | | 94,40000 | | 528,00 | | 49 843,20 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771151023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151023) |
| VV | "1.01"34,28 | 34,28000 |
| VV | "1.02"13,16 | 13,16000 |
| VV | "1.03"15,13 | 15,13000 |
| VV | "1.06"1,23 | 1,23000 |
| VV | "1.07"8,4 | 8,40000 |
| VV | "1.08"10,71 | 10,71000 |
| VV | "1.09"6,49 | 6,49000 |
| VV | "bez WC"5 | 5,00000 |
| VV | Součet | 94,40000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 85,54000 | 134,00 | 11 462,36 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771474112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112) |
| VV | "1.01" |
|  | 4,3+1,5+1,2+0,9+0,2+1,4+1,05+0,655+1,9+0,655+4,9+0,82+1, |
| VV | 07+0,2+1,295+1,25+1,4+1,605+0,8+2,217+8,05+1,96+1,4+1,1 | 48,85800 |
|  | 4+5,44+1,551 |  |
| VV | "1.02" |  |
| VV | 2,9+1,81+0,78+1,263+1,225+1,464+1,81 | 11,25200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "1.03" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 3,1+2,875+1,95+0,55+1,281+1+3,425 | | | | 14,18100 | | | | | |
| VV | | | "1.09" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 4,6+3,769+1,44\*2 | | | | 11,24900 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | 85,54000 | | | | | |
| *153* | *M* | *59761184* | | | *sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl*  *do 10mm výšky přes 65 do 90mm* | | | | *m* | *94,09400* | | | *450,00* | | *42 342,30* | | *CS ÚRS 2024 01* | |

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm

VV 85,54\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 94,09400

VV Součet 94,09400

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | K | 771574416 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 94,40000 | 680,00 | 64 192,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771574416*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416) | | |
| VV | | "1.01"34,28 | | | 34,28000 | | |
| VV | | "1.02"13,16 | | | 13,16000 | | |
| VV | | "1.03"15,13 | | | 15,13000 | | |
| VV | | "1.06"1,23 | | | 1,23000 | | |
| VV | | "1.07"8,4 | | | 8,40000 | | |
| VV | | "1.08"10,71 | | | 10,71000 | | |
| VV | | "1.09"6,49 | | | 6,49000 | | |
| VV | | "bez WC"5 | | | 5,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 94,40000 | | |
| *155* | *M* | *59761135* | | *dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch*  *hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2* | *m2* | | *103,84000* | *465,00* | | *48 285,60* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | 10mm přes 9 do 12ks/m2  94,4\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 103,84000 |  | | |
| VV | | Součet |  | 103,84000 |
| 156 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve  dvou vrstvách | m2 | 43,03000 | 368,00 | 15 835,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "1.02"5,6 |  | 5,60000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.03"5,6 |  | 5,60000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.06"1,23 |  | 1,23000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.07"8,4 |  | 8,40000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.08"10,71 |  | 10,71000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.09"6,49 |  | 6,49000 |  |  |  |
|  | VV | | "bez WC"5 |  | 5,00000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 43,03000 |  |  |  |
| 157 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 141,11100 | 59,00 | 8 325,55 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "1.01" |  |  |  |  |  |
|  |  | | 4,3+1,5+1,2+0,9+0,2+1,4+1,05+0,655+1,9+0,655+4,9+0,82+1, |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 07+0,2+1,295+1,25+1,4+1,605+0,8+2,217+8,05+1,96+1,4+1,1 |  | 48,85800 |  |  |  |
|  |  | | 4+5,44+1,551 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "1.02" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,9+1,81+0,78+1,263+1,225+1,464+1,81+2,8\*2+2\*2 |  | 20,85200 |  |  |  |
|  | VV | | "1.03" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3,1+2,875+1,95+0,55+1,281+1+3,425+2\*2+2,8\*2 |  | 23,78100 |  |  |  |
|  | VV | | "1.06" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,2+1,2+0,9+0,4+0,4+0,7 |  | 4,80000 |  |  |  |
|  | VV | | "1.07,1.08.1.09" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 3,35+1,4+0,65+1+3,3+0,35+0,35+1,8+3,8\*2+1,4+3,32+2,5+1,  4+0,8+3,8+1,7 |  | 34,72000 |  |  |  |
|  | VV | | "bez WC" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,95\*2+2,1\*2 |  | 8,10000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 141,11100 |  |  |  |
| 158 | K | 771591117 | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem | m | 85,54000 | 45,60 | 3 900,62 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "začištění soklů" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 85,54 |  | 85,54000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 85,54000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 26,00000 | 156,00 | 4 056,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241) | | |
| VV | | "1.02" | | |
| VV | | 4 | | | 4,00000 | | |
| VV | | "1.03" | | |  | | |
| VV | | 4 | | | 4,00000 | | |
| VV | | "1.06" | | |  | | |
| VV | | 5 | | | 5,00000 | | |
| VV | | "1.07" | | |  | | |
| VV | | 7 | | | 7,00000 | | |
| VV | | "1.08" | | |  | | |
| VV | | 6 | | | 6,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 26,00000 | | |
| 160 | K | 771591264 | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | | 66,82000 | 188,00 | | 12 562,16 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771591264*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264)

VV "1.02"

VV 2,8\*2+2\*2 9,60000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "1.03" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 2,8\*2+2\*2 | | | | 9,60000 | | | | | |
| VV | | | "1.06" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 1,2+1,2+0,9+0,4+0,4+0,7 | | | | 4,80000 | | | | | |
| VV | | | "1.07,1.08.1.09" | | | |  | | | | | |
| VV 3,35+1,4+0,65+1+3,3+0,35+0,35+1,8+3,8\*2+1,4+3,32+2,5+1, 34,72000 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 4+0,8+3,8+1,7 | | | |  | | | | | |
| VV | | | "bez WC" | | | |  | | | | | |
| VV | | | 1,95\*2+2,1\*2 | | | | 8,10000 | | | | | |
| VV | | | Součet | | | | 66,82000 | | | | | |
| 161 | K | 771592011 | | | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | | | | m2 | 94,40000 | | | 27,70 | | 2 614,88 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/771592011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011)

VV 94,4 94,40000

VV Součet 94,40000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 4,27017 | 765,00 | 3 266,68 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998771101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 4,27017 | 950,00 | 4 056,66 | CS ÚRS 2023 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | |  | | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D 775 | | | | Podlahy skládané | |  | |  | |  | | 397 709,71 | |  | |
| 164 | | K | | pol.1b | | Oprava podkladu pod dřev. podlahu - viz TZ | | m2 | | 110,94000 | | 102,00 | | 11 315,88 | |  | |
|  | | PP | | | | Oprava podkladu pod dřev. podlahu - viz TZ | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 110,94 | |  | | 110,94000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 110,94000 | |  | |  | |  | |
| 165 | | K | | 775111112 | | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení  podlah nového podkladu betonového | | m2 | | 110,95000 | | 74,00 | | 8 210,30 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | K | 775121321 | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 110,95000 | 55,00 | 6 102,25 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | podkladu betonového  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111112)  "1.05" |  |  |  | | |
| VV | | 110,95 |  | 110,95000 |
| VV | | Součet |  | 110,95000 |
| 166 | K | 775111311 | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí  podlah | m2 | 110,95000 | 29,90 | 3 317,41 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP | | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775111311) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | "1.05" |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 110,95 |  | 110,95000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 110,95000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace neředěná podlah | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775121321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775121321) | | |
| VV | | "1.05" | | |
| VV | | 110,95 | | | 110,95000 | | |
| VV | | Součet | | | 110,95000 | | |
| 168 | K | 775141123 | | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | | 110,95000 | 455,00 | | 50 482,25 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC | | | | stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775141123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775141123) | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | "1.05" | |  | |  | |
| VV | | | | 110,95 | |  | | 110,95000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 110,95000 | |
| 169 | | K | | 775413401 | | Montáž lišty obvodové lepené | | m | | 42,88200 | | 79,00 | | 3 387,68 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Montáž lišty obvodové lepené | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775413401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775413401) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 13,41\*2+8,031\*2 | |  | | 42,88200 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 42,88200 | |  | |  | |  | |
| *170* | | *M* | | *61418101* | | *lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm* | | *m* | | *46,31256* | | *88,40* | | *4 094,03* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 42,882\*1,08 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 46,31256 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 46,31256 | |  | |  | |  | |
| 171 | | K | | 77551161R | | Dodávka + montáž - třívrstvá dřevěná podlaha s celkovou tl. lamel 13mm - odstín dle požadavku investora | | m2 | | 110,95000 | | 1 922,00 | | 213 245,90 | |  | |

PP Dodávka + montáž - třívrstvá dřevěná podlaha s celkovou tl. lamel 13mm - odstín dle požadavku investora

P *Poznámka k položce:*

*finální povrch v tlouštce min. 3,5 mm*

VV "1.05"

VV 110,95 110,95000

VV Součet 110,95000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 172 | K | 775591311 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak | m2 | 110,95000 | 126,00 | 13 979,70 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | lak |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775591311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591311) |
| VV | "1.05" |
| VV | 110,95 | 110,95000 |
| VV | Součet | 110,95000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | K | 775591313 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž (sportovní prostory) | m2 | 110,95000 | 268,00 | 29 734,60 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pro vysokou zátěž (sportovní prostory) |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775591313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591313) |
| VV | "1.05" |
| VV | 110,95 | 110,95000 |
| VV | Součet | 110,95000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | K | 775591316 | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé  operace mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 110,95000 | 28,90 | 3 206,46 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | K | 775591411 | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr  olejem a voskování | m2 | 110,95000 | 338,00 | 37 501,10 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | mezibroušení mezi vrstvami laku |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775591316*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591316) |
| VV | "1.05" |
| VV | 110,95 | 110,95000 |
| VV | Součet | 110,95000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/775591411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775591411) | | |
| VV | | "1.05" | | |
| VV | | 110,95 | | | 110,95000 | | |
| VV | | Součet | | | 110,95000 | | |
| 176 | K | 998775101 | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | | 3,40211 | 1 980,00 | | 6 736,18 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998775101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998775101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | K | 998775181 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3,40211 | 1 880,00 | 6 395,97 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998775181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775181)

D 776 Podlahy povlakové 293 111,07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | K | 776111112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení  podlah nového podkladu betonového | m2 | 121,98000 | 38,90 | 4 745,02 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | podkladu betonového  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112)  "přebroušení nového podkladu - stěrka" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | "1.04"25,64 | |  | | 25,64000 | |
| VV | | | | "1.10"20,29 | |  | | 20,29000 | |
| VV | | | | "1.11"37,44 | |  | | 37,44000 | |
| VV | | | | "1.12"10,84 | |  | | 10,84000 | |
| VV | | | | "1.13"13,91 | |  | | 13,91000 | |
| VV | | | | "1.14"13,86 | |  | | 13,86000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 121,98000 | |
| 179 | | K | | pol.1 | | Oprava podkladu pod PVC - viz TZ | | m2 | | 96,34000 | | 99,00 | | 9 537,66 | |  | |
|  | | PP | | | | Oprava podkladu pod PVC - viz TZ | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "přebroušení stávajícího podkladu" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.10"20,29 | |  | | 20,29000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.11"37,44 | |  | | 37,44000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.12"10,84 | |  | | 10,84000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.13"13,91 | |  | | 13,91000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.14"13,86 | |  | | 13,86000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 96,34000 | |  | |  | |  | |
| 180 | | K | | 776111311 | | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí  podlah | | m2 | | 96,34000 | | 28,80 | | 2 774,59 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.10"20,29 | |  | | 20,29000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.11"37,44 | |  | | 37,44000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.12"10,84 | |  | | 10,84000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.13"13,91 | |  | | 13,91000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.14"13,86 | |  | | 13,86000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 96,34000 | |  | |  | |  | |
| 181 | | K | | 776121321 | | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn  penetrace neředěná podlah | | m2 | | 121,98000 | | 55,00 | | 6 708,90 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | podlah |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776121321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321) |
| VV | "1.04"25,64 | 25,64000 |
| VV | "1.10"20,29 | 20,29000 |
| VV | "1.11"37,44 | 37,44000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "1.12"10,84 | | | 10,84000 | | | | | | |
| VV | | | "1.13"13,91 | | | 13,91000 | | | | | | |
| VV | | | "1.14"13,86 | | | 13,86000 | | | | | | |
| VV | | | Součet | | | 121,98000 | | | | | | |
| 182 | K | 776141123 | | | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | | | | m2 | 121,98000 | | | 445,00 | | 54 281,10 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 68,57000 | 223,00 | 15 291,11 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776141123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123) |
| VV | "1.04"25,64 | 25,64000 |
| VV | "1.10"20,29 | 20,29000 |
| VV | "1.11"37,44 | 37,44000 |
| VV | "1.12"10,84 | 10,84000 |
| VV | "1.13"13,91 | 13,91000 |
| VV | "1.14"13,86 | 13,86000 |
| VV | Součet | 121,98000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776221111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111) | | |
| VV | | "1.10"20,29 | | | 20,29000 | | |
| VV | | "1.11"37,44 | | | 37,44000 | | |
| VV | | "1.12"10,84 | | | 10,84000 | | |
| VV | | Součet | | | 68,57000 | | |
| *184* | *M* | *28411141* | | *PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10* | *m2* | | *75,42700* | *999,00* | | *75 351,57* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 | | |  | | |
| VV | | 68,57\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | | 75,42700 | | |
| VV | | Součet | | | 75,42700 | | |
| 185 | K | 776221121 | | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů | m2 | | 53,41000 | 297,00 | | 15 862,77 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | podlahoviny z pásů | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776221121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221121) | | |
| VV | | "PVC - antistatická krytina" | | |
| VV | | "1.04"25,64 | | | 25,64000 | | |
| VV | | "1.13"13,91 | | | 13,91000 | | |
| VV | | "1.14"13,86 | | | 13,86000 | | |
| VV | | Součet | | | 53,41000 | | |
| *186* | *M* | *28411126* | | *PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^8* | *m2* | | *53,41000* | *1 022,00* | | *54 585,02* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | | K | | 776411111 | | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | | m | | 115,22300 | | 79,50 | | 9 160,23 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP  Online PSC | | | | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776411111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111) | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | "1.04" | |  | |  | |
| VV | | | | 5,7+0,3+0,3+3,3+0,3+0,3+1,06+2,65+1,8+4,1+3,3+2,5 | |  | | 25,61000 | |
| VV | | | | "1.10" | |  | |  | |
| VV | | | | 6,055+3,13+0,594+2,25+0,594+3,8+3,13 | |  | | 19,55300 | |
| VV | | | | "1.11" | |  | |  | |
| VV | | | | 8,126\*2+4,524\*2 | |  | | 25,30000 | |
| VV | | | | "1.12" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,4\*2+4,543\*2 | |  | | 13,88600 | |
| VV | | | | "1.13" | |  | |  | |
| VV | | | | 4,907\*2+2,848\*2 | |  | | 15,51000 | |
| VV | | | | "1.14" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,932\*2+4,75\*2 | |  | | 15,36400 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 115,22300 | |
| *188* | | *M* | | *28411009* | | *lišta soklová PVC 18x80mm* | | *m* | | *117,52746* | | *88,00* | | *10 342,42* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | lišta soklová PVC 18x80mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 115,223\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 117,52746 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 117,52746 | |  | |  | |  | |
| 189 | | K | | 776421312 | | Montáž lišt přechodových šroubovaných | | m | | 4,60000 | | 120,00 | | 552,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Montáž lišt přechodových šroubovaných | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776421312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.04" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,1+0,8 | |  | | 1,90000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.10" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,9+0,9 | |  | | 1,80000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.11" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,9 | |  | | 0,90000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,60000 | |  | |  | |  | |
| *190* | | *M* | | *55343116* | | *profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato,*  *champagne* | | *m* | | *4,69200* | | *388,00* | | *1 820,50* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4,6\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 4,69200 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,69200 | |  | |  | |  | |
| 191 | | K | | 776991121 | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | m2 | | 121,98000 | | 210,00 | | 25 615,80 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/776991121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| VV | | | "1.04"25,64 | | | 25,64000 | | | | | | |
| VV | | | "1.10"20,29 | | | 20,29000 | | | | | | |
| VV | | | "1.11"37,44 | | | 37,44000 | | | | | | |
| VV | | | "1.12"10,84 | | | 10,84000 | | | | | | |
| VV | | | "1.13"13,91 | | | 13,91000 | | | | | | |
| VV | | | "1.14"13,86 | | | 13,86000 | | | | | | |
| VV | | | Součet | | | 121,98000 | | | | | | |
| 192 | K | 998776101 | | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | | | | t | 1,93504 | | | 1 800,00 | | 3 483,07 | | CS ÚRS 2024 01 | |

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998776101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,93504 | 1 550,00 | 2 999,31 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998776181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181)

D 781 Dokončovací práce - obklady 273 399,96

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 138,42000 | 54,00 | 7 474,68 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011) | | |
| VV | | "1.13" | | |
| VV | | 1\*1,8 | | | 1,80000 | | |
| VV | | "1.14" | | |  | | |
| VV | | 1\*1,8 | | | 1,80000 | | |
| VV | | "1.12" | | |  | | |
| VV | | 1\*1,8 | | | 1,80000 | | |
| VV | | "1.02" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | | | 24,00000 | | |
| VV | | -0,8\*2 | | | -1,60000 | | |
| VV | | "1.05" | | |  | | |
| VV | | 1,8\*(0,8+0,5) | | | 2,34000 | | |
| VV | | "1.03" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | | | 24,00000 | | |
| VV | | -0,8\*2 | | | -1,60000 | | |
| VV | | "1.04" | | |  | | |
| VV | | 1\*1,8 | | | 1,80000 | | |
| VV | | "bez.WC" | | |  | | |
| VV | | 1,4\*(1,95\*2+2,1\*2) | | | 11,34000 | | |
| VV | | -0,8\*1,97 | | | -1,57600 | | |
| VV | | "1.06" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(1,15+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | | | 11,37500 | | |
| VV | | -0,8\*1,97 | | | -1,57600 | | |
| VV | | "1.07" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(3,35+1,45+0,65+1+3,3+0,3+0,4+0,4+1,8) | | | 31,62500 | | |
| VV | | -0,7\*1,97 | | | -1,37900 | | |
| VV | | "1.08" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(1,8+0,4+0,2+0,8+1,45+2,49+3,32+3,8) | | | 35,65000 | | |
| VV | | -0,7\*1,97 | | | -1,37900 | | |
| VV | | Součet | | | 138,42000 | | |
| 195 | K | 781131112 | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou  ve dvou vrstvách | m2 | | 128,88000 | 350,00 | | 45 108,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112) | | |
| VV | | "1.02" | | |
| VV | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | | | 24,00000 | | |
| VV | | -0,8\*2 | | | -1,60000 | | |
| VV | | "1.03" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | | | 24,00000 | | |
| VV | | -0,8\*2 | | | -1,60000 | | |
| VV | | "bez.WC" | | |  | | |
| VV | | 1,4\*(1,95\*2+2,1\*2) | | | 11,34000 | | |
| VV | | -0,8\*1,97 | | | -1,57600 | | |
| VV | | "1.06" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(1,15+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | | | 11,37500 | | |
| VV | | -0,8\*1,97 | | | -1,57600 | | |
| VV | | "1.07" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(3,35+1,45+0,65+1+3,3+0,3+0,4+0,4+1,8) | | | 31,62500 | | |
| VV | | -0,7\*1,97 | | | -1,37900 | | |
| VV | | "1.08" | | |  | | |
| VV | | 2,5\*(1,8+0,4+0,2+0,8+1,45+2,49+3,32+3,8) | | | 35,65000 | | |
| VV | | -0,7\*1,97 | | | -1,37900 | | |
| VV | | Součet | | | 128,88000 | | |
| 196 | K | 781131232 | | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | | 70,60000 | 180,00 | | 12 708,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | nebo dilatační spáry |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781131232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232) |
| VV | "1.02" |
| VV | 4\*2,5 | 10,00000 |
| VV | "1.03" |  |
| VV | 4\*2,5 | 10,00000 |
| VV | "bez WC" |  |
| VV | 1,4\*4 | 5,60000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | | Kód | | | Popis | MJ | | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava | |
|  | | VV | | | | | "1.06" | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |
| VV | | | | | 2,5\*5 | | | |  | | 12,50000 | | | |
| VV | | | | | "1.07" | | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 7\*2,5 | | | |  | | 17,50000 | | | |
| VV | | | | | "1.08" | | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 2,5\*6 | | | |  | | 15,00000 | | | |
| VV | | | | | Součet | | | |  | | 70,60000 | | | |
| 197 | | K | | 781473921 | | | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes  12 do 19 ks/m2 | | | | kus | | 60,00000 | | | | 71,00 | | 4 260,00 | | CS ÚRS 2024 01 | | |
|  | | PP | | | | | Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 12 do 19 ks/m2 | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781473921*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473921) | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "WC - oprava obkladů" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 60 | | | |  | | 60,00000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | Součet | | | |  | | 60,00000 | | | |  | |  | |  | | |
| *198* | | *M* | | *59761063* | | | *dekor keramický pro interiér i exteriér přes 12 do*  *19ks/m2* | | | | *m2* | | *4,80000* | | | | *1 200,00* | | *5 760,00* | | *CS ÚRS 2023 02* | | |
|  | | PP | | | | | dekor keramický pro interiér i exteriér přes 12 do 19ks/m2 | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 60\*0,4\*0,2 | | | |  | | 4,80000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | Součet | | | |  | | 4,80000 | | | |  | |  | |  | | |
| 199 | | K | | 781474113 | | | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | | | | m2 | | 138,42000 | | | | 695,00 | | 96 201,90 | | CS ÚRS 2024 01 | | |

PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *204* | *M* | *19416007* | *lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm* | *m* | *30,76500* | *85,00* | *2 615,03* | *CS ÚRS 2024 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781474113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113)  "1.13" | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 1\*1,8 | |  | | 1,80000 | |
| VV | | | | "1.14" | |  | |  | |
| VV | | | | 1\*1,8 | |  | | 1,80000 | |
| VV | | | | "1.12" | |  | |  | |
| VV | | | | 1\*1,8 | |  | | 1,80000 | |
| VV | | | | "1.02" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | |  | | 24,00000 | |
| VV | | | | -0,8\*2 | |  | | -1,60000 | |
| VV | | | | "1.05" | |  | |  | |
| VV | | | | 1,8\*(0,8+0,5) | |  | | 2,34000 | |
| VV | | | | "1.03" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | |  | | 24,00000 | |
| VV | | | | -0,8\*2 | |  | | -1,60000 | |
| VV | | | | "1.04" | |  | |  | |
| VV | | | | 1\*1,8 | |  | | 1,80000 | |
| VV | | | | "bez.WC" | |  | |  | |
| VV | | | | 1,4\*(1,95\*2+2,1\*2) | |  | | 11,34000 | |
| VV | | | | -0,8\*1,97 | |  | | -1,57600 | |
| VV | | | | "1.06" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,5\*(1,15+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | |  | | 11,37500 | |
| VV | | | | -0,8\*1,97 | |  | | -1,57600 | |
| VV | | | | "1.07" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,5\*(3,35+1,45+0,65+1+3,3+0,3+0,4+0,4+1,8) | |  | | 31,62500 | |
| VV | | | | -0,7\*1,97 | |  | | -1,37900 | |
| VV | | | | "1.08" | |  | |  | |
| VV | | | | 2,5\*(1,8+0,4+0,2+0,8+1,45+2,49+3,32+3,8) | |  | | 35,65000 | |
| VV | | | | -0,7\*1,97 | |  | | -1,37900 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 138,42000 | |
| *200* | | *M* | | *59761071* | | *obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2* | | *m2* | | *152,26200* | | *400,00* | | *60 904,80* | | *CS ÚRS 2023 02* | |
|  | | PP | | | | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 138,42\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 152,26200 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 152,26200 | |  | |  | |  | |
| 201 | | K | | 781491011 | | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na  podkladní omítku, plochy do 1 m2 | | m2 | | 10,92000 | | 747,00 | | 8 157,24 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | plochy do 1 m2  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781491011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011)  "V12" |  |  |  | | |
| VV | | 1,4\*0,6\*13 |  | 10,92000 |
| VV | | Součet |  | 10,92000 |
| *202* | *M* | *63465124* | *zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr*  *3210x2250mm* | *m2* | *12,01200* | *1 100,00* | *13 213,20* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 10,92\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12,01200 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 12,01200 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného  flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 29,30000 | 105,00 | 3 076,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cementovým lepidlem rohového |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781492211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211) |
| VV | "1.13" |
| VV | 1,8+1 | 2,80000 |
| VV | "1.14" |  |
| VV | 1,8+1 | 2,80000 |
| VV | "1.12" |  |
| VV | 1,8\*2+1 | 4,60000 |
| VV | "1.05" |  |
| VV | 1,8\*2+0,8+0,5 | 4,90000 |
| VV | "1.04" |  |
| VV | 1,8\*2+1 | 4,60000 |
| VV | "1.02" |  |
| VV | 0,8+2\*2 | 4,80000 |
| VV | "1.03" |  |
| VV | 0,8+2\*2 | 4,80000 |
| VV | Součet | 29,30000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | | Kód | | | Popis | MJ | | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava | |
|  | | PP  VV | | | | | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm  29,3\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | |  | | 30,76500 | | | |  | | | | | | |
| VV | | | | | Součet | | | |  | | 30,76500 | | | |
| 205 | | K | | 781495115 | | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování  silikonem | | | | m | | 70,60000 | | | | 64,00 | | 4 518,40 | | CS ÚRS 2024 01 | | |
|  | | PP | | | | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781495115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115) | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "1.02" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 4\*2,5 | | | |  | | 10,00000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "1.03" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 4\*2,5 | | | |  | | 10,00000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "bez WC" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 1,4\*4 | | | |  | | 5,60000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "1.06" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 2,5\*5 | | | |  | | 12,50000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "1.07" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 7\*2,5 | | | |  | | 17,50000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | "1.08" | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | 2,5\*6 | | | |  | | 15,00000 | | | |  | |  | |  | | |
|  | | VV | | | | | Součet | | | |  | | 70,60000 | | | |  | |  | |  | | |
| 206 | | K | | 781495211 | | | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | | | | m2 | | 138,42000 | | | | 28,00 | | 3 875,76 | | CS ÚRS 2024 01 | | |

PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | prostředky |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/781495211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211) |
| VV | "1.13" |
| VV | 1\*1,8 | 1,80000 |
| VV | "1.14" |  |
| VV | 1\*1,8 | 1,80000 |
| VV | "1.12" |  |
| VV | 1\*1,8 | 1,80000 |
| VV | "1.02" |  |
| VV | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | 24,00000 |
| VV | -0,8\*2 | -1,60000 |
| VV | "1.05" |  |
| VV | 1,8\*(0,8+0,5) | 2,34000 |
| VV | "1.03" |  |
| VV | 2,5\*(2,8\*2+2\*2) | 24,00000 |
| VV | -0,8\*2 | -1,60000 |
| VV | "1.04" |  |
| VV | 1\*1,8 | 1,80000 |
| VV | "bez.WC" |  |
| VV | 1,4\*(1,95\*2+2,1\*2) | 11,34000 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | "1.06" |  |
| VV | 2,5\*(1,15+1,2+0,55+0,45+0,3+0,9) | 11,37500 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | "1.07" |  |
| VV | 2,5\*(3,35+1,45+0,65+1+3,3+0,3+0,4+0,4+1,8) | 31,62500 |
| VV | -0,7\*1,97 | -1,37900 |
| VV | "1.08" |  |
| VV | 2,5\*(1,8+0,4+0,2+0,8+1,45+2,49+3,32+3,8) | 35,65000 |
| VV | -0,7\*1,97 | -1,37900 |
| VV | Součet | 138,42000 |

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3,22242 | 765,00 | 2 465,15 | CS ÚRS 2024 01 |

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998781101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3,22242 | 950,00 | 3 061,30 | CS ÚRS 2023 02 |

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181)

D 783 Dokončovací práce - nátěry 136 188,77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | K | 78330131R | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem - odmaštění ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu | kpl | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |

PP Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem - odmaštění ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu

VV 1 1,00000

VV Součet 1,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | K | 78331410R | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu - 2x nátěr | kpl | 2,00000 | 1 260,00 | 2 520,00 |  |

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu - 2x nátěr

VV 2 2,00000

VV Součet 2,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu - 2x nátěr | kpl | 2,00000 | 2 860,00 | 5 720,00 | CS ÚRS 2023 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

PP Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - ponechané ocelové konstrukce vč. dodávky materiálu - 2x nátěr |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783317101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101) |
| VV | 2 | 2,00000 |
| VV | Součet | 2,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | K | 78332410R | Dodávka a montáž nátěru nových ocelových zárubní - odstín RAL7016 - vč. odmaštění, základního nátěru a finálního nátěru | kus | 20,00000 | 600,00 | 12 000,00 |  |

PP Dodávka a montáž nátěru nových ocelových zárubní - odstín RAL7016 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | VV | | | | vč. odmaštění, základního nátěru a finálního nátěru  20 | |  | | 20,00000 | |  | | | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 20,00000 | |
| 213 | | K | | 783801201 | | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru  obroušení | | m2 | | 152,30400 | | 21,70 | | 3 305,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783801201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "vyrovnání podkladu - omyvatelný nátěr" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.13" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*(2,833\*2+4,907\*2) | |  | | 30,96000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -0,9\*1,97 | |  | | -1,77300 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.14" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*(2,917\*2+4,75\*2) | |  | | 30,66800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -0,9\*1,97 | |  | | -1,77300 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.02" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*(2,9+2,13+1,34+1,17+1,3+0,785+1,81) | |  | | 22,87000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -0,8\*1,97 | |  | | -1,57600 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.03" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2\*(3,035+2,25+0,2+1,05+1,16+0,55+1,895+2,87) | |  | | 26,02000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -0,8\*1,97\*2 | |  | | -3,15200 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "1.04" | |  | |  | |  | |  | |  | |
| VV  VV | | | | | | 2\*(5,76+0,3+0,7+3,3+0,33+0,37+1,06+2,65+1,8+4,1+3,3+0,5+  0,36+2,47)  -1,1\*1,97 | | 54,00000  -2,16700 | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | -0,9\*1,97 | | -1,77300 | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | Součet | | 152,30400 | | | | | | | | | |
| 214 | | K | | 783822211 | | Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné,  tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou | | m2 | | 152,30400 | | 140,00 | | 21 322,56 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | stěrkou vápennou |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783822211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822211) |
| VV | "vyrovnání podkladu - omyvatelný nátěr" |
| VV | "1.13" |
| VV | 2\*(2,833\*2+4,907\*2) | 30,96000 |
| VV | -0,9\*1,97 | -1,77300 |
| VV | "1.14" |  |
| VV | 2\*(2,917\*2+4,75\*2) | 30,66800 |
| VV | -0,9\*1,97 | -1,77300 |
| VV | "1.02" |  |
| VV | 2\*(2,9+2,13+1,34+1,17+1,3+0,785+1,81) | 22,87000 |
| VV | -0,8\*1,97 | -1,57600 |
| VV | "1.03" |  |
| VV | 2\*(3,035+2,25+0,2+1,05+1,16+0,55+1,895+2,87) | 26,02000 |
| VV | -0,8\*1,97\*2 | -3,15200 |
| VV | "1.04" |  |
| VV | 2\*(5,76+0,3+0,7+3,3+0,33+0,37+1,06+2,65+1,8+4,1+3,3+0,5+  0,36+2,47) | 54,00000 |
| VV | -1,1\*1,97 | -2,16700 |
| VV | -0,9\*1,97 | -1,77300 |
| VV | Součet | 152,30400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | K | 7838266R | Dodávka a montáž omyvatelného nátěru - m.č. 1.04,  1.13, 1.14, 1.02, 1.03 | m2 | 152,30400 | 105,00 | 15 991,92 |  |

PP Dodávka a montáž omyvatelného nátěru - m.č. 1.04, 1.13, 1.14, 1.02,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | 1.03  "vyrovnání podkladu - omyvatelný nátěr" | |  | | | | |
| VV | | "1.13" | |
| VV | | 2\*(2,833\*2+4,907\*2) | | 30,96000 | | | | |
| VV | | -0,9\*1,97 | | -1,77300 | | | | |
| VV | | "1.14" | |  | | | | |
| VV | | 2\*(2,917\*2+4,75\*2) | | 30,66800 | | | | |
| VV | | -0,9\*1,97 | | -1,77300 | | | | |
| VV | | "1.02" | |  | | | | |
| VV | | 2\*(2,9+2,13+1,34+1,17+1,3+0,785+1,81) | | 22,87000 | | | | |
| VV | | -0,8\*1,97 | | -1,57600 | | | | |
| VV | | "1.03" | |  | | | | |
| VV | | 2\*(3,035+2,25+0,2+1,05+1,16+0,55+1,895+2,87) | | 26,02000 | | | | |
| VV | | -0,8\*1,97\*2 | | -3,15200 | | | | |
| VV | | "1.04" | |  | | | | |
|  | VV 2\*(5,76+0,3+0,7+3,3+0,33+0,37+1,06+2,65+1,8+4,1+3,3+0,5+  VV -1,1\*1,97 | | |  | 54,00000  -2,16700 |  |  |  |
|  | VV -0,9\*1,97 | | |  | -1,77300 |  |  |  |
|  | VV Součet | | |  | 152,30400 |  |  |  |
| 216 | K | 783903170 | Provedení nátěru betonových podlah penetračního  hrubých | m2 | 136,59000 | 189,00 | 25 815,51 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP Provedení nátěru betonových podlah penetračního hrubých | | |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783903170*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783903170) | | |  |  |  |  |  |
|  | VV "pryskyřiční nátěr" | | |  |  |  |  |  |
|  | VV 25,64+110,95 | | |  | 136,59000 |  |  |  |
|  | VV Součet | | |  | 136,59000 |  |  |  |
| *217* | *M* | *24592013* | *penetrace dvousložková pryskyřičná* | *kg* | *136,59000* | *342,00* | *46 713,78* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP penetrace dvousložková pryskyřičná | | |  |  |  |  |  |
|  | D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 109 463,07 |  |

0,36+2,47)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 218 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci)  včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 322,24000 | 6,10 | 1 965,66 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 122,12400 | 8,10 | 989,20 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | odkrytí podlah  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101)  322,24 |  | 322,24000 |  | | |
| VV | | Součet |  | 322,24000 |
| *219* | *M* | *58124842* | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m* | *m2* | *338,35200* | *3,00* | *1 015,06* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 322,24\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 338,35200 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 338,35200 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PP | | | | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do  3,80 | |  | |  | |  | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784171111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111) | |  | |  | |
| VV | | | | "okna" | |  | |  | |
| VV | | | | 1,85\*2,54\*8 | |  | | 37,59200 | |
| VV | | | | 1,18\*2,04\*5 | |  | | 12,03600 | |
| VV | | | | "dveře" | |  | |  | |
| VV | | | | 0,9\*1,97\*2\*10 | |  | | 35,46000 | |
| VV | | | | 0,8\*1,97\*2\*5 | |  | | 15,76000 | |
| VV | | | | 0,7\*1,97\*2\*2 | |  | | 5,51600 | |
| VV | | | | 1,1\*1,97\*2 | |  | | 4,33400 | |
| VV | | | | 1,65\*1,97\*2 | |  | | 6,50100 | |
| VV | | | | 1,25\*1,97\*2 | |  | | 4,92500 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 122,12400 | |
| *221* | | *M* | | *58124842* | | *fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m* | | *m2* | | *128,23020* | | *3,00* | | *384,69* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 122,124\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 128,23020 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 128,23020 | |  | |  | |  | |
| 222 | | K | | 784181101 | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová  bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | m2 | | 1 251,29130 | | 15,60 | | 19 520,14 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | místnostech výšky do 3,80 m |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784181101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101) |
| VV | 789,0713+149,633\*2+75,227\*2+12,5 | 1 251,29130 |
| VV | Součet | 1 251,29130 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 251,29130 | 68,40 | 85 588,32 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | |  | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/784211101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101) | | |  | | |
| VV | | 789,0713+149,633\*2+75,227\*2+12,5 | | | 1 251,29130 | | |
| VV | | Součet | | | 1 251,29130 | | |  | | |
| D 787 | | Dokončovací práce - zasklívání | | |  | | | 69 679,46 | | |
| 224 | K | 78711121R | | Dodávka a montáž zrcadel na laminový obklad - m.č.  1.05 - montáž lepením | m2 | | 40,89630 | 1 606,00 | | 65 679,46 |  | |

PP Dodávka a montáž zrcadel na laminový obklad - m.č. 1.05 - montáž

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | VV | |  | | lepením  2,3\*(8,031+9,75) | |  | | 40,89630 | |  | | | | | |
| VV | |  | | Součet | |  | | 40,89630 | |
| 225 | | K | | 99878710R | | Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 6 m | | kpl | | 1,00000 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 6 m | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | 1 | |  | | 1,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | Součet | |  | | 1,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | D | | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 78 000,00 | |  | |
| 226 | | K | | HZS1291 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | | hod | | 260,00000 | | 300,00 | | 78 000,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | pomocný stavební dělník |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS1291*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291) |
| VV | "ostatní a nespecifikované práce" |
| VV | 260 | 260,00000 |
| VV | Součet | 260,00000 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.3. - Elektroinstalace** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 2 461 672,57**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 2 461 672,57 21,00% 516 951,24 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 2 978 623,81** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.3. - Elektroinstalace** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 461 672,57**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D | | PSV | | PSV | |  | |  | |  | | 0,00 | |  | |
| D | | 01 | | Elektroinstalace | |  | |  | |  | | 2 437 872,57 | |
| *1* | | *M* | | *000900050* | | *Drobný elektromontážní materiál* | | *ks* | | *1,00000* | | *30 253,00* | | *30 253,00* | |  | |
|  | | PP | |  | | Drobný elektromontážní materiál | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | K | | R210990135 | | Certifikované měření umělého a nouzového osvětení | | ks | | 1,00000 | | 20 800,00 | | 20 800,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Certifikované měření umělého a nouzového osvětení | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | R210990169 | | Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů | | hod | | 40,00000 | | 585,00 | | 23 400,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | R219990113 | | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace | | hod | | 60,00000 | | 585,00 | | 35 100,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | zjištění stávajícího stavu elektroinstalace | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | K | | R219990150 | | práce v rozvaděčích | | hod | | 100,00000 | | 585,00 | | 58 500,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | práce v rozvaděčích | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | K | | R219990112 | | Přeložky silnoproudu dle popisu v tz a výkresech | | hod | | 40,00000 | | 460,00 | | 18 400,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Přeložky silnoproudu dle popisu v tz a výkresech | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | R210990029 | | Koordinace s ostatními profesemi | | hod | | 30,00000 | | 500,00 | | 15 000,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Koordinace s ostatními profesemi | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | K | | R210990087 | | Demontáž stávající elektroinstalace | | hod | | 80,00000 | | 460,00 | | 36 800,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Demontáž stávající elektroinstalace | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 741920071 | | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní v jiném tvaru průchodu z hmot silikátových | | m2 | | 1,00000 | | 4 550,00 | | 4 550,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení

PP přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní v jiném tvaru průchodu z hmot silikátových

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741920071*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920071)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *10* | *M* | *000000933* | *ohnivzdorná přepážka dle Pbř* | *m2* | *1,00000* | *3 900,00* | *3 900,00* |  |

PP ohnivzdorná přepážka dle Pbř

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1,00000 | 22 500,00 | 22 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a

PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741810003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 741810011 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis.  Kč | ks | 4,00000 | 9 750,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a

PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741810011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 5,00000 | 296,00 | 1 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/469972111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 469972121 | Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 50,00000 | 12,90 | 645,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/469972121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 469981111 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m | t | 5,00000 | 318,50 | 1 592,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní

vzdálenost do 1 000 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/469981111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 468091351 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25 m2 jakékoli hloubky | m3 | 0,30000 | 5 525,00 | 1 657,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků

PP nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti plochy přes 0,25

m2 jakékoli hloubky

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468091351*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468091351)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 468081312 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 40,00000 | 97,50 | 3 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes

15 do 30 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468081312*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 468081313 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm | ks | 30,00000 | 234,00 | 7 020,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes

30 do 45 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468081313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081313)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 468081423 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm | ks | 2,00000 | 1 196,00 | 2 392,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468081423*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081423)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 468101422 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 450,00000 | 100,10 | 45 045,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101422*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101422)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 468101424 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15  cm | m | 195,00000 | 123,50 | 24 082,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101424*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101424)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 468101433 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15  cm | m | 150,00000 | 152,10 | 22 815,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101433*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101433)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 468101211 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 125,00000 | 208,00 | 26 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 468101111 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 150,00000 | 152,10 | 22 815,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/468101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 460941222 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 450,00000 | 62,00 | 27 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460941222*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941222)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 460941224 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 195,00000 | 102,00 | 19 890,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460941224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941224)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 460941233 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 125,00000 | 188,00 | 23 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460941233*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941233)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 460941111 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 295,00000 | 69,02 | 20 360,90 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky

do 3 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460941111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 460941211 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 150,00000 | 39,30 | 5 895,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky

do 3 cm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/460941211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460941211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na  trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva | ks | 56,00000 | 45,50 | 2 548,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty,

PP demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných

plastových kruhových do zdiva

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *31* | *M* | *000311216* | *krabice přístrojová* | *ks* | *56,00000* | *11,05* | *618,80* |  |

PP krabice přístrojová

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na  trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici  zapuštěných plastových kruhových do zdiva | ks | 50,00000 | 123,50 | 6 175,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty,

PP demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *33* | *M* | *000311316* | *krabicová rozvodka vč. svorkovnice a víka* | *ks* | *50,00000* | *81,38* | *4 069,00* |  |

PP krabicová rozvodka vč. svorkovnice a víka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 741112002 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na  trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných  plastových kruhových pro sádrokartonové příčky | ks | 133,00000 | 94,90 | 12 621,70 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty,

PP demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových pro sádrokartonové příčky

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112002)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *35* | *M* | *000311412* | *krabice univerzální do SDK s membránou* | *ks* | *92,00000* | *29,25* | *2 691,00* |  |

PP krabice univerzální do SDK s membránou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *36* | *M* | *000311413* | *krabice univerzální vč. víčka do SDK s membránou* | *ks* | *40,00000* | *44,07* | *1 762,80* |  |

PP krabice univerzální vč. víčka do SDK s membránou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 741112301 | Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových  čtyřhranných, vel. 117x117 mm | ks | 40,00000 | 260,00 | 10 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a

PP montáže víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 117x117 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741112301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112301)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *38* | *M* | *000315132* | *krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +svorkovnice* | *ks* | *40,00000* | *121,68* | *4 867,20* |  |

PP krabice pancéř plast 117x117x58 IP54 +svorkovnice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 741110061 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm | m | 360,00000 | 29,90 | 10 764,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do

PP krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 11 do

23 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741110061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110061)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *40* | *M* | *000321123* | *trubka ohebná PVC pr. 16mm* | *m* | *360,00000* | *4,55* | *1 638,00* |  |

PP trubka ohebná PVC pr. 16mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 741110303 | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm | m | 2,00000 | 78,00 | 156,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní O přes 90 do 133 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741110303*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110303)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *42* | *M* | *000321126* | *trubka korugovaná PVC pr.110mm* | *m* | *2,00000* | *60,19* | *120,38* |  |

PP trubka korugovaná PVC pr.110mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 741910302 | Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků  typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných | m | 120,00000 | 266,50 | 31 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových

PP desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných závěsných oboustranných

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741910302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910302)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *44* | *M* | *000363042* | *Žlab 150/100 GZ vč. podpěr, spojek a příslušenství* | *M* | *120,00000* | *433,55* | *52 026,00* |  |

PP Žlab 150/100 GZ vč. podpěr, spojek a příslušenství

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 741210003 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg | ks | 1,00000 | 637,00 | 637,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210003)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *46* | *M* | *000900117* | *Rozvaděč R dle výkresu a popisu v TZ* | *ks* | *1,00000* | *114 927,80* | *114 927,80* |  |

PP Rozvaděč R dle výkresu a popisu v TZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | ks | 5,00000 | 240,50 | 1 202,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741210001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *48* | *M* | *000900118* | *Rozvodnice DXA vč, PA svorkovnic k pospojování viz*  *popis na výkrese a v TZ* | *ks* | *5,00000* | *456,30* | *2 281,50* |  |

PP Rozvodnice DXA vč, PA svorkovnic k pospojování viz popis na výkrese

a v TZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 741120203 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 70,00000 | 33,80 | 2 366,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně

PP plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120203*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120203)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *50* | *M* | *000171512* | *kabel 1kV CXKE-R 1x35* | *m* | *70,00000* | *180,70* | *12 649,00* |  |

PP kabel 1kV CXKE-R 1x35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 741120201 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2 | m | 1 920,00000 | 31,20 | 59 904,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně

PP plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *52* | *M* | *000171508* | *kabel 1kV CXKH-R 1x6* | *m* | *80,00000* | *45,50* | *3 640,00* |  |

PP kabel 1kV CXKH-R 1x6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *53* | *M* | *000171510* | *kabel 1kV CXKH-R 1x16* | *m* | *250,00000* | *92,30* | *23 075,00* |  |

PP kabel 1kV CXKH-R 1x16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *54* | *M* | *000171507* | *kabel 1kV CXKH-R 1x4* | *m* | *1 590,00000* | *18,20* | *28 938,00* |  |

PP kabel 1kV CXKH-R 1x4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 640,00000 | 33,80 | 21 632,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741120001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120001)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *56* | *M* | *000171108* | *vodič CY 6 /H07V-U/* | *m* | *245,00000* | *21,71* | *5 318,95* |  |

PP vodič CY 6 /H07V-U/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *57* | *M* | *000171107* | *vodič CY 4 /H07V-U/* | *m* | *395,00000* | *14,95* | *5 905,25* |  |

PP vodič CY 4 /H07V-U/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 50,00000 | 49,40 | 2 470,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122032*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *59* | *M* | *000101308* | *kabel CYKY-J 5x6* | *m* | *50,00000* | *99,45* | *4 972,50* |  |

PP kabel CYKY-J 5x6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 1 150,00000 | 32,50 | 37 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122016*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *61* | *M* | *000101106* | *kabel CYKY-J 3x2,5* | *m* | *1 150,00000* | *25,35* | *29 152,50* |  |

PP kabel CYKY-J 3x2,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 2 650,00000 | 31,20 | 82 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122015*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *63* | *M* | *000101105* | *kabel CYKY-J 3x1,5* | *m* | *795,00000* | *15,47* | *12 298,65* |  |

PP kabel CYKY-J 3x1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *64* | *M* | *000101105.1* | *kabel CYKY-O 3x1,5* | *m* | *475,00000* | *15,47* | *7 348,25* |  |

PP kabel CYKY-O 3x1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 2 130,00000 | 31,85 | 67 840,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *66* | *M* | *000123105* | *kabel 1kV CHKH-R 3Jx1,5* | *m* | *695,00000* | *26,00* | *18 070,00* |  |

PP kabel 1kV CHKH-R 3Jx1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *67* | *M* | *000123105.1* | *kabel 1kV CHKH-R 3Ox1,5* | *m* | *685,00000* | *26,00* | *17 810,00* |  |

PP kabel 1kV CHKH-R 3Ox1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *68* | *M* | *000122106* | *kabel 1kV CXKH-R 3x2,5* | *m* | *750,00000* | *37,96* | *28 470,00* |  |

PP kabel 1kV CXKH-R 3x2,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 395,00000 | 37,70 | 14 891,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *70* | *M* | *000101305* | *kabel CYKY-J 5x1,5* | *m* | *395,00000* | *26,00* | *10 270,00* |  |

PP kabel CYKY-J 5x1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 741122231 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 395,00000 | 33,80 | 13 351,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741122231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *72* | *M* | *000122305* | *kabel 1kV CXKH-R 5Jx1,5* | *m* | *395,00000* | *40,95* | *16 175,25* |  |

PP kabel 1kV CXKH-R 5Jx1,5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 741311004 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného | ks | 6,00000 | 325,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741311004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311004)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *74* | *M* | *000900039* | *snímač přítomnosti stropní s vlastním relé* | *ks* | *6,00000* | *325,00* | *1 950,00* |  |

PP snímač přítomnosti stropní s vlastním relé

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | K | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | ks | 8,00000 | 110,50 | 884,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo

PP zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *76* | *M* | *000409820* | *spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So* | *ks* | *8,00000* | *96,20* | *769,60* |  |

PP spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *77* | *M* | *000410101* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0* | *ks* | *3,00000* | *37,05* | *111,15* |  |

PP kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *78* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *3,00000* | *23,40* | *70,20* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *79* | *M* | *000410102* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 pro zdravotnictví* | *ks* | *5,00000* | *90,61* | *453,05* |  |

PP kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *80* | *M* | *000420091.1* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *5,00000* | *55,90* | *279,50* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 741310233 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | ks | 6,00000 | 110,50 | 663,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo

PP zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310233*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310233)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *82* | *M* | *000709820* | *Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED červená* | *ks* | *6,00000* | *595,14* | *3 570,84* |  |

PP Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED červená

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *83* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *6,00000* | *48,10* | *288,60* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | K | 741310041 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových | ks | 2,00000 | 175,50 | 351,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením

PP vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-

sériových

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310041)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *85* | *M* | *000409826* | *přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 IP44* | *ks* | *276,00000* | *233,27* | *64 383,07* |  |

PP přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 IP44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | K | 741310212 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | ks | 23,00000 | 107,90 | 2 481,70 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo

PP zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741310212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310212)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *87* | *M* | *000409828* | *ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So* | *ks* | *23,00000* | *96,20* | *2 212,60* |  |

PP ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *88* | *M* | *000410101* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0* | *ks* | *15,00000* | *37,05* | *555,75* |  |

PP kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *89* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *15,00000* | *23,40* | *351,00* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *90* | *M* | *000410102* | *kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 pro zdravotnictví* | *ks* | *8,00000* | *90,61* | *724,88* |  |

PP kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *91* | *M* | *000420092* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *8,00000* | *55,90* | *447,20* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 742430015 | Montáž audiovizuální techniky žaluziového ovladače  pro plátno | ks | 1,00000 | 240,50 | 240,50 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž audiovizuální techniky žaluziového ovladače pro plátno

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742430015*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430015)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *93* | *M* | *000409860* | *ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0-1/0* | *ks* | *1,00000* | *214,50* | *214,50* |  |

PP ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0-1/0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *94* | *M* | *000410105* | *kryt spínače dělený pro řaz.1/0-1/0 pro zdravotnictví* | *ks* | *1,00000* | *195,00* | *195,00* |  |

PP kryt spínače dělený pro řaz.1/0-1/0 pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *95* | *M* | *000420091.1* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *1,00000* | *55,90* | *55,90* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 96 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | ks | 89,00000 | 136,50 | 12 148,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení

PP polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313042)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *97* | *M* | *000420006* | *zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk* | *ks* | *24,00000* | *119,60* | *2 870,40* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *98* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *24,00000* | *23,40* | *561,60* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *99* | *M* | *000420007* | *zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk pro zdravotnictví* | *ks* | *50,00000* | *188,50* | *9 425,00* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř bezŠr clonk pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *100* | *M* | *000420092* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *50,00000* | *55,90* | *2 795,00* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *101* | *M* | *000420015* | *2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr* | *ks* | *15,00000* | *175,50* | *2 632,50* |  |

PP 2-zásuvka 16A/250Vstř bezŠr

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | K | 741313073 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | ks | 20,00000 | 195,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení

PP chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741313073*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313073)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *103* | *M* | *000420008* | *zásuvka 16A/250Vstř bezŠr chrán* | *ks* | *1,00000* | *895,70* | *895,70* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř bezŠr chrán

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *104* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *1,00000* | *23,40* | *23,40* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *105* | *M* | *000420009* | *zásuvka 16A/250Vstř IP44* | *ks* | *6,00000* | *195,00* | *1 170,00* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř IP44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *106* | *M* | *000420091* | *rámeček pro 1 přístroj* | *ks* | *6,00000* | *23,40* | *140,40* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *107* | *M* | *000420009.1* | *zásuvka 16A/250Vstř IP54 na povrch* | *ks* | *1,00000* | *127,40* | *127,40* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř IP54 na povrch

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *108* | *M* | *000420009.2* | *zásuvka 16A/250Vstř bezŠr chrán pro zdravotnictví* | *ks* | *8,00000* | *1 131,00* | *9 048,00* |  |

PP zásuvka 16A/250Vstř bezŠr chrán pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *109* | *M* | *000420092* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *8,00000* | *55,90* | *447,20* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *110* | *M* | *000420099* | *Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná zapuštěná* | *ks* | *4,00000* | *663,00* | *2 652,00* |  |

PP Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná zapuštěná

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *111* | *M* | *000420092* | *rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví* | *ks* | *4,00000* | *55,90* | *223,60* |  |

PP rámeček pro 1 přístroj pro zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | 742110202 | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny | ks | 3,00000 | 1 950,00 | 5 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742110202*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *113* | *M* | *000897000* | *podlahová krabice se zásuvkou 230V/16 IP44 nerez* | *ks* | *3,00000* | *1 917,50* | *5 752,50* |  |

PP podlahová krabice se zásuvkou 230V/16 IP44 nerez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | K | 741372022 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených  nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes  0,09 do 0,36 m2 | ks | 31,00000 | 422,50 | 13 097,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů

PP interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *115* | *M* | *000509032* | *svítidlo dle specifikace S2* | *ks* | *4,00000* | *2 390,25* | *9 561,00* |  |

PP svítidlo dle specifikace S2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *116* | *M* | *000509034* | *svítidlo dle specifikace S4* | *ks* | *9,00000* | *1 676,25* | *15 086,25* |  |

PP svítidlo dle specifikace S4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *117* | *M* | *000552053* | *Svítidlo dle specifikace N3* | *ks* | *18,00000* | *3 331,25* | *59 962,50* |  |

PP Svítidlo dle specifikace N3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | K | 741372112 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | ks | 118,00000 | 494,00 | 58 292,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů

PP interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo

kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/741372112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372112)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *119* | *M* | *000509031* | *svítidlo dle specifikace S1* | *ks* | *17,00000* | *2 463,75* | *41 883,75* |  |

PP svítidlo dle specifikace S1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *120* | *M* | *000509033* | *svítidlo dle specifikace S3* | *ks* | *72,00000* | *7 513,75* | *540 990,00* |  |

PP svítidlo dle specifikace S3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *121* | *M* | *000509035* | *svítidlo dle specifikace S5* | *ks* | *8,00000* | *2 053,75* | *16 430,00* |  |

PP svítidlo dle specifikace S5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *122* | *M* | *000509036* | *svítidlo dle specifikace S6* | *ks* | *5,00000* | *1 135,00* | *5 675,00* |  |

PP svítidlo dle specifikace S6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *123* | *M* | *000552051* | *Svítidlo dle specifikace N1* | *ks* | *7,00000* | *5 035,25* | *35 246,75* |  |

PP Svítidlo dle specifikace N1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *124* | *M* | *000552052* | *Svítidlo dle specifikace N2* | *ks* | *9,00000* | *5 035,25* | *45 317,25* |  |

PP Svítidlo dle specifikace N2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | R210990090 | nastavení centrálního monitoringu NO | ks | 1,00000 | 22 412,50 | 22 412,50 |  |

PP nastavení centrálního monitoringu NO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *126* | *M* | *000900098* | *Řídící systém NO sestava dle specifikace* | *ks* | *1,00000* | *56 067,50* | *56 067,50* |  |

PP Řídící systém NO sestava dle specifikace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | R210990118 | Nastavení systému SALUZ u svítidel S3 | ks | 1,00000 | 18 337,50 | 18 337,50 |  |

PP Nastavení systému SALUZ u svítidel S3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní  rozvody do trubky | m | 50,00000 | 29,90 | 1 495,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *129* | *M* | *000209434* | *kabel Cat.5e FTP 4x2xAWG24 LSOH* | *m* | *50,00000* | *12,87* | *643,50* |  |

PP kabel Cat.5e FTP 4x2xAWG24 LSOH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení  kabelu konektorem | ks | 2,00000 | 97,50 | 195,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/742124005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *131* | *M* | *000209486* | *konektor komunikační RJ45-SL 8pol licna stíněný* | *ks* | *2,00000* | *14,95* | *29,90* |  |

PP konektor komunikační RJ45-SL 8pol licna stíněný

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 800,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 119,00000 | 200,00 | 23 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | práce PSV dělník zednických výpomocí |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS2491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491) |
| VV | "pomocné stavební práce" |
| VV | 119 | 119,00000 |
| VV | Součet | 119,00000 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.4. - Zdravotní instalace, vytápění a vzduchotechnika** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 1 040 001,63**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 1 040 001,63 21,00% 218 400,34 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 1 258 401,97** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.4. - Zdravotní instalace, vytápění a vzduchotechnika** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 040 001,63**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 68 864,82 | |  | |
| D 3 | | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  | |  | |  | | 8 075,00 | |
| 1 | | K | | 359901212 | | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky  stávající kanalizace | | m | | 95,00000 | | 85,00 | | 8 075,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/359901212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "monitoring stávající kanalizace" | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 95 | |  | | 95,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 95,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 44 770,00 | |  | |
| 2 | | K | | 971033451 | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | | kus | | 1,00000 | | 520,00 | | 520,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/971033451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033451) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | 973031324 | | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | | kus | | 6,00000 | | 225,00 | | 1 350,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo

vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/973031324*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031324)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 973031325 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na  maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 48,00000 | 200,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo

vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/973031325*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 974042554 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | m | 60,00000 | 289,00 | 17 340,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/974042554*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042554)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 977151127 | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | m | 4,00000 | 3 990,00 | | 15 960,00 | CS ÚRS 2024 01 | |
| PP | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů  (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes | | | | |  | | |
| Online PSC | | 225 do 250 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151127*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127) | | | | |  | | |
| D 997 | | Přesun sutě | | | | | 16 019,82 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní  prostředek pro vodorovné přemístění | t | 6,02000 | 434,00 | 2 612,68 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997002611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 6,02000 | 615,00 | 3 702,30 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,02000 | 296,00 | 1 781,92 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 54,18000 | 12,90 | 698,92 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se  složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509) |
| VV | 6,02\*9 | 54,18000 |
| VV | Součet | 54,18000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 997013631 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,02000 | 1 200,00 | | 7 224,00 | CS ÚRS 2024 01 | |
| PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)  směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů | | | | |  | | |
| Online PSC | | pod kódem 17 09 04  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631) | | | | |
| D PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | 872 436,81 | | |
| D 713 | | Izolace tepelné | | | | | 12 197,15 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 713411121 | | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | | 19,66240 | 198,00 | | 3 893,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem  potrubí jednovrstvá | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/713411121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411121) | | |
| VV | | "v místě prostupu"(0,42+0,50)\*2\*0,36 | | | 0,66240 | | |
| VV | | "kruhové potrubí"19,00 | | | 19,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 19,66240 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *13* | *M* | *63151671* | *rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-*  *60kg/m3 tl 40mm* | *m2* | *20,64300* | *395,00* | *8 153,99* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | 3,00000 | 50,00 | 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998713201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713201)

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 113 625,20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 721140806 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 | m | 20,00000 | 200,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100

do DN 200

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721140806*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140806)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 721170972.R | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 + zaslepení | kus | 12,00000 | 38,00 | 456,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 + zaslepení | | |  | | |
| VV | | 12 | | | 12,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 12,00000 | | |
| 17 | K | 721170974.R | | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 + zaslepení | kus | | 3,00000 | 54,00 | | 162,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 + zaslepení | | |  | | |
| VV | | 3 | | | 3,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 3,00000 | | |
| 18 | K | 721171803 | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | | 12,00000 | 15,60 | | 187,20 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do

D 75

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721171803*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 19,50000 | 34,00 | 663,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC VV | | | | přes 75 do D 114  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721171808*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808)  4,50+15 | |  | | 19,50000 | |  | | | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 19,50000 | |
| *20* | | *M* | | *55161857* | | *přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN*  *110* | | *kus* | | *4,00000* | | *100,00* | | *400,00* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 110 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *21* | | *M* | | *55242416* | | *trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN 100x80L 90 h 45mm* | | *kus* | | *5,00000* | | *455,00* | | *2 275,00* | | *CS ÚRS 2024 01* | |

PP trouba přechodová (redukce) litinová bezhrdlová vnitřní kanalizace DN

100x80L 90 h 45mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 721175201 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN  32 | m | 8,00000 | 425,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 32

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721175201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN  50 | m | 33,00000 | 520,00 | 17 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721175203*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175203)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 721175204 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN  75 | m | 18,00000 | 998,00 | 17 964,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721175204*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175204)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 721175205 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN  110 | m | 11,00000 | 1 238,00 | 13 618,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721175205*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175205)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé)  DN 110 | m | 20,00000 | 1 125,00 | 22 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721175212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175212)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 721212124 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm | kus | 4,00000 | 5 050,00 | 20 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem

délky 850 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721212124*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212124)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 721274125 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 | kus | 14,00000 | 385,00 | 5 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721274125*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274125)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 721290111 | | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN  125 | m | | 90,00000 | 25,00 | | 2 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721290111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111) | | |
| VV | | 8+33+18+11+20 | | | 90,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 90,00000 | | |
| 30 | K | 998721201 | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | | 3,00000 | 1 000,00 | | 3 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky

do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998721201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201)

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 99 095,16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 722130104 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5 | m | 10,00000 | 774,00 | 7 740,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC | | | | požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C O 28/1,5  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722130104*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130104) | |  | | | | | | | | | |
| 32 | | K | | 722170801 | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | m | | 29,80000 | | 19,20 | | 572,16 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722170801*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170801) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 11+16+2,8 | |  | | 29,80000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 29,80000 | |  | |  | |  | |
| 33 | | K | | 722171912.R | | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů  D přes 16 do 20 mm + zaslepení | | kus | | 41,00000 | | 19,00 | | 779,00 | |  | |

PP Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20

mm + zaslepení

VV 8+19+14 41,00000

VV Součet 41,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR  svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 8,00000 | 324,00 | 2 592,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně

PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR  svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 110,00000 | 368,00 | 40 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně

PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722174023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 8,00000 | 62,80 | 502,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE

PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 120,00000 | 69,40 | 8 328,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PP | | | | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | |  | |  | |  | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722181232*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232) | |  | |  | |
| VV | | | | 110+10 | |  | | 120,00000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 120,00000 | |
| 38 | | K | | 722190401 | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění  výpustek do DN 25 | | kus | | 34,00000 | | 320,00 | | 10 880,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722190401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | K | | 722232012.R | | Kohout nezámrzný DN 20 | | kus | | 1,00000 | | 3 542,00 | | 3 542,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Kohout nezámrzný DN 20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | K | | 722232123 | | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4" | | kus | | 6,00000 | | 625,00 | | 3 750,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4"

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722232123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232123)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | kus | 1,00000 | 1 050,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722232124*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232124)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 1,00000 | 10 930,00 | 10 930,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722250133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 118,00000 | 28,00 | 3 304,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722290234*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234) |
| VV | 8+110 | 118,00000 |
| VV | Součet | 118,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 118,00000 | 14,20 | 1 675,60 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | vodovodního potrubí plastového do DN 40 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/722290246*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246) |
| VV | 8+110 | 118,00000 |
| VV | Součet | 118,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | | K | | 998722201 | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | | % | | 3,00000 | | 990,00 | | 2 970,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6  m | |  | | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998722201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D 723 | | | | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | |  | |  | |  | | 672,00 | |  | |
| 46 | | K | | 723120804.R | | Demontáž potrubí CU DN 20 | | m | | 1,60000 | | 20,00 | | 32,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Demontáž potrubí CU DN 20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | K | | 723190913.R | | Zaslepení potrzbí CU DN 20 | | kus | | 8,00000 | | 80,00 | | 640,00 | |  | |
|  | | PP | | | | Zaslepení potrzbí CU DN 20 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 725 | | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | |  | |  | |  | | 145 882,00 | |  | |
| 48 | | K | | 725110814 | | Demontáž klozetů kombi | | soubor | | 3,00000 | | 190,00 | | 570,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP  Online PSC | | | | Demontáž klozetů kombi  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725110814*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 5,00000 | 3 874,00 | 19 370,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým

splachováním odpad vodorovný

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725112022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 725121529 | Pisoárové záchodky keramické automatické s  teplotním snímačem | soubor | 4,00000 | 12 540,00 | 50 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725121529*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121529)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  umyvadel | soubor | 6,00000 | 137,00 | 822,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725210821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 725211603 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur  připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | soubor | 12,00000 | 2 120,00 | 25 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725211603*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 725330820 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových | soubor | 1,00000 | 233,00 | 233,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a

splachovacího potrubí diturvitových

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725330820*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1,00000 | 5 205,00 | 5 205,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725331111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 24,00000 | 299,00 | 7 176,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725813111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 178,00 | 178,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725820801*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 6,00000 | 156,00 | 936,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725820802*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 13,00000 | 1 542,00 | 20 046,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725822611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | K | 725841332 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s  přepínačem a pohyblivým držákem | soubor | 4,00000 | 3 299,00 | 13 196,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/725841332*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841332)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 3,00000 | 850,00 | 2 550,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky

do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998725201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201)

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 30 438,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 6,00000 | 4 998,00 | 29 988,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných

PP konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080

mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/726111031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 998726211 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 3,00000 | 150,00 | 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%)

PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech

výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998726211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726211)

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 18 840,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 727212117 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110 | kus | 4,00000 | 1 620,00 | 6 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 110

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/727212117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212117)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 727212118 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 125 | kus | 6,00000 | 1 910,00 | 11 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 125

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/727212118*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212118)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | K | 998727211 | Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | 3,00000 | 300,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace

v objektech výšky do 6 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998727211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727211)

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 19 600,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 7321002569 | Výměna oběhových čerpadel jednotlivých větví | ks | 3,00000 | 6 500,00 | 19 500,00 |  |

PP Výměna oběhových čerpadel jednotlivých větví

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 2,00000 | 50,00 | 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6

m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998732201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732201)

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 142 036,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 44,00000 | 34,00 | 1 496,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733110806*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110806)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 733290801 | Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 40,00000 | 34,00 | 1 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž potrubí z trubek měděných O do 35/1,5

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733290801*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733290801)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 733222302 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných  lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 | m | 150,00000 | 389,00 | 58 350,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16,

T= +110°C O 15/1

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733222302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222302)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 733222303 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných  lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 | m | 45,00000 | 440,00 | 19 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16,

T= +110°C O 18/1

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733222303*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222303)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 72 | K | 733222304 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných  lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 | m | 45,00000 | 502,00 | 22 590,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16,

T= +110°C O 22/1

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733222304*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222304)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 733291101 | | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do  35/1,5 | m | | 240,00000 | 11,20 | | 2 688,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP | | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733291101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101) | | |
| VV | | 150+45+45 | | | 240,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 240,00000 | | |
| 74 | K | 733291902 | | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení  potrubí Ø 15/1 | kus | | 14,00000 | 385,00 | | 5 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí O 15/1 | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733291902*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291902) | | |
| VV | | "přechod Fe/Cu" 14 | | | 14,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 14,00000 | | |
| 75 | K | 733293902 | | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1 | kus | | 2,00000 | 445,00 | | 890,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 15/1

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733293902*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293902)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 733293903 | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1 | kus | 4,00000 | 502,00 | 2 008,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 18/1

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733293903*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293903)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 733293904 | Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5 | kus | 8,00000 | 788,00 | 6 304,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech O 22/1,5

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733293904*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293904)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 220,00000 | 88,00 | 19 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | | |  | | |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/733811241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241) | | |
| VV | | 140+40+40 | | | 220,00000 | | |
| VV | | Součet | | | 220,00000 | | |
| 79 | K | 998733201 | | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | | 3,00000 | 600,00 | | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6

m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998733201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733201)

D 734 Ústřední vytápění - armatury 33 305,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 734222812 | Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2 | kus | 23,00000 | 1 105,00 | 25 415,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/734222812*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222812)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 23,00000 | 330,00 | 7 590,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační

uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/734261402*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | | K | | 998734201 | | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | | % | | 2,00000 | | 150,00 | | 300,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6  m | |  | | | | | | | | | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998734201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734201) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D 735 | | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | |  | |  | |  | | 118 776,90 | |  | |
| 83 | | K | | 735111810 | | Demontáž otopných těles litinových článkových | | m2 | | 13,78000 | | 55,00 | | 757,90 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Demontáž otopných těles litinových článkových | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735111810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 35\*0,180+17\*0,44 | |  | | 13,78000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 13,78000 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých  stavební délky do 1500 mm | kus | 8,00000 | 250,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do

1500 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735151821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 85 | K | 735152559 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W | kus | 2,00000 | 6 260,00 | 12 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební

délky / výkonu 1200 mm / 1742 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152559)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | K | 735152560 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu  1400 mm / 2033 W | kus | 3,00000 | 6 721,00 | 20 163,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební

délky / výkonu 1400 mm / 2033 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152560*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152560)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | K | 735152571 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W | kus | 1,00000 | 4 268,00 | 4 268,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 400 mm / 672 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152571*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152571)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 735152572 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W | kus | 3,00000 | 4 529,00 | 13 587,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 500 mm / 840 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152572*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152572)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | K | 735152574 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W | kus | 2,00000 | 5 168,00 | 10 336,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 700 mm / 1175 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152574*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152574)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | K | 735152577 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | kus | 4,00000 | 5 869,00 | 23 476,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 1000 mm / 1679 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152577*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152577)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | K | 735152580 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | 1,00000 | 6 948,00 | 6 948,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 1400 mm / 2351 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152580*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152580)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | K | 735152594 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W | kus | 1,00000 | 6 446,00 | 6 446,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební

délky / výkonu 700 mm / 1619 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152594*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152594)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 735152595 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu  800 mm / 1850 W | kus | 1,00000 | 6 888,00 | 6 888,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se

PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební

délky / výkonu 800 mm / 1850 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152595*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | K | 735152695 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm  / 2662 W | kus | 1,00000 | 9 387,00 | 9 387,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi

PP přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky /

výkonu 800 mm / 2662 W

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/735152695*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 2,00000 | 1 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6

m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998735201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735201)

D 751 Vzduchotechnika 136 294,40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 75110002 | Provedení zaslepení 320x450 | ks | 3,00000 | 285,00 | 855,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

PP Provedení zaslepení 320x450

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | K | 7511001 | Provedení zaslepení DN 200 | ks | 2,00000 | 211,00 | 422,00 |  |

PP Provedení zaslepení DN 200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | K | 7511003 | Provedení zasůepení 320x320 | ks | 1,00000 | 254,00 | 254,00 |  |

PP Provedení zasůepení 320x320

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | K | 7511004 | Provedení zaslepení 500x800 | ks | 2,00000 | 508,00 | 1 016,00 |  |

PP Provedení zaslepení 500x800

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | K | 751111012 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,00000 | 518,00 | 2 072,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751111012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111012)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *101* | *M* | *ELD.SP1241001 3R* | *Ventilátor s doběhem TD-500/150* | *kus* | *2,00000* | *3 888,00* | *7 776,00* |  |

PP Ventilátor s doběhem TD-500/150

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *102* | *M* | *ELD.SP1241001 4R* | *Ventilátor s doběhem TD-500/150 3V ot. 1610* | *kus* | *2,00000* | *4 452,00* | *8 904,00* |  |

PP Ventilátor s doběhem TD-500/150 3V ot. 1610

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | 75120004 | Odvod kondenzátu | ks | 4,00000 | 671,00 | 2 684,00 |  |

PP Odvod kondenzátu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | 75120005 | Závěs nebo konzole dl. 750 mm | ks | 60,00000 | 210,00 | 12 600,00 |  |

PP Závěs nebo konzole dl. 750 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm | kus | 29,00000 | 346,00 | 10 034,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru

do 100 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751322011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *106* | *M* | *42972201* | *ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D*  *100mm* | *kus* | *29,00000* | *321,00* | *9 309,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | kus | 4,00000 | 511,00 | 2 044,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751398021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *108* | *M* | *55341428* | *mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm* | *kus* | *4,00000* | *769,00* | *3 076,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | K | 751398023 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 | kus | 2,00000 | 522,00 | 1 044,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do

0,150 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751398023*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *110* | *M* | *42972311* | *mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel*  *0° 500x300mm* | *kus* | *2,00000* | *908,00* | *1 816,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 500x300mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K | 751510863 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13 m2 | m | 40,00000 | 200,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | s přírubou, průřezu přes 0,50 do 1,13 m2 |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751510863*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510863) |
| VV | 30+10 | 40,00000 |
| VV | Součet | 40,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | m | 25,00000 | 522,00 | 13 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC | | | | plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751511121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511121) | |  | | | | | | | | | |
| *113* | | *M* | | *42981010* | | *trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm* | | *m* | | *30,00000* | | *329,00* | | *9 870,00* | | *CS ÚRS 2024 01* | |
|  | | PP | | | | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 25\*1,2 "Přepočtené koeficientem množství | |  | | 30,00000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 30,00000 | |  | |  | |  | |
| 114 | | K | | 751511122 | | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm | | m | | 26,00000 | | 294,00 | | 7 644,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |

PP Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC VV | | plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751511122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511122)  7+19 |  | 26,00000 |  | | |
| VV | | Součet |  | 26,00000 |
| *115* | *M* | *42981097* | *trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm* | *m* | *8,40000* | *346,00* | *2 906,40* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 7\*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,40000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 8,40000 |  |  |  |
| *116* | *M* | *42981098* | *trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm* | *m* | *19,00000* | *374,00* | *7 106,00* | *CS ÚRS 2024 01* |
|  | PP | | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | 751514635 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do  0,035 m2 | kus | 4,00000 | 288,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751514635*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514635)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *118* | *M* | *42971021* | *klapka kruhová zpětná Pz D 150mm* | *kus* | *4,00000* | *455,00* | *1 820,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP klapka kruhová zpětná Pz D 150mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 119 | K | 751537011 | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm | m | 32,00000 | 212,00 | 6 784,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/751537011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751537011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *120* | *M* | *42981622* | *hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem*  *D 102mm, l=10m* | *kus* | *32,00000* | *158,00* | *5 056,00* | *CS ÚRS 2024 01* |

PP hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | K | pol.1 | Spojovací materiál | kpl | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |

PP Spojovací materiál

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | K | pol.2 | Konstrukce pro zavěšení | kpl | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

PP Konstrukce pro zavěšení

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m | % | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky

do 12 m

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998751201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751201)

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 675,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | K | 783617535 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný | m2 | 5,00000 | 335,00 | 1 675,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí armatur přes DN 100 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/783617535*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617535)

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 98 700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění  stavebních instalací instalatér | hod | 30,00000 | 330,00 | 9 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | instalatér |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS2211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211) |
| VV | "drobné a nespecifikované ZTI" 30 | 30,00000 |
| VV | Součet | 30,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář | hod | 110,00000 | 330,00 | 36 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS2221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221)

VV "napuštění otopné soustavy, tlaková a topná zkouška" 35 35,00000

VV "zpracování nastavení jednotlivých radiátorů a kontrola či výpočet oběhových čerpadel"75

75,00000

VV Součet 110,00000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 120,00000 | 300,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | práce PSV dělník zednických výpomocí |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS2491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491) |
| VV | "zdnické výpomoce pro TZB" 120 | 120,00000 |
| VV | Součet | 120,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | HZS3211 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení | hod | 50,00000 | 330,00 | 16 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení |  |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/HZS3211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3211) |
| VV | "zaregulování sytému" 50 | 50,00000 |
| VV | Součet | 50,00000 |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.5. - Slaboproud** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 973 652,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 973 652,00 21,00% 204 466,92 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 1 178 118,92** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.5. - Slaboproud** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 973 652,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D | | PSV | | PSV | |  | |  | |  | | 973 652,00 | |  | |
| D | | 01 | | Datové rozvaděče - zázemí | |  | |  | |  | | 34 850,00 | |
| 1 | | K | | pol.2 | | UPS | | kus | | 1,00000 | | 30 789,00 | | 30 789,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | UPS | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | | K | | pol.3 | | Montážní materiál | | kpl | | 1,00000 | | 1 201,00 | | 1 201,00 | |  | |
|  | | PP | |  | | Montážní materiál | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | pol.5 | | Kompletní montáž elektroinstalace, osazení racku aktivními prvky, zapojení kabeláže | | kpl | | 1,00000 | | 910,00 | | 910,00 | |  | |

PP Kompletní montáž elektroinstalace, osazení racku aktivními prvky,

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | zapojení kabeláže | | | | |  |
| 4 | K | pol.7 | Doprava | kus | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 |  |
|  | PP |  | Doprava | | | | |  |
|  | D | 02 | Datová infrastruktura 309 037,00 | | | | |  |
| 5 | K | pol.8 | instalační kabel CAT6e UTP | bm | 3 000,00000 | 13,00 | 39 000,00 |  |
|  | PP |  | instalační kabel CAT6e UTP | | | | |  |
| 6 | K | pol.9 | rychlozařezávací keystone CAT6 STP RJ45 černý | kus | 55,00000 | 88,00 | 4 840,00 |  |
|  | PP |  | rychlozařezávací keystone CAT6 STP RJ45 černý | | | | |  |
| 7 | K | pol.11 | Zásuvka datová 2x RJ45 | kus | 6,00000 | 364,00 | 2 184,00 |  |
|  | PP |  | Zásuvka datová 2x RJ45 | | | | |  |
| 8 | K | pol.14 | krabice přístrojová pod omítku | kus | 17,00000 | 5,00 | 85,00 |  |
|  | PP |  | krabice přístrojová pod omítku | | | | |  |
| 9 | K | pol.15 | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5m snag-proof | kus | 43,00000 | 46,00 | 1 978,00 |  |
|  | PP |  | Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5m snag-proof | | | | |  |
| 10 | K | pol.16 | dvouplášťová bezhalogenová ohebná chránička, vnitřní průměr 32 mm | bm | 300,00000 | 43,00 | 12 900,00 |  |
|  | PP |  | dvouplášťová bezhalogenová ohebná chránička, vnitřní průměr 32 mm | | | | |  |
| 11 | K | pol.17 | trubka pevná 1550 průměr 50mm PVC | bm | 10,00000 | 90,00 | 900,00 |  |
|  | PP |  | trubka pevná 1550 průměr 50mm PVC | | | | |  |
| 12 | K | pol.50 | Montáž a dodávka systému JIS | kpl | 1,00000 | 56 579,00 | 56 579,00 |  |
|  | PP |  | Montáž a dodávka systému JIS | | | | |  |
|  |  |  | *Poznámka k položce:*  *POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ INSTALACI A ZPROVOZNĚNÍ*  *SYSTÉMU JIS. SYSTÉM JIS MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE*  *STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM JIS POUŽÍVANÝM V PROSTORÁCH ZČU.* | | | | |  |
|  |  |  | *POLOŽKA OBSAHUJE KOMPLETNÍ INSTALACI A ZPROVOZNĚNÍ*  *SYSTÉMU JIS. SYSTÉM JIS MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE*  *STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM JIS POUŽÍVANÝM V PROSTORÁCH ZČU.* | | | | |  |
|  | P |  | *Součástí této položky je i případné zpracování výkresové části k systému JIS pro projednání se zástupci ZČU před zahájením realizace systému JIS* | | | | |  |
|  |  |  | *JEDNÁ SE CELKEM O TŘI KOMPLETY SYSTÉMU JIS.* | | | | |  |
|  |  |  | *Součástí jsou např:*  *- RFID Snímače karet, modul AXS05, zdroj 230/12V/5A, zálohovaný zdroj vč. AKU, el. Otvírače 12V/0, 3A DC, svorkovnice rozhraní JIS, řídící jednotka, kabeláž CYKY-O 2x1,5, J-Y(St)-Y 2x2x0,8 atd, elektroinstalační krabice, instalační krabice, rámečky pro uchycení a další montážní materiál, atd.*  *(přesná specifikace výrobků po konzultaci se zástupci CIV v průběhu*  *stavby)* | | | | |  |
| 13 | K | pol.18 | Kabelový žlab 50x50 mm včetně závěsů | bm | 100,00000 | 195,00 | 19 500,00 |  |
|  | PP |  | Kabelový žlab 50x50 mm včetně závěsů | | | | |  |
| 14 | K | pol.19 | Montážní set - ostatní krycí, spojovací a elektroinstalační materiál | kpl | 1,00000 | 9 750,00 | 9 750,00 |  |
|  | PP |  | Montážní set - ostatní krycí, spojovací a elektroinstalační materiál | | | | |  |
| 15 | K | pol.20 | Osazení datové dvojzásuvky včetně keystone | kus | 6,00000 | 403,00 | 2 418,00 |  |
|  | PP |  | Osazení datové dvojzásuvky včetně keystone | | | | |  |
| 16 | K | pol.21 | Natažení kabelu včetně umístění do chráničky,  konektorování a popisku | bm | 3 000,00000 | 42,00 | 126 000,00 |  |
|  | PP |  | Natažení kabelu včetně umístění do chráničky, konektorování a popisku | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 17 | K | pol.22 | Keystone v patchpanelu včetně měření | kus | 43,00000 | 371,00 | 15 953,00 |  |
|  | PP |  | Keystone v patchpanelu včetně měření |  |  |  |  |  |
| 18 | K | pol.23 | Montáž kabelového žlabu (práce ve výšce) | bm | 100,00000 | 137,00 | 13 700,00 |  |
|  | PP |  | Montáž kabelového žlabu (práce ve výšce) |  |  |  |  |  |
| 19 | K | pol.24 | Doprava | kpl | 1,00000 | 3 250,00 | 3 250,00 |  |
|  | PP |  | Doprava |  |  |  |  |  |
|  | D | 03 | Audiovizuální technika |  |  |  | 526 265,00 |  |
| 20 | K | pol.25 | Dataprojektor, 5 let záruky on-site swap do 48 hodin | kus | 1,00000 | 141 612,00 | 141 612,00 |  |
|  | PP |  | Dataprojektor, 5 let záruky on-site swap do 48 hodin |  |  |  |  |  |
| 21 | K | pol.26 | Objektiv | kus | 1,00000 | 16 062,00 | 16 062,00 |  |
|  | PP |  | Objektiv |  |  |  |  |  |
| 22 | K | pol.27 | Elektrický stropní výtah s uchycením pro dataprojektor včetně krytu, manuálního i dálkového ovládání přes konzoli a jednotky pro připojení ovládání do řídícího systému (v zavřeném stavu je kryt výtahu v homogenním provedení a jedné rovině se stropem) | kus | 1,00000 | 73 600,00 | 73 600,00 |  |
|  | PP |  | Elektrický stropní výtah s uchycením pro dataprojektor včetně krytu, manuálního i dálkového ovládání přes konzoli a jednotky pro připojení ovládání do řídícího systému (v zavřeném stavu je kryt výtahu v homogenním provedení a jedné rovině se stropem) |  |  |  |  |  |
| 23 | K | pol.28 | plátno stahovatelné elektrické, rozměr plátna 340x216cm /obraz 330x206cm/, včetně rámu pro vestavbu do podhledu a dálkového RF ovládání | kus | 1,00000 | 74 750,00 | 74 750,00 |  |
|  | PP |  | plátno stahovatelné elektrické, rozměr plátna 340x216cm /obraz 330x206cm/, včetně rámu pro vestavbu do podhledu a dálkového RF  ovládání |  |  |  |  |  |
| 24 | K | pol.29 | Zesilovač | kus | 1,00000 | 14 300,00 | 14 300,00 |  |
|  | PP |  | Zesilovač |  |  |  |  |  |
| 25 | K | pol.30 | Mixážní pult | kus | 1,00000 | 15 587,00 | 15 587,00 |  |
|  | PP |  | Mixážní pult |  |  |  |  |  |
| 26 | K | pol.31 | Reproduktor | kus | 4,00000 | 6 981,00 | 27 924,00 |  |
|  | PP |  | Reproduktor |  |  |  |  |  |
| 27 | K | pol.32 | Držák pro reproduktor | kus | 4,00000 | 585,00 | 2 340,00 |  |
|  | PP |  | Držák pro reproduktor |  |  |  |  |  |
| 28 | K | pol.33 | Bezdrátový mikrofon | kus | 1,00000 | 5 460,00 | 5 460,00 |  |
|  | PP |  | Bezdrátový mikrofon |  |  |  |  |  |
| 29 | K | pol.34 | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 15m - HDMI aktivní  optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 15 m | kus | 1,00000 | 2 340,00 | 2 340,00 |  |
|  | PP |  | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 15m - HDMI aktivní optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 15 m |  |  |  |  |  |
| 30 | K | pol.35 | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 30m - HDMI aktivní  optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 30 m | kus | 2,00000 | 3 315,00 | 6 630,00 |  |
|  | PP |  | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 30m - HDMI aktivní optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 30 m |  |  |  |  |  |
| 31 | K | pol.36 | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 50m - HDMI aktivní  optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 50 m | kus | 2,00000 | 3 705,00 | 7 410,00 |  |
|  | PP |  | Ultra High Speed HDMI aktivní optický kabel, 8K@60Hz, HDMI M-HDMI M, 50m - HDMI aktivní optický kabel propojovací, 8K@ 60Hz, délka 50 m |  |  |  |  |  |
| 32 | K | pol.37 | Kabel audio 2x 2,5 mm | bm | 200,00000 | 51,00 | 10 200,00 |  |
|  | PP |  | Kabel audio 2x 2,5 mm |  |  |  |  |  |
| 33 | K | pol.38 | Přípojné místo nástěnné nebo pro zabudování do stolu  - konektory 2x zásuvka 230V, HDMI, USB B, USB C, LAN, audio jack 3.5mm | kus | 1,00000 | 12 350,00 | 12 350,00 |  |
|  | PP |  | Přípojné místo nástěnné nebo pro zabudování do stolu - konektory 2x  zásuvka 230V, HDMI, USB B, USB C, LAN, audio jack 3.5mm |  |  |  |  |  |
| 34 | K | pol.39 | Modul pro připojení počítače jediným kabelem - připojení k počítači pomocí kabelu USB 3.2 typ A nebo USB C včetně napájení) | kus | 1,00000 | 12 350,00 | 12 350,00 |  |
|  | PP |  | Modul pro připojení počítače jediným kabelem - připojení k počítači pomocí kabelu USB 3.2 typ A nebo USB C včetně napájení) |  |  |  |  |  |
| 35 | K | pol.40 | Natažení AV kabelu včetně umístění do chráničky a  popisku | bm | 300,00000 | 52,00 | 15 600,00 |  |
|  | PP |  | Natažení AV kabelu včetně umístění do chráničky a popisku |  |  |  |  |  |
| 36 | K | pol.41 | Montáž AV techniky včetně konfigurace | kus | 1,00000 | 71 500,00 | 71 500,00 |  |
|  | PP |  | Montáž AV techniky včetně konfigurace |  |  |  |  |  |
| 37 | K | pol.42 | Montážní sada | kus | 1,00000 | 16 250,00 | 16 250,00 |  |
|  | PP |  | Montážní sada |  |  |  |  |  |
|  | D | 04 | IT vybavení |  |  |  | 53 600,00 |  |
| 38 | K | pol.45 | printeserver - viz TZ | kus | 1,00000 | 11 050,00 | 11 050,00 |  |
|  | PP |  | printeserver - viz TZ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 39 | K | pol.46 | Laserová tiskárna multifunkční barevná včetně tonerů -  formát papíru A4, A3 se zásobníky - viz TZ | kus | 1,00000 | 42 550,00 | 42 550,00 |  |
|  | PP |  | Laserová tiskárna multifunkční barevná včetně tonerů - formát papíru  A4, A3 se zásobníky - viz TZ |  |  |  |  |  |
|  | D | 05 | Ostatní |  |  |  | 49 900,00 |  |
| 40 | K | pol.47 | Projektování / nacenění | hod | 20,00000 | 845,00 | 16 900,00 |  |
|  | PP |  | Projektování / nacenění |  |  |  |  |  |
| 41 | K | pol.48 | Dozor | hod | 34,00000 | 500,00 | 17 000,00 |  |
|  | PP |  | Dozor |  |  |  |  |  |
| 42 | K | pol.49 | Projektování / nacenění 16 hod 1000 16 000 Kč | kus | 1,00000 | 16 000,00 | 16 000,00 |  |
|  | PP |  | Projektování / nacenění 16 hod 1000 16 000 Kč |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.6. - Vedlejší a ostatní a náklady** |

ul. Kollárova 1239/19

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 49777513 |
| DIČ: | CZ49777513 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchazeč: | IČ: | 48331023 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 | DIČ: | CZxxxx |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Arterias s.r.o. |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 01947664 |
| DIČ: | CZ01947664 |

Zpracovatel:

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH 79 400,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 79 400,00 21,00% 16 674,00 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |
| --- |
| **Cena s DPH 96 074,00** |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Změna užívání se stavebními úpravami prostor - Kollárova ulice |
| Objekt: |
| **D.6. - Vedlejší a ostatní a náklady** |

Místo: ul. Kollárova 1239/19

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 12. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Uchazeč: |

|  |
| --- |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8 |
| Petr Milota , U trati 768 , Blovice 336 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Arterias s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 79 400,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 79 400,00 |  |
| D VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 25 000,00 |
| 1 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace | KČ | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP  Online PSC | | Ostatní dokumentace  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/013294000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000) |  |  |  |  |  |

P *Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: dodavatelská výrobní dokumentace*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KČ | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/013254000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000)

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY*

P *(HSV,PSV,MONTÁŽE) -V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | *DOKUMENTACE A vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona) VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY* |  | | | | |
| D VRN3 | | Zařízení staveniště |  |  |  | 18 300,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | KČ | 1,00000 | 15 800,00 | 15 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | PP  Online PSC | | Zařízení staveniště  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000) |  |  |  |  |  |

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění*

P *bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží,*

*údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | K | | 034503000 | | Informační tabule na staveništi | | KČ | | 1,00000 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP  Online PSC | | | | Informační tabule na staveništi  [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/034503000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000)  *Poznámka k položce:* | |  | | | | | | | | | |
| P | | | | *Poznámka k položce: Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD* | |  | |  | |  | |  | |  | |
| D VRN4 | | | | Inženýrská činnost | |  | |  | |  | | 20 000,00 | |  | |
| 5 | | K | | 040001000 | | Inženýrská činnost | | KČ | | 1,00000 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Inženýrská činnost | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/040001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: mj. případná účast statika či dalších profesistů na místě stavby k dořešení detailů po obnažení konstrukcí* | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | | K | | 044002000 | | Revize | | KČ | | 1,00000 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Revize | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/044002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | 045002000 | | Kompletační a koordinační činnost | | KČ | | 1,00000 | | 8 500,00 | | 8 500,00 | | CS ÚRS 2024 01 | |
|  | | PP | | | | Kompletační a koordinační činnost | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/045002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Poznámka k položce:*  *Poznámka k položce: Poznámka k položce: PRO ZHOTOVITELE A*  *PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)* | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D VRN7 | | | | Provozní vlivy | |  | |  | |  | | 6 500,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 8 | K | 070001000 | Provozní vlivy | KČ | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Provozní vlivy

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/070001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000)

D VRN9 Ostatní náklady 9 600,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | KČ | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Ostatní náklady bez rozlišení

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/091003000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000)

*Poznámka k položce:*

P *Poznámka k položce: PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE*

*SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 091704000 | Náklady na údržbu | KČ | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP Náklady na údržbu

Online PSC [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/091704000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091704000)

*Poznámka k položce:*

*Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ*

P *PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU*

**N.P. pro FZS , Kollárova 19, Plzeň**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **2024** | | | | | | | | | | | | | **2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **říjen** | | | | | **listopad** | | | | **prosinec** | | | | **leden** | | | | | **únor** | | | | **březen** | | | | | **duben** | | | | **květen** | | | | |
| Bourací práce, DMTZ instalací ZTI,Elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prověření stávaj. Instalací ZTI, elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DMTZ zámečnických konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun sutí a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okopání omítek,demolice podlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV - svislé konstrukce - příčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnitřní omítky ,úpravy povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy betonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTZ zárubní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otvory pro instalace ,sekání instalací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SDK konstrukce ,podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitární příčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Truhlářské konstrukce - dveře skříně a vybavení int. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zámečnické konstrukce - dve AL, zábradlí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dlažby + sokly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obklady , osazení zrcadel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy skládané - dřevěné + povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malby a nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace - silno , slabo proud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTI - voda, kanalizace, topení , VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osazení hyg. doplňků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace k předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převzetí stavby, zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finanční objem bez DPH** |  | | | | |  | | | | | | | | **10.690.906,59,- Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zahájení prací 18.11. 2024 - dokončení prací 18.4.2025 - 22 týdnů

Petr Milota

## Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2024.10.24

20:06:53 +02'00'

**FINANČNÍ HARMONOGRAM**

# Akce : „ZČU v Plzni – Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19, Plzeň“ Zadavatel : Západočeská univerzita v Plzni

**IČO: 49777513**

**Sídlo : Univerzitní 8, 301 00 Plzeň**

**Dodavatel : Petr Milota**

**IČO: 48331023**

**Sídlo : U trati 768 , 336 01 Blovice**

**Finanční harmonogram je proveden výhledově, za předpokladu předání staveniště a zahájení prací v 11 měsíci 2024**

1. Zhotovitel nepožaduje zálohu
2. faktura č.1 se soupisem provedených prací ke dni 31.12.2024 s předpokládaným objemem prací v hodnotě - 1.190.000,- Kč
3. faktura č.2 se soupisem provedených prací ke dni 31. 1.2025 s předpokládaným objemem prací v hodnotě – 3.620.000,- Kč
4. faktura č.3 se soupisem provedených prací ke dni 28.2.2025 s předpokládaným objemem prací v hodnotě – 2.070.000,- Kč
5. faktura č.4 se soupisem provedených prací ke dni 31.3.2025 s předpokládaným objemem prací v hodnotě – 2.540.000,- Kč
6. faktura č.5 po předání dokumentace a odstranění všech vad a nedodělků ,předání kompletního díla k 18.4.2025 s doúčtování - 1.270.906,59,- Kč .platnost faktur je 30.dní .

V Blovicích 24.10.2024