Dodavatel: BENEŠ instalo s.r.o.

Předklášteří 1469

666 02 Předklášteří

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 1123/2

Místo realizace: Oprava havarijního stavu odpadu,vody a topení na záchytné stanici

Cenová nabídka

Položkový soupis prací a dodávek

Název množství MJ Kč/MJ Celkem bez DPH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Odpady, voda

Hydrantová skříň D25/30m, 65x65x25cm bílá XX XX XX XX X XXX

PPR koleno 20 XX XX XX XX X XXX

PPR koleno 25 XX XX XX XX X XXX

PPR koleno 32 XX XX XX XX X XXX

PPR koncová nástěnka 20 x 1/2" XX XX XX XX X XXX

PPR nátrubek 20 XX XX XX XX X XXX

PPR nátrubek 32 XX XX XX XX X XXX

PPR přechod 20x1/2" vnější XX XX XX XX X XXX

PPR přechod 25x3/4"vnější XX XX XX XX X XXX

PPR přechod 32x1" vnější XX XX XX XX X XXX

PPR redukce 32x25 XX XX XX XX X XXX

PPR T-kus 20 XX XX XX XX X XXX

PPR T-kus 32x20 XX XX XX XX X XXX

PPR T-kus 32x25 XX XX XX XX X XXX

PPR trubka 25 XX XX XX XX X XXX

PPR trubka 32 XX XX XX XX X XXX

Izolace Mirelon 6-28 XX XX XX XX X XXX

Izolace Mirelon 6-35 XX XX XX XX X XXX

Objímka s gumou 2 1/2" XX XX XX XX X XXX

Pozink zátka 1/2" XX XX XX XX X XXX

Kulový kohout VPMF 1/2" XX XX XX XX X XXX

Kulový kohout VPMF 3/4" XX XX XX XX X XXX

Kulový kohout VPMF 1" XX XX XX XX X XXX

Jádrové vrtání Ms šroubení 3/4" XX XX XX XX X XXX

Ms šroubení 1" XX XX XX XX X XXX

Ms redukce 1"x3/4" XX XX XX XX X XXX

Ventil směšovací ESBE VTA 322 1" XX XX XX XX X XXX

Gebo spojka 3/4" XX XX XX XX X XXX

Gebo spojka 1/2" XX XX XX XX X XXX

HT koleno 50 XX XX XX XX X XXX

HT koleno 70 XX XX XX XX X XXX

HT koleno 100 XX XX XX XX X XXX

HT odbočka 70/70 XX XX XX XX X XXX

HT redukce 75/50 XX XX XX XX X XXX

HT redukce 100/50 XX XX XX XX X XXX

HT redukce 100/75 XX XX XX XX X XXX

HT trubka 50 0,5 m XX XX XX XX X XXX

HT trubka 75 0,5m XX XX XX XX X XXX

HT trubka 75 1m XX XX XX XX X XXX

Modul pro WC - Concept Kombifix UP320 XX XX XX XX X XXX

Podlahová vpusť HL510NPr XX XX XX XX X XXX

KG koleno 100 30° XX XX XX XX X XXX

KG trubka 100 0,5m XX XX XX XX X XXX

KG trubka 100 1m XX XX XX XX X XXX

KG trubka 100 2m XX XX XX XX X XXX

KG trubka 125 1m XX XX XX XX X XXX

KG odbočka 125/110 XX XX XX XX X XXX

KG redukce 125/100 XX XX XX XX X XXX

KG redukce 160/125 XX XX XX XX X XXX

Topení

Kulový kohout VPMF 3/8" XX XX XX XX X XXX

Kulový kohout VPMF 1" Giacomini XX XX XX XX X XXX

Automatický od vzduš novací ventil 1/2" spodní XX XX XX XX X XXX

Ms šroubem 1/2” XX XX XX XX X XXX

Ms šroubení 1" XX XX XX XX X XXX

Cu koleno 15 XX XX XX XX X XXX

Cu koleno 18 XX XX XX XX X XXX

Cu koleno 22 XX XX XX XX X XXX

Cu koleno 28 XX XX XX XX X XXX

Cu přechod 15x3/8" XX XX XX XX X XXX

Cu přechod 15x1/2" XX XX XX XX X XXX

Cu přechod 18x1/2" XX XX XX XX X XXX

Cu přechod 22x3/4" XX XX XX XX X XXX

Cu přechod 28x1" XX XX XX XX X XXX

Cu redukce 28x15 XX XX XX XX X XXX

Cu redukce 28x22 XX XX XX XX X XXX

Cu T-kus 28 XX XX XX XX X XXX

Cu trubka 15 XX XX XX XX X XXX

Cu trubka 18 XX XX XX XX X XXX

Cu trubka 22 XX XX XX XX X XXX

Cu trubka 28 XX XX XX XX X XXX

Cu víčko 15 XX XX XX XX X XXX

Cu víčko 18 XX XX XX XX X XXX

Izolace Tubex 15/10 XX XX XX XX X XXX

Izolace Tubex 18/10 XX XX XX XX X XXX

Izolace vata-hliník 28/20 XX XX XX XX X XXX

Objímka s gumou 3/4" XX XX XX XX X XXX

Závitová tyč M8 XX XX XX XX X XXX

Prodlužovací matice M8 XX XX XX XX X XXX

Autogen XX XX XX XX X XXX

Radiátor 22 5090 XX XX XX XX X XXX

Radiátor 22 6100 XX XX XX XX X XXX

Ventil termostatický XX XX XX XX X XXX

Detentor pájecí 15x1/2" XX XX XX XX X XXX

Hlavice termostatická XX XX XX XX X XXX

Regulační šroubení pájecí XX XX XX XX X XXX

Wc modul Geberit Duofix XX XX XX XX X XXX

Wc mísa Sanela nerezová antivandal XX XX XX XX X XXX

Wc sedátko XX XX XX XX X XXX

Wc ovládací deska nerez XX XX XX XX X XXX

Podlahová vpusť HL-suchá klapka XX XX XX XX X XXX

Jádrové vrtání XX XX XX XX X XXX

Pomocný materiál XX XX XX XX X XXX

Doprava pracovníků XX XX XX XX X XXX

Doprava materiálu XX XX XX XX X XXX

Provedené práce montáže XX XX XX XX X XXX

Plyn + kyslík XX XX XX XX X XXX

Odstranění starého vedení vody XX XX XX XX X XXX

Sklep + nové vedení vody – práce XX XX XX XX X XXX

Materiál

Odstranění vody do 2.patra k hydrantům XX XX XX XX X XXX

plus nová voda – práce XX XX XX XX X XXX

Materiál

Nové rozvody vody pod stropem včetně XX XX XX XX X XXX

proražení otvoru do místnosti i (chodba, vyšetřovna, XX XX XX XX X XXX

koupelna, WC – chodba, umývárna) – práce

Materiál

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENA BEZ DPH |  |  | 680 000,00 Kč |

BENEŠ

 in**stalo s.r**.g.