|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | |
| Kód: | PA-0923-1 |  |  |
| **Stavba:** | **SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)** | |  |
| KSO: | 827 21 12 | CC-CZ: |  |
| Místo: | Libochovice | Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Národní památkový ústav |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| 75032333 |
| CZ75032333 |

### Zhotovitel:

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |

|  |
| --- |
| 40205321 |
| CZ5902201602 |

87710251

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| Ing. Petr Jarkovský |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky soupisu prací,  které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.  Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.  Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu. |

**Cena bez DPH**

**Cena s DPH v CZK 4 232 351,25**

|  |
| --- |
| DPH základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Sazba daně |
| 21,00% |
| 12,00% |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| **3 497 810,95** |
| **0,00** |

**Projektant Zpracovatel**

**3 497 810,95**

|  |
| --- |
| Výše daně |
| **734 540,30** |
| **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

### Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |
| --- |
| Kód: |
| **Stavba:** |

|  |
| --- |
| PA-0923-1 |
| **SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část)** |

Místo: **Libochovice** Datum:

|  |
| --- |
| 22. 4. 2024 |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský -  Projektový ateliér |
| Ing. Petr Jarkovský |

### Národní památkový ústav

Kód

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady z rozpočtů** | |
| **SO02** | **Splašková kanalizace - výtlak** |
| **SO03** | **Splašková kanalizace - pozemky města - ŠS0 - ŠS6** |
| **SO05** | **Dešťová přípojka** |
| **VON** | **Vedlejší a ostatní náklady** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3 497 810,95** | **4 232 351,25** |
| 424 178,21 | 513 255,63 |
| 2 209 213,26 | 2 673 148,04 |
| 710 419,48 | 859 607,57 |
| 154 000,00 | 186 340,00 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO02 - Splašková kanalizace - výtlak** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |
| --- |
| 827 21 12 |
| Libochovice |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Národní památkový ústav |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 75032333 |
| DIČ: | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40205321 |
| DIČ: | CZ5902201602 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| Ing. Petr Jarkovský |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 87710251 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu. |

**Cena bez DPH 424 178,21**

**513 255,63**

**Cena s DPH**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 424 178,21 21,00% 89 077,42 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO02 - Splašková kanalizace - výtlak** |

## Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 424 178,21** |
| HSV - Práce a dodávky HSV 424 178,21 |
| 1 - Zemní práce 237 976,51 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 500,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 10 250,28 |
| 5 - Komunikace pozemní 15 636,00 |
| 8 - Trubní vedení 41 657,04 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 452,30 |
| 997 - Přesun sutě 13 316,77 |
| 998 - Přesun hmot 30 389,31 |

**SOUPIS PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO02 - Splašková kanalizace - výtlak** |

Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 424 178,21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 424 178,21 |
| D 1 | | Zemní práce |  |  |  | 237 976,51 |
| 1 | K | 112251107 | Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm | kus | 1,000 | 3 820,00 | 3 820,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/112251107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107) |  |  |  |  |
| 2 | K | 112155125R | Rozřezání pařezu s naložením na dopravní prostředek a  odvozem do 20 km | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 3 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na  sucho | m2 | 9,000 | 142,00 | 1 278,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113105111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113105111) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P | | *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* |  |  |  |  |
|  |  | | *Kámen bude deponován podle pokynů investora* |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 5,000\*1,800 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 9,000 |  |  |
| 4 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 9,000 | 133,00 | 1 197,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107442*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442) |  |  |  |  |
|  | VV | | 5,000\*1,800 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 9,000 |  |  |
| 5 | K | 121112005 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně | m2 | 75,000 | 267,00 | 20 025,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/121112005*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112005) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  |  | | *V ceně jsou započteny i náklady na přehození do 3 m.* |  |  |  |  |
|  | P | |  |  |  |  |  |
|  |  | | *Společné pro splaškovou a dešťovou kanalizaci od č.p. 88, 89 - RŠs1 -* |  |  |  |  |
|  |  | | *ŠS4* |  |  |  |  |
|  | VV | | 50,000\*1,500 |  | 75,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 75,000 |  |  |
| 6 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 6,689 | 1 300,00 | 8 695,70 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/131313701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701) |  |  |  |  |
|  | VV | | Domácí čerpací jímka |  |  |  |  |
|  | VV | | 1/3\*2,240\*((1,400\*1,400)+(Sqrt((1,400\*1,400)\*(2,400\*2,400)))+  (2,400\*2,400)) |  | 8,273 |  |  |
|  | VV | | "odpočet výkopu pro potrubí" |  |  |  |  |
|  | VV | | -((2,000+2,400)/2)\*0,800\*0,900 |  | -1,584 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 6,689 |  |  |
| 7 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 59,327 | 1 300,00 | 77 125,10 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/132312131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131) |  |  |  |  |
|  | VV | | Výtlak |  |  |  |  |
|  | VV | | "st. 0,00 - 6,10" ((1,340+1,260)/2)\*0,800\*6,100 |  | 6,344 |  |  |
|  | VV | | "st. 6,100 - 12,00" ((1,260+1,150)/2)\*0,800\*5,900 |  | 5,688 |  |  |
|  | VV | | "st. 12,00 - 45,40" ((1,150+1,070)/2)\*0,800\*33,400 |  | 29,659 |  |  |
|  | VV | | "st. 45,40 - 48,40" ((1,070+1,200)/2)\*0,800\*3,000 |  | 2,724 |  |  |
|  | VV | | "st. 48,40 - 56,20" ((1,200+1,870)/2)\*0,800\*7,800 |  | 9,578 |  |  |
|  | VV | | "st. 56,20 - 56,95" ((1,870+1,970)/2)\*0,800\*0,750 |  | 1,152 |  |  |
|  | VV | | "st. 56,95 - 58,00" ((0,800+0,900)/2)\*0,800\*1,050 |  | 0,714 |  |  |
|  | VV | | "st. 58,00 - 63,10" ((0,900+0,800)/2)\*0,800\*5,100 |  | 3,468 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 59,327 |  |  |
| 8 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 24,000 | 206,00 | 4 944,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131) |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,500\*8,000\*2 |  | 24,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 24,000 |  |  |
| 9 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 24,000 | 108,00 | 2 592,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 10 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 34,930 | 352,00 | 12 295,36 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137>

P Poznámka k položce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VV | *Předpoklad skládky do 12 km*  Výkopy |  |
| VV | 6,689 | 6,689 |
| VV | 59,327 | 59,327 |
| VV | Zásyp štěrkodrtí |  |
| VV | 2,340 | 2,340 |
| VV | Odpočet zásypů |  |
| VV | -33,426 | -33,426 |
| VV | Součet | 34,930 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 69,860 | 27,10 | 1 893,21 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139>

P Poznámka k položce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | *Předpoklad skládky do 12 km*  34,930\*2 |  | 69,860 |  | |
| VV | | Součet |  | 69,860 |
| 12 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační  skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 62,874 | 314,00 | 19 742,44 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231) |  |  |  |  |
|  | VV | | 34,930\*1,800 |  | 62,874 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 62,874 |  |  |
| 13 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 33,426 | 255,00 | 8 523,63 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101) |  |  |  |  |
|  | P | | *Poznámka k položce:*  *Zásyp v prostoru vozovky proveden ŠD 0-63 mm* |  |  |  |  |
|  | VV | | Výkopy |  |  |  |  |
|  | VV | | 6,689 |  | 6,689 |  |  |
|  | VV | | 59,327 |  | 59,327 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | 66,016 |  |  |
|  | VV | | Odpočet lože, obsypů, desek a obetonování |  |  |  |  |
|  | VV | | -5,324 |  | -5,324 |  |  |
|  | VV | | -0,196 |  | -0,196 |  |  |
|  | VV | | -(18,560+2,440) |  | -21,000 |  |  |
|  | VV | | -0,772 |  | -0,772 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -27,292 |  |  |
|  | VV | | Odpočet šachty |  |  |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,500)^2)\*0,900 |  | -0,707 |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,310)^2)\*0,600 |  | -0,181 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -0,888 |  |  |
|  | VV | | Odpočet konstrukce vozovky |  |  |  |  |
|  | VV | | -5,000\*1,800\*0,490 |  | -4,410 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -4,410 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 33,426 |  |  |
| *14* | *M* | *58344197* | *štěrkodrť frakce 0/63* | *t* | *4,680* | *509,00* | *2 382,12* |
|  | VV | | ((0,360+0,810)/2)\*0,800\*5,000\*2,000 |  | 4,680 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,680 |  |  |
| 15 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 20,728 | 603,00 | 12 498,98 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/175111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101) |  |  |  |  |
|  | VV | | Výtlak |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,400\*0,800\*58,000 |  | 18,560 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | 18,560 |  |  |
|  | VV | | "odpočet potrubí" |  |  |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,030)^2)\*58,000 |  | -0,164 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -0,164 |  |  |
|  | VV | | Přípojka od domu |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,500\*0,800\*6,100 |  | 2,440 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | 2,440 |  |  |
|  | VV | | "odpočet potrubí" |  |  |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,075)^2)\*6,100 |  | -0,108 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -0,108 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 20,728 |  |  |
| *16* | *M* | *58337303* | *štěrkopísek frakce 0/8* | *t* | *41,456* | *403,00* | *16 706,77* |
|  | VV | | 20,728\*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41,456 |  |  |
| 17 | K | 181311105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 75,000 | 326,00 | 24 450,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181311105*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311105) |  |  |  |  |
|  | VV | | 50,000\*1,500 |  | 75,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 75,000 |  |  |
| 18 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 75,000 | 23,50 | 1 762,50 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181411131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131) |  |  |  |  |
|  | VV | | 50,000\*1,500 |  | 75,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 75,000 |  |  |
| *19* | *M* | *00572410* | *osivo směs travní parková* | *kg* | *1,500* | *101,00* | *151,50* |
|  | VV | | 75\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,500 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 20 | | K | | 182303111 | | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | | m2 | | 75,000 | | 20,30 | | 1 522,50 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/182303111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111) | |  | | | | | | | |
| *21* | | *M* | | *10371500* | | *substrát pro trávníky VL* | | *m3* | | *3,825* | | *1 300,00* | | *4 972,50* | |
|  | | VV | | | | 75\*0,051 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 3,825 | |  | |  | |
| 22 | | K | | 184851111 | | Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do  1:2 | | m3 | | 3,825 | | 2 710,00 | | 10 365,75 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/184851111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851111) | |  | |  | |  | |  | |
| *23* | | *M* | | *25191155* | | *hnojivo průmyslové* | | *kg* | | *3,825* | | *47,70* | | *182,45* | |
|  | | D 3 | | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  | |  | |  | | 66 500,00 | |
| 24 | | K | | 382413111R | | Osazení čerpací jímky z PP na obetonování | | kus | | 1,000 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| *25* | | *M* | | *562300.vl* | | *čerpací jímka na obetonování* | | *kus* | | *1,000* | | *65 000,00* | | *65 000,00* | |
|  | | P | | | | *Poznámka k položce: Maximální průtok [l/min]: 220 Vstupní napětí [V]: 230*  *Atest na pitnou vodu: NE Objem nádoby [l]: 1000 Délka kabelu [m]: 10*  *Ochrana proti chodu nasucho: ANO*  *Konstrukce: odstředivá Řezací zařízení: ANO* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 4 | | | | Vodorovné konstrukce | |  | |  | |  | | 10 250,28 | |
| 26 | | K | | 451572111 | | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | | m3 | | 5,324 | | 1 760,00 | | 9 370,24 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/451572111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 58,000\*0,800\*0,100 | |  | | 4,640 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 6,100\*0,800\*0,100 | |  | | 0,488 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,400\*1,400\*0,100 | |  | | 0,196 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 5,324 | |  | |  | |
| 27 | | K | | 452311151 | | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | | m3 | | 0,196 | | 4 490,00 | | 880,04 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/452311151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151)  Deska pod DČS | |  | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 1,400\*1,400\*0,100 | |  | | | 0,196 | |
| VV | | | | | Součet | |  | | | 0,196 | |
| D 5 | | | | | Komunikace pozemní | |  | | |  | |  | | 15 636,00 | |
| 28 | | K | | 564861011 | | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | | m2 | | | 4,000 | | 480,00 | | 1 920,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/564861011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011) | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | | *Poznámka k položce:*  *Frakce 0-63 mm* | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 0,800\*5,000 | |  | | | 4,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 4,000 | |  | |  | |
| 29 | | K | | 565135101 | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované  kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m | | m2 | | | 9,000 | | 890,00 | | 8 010,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/565135101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101) | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1,800\*5,000 | |  | | | 9,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 9,000 | |  | |  | |
| 30 | | K | | 567131115 | | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I)  tl 200 mm | | m2 | | | 4,000 | | 650,00 | | 2 600,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/567131115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131115) | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 0,800\*5,000 | |  | | | 4,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 4,000 | |  | |  | |
| 31 | | K | | 573231107 | | | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství  0,40 kg/m2 | | m2 | | | 13,000 | | 16,00 | | 208,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/573231107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107) | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Pod ACO 11+ | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1,800\*5,000 | |  | | | 9,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Pod ACP 16 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 0,800\*5,000 | |  | | | 4,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 13,000 | |  | |  | |
| 32 | | K | | 577134111 | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | m2 | | | 9,000 | | 322,00 | | 2 898,00 | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/577134111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111) | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1,800\*5,000 | | | | | 9,000 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 9,000 | | | |

## D 8 Trubní vedení 41 657,04

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 831312193R | Napojení potrubí na kanalizační šachtu | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |

P Poznámka k položce:

Včetně utěsnění prostupu do šachty

#### VV Výtlak na ŠS 4

VV 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 871225201 | | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63x5,8 mm | m | | 58,000 | 118,00 | | 6 844,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871225201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871225201)  Výtlak | | |  | | |
| VV | | 58,000 | | | 58,000 | | |
| VV | | Součet | | | 58,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| *35* | *M* | *28613382* | *potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm* | *m* | *58,870* | *189,00* | *11 126,43* |
|  | VV |  | 58\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58,870 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 36 | | K | | 871310320 | | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 150 | | m | | 6,100 | | 174,00 | | 1 061,40 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871310320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320)  Napojení domovní kanalizace na DČS | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | 6,100 | |  | | 6,100 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 6,100 | |
| *37* | | *M* | | *28617031* | | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *150x3000mm SN12* | | *m* | | *6,192* | | *615,00* | | *3 808,08* | |
|  | | VV | | | | 6,1\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 6,192 | |  | |  | |
| 38 | | K | | 892241111 | | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | | m | | 58,000 | | 21,40 | | 1 241,20 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892241111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Výtlak | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 58,000 | |  | | 58,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 58,000 | |  | |  | |
| 39 | | K | | 892351111 | | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | | m | | 6,100 | | 28,10 | | 171,41 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | připojení do DČS | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 6,100 | |  | | 6,100 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 6,100 | |  | |  | |
| 40 | | K | | 892372111 | | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | | kus | | 2,000 | | 3 500,00 | | 7 000,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892372111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111) | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | K | | 899620141 | | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop | | m3 | | 0,772 | | 4 410,00 | | 3 404,52 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899620141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620141) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Obetonování DČS do výše 0,5 m | |  | |  | |  | |  | |
| VV | | | | | | 1/3\*0,500\*((1,400\*1,400)+(Sqrt((1,400\*1,400)\*(1,650\*1,650)))+ | | 1,165 | | | | | | | |
|  | |  | | | | (1,650\*1,650)) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 1,165 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet šachty" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,500)^2)\*0,500 | |  | | -0,393 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | -0,393 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 0,772 | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 8 452,30 | |
| 42 | | K | | 919735111 | | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | | m | | 10,000 | | 79,00 | | 790,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/919735111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 5,000\*2 | |  | | 10,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 10,000 | |  | |  | |
| 43 | | K | | 977151116 | | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních  materiálů D přes 70 do 80 mm | | m | | 1,320 | | 2 890,00 | | 3 814,80 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151116) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prostup do šachty ŠS 4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,120 | |  | | 0,120 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prostup betonovým základem opěrné zdi | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200 | |  | | 1,200 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,320 | |  | |  | |
| 44 | | K | | 985222111 | | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | | m3 | | 1,350 | | 2 850,00 | | 3 847,50 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/985222111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985222111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | *Poznámka k položce:* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Předpoklad | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 5,000\*1,800\*0,150 | |  | | 1,350 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,350 | |  | |  | |
|  | | D 997 | | | | Přesun sutě | |  | |  | |  | | 13 316,77 | |
| 45 | | K | | 997221571 | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | | t | | 6,315 | | 715,00 | | 4 515,23 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221571*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571) | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | K | | 997221579 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných  hmot | | t | | 39,225 | | 19,40 | | 760,97 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221579*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579) | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | *Poznámka k položce:* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Předpoklad uložení kamene do 5 km od místa stavby* | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | | *Ostatní suť - předpoklad skládky do 12 km* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Kámen | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4,320\*4 | |  | | 17,280 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Ostatní suť | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,995\*11 | |  | | 21,945 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 39,225 | |  | |  | |
| 47 | | K | | 997221612 | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro  vodorovnou dopravu | | t | | 4,320 | | 581,00 | | 2 509,92 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Kámen z komunikace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4,320 | |  | | 4,320 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,320 | |  | |  | |
| 48 | | K | | 997221615 | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního  odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | | t | | 0,015 | | 1 750,00 | | 26,25 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221615*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615) |  |
| VV | 0,015 | 0,015 |
| VV | Součet | 0,015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] |
| 49 | K | 997221645 | | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu  asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | | 1,980 | 2 780,00 | | 5 504,40 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221645*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645) | | |  | | |
| VV | | 1,980 | | | 1,980 | | |
| VV | | Součet | | | 1,980 | | |
| 51 | K | 997221655R | | Uložení na skládce kamení kód odpadu 17 05 04 - NENACEŇOVAT | t | | 4,320 | 0,00 | | 0,00 |

P Poznámka k položce:

Doprava započítána v odvozu suti

## D 998 Přesun hmot 30 389,31

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 48,237 | 630,00 | 30 389,31 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101>

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| *CS ÚRS 2024 01* |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO03 - Splašková kanalizace - pozemky města - ŠS0 - ŠS6** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |
| --- |
| 827 21 12 |
| Libochovice |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Národní památkový ústav |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 75032333 |
| DIČ: | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40205321 |
| DIČ: | CZ5902201602 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| Ing. Petr Jarkovský |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 87710251 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu. |

**Cena bez DPH 2 209 213,26**

**2 673 148,04**

**Cena s DPH**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 2 209 213,26 21,00% 463 934,78 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO03 - Splašková kanalizace - pozemky města - ŠS0 - ŠS6** |

## Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 2 209 213,26** |
| HSV - Práce a dodávky HSV 2 202 913,26 |
| 1 - Zemní práce 1 076 163,27 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 41 928,04 |
| 5 - Komunikace pozemní 155 923,00 |
| 8 - Trubní vedení 591 129,25 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 539,25 |
| 997 - Přesun sutě 107 790,13 |
| 998 - Přesun hmot 176 440,32 |
| M - Práce a dodávky M 6 300,00 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 6 300,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |

**SO03 - Splašková kanalizace - pozemky města - ŠS0 - ŠS6**

Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 2 209 213,26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 202 913,26 |
| D 1 | | Zemní práce |  |  |  | 1 076 163,27 |
| 1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 1,200 | 117,00 | 140,40 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/111211101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101) |  |  |  |  |
|  | P | | *Poznámka k položce:*  *Keře opatrně vyjmout ze zeminy a uložit ke zpětnému použití* |  |  |  |  |
|  | VV | | Živý plot u komunikace |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,200\*1,000 |  | 1,200 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 1,200 |  |  |
| 2 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na  sucho | m2 | 99,900 | 142,00 | 14 185,80 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113105111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113105111) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P | | *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* |  |  |  |  |
|  |  | | *Kámen bude deponován podle pokynů investora* |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,500\*63,000 |  | 94,500 |  |  |
|  | VV | | 1,800\*3,000 |  | 5,400 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 99,900 |  |  |
| 3 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 153,150 | 133,00 | 20 368,95 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107442*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442) |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,500\*63,000 |  | 94,500 |  |  |
|  | VV | | 1,800\*3,000 |  | 5,400 |  |  |
|  | VV | | 2,000\*11,000 |  | 22,000 |  |  |
|  | VV | | 2,500\*2,500\*5 |  | 31,250 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 153,150 |  |  |
| 4 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 122,400 | 186,00 | 22 766,40 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/121112003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003) |  |  |  |  |
|  | VV | | Část SO04 - od ŠS6 k ŠS7 |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,000\*1,200 |  | 2,400 |  |  |
|  | VV | | U komunikace |  |  |  |  |
|  | VV | | 38,000\*1,200 |  | 45,600 |  |  |
|  | VV | | 2,000\*1,200 |  | 2,400 |  |  |
|  | VV | | 60,000\*1,000 |  | 60,000 |  |  |
|  | VV | | 6,000\*2,000 |  | 12,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 122,400 |  |  |
| 5 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 12,534 | 1 300,00 | 16 294,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/132312131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131) |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *st. 34,00 - 108,00 - společný výkop se SO05* |  | | | |
| VV | | | Splašková přípojka - část SO01 od ŠS6 k ŠS7 |  | | | |
| VV | | | "st. 0,00 - 2,25" ((1,600+1,480)/2)\*0,800\* 2,250 | 2,772 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | 2,772 | | | |
| VV | | | Přípojka toalet bytu zámku |  | | | |
| VV | | | 1,250\*0,800\*2,000 | 2,000 | | | |
| VV | | | Napojení budoucího provozu |  | | | |
| VV | | | 1,300\*0,800\*4,000 | 4,160 | | | |
| VV | | | Napojení toalet pro správce zámku |  | | | |
| VV | | | 1,670\*0,800\*2,600 | 3,474 | | | |
| VV | | | Prohloubení rýhy pro betonové desky pod revizní šachty - 2 ks |  | | | |
| VV | | | 0,100\*0,800\*0,800\*2 | 0,128 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | 9,762 | | | |
| VV | | | Součet | 12,534 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 6 | | K | | 132312331 | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | | m3 | | 238,555 | | 1 300,00 | | 310 121,50 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/132312331*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312331)  Splašková stoka | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | "st. 0,00 - 2,00" ((2,340+2,360)/2)\*1,000\*2,000 | |  | | 4,700 | |
| VV | | | | "st. 2,00 - 22,00" ((2,360+2,610)/2)\*1,000\*20,000 | |  | | 49,700 | |
| VV | | | | "st. 22,00 - 52,00" ((2,610+1,730)/2)\*1,000\*30,000 | |  | | 65,100 | |
| VV | | | | "st. 52,00 - 80,00" ((1,730+1,230)/2)\*1,000\*28,000 | |  | | 41,440 | |
| VV | | | | "st. 80,00 - 83,00" ((1,230+1,170)/2)\*1,000\*3,000 | |  | | 3,600 | |
| VV | | | | "st. 83,00 - 119,00" ((1,170+1,640)/2)\*1,000\*36,000 | |  | | 50,580 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 215,120 | |
| VV | | | | Dokopání šachet - 6 ks | |  | |  | |
| VV | | | | 1,600\*1,600\*0,150\*6 | |  | | 2,304 | |
| VV | | | | (0,600\*1,600)\*(2,260+2,510+1,620+1,120+1,060+1,540) | |  | | 9,706 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 12,010 | |
| VV | | | | Dokopání pro šachtu napojení na stávající stoku | |  | |  | |
| VV | | | | 2,000\*2,000\*3,520 | |  | | 14,080 | |
| VV | | | | "odpočet potrubí stoky" | |  | |  | |
| VV | | | | -3,1415\*(0,650)^2\*2,000 | |  | | -2,655 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 11,425 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 238,555 | |
| 7 | | K | | 151101201 | | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | | m2 | | 92,864 | | 112,00 | | 10 400,77 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151101201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Šachty | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,600\*4\*(2,260+2,510+1,620+1,120+1,060+1,540) | |  | | 64,704 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 64,704 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Dokopání pro šachtu napojení na stávající stoku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*4\*3,520 | |  | | 28,160 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 28,160 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 92,864 | |  | |  | |
| 8 | | K | | 151101211 | | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | | m2 | | 92,864 | | 36,60 | | 3 398,82 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151101211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211) | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 151101301 | | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | | m3 | | 1,008 | | 65,20 | | 65,72 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151101301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,600\*0,100\*0,100\*48 | |  | | 0,768 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*0,100\*0,100\*12 | |  | | 0,240 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,008 | |  | |  | |
| 10 | | K | | 151101311 | | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4  m | | m3 | | 1,008 | | 14,70 | | 14,82 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151101311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311) | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | K | | 151811131 | | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | | m2 | | 444,000 | | 206,00 | | 91 464,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,500\*38,000\*2 | |  | | 190,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*14,000\*2 | |  | | 56,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,500\*66,000\*2 | |  | | 198,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 444,000 | |  | |  | |
| 12 | | K | | 151811231 | | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | | m2 | | 444,000 | | 108,00 | | 47 952,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231) | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | K | | 162751137 | | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | | m3 | | 203,662 | | 352,00 | | 71 689,02 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751137*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137) | |  | |  | |  | |  | |
| P VV | | | | | | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad skládky do 12 km*  Výkopy | |  | | | | | | | |
| VV | | | | | | 12,534 | | 12,534 | | | | | | | |
| VV | | | | | | 238,555 | | 238,555 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Mezisoučet | | 251,089 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Zásyp ŠD | |  | | | | | | | |
| VV | | | | | | ((1,100+1,260)/2)\*1,000\*12,000 | | 14,160 | | | | | | | |
| VV | | | | | | ((1,260+1,330)/2)\*1,000\*2,500 | | 3,238 | | | | | | | |
| VV | | | | | | ((1,330+0,490)/2)\*1,000\*30,000 | | 27,300 | | | | | | | |
| VV | | | | | | 0,490/2\*1,000\*28,000 | | 6,860 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Mezisoučet | | 51,558 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Odpočet zásypů | |  | | | | | | | |
| VV | | | | | | -98,985 | | -98,985 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Mezisoučet | | -98,985 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Součet | | 203,662 | | | | | | | |
| 14 | | K | | 162751139 | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | | m3 | | 407,324 | | 27,10 | | 11 038,48 | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139>

P Poznámka k položce:

Předpoklad skládky do 12 km

#### VV 203,662\*2,000 407,324

VV Součet 407,324

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 171201231 | | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační  skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | | 733,183 | 314,00 | | 230 219,46 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231) | | |  | | |
| VV | | 407,324\*1,800 | | | 733,183 | | |
| VV | | Součet | | | 733,183 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 16 | | K | | 174111101 | | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | | m3 | | 98,985 | | 255,00 | | 25 241,18 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101)  Výkopy | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | 12,534 | |  | | 12,534 | |
| VV | | | | 238,555 | |  | | 238,555 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | 251,089 | |
| VV | | | | Odpočet konstrukce vozovky | |  | |  | |
| VV | | | | -0,490\*1,000\*(12,000+2,500) | |  | | -7,105 | |
| VV | | | | -0,490\*1,000\*58,000 | |  | | -28,420 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | -35,525 | |
| VV | | | | Odpočet lože, obsypů a desek | |  | |  | |
| VV | | | | -14,832 | |  | | -14,832 | |
| VV | | | | -(0,990+77,350+4,356) | |  | | -82,696 | |
| VV | | | | -0,128 | |  | | -0,128 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | -97,656 | |
| VV | | | | Odpočet šachet | |  | |  | |
| VV | | | | -(3,1415\*(0,620)^2)\*(2,000+2,240+1,500+1,000+1,000+1,500) | |  | | -11,158 | |
| VV | | | | -(3,1415\*(0,350)^2)\*(0,410+0,410+0,270+0,270+0,210+0,190) | |  | | -0,677 | |
| VV | | | | Odpočet šachty na napojení stoky (ŠS0) | |  | |  | |
| VV | | | | -(3,1415\*(0,620)^2)\*0,920 | |  | | -1,111 | |
| VV | | | | -(3,1415\*(0,350)^2)\*0,340 | |  | | -0,131 | |
| VV | | | | Odpočet betonového založení ŠS0 | |  | |  | |
| VV | | | | -((2,000\*2,000\*1,650)-(3,1415\*(0,650)^2\*2,000)) | |  | | -3,945 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | -17,022 | |
| VV | | | | Odpočet obetonování revizních šachet | |  | |  | |
| VV | | | | -(0,800\*0,800)\*(1,300+1,670) | |  | | -1,901 | |
| VV | | | | Mezisoučet | |  | | -1,901 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 98,985 | |
| *17* | | *M* | | *58344197* | | *štěrkodrť frakce 0/63* | | *t* | | *103,115* | | *509,00* | | *52 485,54* | |
|  | | VV | | | | ((1,100+1,260)/2)\*1,000\*12,000\*2,000 | |  | | 28,320 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ((1,260+1,330)/2)\*1,000\*2,500\*2,000 | |  | | 6,475 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ((1,330+0,490)/2)\*1,000\*30,000\*2,000 | |  | | 54,600 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,490/2\*1,000\*28,000\*2,000 | |  | | 13,720 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 103,115 | |  | |  | |
| 18 | | K | | 175111101 | | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | | m3 | | 73,845 | | 410,00 | | 30 276,45 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/175111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Splašková přípojka - část SO01 od ŠS6 k ŠS7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,550\*0,800\*2,250 | |  | | 0,990 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 0,990 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet potrubí" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,100)^2)\*7,200 | |  | | -0,226 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | -0,226 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Splašková kanalizace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,650\*1,000\*119,000 | |  | | 77,350 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 77,350 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet potrubí" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,150)^2)\*119,000 | |  | | -8,411 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | -8,411 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Přípojka toalet bytu zámku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,450\*0,800\*4,500 | |  | | 1,620 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Napojení budoucího provozu | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,450\*0,800\*5,000 | |  | | 1,800 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Napojení toalet pro správce zámku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,450\*0,800\*2,600 | |  | | 0,936 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 4,356 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet potrubí" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,075)^2)\*12,100 | |  | | -0,214 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | -0,214 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 73,845 | |  | |  | |
| *19* | | *M* | | *58337303* | | *štěrkopísek frakce 0/8* | | *t* | | *147,690* | | *403,00* | | *59 519,07* | |
|  | | VV | | | | 73,845\*2 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 147,690 | |  | |  | |
| 20 | | K | | 181311103 | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | | m2 | | 122,400 | | 225,00 | | 27 540,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181311103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Část SO04 - od ŠS6 k ŠS7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*1,200 | |  | | 2,400 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | U komunikace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 38,000\*1,200 | |  | | 45,600 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*1,200 | |  | | 2,400 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 60,000\*1,000 | |  | | 60,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 6,000\*2,000 | |  | | 12,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 122,400 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 21 | | K | | 181411131 | | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | m2 | | 122,400 | | 23,50 | | 2 876,40 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181411131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131)  Část SO04 - od ŠS6 k ŠS7 | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | 2,000\*1,200 | |  | | 2,400 | |
| VV | | | | U komunikace | |  | |  | |
| VV | | | | 38,000\*1,200 | |  | | 45,600 | |
| VV | | | | 2,000\*1,200 | |  | | 2,400 | |
| VV | | | | 60,000\*1,000 | |  | | 60,000 | |
| VV | | | | 6,000\*2,000 | |  | | 12,000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 122,400 | |
| *22* | | *M* | | *00572410* | | *osivo směs travní parková* | | *kg* | | *2,448* | | *101,00* | | *247,25* | |
|  | | VV | | | | 122,4\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 2,448 | |  | |  | |
| 23 | | K | | 182303111 | | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | | m2 | | 122,400 | | 20,30 | | 2 484,72 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/182303111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111) | |  | |  | |  | |  | |
| *24* | | *M* | | *10371500* | | *substrát pro trávníky VL* | | *m3* | | *6,242* | | *1 300,00* | | *8 114,60* | |
|  | | VV | | | | 122,4\*0,051 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 6,242 | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Poznámka k položce: Zpětné použití keřů* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Živý plot u komunikace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200\*1,000 | |  | | 1,200 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,200 | |  | |  | |
| 26 | | K | | 184851111 | | Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do  1:2 | | m3 | | 6,242 | | 2 710,00 | | 16 915,82 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/184851111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851111) | |  | |  | |  | |  | |
| *27* | | *M* | | *25191155* | | *hnojivo průmyslové* | | *kg* | | *6,242* | | *47,70* | | *297,74* | |
|  | | D 4 | | | | Vodorovné konstrukce | |  | |  | |  | | 41 928,04 | |
| 28 | | K | | 451572111 | | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | | m3 | | 14,832 | | 1 760,00 | | 26 104,32 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/451572111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Splašková přípojka - část SO01 od ŠS6 k ŠS7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*0,800\* 2,250 | |  | | 0,180 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 0,180 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Přípojka toalet bytu zámku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*0,800\*2,000 | |  | | 0,160 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Napojení budoucího provozu | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*0,800\*4,000 | |  | | 0,320 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Napojení toalet pro správce zámku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*0,800\*2,600 | |  | | 0,208 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prohloubení rýhy pro betonové desky pod revizní šachty - 2 ks | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*0,800\*0,800\*2 | |  | | 0,128 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 0,816 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Splašková stoka | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,100\*1,000\*119,000 | |  | | 11,900 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Šachty - 6 ks | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,600\*1,600\*0,100\*6 | |  | | 1,536 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Šachta napojení na stávající stoku | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2,000\*2,000\*0,100 | |  | | 0,400 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 13,836 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 14,832 | |  | |  | |
| 29 | | K | | 452112112 | | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | | kus | | 8,000 | | 891,00 | | 7 128,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/452112112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prstenec 40 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 6 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prstenec 60 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 5 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prstenec 80 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 4,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prstenec 100 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 8,000 | |  | |  | |
| *30* | | *M* | | *59224010* | | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový*  *625x100x40mm* | | *kus* | | *1,000* | | *216,00* | | *216,00* | |
|  | | VV | | | | ŠS 6 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,000 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 184102211R | Výsadba keře bez balu v do 1 m | m2 | 1,200 | 36,80 | 44,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| *31* | | *M* | | *59224011* | | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový*  *625x100x60mm* | | *kus* | | *1,000* | | *247,00* | | *247,00* | |
|  | | VV  VV | | | | ŠS 5  1 | |  | | 1,000 | |  | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 1,000 | |
| *32* | | *M* | | *59224012* | | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový*  *625x100x80mm* | | *kus* | | *4,000* | | *302,00* | | *1 208,00* | |
|  | | VV | | | | ŠS 1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,000 | |  | |  | |
| *33* | | *M* | | *59224013* | | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový*  *625x100x100mm* | | *kus* | | *2,000* | | *343,00* | | *686,00* | |
|  | | VV | | | | ŠS 1 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 2 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 2,000 | |  | |  | |
| 34 | | K | | 452112122 | | Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže | | kus | | 4,000 | | 957,00 | | 3 828,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/452112122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Prstenec 120 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,000 | |  | |  | |
| *35* | | *M* | | *59224188* | | *prstenec šachtový vyrovnávací betonový*  *625x120x120mm* | | *kus* | | *4,000* | | *484,00* | | *1 936,00* | |
|  | | VV | | | | Prstenec 120 mm | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ŠS 4 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,000 | |  | |  | |
| 36 | | K | | 452311151 | | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | | m3 | | 0,128 | | 4 490,00 | | 574,72 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/452311151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151)  Revizní šachty - 2 ks |  |
| VV | 0,800\*0,800\*0,100\*2 | 0,128 |
| VV | Součet | 0,128 |

D 5 Komunikace pozemní 155 923,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 66,000 | 302,00 | 19 932,00 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011>

P Poznámka k položce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | *Frakce 0-63 mm*  Předpoklad |  |  |  | |
| VV | | 1,000\*63,000 |  | 63,000 |
| VV | | 1,000\*3,000 |  | 3,000 |
| VV | | Součet |  | 66,000 |
| 38 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované  kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m | m2 | 123,500 | 418,00 | 51 623,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/565135101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101) |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,000\*14,500 |  | 29,000 |  |  |
|  | VV | | 1,500\*63,000 |  | 94,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 123,500 |  |  |
| 39 | K | 567131115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I)  tl 200 mm | m2 | 77,500 | 534,00 | 41 385,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/567131115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131115) |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,000\*77,500 |  | 77,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 77,500 |  |  |
| 40 | K | 573231107 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství  0,40 kg/m2 | m2 | 201,000 | 16,00 | 3 216,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/573231107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107) |  |  |  |  |
|  | VV | | Pod ACO 11+ |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,000\*14,500 |  | 29,000 |  |  |
|  | VV | | 1,500\*63,000 |  | 94,500 |  |  |
|  | VV | | Pod ACP 16 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,000\*77,500 |  | 77,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 201,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 577134111 | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | | 123,500 | 322,00 | | 39 767,00 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/577134111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111) | | |  | | |
| VV | | 2,000\*14,500 | | | 29,000 | | |
| VV | | 1,500\*63,000 | | | 94,500 | | |
| VV | | Součet | | | 123,500 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 8 | | Trubní vedení |  |  |  | 591 129,25 |
| 42 | K | 812392193R | Napojení splaškové stoky na stávající stoku v ŠS0 včetně utěsnění prostupu a obetonování | kus | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 43 | K | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 9,600 | 174,00 | 1 670,40 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871310320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320) |  |  |  |  |
|  | VV | | Přípojka toalet správce zámku |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,600 |  | 2,600 |  |  |
|  | VV | | Napojení budoucího provozu |  |  |  |  |
|  | VV | | 4,000 |  | 4,000 |  |  |
|  | VV | | Napojení toalet pro bytovou jednotku |  |  |  |  |
|  | VV | | 3,000 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 9,600 |  |  |
| *44* | *M* | *28617031* | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *150x3000mm SN12* | *m* | *9,744* | *615,00* | *5 992,56* |
|  | VV | | 9,6\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9,744 |  |  |
| 45 | K | 871350320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 200 | m | 3,000 | 183,00 | 549,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871350320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350320) |  |  |  |  |
|  | VV | | Splašková přípojka - část SO01 od ŠS6 k ŠS7 |  |  |  |  |
|  | VV | | 3,000 |  | 3,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 3,000 |  |  |
| *46* | *M* | *28617032* | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *200x3000mm SN12* | *m* | *3,045* | *820,00* | *2 496,90* |
|  | VV | | 3\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,045 |  |  |
| 47 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 119,000 | 185,00 | 22 015,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871370320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370320) |  |  |  |  |
|  | VV | | Splašková stoka |  |  |  |  |
|  | VV | | 119,000 |  | 119,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 119,000 |  |  |
| *48* | *M* | *28617040* | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *300x6000mm SN12* | *m* | *120,785* | *1 780,00* | *214 997,30* |
|  | VV | | 119\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120,785 |  |  |
| 49 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 2,000 | 273,00 | 546,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/877310310*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310) |  |  |  |  |
|  | VV | | Zaslepení přítoku napojení toalet správce zámku |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | Zaslepení přítoku napojení budoucího provozu |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 2,000 |  |  |
| *50* | *M* | *28611958* | *zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160* | *kus* | *2,000* | *102,00* | *204,00* |
| 51 | K | 877370320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300 | kus | 2,000 | 747,00 | 1 494,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/877370320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877370320) |  |  |  |  |
|  | VV | | Napojení toalet správce zámku |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | Napojení toalet z bytu zámku |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 2,000 |  |  |
| *52* | *M* | *28617214* | *odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 300/150* | *kus* | *2,000* | *2 160,00* | *4 320,00* |
| 53 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 11,850 | 28,10 | 332,99 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111) |  |  |  |  |
|  | VV | | DN150 |  |  |  |  |
|  | VV | | 9,600 |  | 9,600 |  |  |
|  | VV | | DN200 |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,250 |  | 2,250 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 11,850 |  |  |
| 54 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 12,000 | 3 400,00 | 40 800,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892372111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111) |  |  |  |  |
| 55 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo  350 | m | 119,000 | 37,80 | 4 498,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892381111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892381111) |  |  |  |  |
| 56 | K | 894201120 | Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,600 | 5 050,00 | 3 030,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894201120*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894201120) |  |  |  |  |
|  | VV | | ŠS0 - napojení na stávající stoku |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,000\*2,000\*0,150 |  | 0,600 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 0,600 |  |  |
| 57 | K | 894201220 | Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 4,328 | 4 880,00 | 21 120,64 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894201220*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894201220) |  |  |  |  |
|  | VV | | ŠS0 - napojení na stávající stoku - včetně stropu |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,000\*2,000\*1,350 |  | 5,400 |  |  |
|  | VV | | "odpočet potrubí a prostupu do stoky" |  |  |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,650)^2)\*0,350\*2 |  | -0,929 |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,150)^2)\*0,350 |  | -0,025 |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,500)^2)\*0,150 |  | -0,118 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,328 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] |
| 58 | K | 894410101 | | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm | kus | | 6,000 | 3 600,00 | | 21 600,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894410101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410101)  ŠS 1 (předávací šachta) | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 2 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 3 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 4 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 5 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS6 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 6,000 | | |
| *59* | *M* | *59224061* | | *dno betonové šachtové DN 1000 100x60x15cm výtok*  *25-30cm* | *kus* | | *6,000* | *7 300,00* | | *43 800,00* |
| *60* | *M* | *59224348* | | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN*  *1000* | *kus* | | *6,000* | *330,00* | | *1 980,00* |
| 61 | K | 894410211 | | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm | kus | | 2,000 | 1 030,00 | | 2 060,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894410211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211)  ŠS0 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 2 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| *62* | *M* | *59224066* | | *skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm* | *kus* | | *2,000* | *1 450,00* | | *2 900,00* |
| *63* | *M* | *59224348* | | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN*  *1000* | *kus* | | *2,000* | *330,00* | | *660,00* |
| 64 | K | 894410212 | | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm | kus | | 3,000 | 1 690,00 | | 5 070,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894410212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212)  ŠS0 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 2 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 6 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 3,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *65* | *M* | *59224068* | | *skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm* | *kus* | | *3,000* | *2 430,00* | | *7 290,00* |
| *66* | *M* | *59224348* | | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN*  *1000* | *kus* | | *3,000* | *330,00* | | *990,00* |
| 67 | K | 894410213 | | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm | kus | | 2,000 | 3 250,00 | | 6 500,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894410213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213)  ŠS 1 (předávací šachta) | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | ŠS 2 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| *68* | *M* | *59224070* | | *skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm* | *kus* | | *2,000* | *4 270,00* | | *8 540,00* |
| *69* | *M* | *59224348* | | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN*  *1000* | *kus* | | *2,000* | *330,00* | | *660,00* |
| 70 | K | 894410302 | | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN  1000 deska zákrytová | kus | | 7,000 | 2 200,00 | | 15 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894410302*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302)  ŠS 0 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 1 (předávací šachta) | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 2 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 3 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 4 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 5 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | ŠS 6 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 7,000 | | | |
| *71* | | *M* | | *59224315* | | | *deska betonová zákrytová pro kruhové šachty*  *100/62,5x16,5cm* | | *kus* | | | *7,000* | | *4 550,00* | | *31 850,00* | |
| 72 | | K | | 894501141 | | | Bednění stěn šachet kruhových jednostranné zřízení | | m2 | | | 4,241 | | 2 110,00 | | 8 948,51 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894501141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501141)  Bednění prostupu ze šachty ŠS0 do stávající stoky | |  | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 3,1415\*1,000\*1,350 | |  | | | 4,241 | |
| VV | | | | | Součet | |  | | | 4,241 | |
| 73 | | K | | 894501142 | | | Bednění stěn šachet kruhových jednostranné odstranění | | m2 | | | 4,241 | | 227,00 | | 962,71 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894501142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894501142) | |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] |
| 74 | K | 894812001 | | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok | kus | | 2,000 | 3 400,00 | | 6 800,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812001)  RŠs 2 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | RŠs 3 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| 75 | K | 894812032 | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | | 1,000 | 1 580,00 | | 1 580,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812032*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812032)  RŠs 2 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 1,000 | | | |
| 76 | | K | | 894812033 | | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | | kus | | | 1,000 | | 1 780,00 | | 1 780,00 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812033*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812033)  RŠs 3 | |  | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |
| VV | | | | | Součet | |  | | | 1,000 | |
| 77 | | K | | 894812041 | | | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury | | kus | | | 2,000 | | 91,20 | | 182,40 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812041) | |  | | |  | |  | |  | |
| 78 | | K | | 894812061 | | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15 | | kus | | | 1,000 | | 1 690,00 | | 1 690,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812061*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812061) | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | RŠs 2 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 1,000 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | K | 894812063 | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | | 1,000 | 3 650,00 | | 3 650,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812063*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812063)  RŠs 3 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,000 | | |
| 80 | K | 894812241R | | Revizní a čistící šachta z PP šachtová roura  teleskopická světlé hloubky 375 mm pro DN 400 | kus | | 1,000 | 1 060,00 | | 1 060,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | RŠs 3 | | |  | | | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | | | |
| VV | | Součet | | | 1,000 | | | | |
| 81 | K | 899104112 | | | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo  železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400,  E600 | | kus | | 7,000 | 3 750,00 | | 26 250,00 |
| Online PSC  VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899104112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112)  ŠS 0 - napojení na stávající stoku | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 1 (předávací šachta) | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 2 | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 3 | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 4 | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 5 | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | ŠS 6 | | | |  | | |
| VV | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | | | 7,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *82* | | *M* | | *55241033* | | *poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz* | | *kus* | | *7,000* | | *6 400,00* | | *44 800,00* | |
| 83 | | K | | 899620141 | | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop | | m3 | | 1,528 | | 4 410,00 | | 6 738,48 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899620141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620141)  Revizní šachty | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | (0,800\*0,800)\*(1,670+1,300) | |  | | 1,901 | |
| VV | | | | "odpočet šachet" | |  | |  | |
| VV | | | | -(3,1415\*(0,200)^2)\*(1,670+1,300) | |  | | -0,373 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 1,528 | |
| 84 | | K | | 899640122 | | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění | | m2 | | 4,752 | | 140,00 | | 665,28 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899640122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899640122) | |  | |  | |  | |  | |
| 85 | | K | | 899641121 | | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení | | m2 | | 4,752 | | 1 190,00 | | 5 654,88 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899641121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899641121) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Revizní šachty | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (0,800\*2)\*(1,670+1,300) | |  | | 4,752 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,752 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 53 539,25 |
| 86 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 98,000 | 79,00 | 7 742,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/919735111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111) |  |  |  |  |
|  | VV | | (14,500\*2)+2,000 |  | 31,000 |  |  |
|  | VV | | 63,000+(2,000\*2) |  | 67,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 98,000 |  |  |
| 87 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních  materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0,300 | 10 300,00 | 3 090,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151129*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151129) |  |  |  |  |
|  | VV | | Napojení splaškové kanalizace na stávající šachtu |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,300 |  | 0,300 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 0,300 |  |  |
| 88 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 14,985 | 2 850,00 | 42 707,25 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/985222111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985222111) |  |  |  |  |
|  | P | | *Poznámka k položce:*  *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,500\*63,000\*0,150 |  | 14,175 |  |  |
|  | VV | | 1,800\*3,000\*0,150 |  | 0,810 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 14,985 |  |  |
|  | D 997 | | Přesun sutě |  |  |  | 107 790,13 |
| 89 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 81,708 | 630,00 | 51 476,04 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221571*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |

P Předpoklad uložení kamene do 5 km od místa stavby Ostatní suť - předpoklad skládky do 12 km

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných  hmot | t | 563,124 | 19,40 | 10 924,61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221579*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579)  *Poznámka k položce:* | | | | | | | | | |
| P | | | | | | *Předpoklad uložení kamene do 5 km od místa stavby* | | | | | | | | | |
|  | | VV | | | | *Ostatní suť - předpoklad skládky do 12 km*  Kámen z komunikace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 47,952\*4 | |  | | 191,808 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Ostatní materiál | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 33,756\*11 | |  | | 371,316 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 563,124 | |  | |  | |
| 91 | | K | | 997221612 | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro  vodorovnou dopravu | | t | | 47,952 | | 581,00 | | 27 860,11 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Kámen z komunikace | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 47,952 | |  | | 47,952 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 47,952 | |  | |  | |
| 92 | | K | | 997221655R | | Uložení na skládce kamení kód odpadu 17 05 04 - NENACEŇOVAT | | t | | 47,952 | | 0,00 | | 0,00 | |

P Poznámka k položce:

Doprava započítána v odvozu suti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | | K | | 997221861 | | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | | t | | 0,063 | | 143,00 | | 9,01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221861*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861)  0,063 | | | | 0,063 | |  | | | |
| VV | | | | Součet | | | | 0,063 | |
| 94 | | K | | 997221875 | | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)  stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu  zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | t | | 33,693 | | 520,00 | | 17 520,36 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221875*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875) | | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 33,693 | | | | 33,693 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | | | | 33,693 | |  | |  | |
|  | | D 998 | | | | Přesun hmot | | | |  | |  | | 176 440,32 | |
| 95 | | K | | 998276101 | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | | t | | 280,064 | | 630,00 | | 176 440,32 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998276101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101) | | | |  | |  | |  | |
|  | | D M | | | | Práce a dodávky M | | | |  | |  | | 6 300,00 | |
|  | | D 22-M | | | | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | |  | |  | | 6 300,00 | |
| 96 | | K | | 220182002R | | Osazení chrániček na kabely ČEZ včetně dodání potřebného materiálu (chráničky, ucpávky) | | m | | 14,000 | | 450,00 | | 6 300,00 | |
|  | | VV | | | | Předpokládané množství 14 ks | | | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 14\*1,000 | | | | 14,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | | | | 14,000 | |  | |  | |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO05 - Dešťová přípojka** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |
| --- |
| 827 21 12 |
| Libochovice |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Národní památkový ústav |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 75032333 |
| DIČ: | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40205321 |
| DIČ: | CZ5902201602 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| Ing. Petr Jarkovský |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 87710251 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu. |

**Cena bez DPH 710 419,48**

**859 607,57**

**Cena s DPH**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 710 419,48 21,00% 149 188,09 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO05 - Dešťová přípojka** |

## Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 710 419,48** |
| HSV - Práce a dodávky HSV 690 443,48 |
| 1 - Zemní práce 328 539,52 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 13 216,00 |
| 5 - Komunikace pozemní 58 254,00 |
| 8 - Trubní vedení 197 447,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 900,95 |
| 997 - Přesun sutě 18 018,16 |
| 998 - Přesun hmot 62 567,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV 19 976,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 976,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **SO05 - Dešťová přípojka** |

Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 710 419,48**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 690 443,48 |
| D 1 | | Zemní práce |  |  |  | 328 539,52 |
| 1 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na  sucho | m2 | 45,500 | 142,00 | 6 461,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113105111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113105111) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |
|  | P | | *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* |  |  |  |  |
|  |  | | *Kámen bude deponován podle pokynů investora* |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,300\*35,000 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 45,500 |  |  |
| 2 | K | 113107442 | Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 45,500 | 133,00 | 6 051,50 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/113107442*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107442) |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,300\*35,000 |  | 45,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 45,500 |  |  |
| 3 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 64,200 | 186,00 | 11 941,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/121112003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003) |  |  |  |  |
|  | VV | | Trasa dešťové kanalizace - SO05 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,200\*45,000 |  | 54,000 |  |  |
|  | VV | | 1,200\*(1,500+1,000+2,000+4,000) |  | 10,200 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 64,200 |  |  |
| 4 | K | 132312131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 82,282 | 1 300,00 | 106 966,60 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/132312131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131) |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *Společný výkop se splaškovou kanalizací* |  | | | |
| VV | | | Přípojka svody jih |  | | | |
| VV | | | "st. 0,00 - 19,00" ((2,180+1,450)/2)\*0,800\*19,000 | 27,588 | | | |
| VV | | | "st. 19,00 - 32,00" ((1,450+1,000)/2)\*0,800\*13,000 | 12,740 | | | |
| VV | | | "st. 32,00 - 40,00" ((1,000+1,020)/2)\*0,800\*8,000 | 6,464 | | | |
| VV | | | "st. 40,00 - 48,00" ((1,020+0,980)/2)\*0,800\*8,000 | 6,400 | | | |
| VV | | | "st. 48,00 - 61,00" ((0,980+0,900)/2)\*0,800\*13,000 | 9,776 | | | |
| VV | | | "st. 61,00 - 74,00" ((0,900 + 0,990)/2)\*0,800\*13,000 | 9,828 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | 72,796 | | | |
| VV | | | "svod 1" 1,450\*0,800\*5,000 | 5,800 | | | |
| VV | | | "svod 2" 1,020\*0,800\*1,000 | 0,816 | | | |
| VV | | | "svod 3" 0,990\*0,800\*1,500 | 1,188 | | | |
| VV | | | "svod 4" 0,990\*0,800\*1,800 | 1,426 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | 9,230 | | | |
|  | VV | | Prohloubení výkopu pro betonové desky pod revizní šachty - 4  ks |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,800\*0,800\*0,100\*4 |  | 0,256 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | 0,256 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 82,282 |  |  |
| 5 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 130,000 | 206,00 | 26 780,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131) |  |  |  |  |
|  | P | | *Poznámka k položce:*  *Ostatní pažení je společné se SO03 a SO01* |  |  |  |  |
|  | VV | | "svod 1" 1,500\*5,000\*2 |  | 15,000 |  |  |
|  | VV | | "přípojka" (1,500\*13,000\*2)+(2,000\*19,000\*2) |  | 115,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 130,000 |  |  |
| 6 | K | 151811231 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 130,000 | 108,00 | 14 040,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/151811231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231) |  |  |  |  |
| 7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 56,941 | 352,00 | 20 043,23 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/162751137*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137) |  |  |  |  |
| P | | | *Poznámka k položce:*  *Předpoklad skládky do 12 km* |  | | | |
| VV | | | Výkopy |  | | | |
| VV | | | 82,282 | 82,282 | | | |
| VV | | | Zásyp ŠD |  | | | |
| VV | | | 1,040/2\*0,800\*32,000 | 13,312 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | | Kód | | | Popis | | MJ | | | Množství | J.cena [CZK] | | | | Cena celkem [CZK] | |
| VV  VV | | | Mezisoučet  Odpočet zásypů | | | 95,594 | | | | | | |
| VV | | | -38,653 | | | -38,653 | | | | | | |
| VV | | | Součet | | | 56,941 | | | | | | |
| 8 | | K | 162751139 | | | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | | | | m3 | 102,494 | | | 27,10 | | 2 777,59 | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139>

P Poznámka k položce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | *Předpoklad skládky do 12 km*  56,941\*1,800 |  | 102,494 |  | |
| VV | | Součet |  | 102,494 |
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační  skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 102,494 | 314,00 | 32 183,12 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/171201231*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231) |  |  |  |  |
|  | VV | | 56,941\*1,800 |  | 102,494 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 102,494 |  |  |
| 10 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 38,653 | 255,00 | 9 856,52 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/174111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101) |  |  |  |  |
|  | VV | | Výkopy |  |  |  |  |
|  | VV | | 82,282 |  | 82,282 |  |  |
|  | VV | | Vybourání šachty |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,420 |  | 2,420 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | 84,702 |  |  |
|  | VV | | Odpočet lože, obsypů, obetonování šachet a desek |  |  |  |  |
|  | VV | | -6,856 |  | -6,856 |  |  |
|  | VV | | -(32,560+3,348) |  | -35,908 |  |  |
|  | VV | | -2,294 |  | -2,294 |  |  |
|  | VV | | -0,256 |  | -0,256 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -45,314 |  |  |
|  | VV | | Odpočet obetonování propojení původní štoly |  |  |  |  |
|  | VV | | -0,735 |  | -0,735 |  |  |
|  | VV | | Mezisoučet |  | -0,735 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 38,653 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11* | *M* | *58344197* | *štěrkodrť frakce 0/63* | *t* | *26,624* | *509,00* | *13 551,62* |

P Poznámka k položce:

Zásyp prostoru vozovky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | VV | | | | 1,040/2\*0,800\*32,000\*2,000 | |  | | 26,624 | |  | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 26,624 | |
| 12 | | K | | 175111101 | | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | | m3 | | 33,510 | | 603,00 | | 20 206,53 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/175111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Přípojka svody jih | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "st. 0,00 - 74,00" 0,550\*0,800\*74,000 | |  | | 32,560 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet potrubí" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,100)^2)\*74,000 | |  | | -2,325 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 30,235 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 1" 0,450\*0,800\*5,000 | |  | | 1,800 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 2" 0,450\*0,800\*1,000 | |  | | 0,360 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 3" 0,450\*0,800\*1,500 | |  | | 0,540 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 4" 0,450\*0,800\*1,800 | |  | | 0,648 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "odpočet potrubí" | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | -(3,1415\*(0,050)^2)\*9,300 | |  | | -0,073 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 3,275 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 33,510 | |  | |  | |
| *13* | | *M* | | *58337303* | | *štěrkopísek frakce 0/8* | | *t* | | *67,020* | | *403,00* | | *27 009,06* | |
|  | | VV | | | | 33,51\*2 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 67,020 | |  | |  | |
| 14 | | K | | 181311103 | | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | | m2 | | 64,200 | | 225,00 | | 14 445,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181311103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Trasa dešťové kanalizace - SO05 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200\*45,000 | |  | | 54,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200\*(1,500+1,000+2,000+4,000) | |  | | 10,200 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 64,200 | |  | |  | |
| 15 | | K | | 181411131 | | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | | m2 | | 64,200 | | 23,50 | | 1 508,70 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/181411131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Trasa dešťové kanalizace - SO05 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200\*45,000 | |  | | 54,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,200\*(1,500+1,000+2,000+4,000) | |  | | 10,200 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 64,200 | |  | |  | |
| *16* | | *M* | | *00572410* | | *osivo směs travní parková* | | *kg* | | *1,284* | | *101,00* | | *129,68* | |
|  | | VV | | | | 64,2\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 1,284 | |  | |  | |
| 17 | | K | | 182303111 | | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | | m2 | | 64,200 | | 20,30 | | 1 303,26 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/182303111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111) | |  | |  | |  | |  | |
| *18* | | *M* | | *10371500* | | *substrát pro trávníky VL* | | *m3* | | *3,274* | | *1 300,00* | | *4 256,20* | |
|  | | VV | | | | 64,2\*0,051 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 3,274 | |  | |  | |
| 19 | | K | | 184851111 | | Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do  1:2 | | m3 | | 3,274 | | 2 710,00 | | 8 872,54 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/184851111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184851111) | |  | |  | |  | |  | |
| *20* | | *M* | | *25191155* | | *hnojivo průmyslové* | | *kg* | | *3,274* | | *47,70* | | *156,17* | |
|  | | D 3 | | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  | |  | |  | | 2 500,00 | |
| 21 | | K | | 359901111R | | Vyčištění vyústění stoky do řeky | | kpl | | 1,000 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

## D 4 Vodorovné konstrukce 13 216,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | | K | | 451572111 | | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | | m3 | | 6,856 | | 1 760,00 | | 12 066,56 | |
| Online PSC  VV | | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/451572111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111)  Přípojka svody jih | |  | | | | | | | |
| VV | | | | | | 0,100\*0,800\*74,000 | | 5,920 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Mezisoučet | | 5,920 | | | | | | | |
| VV | | | | | | "svod 1" 0,100\*0,800\*5,000 | | 0,400 | | | | | | | |
| VV | | | | | | "svod 2" 0,100\*0,800\*1,000 | | 0,080 | | | | | | | |
| VV | | | | | | "svod 3" 0,100\*0,800\*1,500 | | 0,120 | | | | | | | |
| VV | | | | | | "svod 4" 0,100\*0,800\*1,800 | | 0,144 | | | | | | | |
| VV | | | | | | Mezisoučet | | 0,744 | | | | | | | |
|  | | VV | | | | Prohloubení výkopu pro betonové desky pod revizní šachty - 3  ks | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,800\*0,800\*0,100\*3 | |  | | 0,192 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 0,192 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 6,856 | |  | |  | |
| 23 | | K | | 452311151 | | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | | m3 | | 0,256 | | 4 490,00 | | 1 149,44 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/452311151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Desky pod revizní šachty - 3 ks | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,800\*0,800\*0,100\*4 | |  | | 0,256 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 0,256 | |  | |  | |
|  | | D 5 | | | | Komunikace pozemní | |  | |  | |  | | 58 254,00 | |
| 24 | | K | | 564861011 | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | | m2 | | 28,000 | | 302,00 | | 8 456,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/564861011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | | | | *Poznámka k položce:*  *Frakce 0-63 mm* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Předpoklad | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,800\*35,000 | |  | | 28,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 28,000 | |  | |  | |
| 25 | | K | | 565135101 | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované  kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m | | m2 | | 45,500 | | 418,00 | | 19 019,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/565135101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135101) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,300\*35,000 | |  | | 45,500 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 45,500 | |  | |  | |
| 26 | | K | | 567131115 | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I)  tl 200 mm | | m2 | | 28,000 | | 534,00 | | 14 952,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/567131115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567131115) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,800\*35,000 | |  | | 28,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 28,000 | |  | |  | |
| 27 | | K | | 573231107 | | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství  0,40 kg/m2 | | m2 | | 73,500 | | 16,00 | | 1 176,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/573231107*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Pod ACO 11+ | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,300\*35,000 | |  | | 45,500 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Pod ACP 16 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,800\*35,000 | |  | | 28,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 73,500 | |  | |  | |
| 28 | | K | | 577134111 | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | m2 | | 45,500 | | 322,00 | | 14 651,00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/577134111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111) |  |
| VV | 1,300\*35,000 | 45,500 |
| VV | Součet | 45,500 |

D 8 Trubní vedení 197 447,03

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 831312193R | Napojení potrubí na kanalizační šachtu | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

P Poznámka k položce:

Včetně utěsnění prostupu do šachty

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV  VV | | Napojení přípojky na ŠD 1  1 |  | 1,000 |  | |
| VV | | Součet |  | 1,000 |
| 30 | K | 871260310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 10 z polypropylenu DN 100 | m | 11,050 | 94,00 | 1 038,70 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871260310*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871260310) |  |  |  |  |
|  | VV | | "svod 1" 5,000+1,450 |  | 6,450 |  |  |
|  | VV | | "svod 2" 1,000+1,100 |  | 2,100 |  |  |
|  | VV | | "svod 3" 1,500+1,000 |  | 2,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 11,050 |  |  |
| *31* | *M* | *28617001* | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *100x1000mm SN10* | *m* | *11,216* | *370,00* | *4 149,92* |
|  | VV | | 11,05\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,216 |  |  |
| 32 | K | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 150 | m | 2,800 | 174,00 | 487,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871310320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320) |  |  |  |  |
|  | VV | | "svod 4" 1,800+1,000 |  | 2,800 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 2,800 |  |  |
| *33* | *M* | *28617031* | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *150x3000mm SN12* | *m* | *2,842* | *615,00* | *1 747,83* |
|  | VV | | 2,8\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,842 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| 34 | | K | | 871350320 | | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 200 | | m | | 74,000 | | 183,00 | | 13 542,00 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871350320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350320)  Přípojka svodů | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | 74,000 | |  | | 74,000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 74,000 | |
| *35* | | *M* | | *28617038* | | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *200x6000mm SN12* | | *m* | | *75,110* | | *820,00* | | *61 590,20* | |
|  | | VV | | | | 74\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 75,110 | |  | |  | |
| 36 | | K | | 871420320 | | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného  SN 12 z polypropylenu DN 500 | | m | | 2,500 | | 240,00 | | 600,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/871420320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871420320) | |  | |  | |  | |  | |

P Poznámka k položce:

Propojení původní štoly po vybourání šachty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *37* | | *M* | | *28617036* | | *trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN*  *500x3000mm SN12* | | *m* | | *2,538* | | *5 300,00* | | *13 451,40* | |
|  | | VV | | | | 2,5\*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 2,538 | |  | | | |
| 38 | | K | | 877260310 | | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100 | | kus | | 4,000 | | 230,00 | | 920,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/877260310*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260310) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 1" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 2" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 3" 2 | |  | | 2,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 4,000 | |  | |  | |
| *39* | | *M* | | *28617180* | | *koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x45°* | | *kus* | | *1,000* | | *126,00* | | *126,00* | |
|  | | VV | | | | "svod 3" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 1,000 | |  | |  | |
| *40* | | *M* | | *28617190* | | *koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 100x87°* | | *kus* | | *3,000* | | *138,00* | | *414,00* | |
|  | | VV | | | | "svod 1" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 2" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | "svod 3" 1 | |  | | 1,000 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 3,000 | |  | |  | |
| 41 | | K | | 877310310 | | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | | kus | | 1,000 | | 273,00 | | 273,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/877310310*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310) | | |  | | |
| VV | | "svod 4" 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,000 | | |
| *42* | *M* | *28617192* | | *koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87°* | *kus* | | *1,000* | *295,00* | | *295,00* |
| 43 | K | 877350320 | | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 | kus | | 1,000 | 493,00 | | 493,00 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/877350320*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320) | | |  | | |
| VV | | "svod 3" 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *44* | *M* | *28617206* | *odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 200/100* | *kus* | *1,000* | *878,00* | *878,00* |
| 45 | K | 890231811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 | m3 | 2,420 | 3 330,00 | 8 058,60 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890231811>

Poznámka k položce:

P Způsob měření:

Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru

šachty nebo jímky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV  VV | | Předpoklad:  1,100\*1,100\*2,000 |  | 2,420 |  | |
| VV | | Součet |  | 2,420 |
| 46 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 11,050 | 21,60 | 238,68 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892271111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111) |  |  |  |  |
| 47 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 76,800 | 28,10 | 2 158,08 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892351111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892351111) |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,800+74,000 |  | 76,800 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 76,800 |  |  |
| 48 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 8,000 | 2 100,00 | 16 800,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/892372111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111) |  |  |  |  |
| 49 | K | 894812008 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok | kus | 4,000 | 3 200,00 | 12 800,00 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812008*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812008) |  |  |  |  |
|  | VV | | RŠd 2 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | RŠd 3 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | RŠd 4 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | RŠd 5 |  |  |  |  |
|  | VV | | 1 |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] |
| 50 | K | 894812031 | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm | kus | | 2,000 | 1 150,00 | | 2 300,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812031)  RŠd 3 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | RŠd 5 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 2,000 | | |
| 51 | K | 894812032 | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | | 2,000 | 1 580,00 | | 3 160,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812032*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812032)  RŠd 2 | |  | |  | |  | | | |
| VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |
| VV | | | | RŠd 4 | |  | |  | |
| VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 2,000 | |
| 52 | | K | | 894812041 | | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury | | kus | | 4,000 | | 91,20 | | 364,80 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812041*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812041) | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | K | | 894812063 | | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | | kus | | 4,000 | | 3 650,00 | | 14 600,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/894812063*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812063)  RŠd 2 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | RŠd 3 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | RŠd 4 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | RŠd 5 | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 4,000 | | | |
| 54 | | K | | 894812241R | | | Revizní a čistící šachta z PP šachtová roura  teleskopická světlé hloubky 375 mm pro DN 400 | | kus | | | 4,000 | | 1 060,00 | | 4 240,00 | |
|  | | VV | | | | | RŠd 2 | |  | | |  | |  | | | |
| VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |
| VV | | | | | RŠd 3 | |  | | |  | |
| VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |
| VV | | | | | RŠd 4 | |  | | |  | |
| VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |
| VV | | | | | RŠd 5 | |  | | |  | |
| VV | | | | | 1 | |  | | | 1,000 | |
| VV | | | | | Součet | |  | | | 4,000 | |
| 55 | | K | | 899101211 | | | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | | kus | | | 1,000 | | 202,00 | | 202,00 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899101211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211) | |  | | |  | |  | |  | |

P Poznámka k položce:

Zrušení šachty na původní štole ze zámku do řeky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 899104112 | | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo  železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400,  E600 | kus | | 1,000 | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899104112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112)  ŠD 1 | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 1,000 | | |
| *57* | *M* | *55241033* | | *poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz* | *kus* | | *1,000* | *4 300,00* | | *4 300,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV  VV | | ŠD 1  1 |  | 1,000 |  | |
| VV | | Součet |  | 1,000 |
| 58 | K | 899620141 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 2,294 | 4 410,00 | 10 116,54 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899620141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620141) |  |  |  |  |
|  | VV | | Obetonování revizních šachet |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,800\*0,800)\*(1,450+1,000+1,020+0,990) |  | 2,854 |  |  |
|  | VV | | "odpočet šachet" |  |  |  |  |
|  | VV | | -(3,1415\*(0,200)^2)\*(1,450+1,000+1,020+0,990) |  | -0,560 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 2,294 |  |  |
| 59 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým  tř. C 16/20 v otevřeném výkopu | m3 | 0,440 | 4 230,00 | 1 861,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899623151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623151) |  |  |  |  |
|  | VV | | Propojení stávající štoly |  |  |  |  |
|  | VV | | 0,700\*0,700\*1,500 |  | 0,735 |  |  |
|  | VV | | "odpočet potrubí" |  |  |  |  |
|  | VV | | -3,1415\*(0,250)^2\*1,500 |  | -0,295 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 0,440 |  |  |
| 60 | K | 899640122 | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění | m2 | 7,136 | 140,00 | 999,04 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899640122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899640122) |  |  |  |  |
| 61 | K | 899641121 | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení | m2 | 7,136 | 1 190,00 | 8 491,84 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/899641121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899641121) |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,800\*2)\*(1,450+1,000+1,020+0,990) |  | 7,136 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 7,136 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 9 900,95 |
| 62 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 36,500 | 79,00 | 2 883,50 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/919735111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111) |  |  |  |  |
|  | VV | | 35,000+1,500 |  | 36,500 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 36,500 |  |  |
| 63 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních  materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0,120 | 7 860,00 | 943,20 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/977151127*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127) |  |  |  |  |
| 64 | K | 985222111 | Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním | m3 | 6,825 | 890,00 | 6 074,25 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/985222111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985222111) |  |  |  |  |
|  | P | | *Poznámka k položce:*  *Přesný rozsah bude stanoven po odstranění živičného krytu* |  |  |  |  |
|  | VV | | Předpoklad |  |  |  |  |
|  | VV | | 45,500\*0,150 |  | 6,825 |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 6,825 |  |  |
|  | D 997 | | Přesun sutě |  |  |  | 18 018,16 |
| 65 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  meziskládku do 1 km se složením | t | 33,329 | 296,00 | 9 865,38 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501) |  |  |  |  |
|  |  | | *Poznámka k položce:* |  |  |  |  |

P Předpoklad uložení kamene do 5 km od místa stavby Ostatní suť - předpoklad skládky do 12 km

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 213,596 | 12,90 | 2 755,39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  P | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509)  *Poznámka k položce:* | | | | | | | | |
|  | | | | *Předpoklad skládky do 12 km* | | |  | | | | | |
| VV | | | | Kámen | | |  | | | | | |
| VV | | | | 21,840\*4 | | | 87,360 | | | | | |
| VV | | | | Ostatní suť | | |  | | | | | |
| VV | | | | 11,476\*11 | | | 126,236 | | | | | |
| VV | | | | Součet | | | 213,596 | | | | | |
| 67 | | K | | 997013861 | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | | | t | | 1,344 | | 143,00 | | 192,19 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997013861*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861)  1,331+0,013 | | |  | | 1,344 | |  | | | |
| VV | | | | | Součet | | |  | | 1,344 | |
| 68 | | K | | 997013900R | | | Odpad kovový - NENACEŇOVAT | | | t | | 0,135 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | P | | | | | *Poznámka k položce:*  *Finanční prostředky získané odprodejem kovového odpadu budou převedeny podle pokynů investora* | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | *Cena za dopravu je započítána v položkách odvozu stavební suti*  0,050+0,085 | | |  | | 0,135 | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | | |  | | 0,135 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 997221655R | Uložení na skládce kamení kód odpadu 17 05 04 - NENACEŇOVAT | t | 21,840 | 0,00 | 0,00 |

P Poznámka k položce:

Doprava započítána v odvozu suti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | | K | | 997221875 | | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)  stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu  zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | t | | 10,010 | | 520,00 | | 5 205,20 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/997221875*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875)  10,010 | |  | | 10,010 | |  | | | |
| VV | | | | Součet | |  | | 10,010 | |
| D 998 | | | | Přesun hmot | |  | |  | |  | | 62 567,82 | |
| 71 | | K | | 998276101 | | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | | t | | 99,314 | | 630,00 | | 62 567,82 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/998276101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101) | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D PSV | | | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 19 976,00 | |
|  | | D 721 | | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |  | |  | |  | | 19 976,00 | |
| 72 | | K | | 721241102R | | Lapač střešních splavenin z litiny DN 100 | | kus | | 4,000 | | 4 810,00 | | 19 240,00 | |
| 73 | | K | | 721242803 | | Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 | | kus | | 4,000 | | 184,00 | | 736,00 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2024\_01/721242803*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242803) | |  | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| *CS ÚRS 2024 01* |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

|  |
| --- |
| Cenová soustava |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |
|  |
|  |
| CS ÚRS 2024 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **VON - Vedlejší a ostatní náklady** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |
| --- |
| 827 21 12 |
| Libochovice |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Národní památkový ústav |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 75032333 |
| DIČ: | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 40205321 |
| DIČ: | CZ5902201602 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| Ing. Petr Jarkovský |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 87710251 |
| DIČ: |  |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu. |

**Cena bez DPH 154 000,00**

**186 340,00**

**Cena s DPH**

|  |
| --- |
| Základ daně Sazba daně Výše daně |
| DPH základní 154 000,00 21,00% 32 340,00 |
| snížená 0,00 12,00% 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**Objednavatel Zhotovitel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **VON - Vedlejší a ostatní náklady** |

## Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|  |
| --- |
| **Náklady ze soupisu prací 154 000,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 154 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště 56 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady 18 000,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

|  |
| --- |
| Stavba: |
| SZ Libochovice - Splašková kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace (východní část) |
| Objekt: |
| **VON - Vedlejší a ostatní náklady** |

Místo: Libochovice

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 4. 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant: | Ing. arch. Jiří Jarkovský - Projektový ateliér |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Jarkovský |

Národní památkový ústav

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |

**Náklady soupisu celkem 154 000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 154 000,00 | | | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 60 000,00 | | | |
| 1 | K | | 011514000 | | Stavebně-technický průzkum | kpl | 1,000 | | 15 000,00 | 15 000,00 |

P Poznámka k položce:

Průzkumy stávajících stok a štol

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

P Poznámka k položce:

Zhotovitel zpracuje geodetické zaměření skutečného provedení díla

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Poznámka k položce:

* *dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu \*.doc, \*.xls a \*.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD)*
* *DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v*

P provedení díla oproti schválené dokumentaci pro rovedení stavby

odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby

budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentacip pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením

"Výkres skutečného provedení".

## D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubor | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Poznámka k položce:

* *zpracování technologických postupů a plánů kontrol*
* *pasportizace všech dotčených objektů a ploch před zahájením prací*
* *průběžná fotodokumentace provádění prací*

P - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP

* *zajištění splnění všech podmínek vyplývajících ze stanovisek a*

vyjádření dotčených účastníků řízení

* *náklady na zpracování havarijního plánu a na splnění úkolů z*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D | | VRN3 | | *havarijního plánu*  Zařízení staveniště | |  | |  | |  | | 56 000,00 | |
| 7 | | K | | 030001000 | | Zařízení staveniště | | soubor | | 1,000 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
|  | |  | |  | | *Poznámka k položce:* | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | *1) zřízení a odstranění zařízení staveniště* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | |  | | *2) náklady na stavební buňky (skladové buňky, buňky pro pracovníky,* | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | *mobilní WC)* | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | *3) uvedení pozemku do původního stavu* | |  | |  | |  | |  | |
|  | | P | |  | | *Poznámka k položce:*  *- staveništní rozvaděč elektrické energie s podružným měřením* | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 034103000 | | Oplocení staveniště | | m | | 220,000 | | 150,00 | | 33 000,00 | |
|  | | VV | |  | | Pod zámkem | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | 220,000 | |  | | 220,000 | |  | |  | |
|  | | VV | |  | | Součet | |  | | 220,000 | |  | |  | |
| 10 | | K | | 034403000 | | Osvětlení staveniště | | soubor | | 1,000 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |

P Poznámka k položce:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 033103000 | Připojení energií | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

- osvětlení výkopů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

## D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*   * *veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení* * *součinnost se správci sítí* |  |  |  |  |
| 13 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Zabezpečení sítí před poškozením* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 18 000,00 |
| 14 | K | 091304000 | Umělecká díla nepřenosná | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Zajištění ochrany soch v místě stavby (obednění)* |  |  |  |  |
| 15 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*   * *průběžné čištění komunikací během výstavby* * *čištění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby* * *potřebné vybavení pro případ úniku provozních kapalin a jiných*   *havárií*   * *všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace* |  |  |  |  |

Cenová soustava

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

Cenová soustava

Cenová soustava