


Příloha č. 2 SOD č. 1432/2024



Fw: Výzva potáp práce VD Újezd - č. akce 202 747 komu 11.12.2024 13:24

Od

Komu

Vážení obchodní partneři, na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění: VD Újezd - potápěčské práce 2024

č. akce 202 747

Na základě naměřených hodnot z potápěčských prací provedených v předchozím období, při kterých byly proměřovány světlé vzdálenosti funkčních ploch vodících tyčí česlí a vodících tyčí revizní tabule na obou spodních výpustech umístěných na věžovém objektu, požadujeme doplnit měření o údaje vzdáleností mezi funkční plochou vodítek a železobetonovou konstrukcí (viz příloha č. 2 Měření vodících tyčí a příloha č. 3 Detail vodících tyčí). Měření požadujeme provádět po 25 cm od spodního prahu nahoru po obou stranách jednotlivých vodících tyčí (4 vodící tyče na každé spodní výpusti - celkem 8 vodících tyčí).

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová zpráva bude vypracována a předána do 10 dnů od ukončení prací.

1. Termín: nejpozději do 31.12.2024
2. Návrh SOD, potáp práce ceník:

Příloha ceník VD Újezd 202 747.xlsxPříloha návr SOD VD Újezd 202 747.docx

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS specialista Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov tel. : mob. : fax : e-mail : http:

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy. Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.