

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2024-SMB-734

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



27489485

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221 Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 14.12.2024

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 14.12.2024

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Oprava klimatizace Hlavní pavilon - dodávka a montáž modulárního

Chilleru pro chladicí / gylokolovou, vodní směs. Nové chillery   
výkonově nahrazují oba stávající



chillery na střeše. Počet MJ Kč/ks/m Celkem

Modulární chiller DC Inverter Sinclair, model: SCV-900EB 1 ks   
Modulární chiller DC Inverter Sinclair, model: SCV-600EB 1 ks   
příslušenství PVC-U + armatury na dopojení chladicí vody z původního FE   
materiálu na PVC-U systém + tlakové jistící přístroje, victaulic   
spojky 1 kpt

Expanzomat + příslušenství 1 kpt

vyvažovací hydraulické ventily na srovnání průtoku slabší a silnější   
jednotky, STAD DN80 2 ks

Izolace potrubí - K-Flex 1 kpt

práce Jeřábem - přesuny hmot + manipulace - odhad Hanyš 1 kpt   
montáž, zapojení chilleru do okruhu chladicí vody 2 kpt

výroba nových rámů pro upevnění na stávající rámy + povrchová úprava   
nátěrem 2 ks

Zapojení elektro - uvedení do provozu - záruční spuštění 1 kpt   
Výpočet a dodávka statického posudku 1 ks

cestovné - paušálně 18x 1 ks

Objednávka celkem 1 583 050,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)