**Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis parametru** | **Požadovaná technická data** | **Splnění požadovaného parametru**  **ANO/NE** | **Skutečná hodnota parametru**  **(poznámka)** |
| **Specifikace tisku** |  |  |  |
| Druh tisku | přímý termotisk | ANO | přímý termotisk |
| Rozlišení tisku | min 200 dpi | ANO | 300 dpi |
| Rychlost tisku | min 40 mm za sekundu | ANO | 50,8 mm/s |
| Nastavení rychlosti tisku | automatické až 4 ips | ANO | Automatické nastavení rychlosti tisku až do 4 ips v závislosti na nainstalované kazetě |
| Přímý termotisk | min. tisk čárových kódů, textu a grafiky | ANO | ANO |
| Kvalita tisku | min. Element Energy Equalizer (E3) | ANO | Element Energy Equalizer (E3) |
| Indikátor stavu spotřebního materiálu | min. podsvícený indikátor nedostatku médií/vyčerpání médií | ANO | podsvícený indikátor nedostatku médií/vyčerpání médií |
| Jazyk tisku | min. CZ, ENG | ANO | Unicode™- kompatibilní pro vícejazyčný tisk |
| **Náramky (tiskový materiál) – kompatibilní s nabízenými tiskárnami** |  |  |  |
| Odolnost výtisku na náramcích | vůči působení vody, mýdla, dezinfekce, alkoholu a dalších běžných tekutých prostředků požívaných ve zdravotnických zařízeních | ANO | vůči působení vody, mýdla, alkoholu a dalších běžných tekutých prostředků požívaných ve zdravotnických zařízeních |
| Kompatibilita | tiskový materiál kompatibilní s nabídnutou tiskárnou (tzn. pokud bude tiskárna na kazety, musí být dodány kazety) | ANO | tiskový materiál kompatibilní s nabídnutou tiskárnou (tzn. pokud bude tiskárna na kazety, musí být dodány kazety) |
| Materiál náramku | materiál vhodný pro delší dobu nošení (pro děti i dospělé a pacienty s citlivější pokožkou), zdravotně nezávadný, bez latexu, velmi jemný povrch náramku (ultra soft), který snižuje riziko poškrábání a poranění u lidí s citlivou pokožkou, nesmí dráždit i při dlouhodobějším nošení | ANO | materiál vhodný pro delší dobu nošení (pro děti i dospělé a pacienty s citlivější pokožkou), zdravotně nezávadný, bez latexu, velmi jemný povrch náramku (ultra soft), který snižuje riziko poškrábání a poranění u lidí s citlivou pokožkou, nesmí dráždit i při dlouhodobějším nošení |
| Povrchová úprava | Lesklý bílý termálně potisknutelný polypropylen s tloušťkou 178 mic (s maximální tolerancí ± 10%) | ANO | Lesklý bílý termálně potisknutelný polypropylen s tloušťkou 178 mic (s maximální tolerancí ± 10%) |
| Uzávěr | samolepící | ANO | samolepící |
| Dodávané velikosti | Pro dospělé – šířka min. 25 mm, délka 270 – 280 mm | ANO | **25,4x279.4mm** |
| Pro děti – šířka min. 25 mm, délka 175 – 178 mm | ANO | **25,4x177.8mm** |
| Tvar náramku | Standardní (NE tzv. typ „bracelet“ který umožňuje z pásku oddělit přebytečný materiál. Tzn. náramek je nedělený a není možné upravovat jeho šířku po celé délce) | ANO | Standardní (NE tzv. typ „bracelet“ který umožňuje z pásku oddělit přebytečný materiál. Tzn. náramek je nedělený a není možné upravovat jeho šířku po celé délce) |
| Barevné provedení | bílé | ANO |  |
| Kazety (cartridge) nebo kotouče s náramky | Rychlé a snadné vkládání kazet nebo kotoučů s náramky | ANO |  |
| Počet náramků v kazetě/kotouči | Pro dospělé - min. 125 | ANO | 175 |
| Pro děti – min. 125 | ANO | 250 |
| **Tiskárna** |  |  |  |
| Název: | ZEBRA ZD510 Wristband | Produktové číslo: | **ZD51013-D0EE00FZ** |
| Podporovaná hostitelské rozhraní | min. USB, LAN RJ45 | ANO | Ethernet, USB, USB Host a Bluetooth Low Energy |
| Druh tiskárny | stolní | ANO | stolní |
| Paměť Flash | min. 512 MB | ANO | 512 MB |
| Paměť SDRAM | min. 256 MB | ANO | 256 MB |
| Napájení | síťový adaptér (EU) | ANO | síťový adaptér (EU) |
| Hmotnost | max. 4 kg | ANO | 1,4 kg |
| Rozměry | max. 205 mm x 200 mm x 270 mm (š x v x h) | ANO | 178x128x242mm |
| Působení vlhkosti | do 85 % vlhkosti (nekondenzující) | ANO | 25-85% |
| Umožňuje plnohodnotný provoz bez přístupu k internetu v tzv. ostrovním režimu | ano | ANO |  |
| **Kompatibilita** |  |  |  |
| Operační systém | Windows 10 Pro CZ a Windows 11 Pro CZ | ANO | Windows 10 i Windows 11 |
| Utility a management | SW pro snadnou aktualizaci firmware | ANO |  |
| **Ostatní** |  |  |  |
| Obsah balení | min. tiskárna, včetně USB kabelu, uživatelská příručka, SW na CD nebo odkaz na jeho stažení | ANO | tiskárna, včetně USB kabelu, uživatelská příručka, SW na CD nebo odkaz na jeho stažení |
| Určeno pro český trh | ano | ANO | ANO |
| Užití ve zdravotnictví | ano | ANO | ANO |
| Záruka | min. 3 roky | ANO | 3 roky |

**Cenový rozpad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Značka a model nabízeného produktu** | **Předpokládané odebrané množství za 48 měsíců (ks)** | **MJ** | **Cena za MJ (Kč bez DPH)** | **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **Velikost balení (počet kusů náramků v 1 kazetě/1 kotouči)** | **Cena za 1 balení náramků (Kč bez DPH)** |
| Tiskárna | **ZD51013-D0EE00FZ** | 2 | ks | X | X |  |  |
| Náramky pro dospělé | **10015355K - Wristband, Synthetic, 1x11in (25,4x279.4mm); DT, Z-Band Ultra Soft, Coated, Permanent Adhesive, cartridge** | 47 520 | ks | X | X | **BALENÍ – 6 ROLÍ**  **ROLE - 175 KUSŮ** | X |
| Náramky pro děti | **10015357K - Wristband, Synthetic, 1x7in (25.4x177.8mm); DT, Z-Band Ultra Soft, Coated, Permanent Adhesive, cartridge** | 480 | ks | X | X | **BALENÍ – 6 ROLÍ**  **ROLE – 250 KUSŮ** | X |
| **CENA CELKEM bez DPH (Kč)** | | | | | 326716 |
| Sazba DPH | | | | | 21% |
| Výše DPH | | | | | 68610,36 |
| CENA CELKEM s DPH (Kč) | | | | | 395326,36 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dodavatel**

**DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÁ POLE**