Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie

Specifikace odběrného místa, množství tepelné energie (TE), teplonosná látka a její parametry, údaje o měřidlu

|  |
| --- |
| **Odběrné místo (OM)** |
| Číslo odběru | 21001001520 | Datum zahájení dodávky | 1. 1. 2025 |
| Adresa | Bezručova 1520, 594 01 Velké Meziříčí |
| Místo předání | Předávací stanice v 1.PP objektu, hlavní ventily přívodu  |
| Místo měření | Měřidlo na hlavním přívodním a zpětném potrubí  |
| Způsob měření | Kalorimetrické měřidlo |
| Z OM jsou zásobovány objekty různých vlastníků  | ~~ANO~~/NE |
| Společné měření TE pro přípravu TV pro více OM | ~~ANO~~/NE |
| **Odběratel** |
| Jméno odběratele/název firmy | Město Velké Meziříčí |
| RČ/IČ | 00295671 |
| Adresa/Sídlo | Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí |
| Telefon | +420 xxx | E-mail | xxx |
| **Množství tepelné energie**  |
| Předpokládané množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] | 1193  |
| Tepelný výkon [kWt] | 185 |
| Předpokládaný časový průběh odběru tepelné energie [GJ]:  |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 183 | 169 | 152 | 115 | 59 | 26 | 25 | 28 | 28 | 81 | 145 | 182 |
| **Teplonosná látka a její základní parametry**  |
| Teplonosná látka  | voda |
| Přívodní teplota [°C] | 65 – 90 | Vratná teplota [°C] | 35 – 55 |
| Vstupní tlak [MPa] | 0,3 – 0,5 | Vratný tlak [MPa] | 0,2 – 0,3 |
| Tlakový rozdíl [MPa] | 0,02 – 0,2 | Vstupní, výstupní objemový průtok m3/h  | 0 – 1,5 |
| *Vysvětlivky:*TV – teplá vodaI.-XII. – leden až prosinec*Poznámka:*  |