|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |
| Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střech |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |
| **02 - Konírna, altán** |  |  |  |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: Klášter Sázava, Zámecká 72 |  |  | Datum: | 01.10.2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
| Národní památkový ústav, ÚPS v Praze |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  | IČ: | 24694410 |
| CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 |  |  | DIČ: | CZ24694410 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| Ing. Vít Mlázovský – projekční kancelář, Praha 1 |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
| A. Vojtěch |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  | **236 961,85** |
| Základ daněDPH základní 236 961,85snížená 0,00 |  |  | Sazba daně21,00%15,00% | Výše daně 49 761,990,00 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** |  | **286 723,84** |
|  |
| **Projektant Zpracovatel**Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| **Objednavatel Uchazeč**Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Stavba:Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střechObjekt:**02 - Konírna, altán**Místo: Klášter Sázava, Zámecká 72Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS v PrazeUchazeč: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací** | Datum: 01.10.2024Ing. Vít MlázovskýProjektant: – projekční kancelář, Praha 1Zpracovatel: A. VojtěchCena celkem [CZK]**236 961,85** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 953,20 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 723,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | 1 230,00 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 231 008,65 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 0,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 176 558,65 |
| 762-1 - Konstrukce tesařské - provizorní střecha | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 765 - Krytina skládaná | 0,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Klášter Sázava - prelatura, konírna, altán - oprava krovů a střechObjekt:**02 - Konírna, altán**Místo: Klášter Sázava, Zámecká 72Zadavatel: Národní památkový ústav, ÚPS v PrazeUchazeč: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 |  | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 01.10.2024Ing. Vít Mlázovský– projekční kancelář, Praha 1A. Vojtěch |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  | **236 961,85** |
|  | D | HSV |  | Práce a dodávky HSV | 5 953,20 |
|  | D | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 4 723,20 |
| 5 | K | 621851131.1 | Nová jádrová omítka na rabicové pletivo nověvybedněné římsy T6 | m2 | 4,800 | 984,00 | 4 723,20 |
| VV |  |  | "Z9" 7,3\*0,66 |  | 4,800 |  |  |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  | 1 230,00 |
| 31 | K | 985721201.2 | P3 - Přesun stávající válcové nádrže s vodou pr.0,6 m dl. 2,1 m. Nové ukotvení a připojení rozvodů nebo její celková demontáž v závislosti na připravenosti novéhopřipojení rozvodů vody sociálního zařízení | kus | 1,000 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| D | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  | 231 008,65 |
| D | 762 |  | Konstrukce tesařské | 176 558,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 51 | K | 762311200.1 | Tesařský spoj "A" - vazný trám, výroba protézy včetněspoje na novém prvku, výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky), montážní podchycení dotčených prvků krovu. | kus | 1,000 | 2 624,00 | 2 624,00 |
| P |  |  | *Poznámka k položce:* *Viz. PD - výkr. Detaily tesařských spojů.* |  | 1 navíc |
| 53 | K | 762311200.3 | Tesařský spoj "C" - pozednice, výroba protézy včetněspoje na novém prvku, výroba spoje na původním prvku, dodávka a montáž dřevěného spojovacího materiálu (kolíky s klínky), montážní podchycení dotčených prvků krovu. | kus | 4,000 | 2 050,00 | 8 200,00 |
| P |  |  | *Poznámka k položce:* *Viz. PD - výkr. Detaily tesařských spojů.* |  | 4 navíc |
| 60 | K | 762332941 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolůhoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 | m | 95,924 | 254,20 | 24 384,00 |
| VV |  |  | Konírny |  | 95,924 |
| VV |  |  | Součet | 95,924 |
| 61 | K | 762332942 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolůhoblovaných průřezové plochy do 224 cm2 | m | 65,670 | 311,60 | 20 462,77 |
| VV |  |  | Konírny |  | 65,670 |
| VV |  |  | Součet | 65,670 |
| 64 | K | 762332945 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolůhoblovaných průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 31,500 | 656,00 | 20 664,00 |
| VV |  |  | Konírny |  | 31,500 |
| VV |  |  | Součet | 31,500 |
| *65* | *M* | *605121311* | *řezivo jehličnaté SM/MD hoblované pro konstrukci**krovu* | *m3* | *8,000* | *9 840,00* | *78 720,00* |
| VV |  |  | "konírny" 8 |  | 8,000 |
| VV |  |  | "altán" 0 |  |
| VV |  |  | Součet | 8,000 |
| 69 | K | 762342314 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60°osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 75,000 | 24,60 | 1 845,00 |
| VV |  |  | "pro bobrovku" 286,0 |  | 75,000 |
| VV |  |  | "pro štípaný šindel" 216,0 | 0,000 |
| VV |  |  | Součet | 75,000 |
| 71 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,nadstřešních konstrukcí | m3 | 1,500 | 1 886,00 | 2 829,00 |
| 72 | K | 762354310 | Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovanéhořeziva plochy do 100 cm2 | m | 16,397 | 232,06 | 3 805,00 |
| VV |  |  | "vikýř Vi1" 9,6+6,8 |  | 16,400 valbový příplatek 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
| VV |  | Součet | 16,400 |
| 73 | K | 762354320 | Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovanéhořeziva plochy do 144 cm2 | m | 19,800 | 287,00 | 5 682,60 |
|  | VVVV |  | "vikýř Vi1" 3,0+10,0+6,8Součet |  | 19,800 valbový příplatek 100%19,800 |  |
| 74 | K | 762354330 | Montáž střešního vikýře sedlového z hoblovanéhořeziva plochy do 224 cm2 | m | 24,200 | 303,40 | 7 342,28 |
|  | VVVV |  | "vikýř Vi1" 8,0+3,0+13,2Součet |  | 24,20024,200 valbový příplatek 100% |  |
|  | K | 997013847 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce(skládkovné) | t | 4,500 | 12 100,00 | 54 450,00 |
| *Poznámka k položce:**Demontovaný šindel z altánu* |