|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na hlezenní motodlahu "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Hlezenní motodlaha - 2 ks** | | | |
| *Hlezení motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Hlezení motodlaha | pro levostranou i pravostranou rehablitaci pacienta v sedě i v leže | absolutní | ***ANO*** |
| bezpečnostní prvky | ano | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání | dálkový ovladač | absolutní | ***ANO*** |
| možnost ukládání dat | ano | absolutní | ***ANO*** |
| možnost levostranná/ pravostránná | snadná a rychlá přestavba | absolutní | ***ANO*** |
| polohy při cvičení | v sedě, v leže | absolutní | ***ANO*** |
| rozsah pohybu | možnost nastavení postupného zvyšování | absolutní | ***ANO*** |
| rychlost | plynulá regulace, možnost nastavení maximální rychlosti minimálně 150°/ min | absolutní | ***ANO, 50°- 150°/min*** |
| plántální/dorzální flexe | minimálně 40°- 30° | absolutní | ***ANO, 40°- 30°*** |
| inverze/everze | minimálně 25°-25° | absolutní | ***ANO, 25°-25°*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |