|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na hlezenní motodlahu "* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Hlezenní motodlaha - 2 ks** |
| *Hlezení motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Hlezení motodlaha  | pro levostranou i pravostranou rehablitaci pacienta v sedě i v leže  | absolutní | ***ANO*** |
| bezpečnostní prvky  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání  | dálkový ovladač  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost ukládání dat  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost levostranná/ pravostránná  | snadná a rychlá přestavba  | absolutní | ***ANO*** |
| polohy při cvičení  | v sedě, v leže  | absolutní | ***ANO*** |
| rozsah pohybu  | možnost nastavení postupného zvyšování  | absolutní | ***ANO*** |
| rychlost  | plynulá regulace, možnost nastavení maximální rychlosti minimálně 150°/ min  | absolutní | ***ANO, 50°- 150°/min*** |
| plántální/dorzální flexe  | minimálně 40°- 30° | absolutní | ***ANO, 40°- 30°*** |
| inverze/everze  | minimálně 25°-25° | absolutní | ***ANO, 25°-25°*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |