|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na loketní motodlahu"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Loketní motodlahu - 1 ks** | | | |
| *Loketní motodlahu pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Loketní motodlaha | pro oboustrannou rehablitaci | absolutní | ***ano*** |
| možnost uložení pacientských dat | ano | absolutní | ***ano*** |
| možnost přestavby levostranná/prevostranná | snadná a rychlá | absolutní | ***ano*** |
| rozsah pohybu | možnost postupného zvyšování rozsahu | absolutní | ***ano*** |
| bezpěčnostní prvky | zpětný chod | absolutní | ***ano*** |
| rychlost | možnost plynulé regulace rychlosti, maxaximální rychlost minimálně 150°/min | absolutní | ***ano, až 230°/min*** |
| extenze/flexe | minimálně 20° - 140° | absolutní | ***ano, -5° - 0° - 140°*** |
| pronace/supinace | minimálně 5° - 90° | absolutní | ***ano, -90° -0° -90°*** |
| ovladání | dálkový ovladač | absolutní | ***ano*** |
| materiál postrování | snadno omyvatelné | absolutní | ***ano*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ***ano*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ***Artromot E2*** |