|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na loketní motodlahu"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Loketní motodlahu - 1 ks** |
| *Loketní motodlahu pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Loketní motodlaha  | pro oboustrannou rehablitaci  | absolutní | ***ano*** |
| možnost uložení pacientských dat  | ano | absolutní | ***ano*** |
| možnost přestavby levostranná/prevostranná  | snadná a rychlá | absolutní | ***ano*** |
| rozsah pohybu | možnost postupného zvyšování rozsahu  | absolutní | ***ano*** |
| bezpěčnostní prvky  | zpětný chod  | absolutní | ***ano*** |
| rychlost  | možnost plynulé regulace rychlosti, maxaximální rychlost minimálně 150°/min  | absolutní | ***ano, až 230°/min*** |
| extenze/flexe | minimálně 20° - 140°  | absolutní | ***ano, -5° - 0° - 140°***  |
| pronace/supinace | minimálně 5° - 90° | absolutní | ***ano, -90° -0° -90°***  |
| ovladání  | dálkový ovladač | absolutní | ***ano*** |
| materiál postrování  | snadno omyvatelné  | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |
|   |   |   | ***Artromot E2*** |