Krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | **Statické zajištění havarijního stavu** **plaveckého bazénu Příbram - část 3** | Objednatel:  Projektant: | IČ/DIČ  IČ/DIČ |
| Lokalita: |  | Zhotovitel: | IČ/DIČ |
| Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: | Položek: |
| JKSO: |  | Zpracoval: | Datum: |
|  | **Rozpočtové náklady v Kč** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | | **B** | **Doplňkové náklady** |  | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** |
| **HSV** | Dodávky  Montáž |  | Práce přesčas  Bez pevné podl. | | 0.00  0.00 | Zařízení staveniště Mimostav. doprava | 1,433.42  18,634.50 |
| **PSV** | Dodávky  Montáž |  | Kulturní památka | | 0.00  0.00 | Územní vlivy  Provozní vlivy | 2,580.16 8,600.54 |
| **"M"** | Dodávky  Montáž |  |  | | 0.00  0.00 | NUS z rozpočtu |  |
| **Ostatní materiál** | |  |  | | 0.00 |  |  |
| **Celkem** |  | 286,684.57 |  | | 0.00 |  |  |
| **ZRN celkem** | | 286,684.57 | **DN celkem** | | 0.00 | **NUS celkem** | 31,248.62 |
|  |  |  | **DN celkem z obj.** | | 0.00 | **NUS celkem z obj.** | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základ 0%** |  |  |  |  |  |
| **Základ 15%** |  | **DPH 15%** | **0.00** | **Celkem bez DPH** | **317,933.18** |
| **Základ 21%** | **317,933.18** | **DPH 21%** | **66,765.97** | **Celkem včetně DPH** | **384,699.15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |
| *Poznámka:* |  |  |

**Stavební rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Objekt: Totální degradace ocelových sloupků opláštění** | **215,057.88 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez**  **DPH** |
| 1 | Demontáž keramických dlaždic u sloupů | 54 | kus | **67.50** | **3,645.00 Kč** |
| 2 | Vybourání podkladu pod dlažbou u paty sloupů | 54 | kus | **147.00** | **7,938.00 Kč** |
| 3 | Vyčištění a vyrovnání betonové podlahy před montáží výztuh | 54 | kus | **165.00** | **8,910.00 Kč** |
| 4 | Ruční přesun sut do 50 m | 0.4972 | t | **1,018.50** | **506.40 Kč** |
| 5 | Naložení sut do kontajneru | 0.4972 | t | **408.00** | **202.86 Kč** |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 0.4972 | t | **3,171.00** | **1,576.62 Kč** |
| 7 | Montáž úhleníků - přivaření k patě sloupů - záměčnické práce včetně spotřebního  materiálu | 54 | kus | **1,050.00** | **56,700.00 Kč** |
| 8 | Montáž úhleníků - kotvení do betonového podkladu M10 na chemickou kotvu  včetně materiálu | 54 | kus | **675.00** | **36,450.00 Kč** |
| 9 | Montáž úhleníků - prošroubování přes sloupy M10 včetně 2xpodložka + 1xmatka  včetně materiálu | 27 | kus | **435.00** | **11,745.00 Kč** |
| 10 | Dodávka úhelníků 100/150/4 délky 300mm s otv orem DN 12 mm | 54 | kus | **375.00** | **20,250.00 Kč** |
| 11 | Zabetonování prostorů okolo sloupů po demontáží dlažeb | 54 | kus | **810.00** | **43,740.00 Kč** |
| 12 | Očištění a nátěr sloupů do výšky 300 mm | 27 | kus | **534.00** | **14,418.00 Kč** |
| 13 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **5,412.00** | **5,412.00 Kč** |
| 14 | Průběžný úklid stavby | 54 | m2 | **66.00** | **3,564.00 Kč** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objekt: Oprava sprch - venkovní bazén** |  |  | **71,626.69 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez**  **DPH** |
| 1 | Oklepání dlažeb a obkladů | 14 | m2 | **121.00 Kč** | **1,694.00 Kč** |
| 2 | Obroušení starého lepidla | 14 | m2 | **44.00 Kč** | **616.00 Kč** |
| 3 | Pomocné bourací práce pro napojení kanalizace a vody | 7 | hod | **257.00 Kč** | **1,799.00 Kč** |
| 4 | Ruční přesun sut do 50 m | 1.12 | t | **679.00 Kč** | **760.48 Kč** |
| 5 | Naložení sut do kontajneru | 1.12 | t | **272.00 Kč** | **304.64 Kč** |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 1.12 | t | **2,114.00 Kč** | **2,367.68 Kč** |
| 7 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 14 | m2 | **119.00 Kč** | **1,666.00 Kč** |
| 8 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 168 | kg | **24.00 Kč** | **4,032.00 Kč** |
| 9 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 14 | m2 | **109.00 Kč** | **1,526.00 Kč** |
| 10 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 4.2 | kus | **1,624.00 Kč** | **6,820.80 Kč** |
| 11 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 62 | bm | **63.00 Kč** | **3,906.00 Kč** |
| 12 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 71 | bm | **43.00 Kč** | **3,053.00 Kč** |
| 13 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 14 | m2 | **42.00 Kč** | **588.00 Kč** |
| 14 | Hloubková penetrace SE2 | 0.35 | ks | **1,095.00 Kč** | **383.25 Kč** |
| 15 | Montáž dlažeb včetně řezání bez spárování | 14 | m2 | **740.00 Kč** | **10,360.00 Kč** |
| 16 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 16.8 | m2 | **786.00 Kč** | **13,204.80 Kč** |
| 17 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modiﬁkované lepidlo, typ C2TE S1 | 2.8 | ks | **410.00 Kč** | **1,148.00 Kč** |
| 18 | Silikonování | 53 | bm | **28.00 Kč** | **1,484.00 Kč** |
| 19 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 7 | ks | **209.00 Kč** | **1,463.00 Kč** |
| 20 | Spárování stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 14 | m2 | **238.00 Kč** | **3,332.00 Kč** |
| 21 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota -  dvojsložková epoxidová | 1.82 | ks | **2,272.00 Kč** | **4,135.04 Kč** |
| 22 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **5,423.00 Kč** | **5,423.00 Kč** |
| 23 | Zakryt zařízení před poškozením - podlaha, ossaní | 10 | m2 | **112.00 Kč** | **1,120.00 Kč** |
| 24 | Průběžný úklid stavby | 10 | m2 | **44.00 Kč** | **440.00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |