|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace  *technické požadavky na senzomotorickou robotickou rukavici"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Senzomotorická robotická rukavice - 1 ks** |
| *Senzomotorická robotická rukacive pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| senzomotorická robotická rukavice  | pro rehablitaci ruky, podporující kloubní hybnost  | absolutní | pro rehablitaci ruky, podporující kloubní hybnost  |
| hmotnost ovládací jednotky | maximálně 25kg | absolutní | 25 kg |
| rozměry pracovní plochy | DxŠ minimálně160x150 cm | absolutní | DxŠ 160x150 cm |
| podpora paže  | dynamická  | absolutní | dynamická |
| schopnost detekce volních pohybů | ano  | absolutní | ANO |
| více senzorická stimulace  | ano | absolutní | ANO |
| druhy terapie  | pasivní, bilaterální, aktivně-asistovaná, aktivní  | absolutní | pasivní, bilaterální, aktivně-asistovaná, aktivní  |
| možnost modulárního nastavení velikosti rukavic,kombinace různých ortéz a náprstků jednotlivých prstů | ano | absolutní | ANO |
| mirror therapy  | přenos pohybů ze zdravé ruky v reálném čase na paretickou ruku  | absolutní | přenos pohybů ze zdravé ruky v reálném čase na paretickou ruku  |
| ovládámí přístroje - možnost použití vsedě na židli, vsedě na vozíku, vestoje  | ano | absolutní | ANO |
| zajištění motivace  | ano | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | Nabízené zařízení má značku CE |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |