**Smluvní strany:**

1. **Město Beroun,** IČ: 00233129, se sídlem 266 43 Beroun-Centrum, Husovo náměstí č.p. 68, *zastoupené* Ing. arch. Danou Vilhelmovou, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun

a

1. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, IČ: 04084063, se sídlem 130 00 Praha 3, Žižkov, Olšanská č.p. 2681, č.o. 6, jednající Ing. Petrem Slováčkem, místopředsedou představenstva a Michalem Franklem, členem představenstva *zastoupená* na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 **První SaZ Plzeň a.s.,** IČ: 26329921, se sídlem 301 00 Plzeň, Wenzigova č.p. 79, č.o. 8, jednající Ing. Vladimírem Richterou, členem představenstva *zastoupená* na základě plné moci ze dne 18. 5. 2017 **p. Radkem Frieslem** (dále též „stavebník“)

uzavírají podle § 1746, odst. 2 občanského zákoníku tuto

# smlouvu o provedení stavby:

## Článek 1

## Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou podmínky pokládky ochranných trubek HDPE pro optický kabel a elektro přípojky, výměny rozvaděče CETINu a stavby elektroměrného sloupku pod názvem „RVDSL1704\_A\_S\_BERO382\_OK“ na pozemcích ve vlastnictví města Beroun parc. č. 2345/2, 1435/16 a 1432/60 v k.ú. Beroun (dále též jen „stavba“).

## Článek 2

## Podmínky provedení stavby

1. Stavba bude provedena stavebníkem na jeho náklady.
2. Město Beroun souhlasí s provedením stavby za těchto podmínek:
	1. S pokládkou elektro přípojky souhlasíme pouze předběžně, definitivní souhlas s případnými podmínkami bude možno vydat až po předložení dokumentace na její stavbu. (upozorňujeme na probíhající projekční a přípravné práce na přeložce vrchního elektrického vedení do země v dané lokalitě).
	2. Místo napojení v křižovatce ulic Za Městskou horou a Křížkovského bude upraveno tak, aby nedošlo k narušení povrchu vozovky. Povrch chodníku bude opraven od oblouku žulových obrubníků po kolmici na osu chodníku v minimální vzdálenosti 0,5 m od pevné hrany výkopu.
	3. Společný pilíř pro elektroměrnou skříň i pro skříň rozvaděče CETINu bude zděný z bílých betonových cihel, bude přistavěn k podezdívce oplocení přilehlé nemovitosti.
	4. Pro přechod vjezdů k přilehlým nemovitostem bude, pokud to bude technicky možné, použito bezvýkopové technologie. Pokud je bude přeci jen nutno překopat, bude jejich dlažba sejmuta od obrubníku podél komunikace po 0,5m přesah od pevné hrany výkopu na straně k přilehlým nemovitostem. Pokud by nebylo možno osadit zpět původní dlažbu například z důvodu jejího poškození, bude nahrazena dlažbou stejného typu nebo obdobného typu, který musí písemně schválit město Beroun, ale to potom v rozsahu celého vjezdu.
	5. V průběhu prací vyjmuté obrubníky podél zpevněných ploch nebo obrubníky vlivem probíhajících prací uvolněné budou uloženy zpět, a to do betonového lože. Pokud by nebylo možno osadit zpět původní obrubníky například z důvodu jejich poškození, budou nahrazeny obrubníky stejného nebo obdobného typu (ten musí písemně schválit město Beroun).
	6. Travnaté plochy musí být uvedeny do původního stavu dle ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.
	7. Stavebník oznámí městu Beroun (odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun) termín započetí užívání stavby nejméně 30 dnů předem.
	8. V zájmu právní jistoty smluvních stran uzavře město Beroun (odbor městského majetku) s vlastníkem stavby smlouvu o zřízení věcného břemene na části stavby s odlišnou trasou od trasy stávajícího vedení. Úplata za věcné břemeno bude stanovena podle skutečného rozsahu provedené stavby a podle usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 7/2002/III/9 ze dne 21. 10. 2002 a č. 4/2006/III/5 ze dne 25. 9. 2006. Pro tuto smlouvu bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a to před podáním žádosti o územní rozhodnutí nebo souhlas. Vlastní smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do šesti měsíců od započetí užívání stavby. Návrh obou smluv předloží stavebník.
	9. Stavebník předá městu Beroun zdarma geodetické zaměření – výškopis i polohopis skutečného provedení stavby včetně údajů v digitální formě (ve formátu dgn, dwg nebo dxf) měřených před záhozem, a to před započetím užívání stavby.

## Článek 3

## Sankce

1. Poruší-li kterákoli strana některou z podmínek provedení stavby podle článku 2, má druhá smluvní strana nárok na smluvní pokutu, rovnající se úplatě za věcné břemeno podle bodu 2.7 článku 2, navýšené 1 000 Kč za každý bm stavby uvedené v článku 1.
2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě povinné straně.

## Článek 4

## Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. Může být měněna pouze po vzájemné dohodě stran, a to písemnými dodatky ke smlouvě.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smlouva pozbývá platnosti po uplynutí dvou let ode dne jejího uzavření, pokud na stavbu, která je jejím předmětem, nebude v této lhůtě požádáno o územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
4. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Beroun č. 95/2007 ze dne 26. 3. 2007. Město Beroun prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující její platnost.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Beroun ([www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz/)) a v informačním systému registru smluv (<http://smlouvy.gov.cz/>), a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Berouně dne 31. 7. 2017 V Plzni dne 3. 8. 2017

 Ing. arch. Dana Vilhelmová stavebník
 vedoucí odboru ÚPRR
 MěÚ Beroun