|  |
| --- |
| **Technická specifikace - příloha č. 1** |
| Název zakázky: | **Nákup nákladního automobilu pro stravovací provoz** |
| Uchazeč: | **Serviscentrum Vysočina s.r.o.** |
| Adresa: | **Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava** |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **xxxxx** |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka uchazeče** |
|  |  |  |  | (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Nákladní automobil skříňový s hydraulickou plošinou** |
| Typ, tov. značka |   | nespecifikováno |   | DAILY, IVECO |
|   |   |   |   |  |
| **Motor, převodovka** |   |   |   |  |
| Typ motoru |   | vznětový nebo zážehový |   | vznětový |
| Objem válců | cm3 | nespecifikováno |   | 2287 |
| Výkon motoru | kW | 80 | minimálně | 115 |
| Palivo |   | Nafta motorová nebo benzín |   | Nafta motorová |
| Exhalační norma |   | EURO 6 |   | ANO |
| Převodovka |   | Mechanická |   | ANO |
|   |   |   |   |  |
| **Karoserie - Podvozek** |   |   |   |  |
| Kola |   | Ocelové disky |   | ANO |
| Barva karoserie |   | nespecifikováno |   | bílá |
| Celková hmotnost vozidla | kg | 3500 | maximálně | 3500 |
| Délka x šířka x výška (celého vozidla včetně skříňové nástavby) | mm | délka : 6 000 mmšířka : 2 300 mmvýška : 2 900 mm | maximálně | ANO |
| Pohon zadní nápravy |   | Ano |   | ANO |
| Pneomatické odpružení zadní nápravy |   | Ano |   | ANO |
| Rozvor | mm | 2900 - 3100 |   | 3000 |
| **Vnitřní vybavení - Funkčnost** |   |   |   |  |
| Sedadlo řidiče |   | seřiditelné, s opěrkou hlavy, 3-bodový bezpečnostní pás |   | ANO |
| Sedadlo spolujezdce |   | 2-místná plnohodnotná sedačka, s opěrkou hlavy, 3-bodové bezpečnostní pásy |   | ANO |
| Elektrické ovládání bočních oken |   | Ano |   | ANO |
| Světla pro denní svícení |   | Ano |   | ANO |
| Posilovač řízení |   | Ano |   | ANO |
| Akustická výstraha při couvání |   | Ano, při zařazení zpátečky |   | ANO |
| Porkovací kamera vzadu |   | Ano |   | ANO |
| Autorádio |   | Ano |   | ANO |
|  |  |  |   |  |
| **Technické specifikace skříně vozidla** |   | Izotermická skříň s protiskluzovou a voděodolnou podlahou |   |  |
| Vnitří rozměry skříně |   | délka : 2 900 mmšířka : 2 000 mmvýška : 1 900 mm | vnitřní rozměry nutno dodržet | ANO |
| **Technická specifikace hydraulického čela** |   | Hydraulické čelo přizpůsobené rozměrům vozidla |   |  |
| zvedací hmotnost  |   | 750 kg | minimálně | 750 kg - ANO |
| Vnitřní osvětlení |   | 1 ks, ovládání z kabiny řidiče |   | ANO |
|   |   |   |   |  |
| **Ostatní** |   |   |   |  |
| Rezervní kolo |   | Ano, včetně zvedáku a klíče na kola |   | ANO |
| Zimní kola |   | Sada zimních kol na ocelových discích |   | ANO |
| Povinná výbava |   | Ano, povinná výbava motorového vozidla podle ustanovení vyhl. MDS č. 341/2002 Sb., o schva- lování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů |   | ANO |
|  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cenová nabídka** |   |   |   |   |
| **Cena bez DPH** |   |   | **1 298 000,00 Kč** |
|  |  |  |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **1 298 000,00 Kč** |
| **DPH** |   |   | **272 580,00 Kč** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **1 570 580,00 Kč** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| Datum: | Titul, jméno, funkce: | Podpis: |
|   |   |   |   |
|   | razítko: |   |