|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na motorizovanou plošinu se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci - 1 ks** | | | |
| *Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci pro potřeby rehablitační oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Motorizovaná plošina | se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci, pro bezpečný trénink fyzických a kognitivních schopností | absolutní | ***ano*** |
| tlakové senzory | v madlech a v plošině | absolutní | ***ano*** |
| plošina | s více druhy variánt pohybu | absolutní | ***ano, 8 možných trajektorií*** |
| ukládání dat | do databáze, možnost elektronicky přeposlat, možnost tisku | absolutní | ***ano*** |
| ovládání | pomocí dotykové obrazovky | absolutní | ***ano*** |
| vyhodnocení cvičení | s možností 3D vizualizací pozic | absolutní | ***ano*** |
| přednastavené programy | minimálně 250 | absolutní | ***ano, 440*** |
| náklon plošiny | minimálně 10° | absolutní | ***ano, 0-10°*** |
| jazyk | čestina | absolutní | ***ano*** |
| zábradlí | ano | absolutní | ***ano*** |
| rozměry | DxŠxV maximálně 200x140x230 | absolutní | ***ano, 180x133x210 cm*** |
| motivační prvky | ano, včetně průběžného sledování | absolutní | ***ano*** |
| balanční programu | ano | absolutní | ***ano*** |
| dynamické programy | ano | absolutní | ***ano*** |
| integrovaný diagnostický systém | ano | absolutní | ***ano*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ano*** |
|  |  |  |  |