|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na motorizovanou plošinu se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci "* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci - 1 ks** |
| *Motorizovaná plošina se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci pro potřeby rehablitační oddělení* |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Motorizovaná plošina  | se zpětnou vazbou pro neurofyzikální rehabilitaci, pro bezpečný trénink fyzických a kognitivních schopností | absolutní | ***ano*** |
| tlakové senzory  | v madlech a v plošině  | absolutní | ***ano*** |
| plošina  | s více druhy variánt pohybu  | absolutní | ***ano, 8 možných trajektorií*** |
| ukládání dat  | do databáze, možnost elektronicky přeposlat, možnost tisku  | absolutní | ***ano*** |
| ovládání  | pomocí dotykové obrazovky | absolutní | ***ano*** |
| vyhodnocení cvičení  | s možností 3D vizualizací pozic | absolutní | ***ano*** |
| přednastavené programy | minimálně 250  | absolutní | ***ano, 440*** |
| náklon plošiny  | minimálně 10° | absolutní | ***ano, 0-10°*** |
| jazyk  | čestina  | absolutní | ***ano*** |
| zábradlí  | ano | absolutní | ***ano*** |
| rozměry  | DxŠxV maximálně 200x140x230  | absolutní | ***ano, 180x133x210 cm*** |
| motivační prvky  | ano, včetně průběžného sledování  | absolutní | ***ano*** |
| balanční programu  | ano  | absolutní | ***ano*** |
| dynamické programy  | ano | absolutní | ***ano*** |
| integrovaný diagnostický systém  | ano  | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |