|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"systém pro funkční rehablitaci a mobilizaci těla"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **systém pro funkční rehablitaci a mobilitaci těla - 1 ks** |
| *systém pro funkční rehablitaci a mobilitaci těla pro potřeby rehablitačního oddělení* |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| systém pro funkční rehablitaci a mobilizaci | pro rozvoj kognitivních, balančních schopností ve virtuální realitě  | absolutní | ***ano*** |
| technologie využívaná při cvičení  | 2D a 3D | absolutní | ***ano*** |
| monitor | minimálně 40´´ | absolutní | ***ano, 43"*** |
| typy cvičení | dýchání, výraz tváře, pro horní a dolní končetiny, kognitivní funkce, manuální cvičení, interaktivní zrdcadlová terapie, rozvoj balančních schopností  | absolutní | ***ano*** |
| kalibrace | automatická | absolutní | ***ano*** |
| postavení pacienta | modul vyhodnocující správné postavení pacienta během terapie, automatické vyhodnocení výšky pacienta  | absolutní | ***ano*** |
| poloha pacienta při cvičení  | minimálně ve stoje a v sedě | absolutní | ***ano*** |
| obtížnost cvičení | různé stupně obtížnosti, možnostiminimálně 20-ti možností nastavění různých obtížností pro levou a pravou ruku  | absolutní | ***ano, 28 stupňů obtížnosti*** |
| programy k terapii  | možnost vytvoření a uložení individuální terapie  | absolutní | ***ano*** |
| data terapie | možnost uložení terapie a jejíhpo vyhodnocení  | absolutní | ***ano*** |
| Posturografická plošina | bezdrátová | absolutní | ***ano*** |
| bezpečnostníá zábradlí pro prevenci pádu | ano | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ano*** |
|   |   |   |  |