|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" pro vysokovýkonnou laserovou terapii"* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii - 1 ks** |
| *Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| ovladání  | pomocí dotykového displeje | absolutní | ***ANO*** |
| software a ovladání  | v českém jazyce  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost nastavitelné frekvence  | minimálně 1 až 2000 Hz | absolutní | ***ANO (1-2000Hz)*** |
| laserový zdroj MLS (Multiwave Locked Systém) | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| terapeutické aplikátory  | ruční i robotické rameno  | absolutní | ***ANO*** |
| maximální výkon aplikátoru  | minimálně 75 W  | absolutní | ***ANO (75W)*** |
| možnost bezobslužné aplikace robotickým aplikátorem  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost použití součastne ruční i robotický aplikátor  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| snadná manipulace s přístrojem  | např. pomocí koleček | absolutní | ***ANO (kolečka)*** |
| možnost uložení léčebných prametrů  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| možnost úpravy léčebných parametrů  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
| přednastavené indikace a terapeutické protokoly  | ano  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát  | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |