|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" pro vysokovýkonnou laserovou terapii"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii - 1 ks** | | | |
| *Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii | ano | absolutní | ***ANO*** |
| ovladání | pomocí dotykového displeje | absolutní | ***ANO*** |
| software a ovladání | v českém jazyce | absolutní | ***ANO*** |
| možnost nastavitelné frekvence | minimálně 1 až 2000 Hz | absolutní | ***ANO (1-2000Hz)*** |
| laserový zdroj MLS (Multiwave Locked Systém) | ano | absolutní | ***ANO*** |
| terapeutické aplikátory | ruční i robotické rameno | absolutní | ***ANO*** |
| maximální výkon aplikátoru | minimálně 75 W | absolutní | ***ANO (75W)*** |
| možnost bezobslužné aplikace robotickým aplikátorem | ano | absolutní | ***ANO*** |
| možnost použití součastne ruční i robotický aplikátor | ano | absolutní | ***ANO*** |
| snadná manipulace s přístrojem | např. pomocí koleček | absolutní | ***ANO (kolečka)*** |
| možnost uložení léčebných prametrů | ano | absolutní | ***ANO*** |
| možnost úpravy léčebných parametrů | ano | absolutní | ***ANO*** |
| přednastavené indikace a terapeutické protokoly | ano | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |