**Harmonogram prací**

1. **Den 1: Přízemí**
   * **Příprava kabelových tras**: Identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst pro kabelové kanály a průchodky.
   * **Montáž kabelových rozvodů**: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
   * **Připojení kamer a hardware**: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
2. **Den 2: 1. patro**
   * **Příprava kabelových tras**: Stejné kroky jako v přízemí, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
   * **Montáž kabelových rozvodů**: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
   * **Připojení kamer a hardware**: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
3. **Den 3: 2. patro**
   * **Příprava kabelových tras**: Stejné kroky jako v předchozích dnech, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
   * **Montáž kabelových rozvodů**: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
   * **Připojení kamer a hardware**: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.
4. **Den 4: 3. patro**
   * **Příprava kabelových tras**: Stejné kroky jako v předchozích dnech, identifikace a označení tras pro kabeláž, příprava montážních míst.
   * **Montáž kabelových rozvodů**: Instalace kabelových kanálů a průchodek, natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi.
   * **Připojení kamer a hardware**: Montáž kamer na určená místa, připojení kamer k síti, konfigurace a testování připojení.

**Detailní popis prací**

* **Identifikace a označení tras**: Technici projdou každé patro a označí místa, kde budou instalovány kabelové kanály a průchodky. To zahrnuje měření a značení stěn a stropů.
* **Příprava montážních míst**: Příprava míst pro instalaci kabelových kanálů a průchodek, včetně vrtání otvorů a upevnění montážních prvků.
* **Instalace kabelových kanálů a průchodek**: Montáž kabelových kanálů na stěny a stropy, instalace průchodek pro vedení kabelů mezi místnostmi a patry.
* **Natažení kabelů**: Natažení kabelů od kamerových bodů k centrálnímu switchi, zajištění kabelů v kanálech a průchodkách.
* **Montáž kamer**: Instalace kamer na určená místa, připojení kamer k nataženým kabelům.
* **Připojení k síti**: Připojení kamer a switchů k síti zákazníka, konfigurace síťových prvků.
* **Testování připojení**: Kontrola a testování funkčnosti kamerového systému, zajištění, že všechny kamery jsou správně připojeny a fungují.