Příloha č. 3 - Soupis dodávky vč. cenové nabídky a technické specifikace - II. fáze ZMĚNA(1).xlsx

Příloha č. 3 - Soupis dodávky vč. cenové nabídky a technické specifikace - II. fáze ZMĚNA

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační údaje uchazeče: | Jan Mika, Sídl. Vyšný 117, Český krumlov, 381 01, IČ: 72177268, DIČ: CZ7306081244, tel: 602 195 702, Mail: mika@klimamedia.com, osoba oprávněná jednat za uchazeče Jan Mika |
| Název | Minimální parametry | množství(ks) | Nabízená značka SPLŇUJE PARAMETRY ANO/NE | Záruka v měsících | jednotková cena bez DPH | jednotková cena s DPH | celková cena bez DPH | celková cena $ DPH |
| Interaktivní dotyková obrazovka min. 75" vč. software | Úhlopříčka obrazu min, 189 cm, rozlišení min. 4K (3840x2160), LCD panel s technologii lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), 2x stylus, přesnost alespoň +/- 1 mm, operační paměť min. 4 GB RAM, úložiště mm. 32 GB, Bluetooth 5.0,2 pásmové WiFi 6, OPS slot, slot mikro SD. LAN vstup a výstup (RJ45), mm. 20 dotykových bodu. podpora multitouch a gest, automatické rozpoznání stylusu (režim psaní a jemného mazáni), prstu (režim manipulace $ objekty) i dtané (mazání). Ozvučeni s ovládáním hlasitosti přimo integrované do téla panelu. Vestavěné reproduktory min. 2 x 15 WInterní systém umožňuje: funkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy; přistup k internetu, prohlížeč PDF souborů; přehrávač médii, možnost instalace aplikaci. Po přihlášeni k libovolné obrazovce (QR kód, aplikace) dostupné personalizované prostředí každého přihlášeného uživatele $ přístupem na jeho vlastni sdiíená úložiště jako jsou OneDnve či Disk Google a synchronizované s jeho účtem, Dále interní systém umožňuje zrcacfleni obsahu obrazovekz mobilních zařízení využívajících libovolný běžné dostupný operační systémPřipojeni extemiho zařízení prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájení (min 60 W). Aktualizace interního systému OTA (Over The Air). Systém vzdálené správy obrazovky jako součást dodávky.K LCD panelu bude dodán SW pro tvorbu výukových materiálu SW bude dodán v multSicenci pra všechna PC na škole. Součásti výukového softwaru musi být databáze kvalitních výukových prostředku (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Musí být poskytnuta také multificence pro zaměstnance školy pro tvorbu interaktivních příprav. Prostfedi ovládacího software musí být lokalizováno do českého jazyka. Musí býtzajišténa kompatibilita SW se stávajícím vybavení m Školy - škola používá SW Activinspire od společnosti Pramethean | 3 | Promethean Activpanel 9 75" vč. software Activlnspire Professional Edition SPLŇUJE PARAMETRY ANOÚhlopříčka obrazu 190 cm, rozlišení 4K (3840x2160), LCD panel s technologií lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), 2x stylus, přesnost +/-1 mm, operační paměť min. 4 GB RAM, úložiště min. 32 GB, Bluetooth 5.0, 2 pásmové WiFi 6, OPS slot, slot mikro SD, LAN vstup a výstup (RJ45),20 dotykových bodů, podpora multitouch a gest, automatické rozpoznání stylusu (režim psáni a jemného mazání), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání). Ozvučeni s ovládáním hlasitosti přimo integrované do těla panelu. Vestavěné reproduktory 2 x 15 WInterní systém umožňuje: funkce psáni na bilou tabuli, anotace pracovni plochy, přistup k internetu, prohlížeč PDF souborů, přehrávač médií, možnost instalace aplikací. Po přihlášení k libovolné obrazovce (QR kód, aplikace) dostupné personalizované prostředí každého přihlášeného uživatele s přístupem na jeho vlastni sdílená úložiště jako jsou OneDríve či Disk Google a synchronizované s jeho účtem. Dále interni systém umožňuje zrcadlení obsahu obrazovek z mobilních zařízeni využívajících libovolný běžné dostupný operační systém.Připojení externího zařízení prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájení (min. 60 W). Aktualizace interního systému OTA (Over The Air). Systém vzdálené správy obrazovky jako součást dodávky.K LCD panelu je dodán SW Activlnspire pro tvorbu výukových materiálů. Multilicence pro všechna PC na škole. Součástí výukového softwaru je být databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Je poskytnuta také multilicence pro zaměstnance školy pro tvorbu interaktivních připrav. Prostředí ovládacího software musí je lokalizováno do českého jazyka. | (OCO | 54 000 Kč | 65 340 Kč | 162 000 Kč | 196 020 Kč |
| interaktivní dotyková obrazovka min. 86" vč. software | Úhlopříčka obrazu min. 218 cm. rozlišeni min 4K (3840x2160), LCD panel s technologii lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem). 2x stylus, přesnost alespoň +/-1 mm. operační paměť min. 4 GB RAM, úložiště min. 32 GB, Bluetooth 5.0, 2 pásmové WiFi 6, OPS slot slot mikro SD, LAN vstup a výstup (RJ45), min 20 dotykových bodu, podpora multitouch a gest, automatické rozpoznání stylusu (režim psaní a Jemného mazáni), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání) Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo Integrované do téla panelu Vestavěné reproduktory min. 2 x 15 WInterní systém umožňuje funkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy, přistup k internetu, prohlížeč PDF souborů, přehrávač médii, možnost instalace aplkací Po přihlášení K Sbovolné obrazovce (QR kód, aplikace) dostupné personalizované prostfedi každého přihlášeného uživatele s pfístupem na jeho vlastní sdílená úložiště jako jsou OneDríve čí Disk Google a synchronizované s jeho účtem Dál© interní systém umožňuje zrcacflení obsahu obrazovek z mobilních zařízení využívajících libovolný běžně dostupný operační systém.Připojení externího zařízení prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) $ podporou zvuku, obrazu, dotyku 1 napájeni (min. 60 W). Aktualizace ínterniho systému OTA (Over The Air) Systém vzdálené správy obrazovky jako součást dodávkyK LCD pandu bude dodán SW pro tvorbu výukových materiálu. SW bude dodán v multilicencí pro všechna PC na škole. Součásti výukového softwaru musí být databáze kvalitních výukových prostředku (obfázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Musí být poskytnuta také multilicence pro zaměstnance ěkoíy pro tvorbu interaktivních připrav. Prostředí ovládacího software musí být lokalizováno do českého jazyka. Musí být zajištěna kompatibilita SW se stávajícím vybavením školy - škola používá SW Activinspire od společnosti Promethean | 3 | Promethean Activpanel 9 86" vč. software Activlnspire Professional Edition SPLŇUJE PARAMETRY ANOÚhlopříčka obrazu 218 cm, rozlišení 4K (3840x2160), LCD panel s technologií lepeného skla (bez mezery mezi LCD displejem a krycím sklem), 2x stylus, přesnost +/-1 mm, operační paměť min. 4 GB RAM, úložiště min. 32 GB, Bluetooth 5.0, 2 pásmové WiFi 6, OPS slot, slot mikro SD, LAN vstup a výstup (RJ45),20 dotykových bodů, podpora multitouch a gest, automatické rozpoznáni stylusu (režim psaní a jemného mazání), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání). Ozvučeni s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla panelu. Vestavěné reproduktory 2 x 15 WInterní systém umožňuje: funkce psáni na bilou tabuli, anotace pracovni plochy, přistup k internetu, prohlížeč PDF souborů, přehrávač médii, možnost instalace aplikací. Po přihlášení k libovolné obrazovce (QR kód, aplikace) dostupné personalizované prostředí každého přihlášeného uživatele s přístupem na jeho vlastni sdílená úložiště jako jsou OneDríve či Disk Google a synchronizované s jeho účtem. Dále interní systém umožňuje zrcadleni obsahu obrazovekz mobilních zařízení využívajících libovolný běžně dostupný operační systém.Připojení externího zařízeni prostřednictvím jediného kabelu (USB-C) s podporou zvuku, obrazu, dotyku i napájeni (min. 60 W). Aktualizace interního systému OTA (Over The Air). Systém vzdálené správy obrazovky jako součást dodávky.K LCD panelu je dodán SW Activlnspire pro tvorbu výukových materiálů. Multilicence pro všechna PC na škole. Součásti výukového softwaru je být databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.). Je poskytnuta také multilicence pro zaměstnance školy pro tvorbu interaktivních příprav. Prostředí ovládacího software musí je lokalizováno do českého jazyka. | to | 66 400 Kč | 80 344 Kč | 199 200 Kč | 241 032 Kč |
| Manuální výškový posun i | Vertikální manuální posun obrazovkíy s rozsahem zdvihu min. 40 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastaveni vysoké a nízké hodnoty | 1 | Manuální výškový posun Thomas Requout Balance Box 400 SPLŇUJE PARAMETRY ANOVertikální manuální posun obrazovkiy s rozsahem zdvihu40 cm, kompaktni design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastaveni vysoké a nízké hodnoty | <5 | 17 600 Kč | 21 296 Kč | 17 600 Kč | 21 296 Kč |
| Výškový posun s keramickými křidly 75" panel | Vertikální posun dotykové obrazovky mm. 75"" s bočními keramickými křidly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažování pružin; rychlé, snadné a plynulé nastaveni vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevlratelná magnetická křidla pro popis fixou, zámek křídel na klíč pro zajištění neoprávněného přístupu k dotykovému panelu, dorazy pro křídla | 2 | Výškový posun s keramickými křidly 75" panel Win X 75" s Balance Box 650 SPLŇUJE PARAMETRY ANO Vertikální posun dotykové obrazovky min. 75"" s bočními keramickými křidly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastaveni vysoké a nizké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevlratelná magnetická křídla pro popis fixou, dorazy pro křidla | 24 | 46 000 Kč | 55 660 Kč | 92 000 Kč | 111 320 Kč |
| Výškový posun s keramickými křídly 86" panel | Vertikální posun dotykové obrazovky min. 86" s bočními keramickými křídly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou; povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažování pružin, rychlé, snadné a plynulé nastaveni vysoké a nízké hodnoty, postranní madla pro jednodušší posuv, boční otevlratelná magnetická křídla pro popis fixou, zámek křídel na klíč pro zajištěni neoprávněného přístupu k dotykovému panelu, dorazy pro křída | 3 | Výškový posun s keramickými křidly 86" panel Win X 86" s Balance Box 650 SPLŇUJE PARAMETRY ANOVertikální posun dotykové obrazovky min. 86" s bočními keramickými křidly, rozsah zdvihu 65 cm, kompaktní design skrytý za obrazovkou, povrch s černou strukturou, patentovaný systém vyvažováni pružin, rychlé, snadné a plynulé nastavení vysoké a nízké hodnoty, postranni madla pro jednodušší posuv, boční oteviratelná magnetická křidla pro popis fixou, dorazy pro křídla | 24 | 47 000 Kč | 56 870 Kč | 141 000 Kč | 170 610 Kč |
| Podpůrná konstrukce pro pojezd na slabé stěny | Podpůrná konstrukce pro instalace na slabé stěny pro navržené pojezdy | 2 | Podpůrná konstrukce pro pojezd na slabé stěny SPLŇUJE PARAMETRY ANO Podpůrná konstrukce pro instalace na slabé stěny pro navržené pojezdy | 24 | 7 000 Kč | 8 470 Kč | 14 000 Kč | 16 940 Kč |
| Montáž, seřízeni, kabeláž, doprava | Montáž Interaktivních dotykových obrazovek 6 ks, jejich upevněni ukotveni na 5 x Výškový posun s keramickými křiidlyi, 1 x pojezd bez kfide vč. 4 ks ukotvenlpodpumých konstrukčí pro slabé stěny 1 kabeláž 6x15 HDMI, USB, prodlužovací kabely, el. napojeni 3 x CYKY 1,5 doprava, zaškoleni, propojeni s PC instalace SW. Kotveni pojezdu a pantu musí být v souladu s požadavky stavby na zachováni akustiky místnosti. | 6 | Montáž, seřízeni, kabeláž, doprava SPLŇUJE PARAMETRY ANOMontáž interaktivních dotykových obrazovek 6 ks, jejich upevněni ukotveni na 5 x Výškový posun s keramickými křiidlyi, 1 x pojezd bez křide vč. 4 ks ukotvenípodpůrných konstrukčí pro slabé stěny I kabeláž 6x15 HDMI, USB, prodlužovací kabely, el. napojení 3 x CYKY 1,5 doprava, zaškolení, propojení s PC instalace SW. Kotveni pojezdů a pantů musí být v souladu s požadavky stavby na zachování akustiky místnosti. | 24 | 8 700 Kč | 10 527 Kč | 52 200 Kč | 63 162 Kč |

Celková cena bez DPH 678 000 Kč Celková cena s DPH 820 380 Kč

Datum

21.01.2025

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče