Příloha č. 1 Rámcové dohody

**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ**

Popis předmětu plnění:

 **Kapalný dusík o čistotě 5.0**

Dodavatel AIR PRODUCTS spol. s r.o. tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění má technické vlastnosti a splňuje technické parametry uvedené v článku II. Smlouvy, když níže blíže specifikuje technické parametry jím nabízeného předmětu plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | AIR PRODUCTS spol. s r.o. |

**Technické parametry kapalného dusíku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis parametru:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného dodavatelem:** |
| Čistota kapalného dusíku 5.0 | ANO | X |

* Zásobník je ve vlastnictví zadavatele – tzn. zásobník není předmětem plnění; velikost zásobníku je 4500 kg (6000 litrů)
* Pracovní tlak: 2,5 bar
* Elektrická přípojka pro čerpadlo autocisterny dodavatele bude připravena zadavatelem
* Přibližná spotřeba: 4160 kg kapalného dusíku za měsíc; cca 50 000 kg LIN ročně
* Telemetrii provádí zadavatel (na základě údajů z telemetrie bude zadavatel zadávat dílčí dodávky a koordinovat jejich dodávku s dodavatelem tak, aby byla zajištěna průjezdnost parkoviště v místě sídla zadavatele pro cisternu dodavatele)
* Jednotlivé dílčí dodávky musí být zaváženy pouze v pracovní dny, kdy areál sídla zadavatele musí být dodavatelem při dodávce opuštěn do 18:00 hodin, kdy se zavírá boční vrátnice, kterou může cisterna s dodávkou kvůli své výšce projet
* Koncovka: bez příruby, univerzální koncovka Messer

Foto koncovky:





