Příloha k objednávce č. 19/2025 ze dne 27.02.2025

**NAS - specifikace**

**Počet: 1 ks**

* rackové provedení
* 2x1Gb Ethernet + 1x10Gb Ethernet
* provedení pro interní 4ks SATA 3,5" HDD/SSD, 2ks M.2 NVMe
* **4ks** osazení 3,5" SATA 16TB / 7200 ot. (disky určené pro nepřetržitý provoz)
* možnost rozšíření o externí jednotku pro další HDD/SSD
* min. 4GB RAM, 2x USB3.2 Gen1, 1x eSATA
* záruka nejméně 2 roky na zálohovací zařízení, minimálně 5 let na HDD
* podpora bezplatného zálohování neomezeného počtu virtuálních strojů (VMware vSphere) na straně operačního systému zařízení
* podpora přírůstkových záloh (CBT), zálohování snímků zamřené na aplikace (VSS), vestavěná globální deduplikace, ověření spolehlivosti záloh