Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Číslo smlouvy: 3/24/5900/022

Předmětem Díla je celková rekonstrukce komunikace Generála Píky mezi ulicemi Svatovítská a Kafkova. Je navrženo odstranění veškerých konstrukčních vrstev stávající vozovky, parkovacích stání a chodníků. Nově je navržena asfaltová vozovka, parkovací stání z drobné žulové dlažby a chodníky z řezané mozaikové dlažby, na kterých budou realizovány příslušné mozaikové vzory. V oblasti křižovatky ulic Generála Píky x Buzulucká je nově navržena zvýšená křižovatková plocha. V oblasti chodníkové plochy u křižovatky ulic Generála Píky x Kafkova jsou nově navrženy podzemní kontejnery na tříděný odpad. Dále se realizuje nový systém odvodnění, dojde ke zrušení 15 stávajících uličních vpustí a pro kvalitní odvodnění je rovněž navrženo 15 nových uličních vpustí. V projektu je dále navržen systém prvků modrozelené infrastruktury (MZI). Systém se skládá z drenážního potrubí a revizních šachet, kdy voda do tohoto systému je přiváděna z vybraných uličních vpustí a je směřována k nově vysazovaným stromům. Přebytečná voda bude odváděna do dalších vybraných uličních vpustí a dále do stávající kanalizace.