Úpravy administrativního pracoviště techniků autoollny Z2S JmK v Brně - Černovicích

Ceny neobsahují DPH

**Rozpočet**

**Základní rozpočtové náklady**

C.

D.

Montáž

Demontáž

F.. Materiál nosný délkový

F. Materiál nosný kusový

H Prořez délkového materiálu (5 % z li)

J. Součet materiál nosný (R+F-II)

**K** Materiál podružný (3 % z J)

1. Součet montáž ' demontáž. materiál (CW-J\*K)
2. PPV (Drážky, otvory, lešení. provizorní osvětleni. 6 % z I.)

P. Práce účtované hodinovou sazbou předběžná obhlídka 2 h

nastaveni stávající ústředny nouzového osvětlení 2 h

trvanlivé a čitelné označeni vývodů ] h

Součet položky

1. Celkem základní rozpočtové náklady (A B 1.1 M i P)

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Revize 4 h

Zhotoveni dokumcnkioe skutečného provedení I h

1. Celkem vetllcjší rozpočtové náklady

JP

10322.80

600,00

3866.30

11718,10

193.32

15777.72

473.33

27173,85

1630.43

800.00

400

0,00

**0,00 soo.oo**

29604.28

0.00

0.00

0,00

29604,28

/stav

**PAG STAV s.r.o. 2a hab.w 44 7 564 64 .'Č: 09353542-010.0229353542**

Úpravy administrativního pracoviště techniků autoollny ZZS JmK v Brné - Černovicich

Materiál nosný kusový + montáž

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Počet J | Cena mat.  62.40 210,00  278.00 174,00 | Cena monl.  54,00  140,00  56,40  226.80 | Celkem mat.  811,20  420.00  1 1 1^ f»A | Celkem mou. Standard  702,00 1.30  280.00 1.33 |
| Krabice Přístrojová | 13 ks  2 ks .'1 V c |
| Krabice RozboČovací  Krnhioí\* R 1PM |
| IMilDiVU I' 11 \_» A JsJIll 1II  Spinac IP20 zap. 1 komplet | •i KS  1 ks | 1 1 I2.W  174.00 | *225* 1.31  226.80 1.10 |
| Spinac 1P20 zap. 5 komplet | 1 ks | 175,00 | 226,80 | 175,00 | 226,80 1.10 |
| Spinac 1P20 zap. 1/0 komplet | 1 ks | 201,00 | 226,80 | 201,00 | 226.80 1.10 |
| Zasuvka 1P20 zap. lx komplet | 9 ks | 33,60 | 166,80 | 302,40 | 1501,20 1.13 |
| Zasuvka 1P2O zap. s přepít’.ochr. komplet | l ks | 1450,00 | 346.00 | 1450,00 | 346,00 1.14 |
| Kabelová příchytka malá do 8x CYKY 3x1.5 | 20 ks | 16,00 | 7,60 | 320,00 | 152,00 1.41 |
| Příchytka kabelu dvojitá požární odolná včetně vrutu  Svítidla dle tabulky těch. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů | 15 ks | 22,10 | 45,40 | 331.50 | 681.00 1.42 |
| Svítidlo LED přisazenč 34.5W 841) 4927 hn 142.8 kn/W | 4 ks | 769,00 |  | 3076.00 | 0.00 3.1 |
| Nouz.svitidlo LED piktogr. zapuštěně do podhledu 3,5 VA  Celkem materiál  Celkem montáž | 1 ks | 3345.00 | 946,00 | 3345,00  11718,10 | 946,00 3.2  5514,20 |
| Materiál nosný délkový + montáž |  | | | | |
| Název | Počet J | Cena mat. | Cena inont. | Celkem mat. | Celkem mon. Standard |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 33 m | 28.70 | 52,80 | 947,10 | 1742,40 2.2 |
| Kabel CYKY-O 3x1.5 | 4 ni | 77,40 | 37.80 | 309,60 | 151,20 2.2 |
| Kabel CYKY-O 2x1,5 | 8 m | 43,20 | 43,10 | 345.60 | 344,80 2 2 |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 36 m | 30,00 | 66.20 | 1080,00 | 2383,20 2.2 |
| Kabel CuP60 3x1,5 B2caSldl4Cu  \* - Kabely s funkéni odolnosti při požáru 1’60  Celkem materiál délkový  Celkem montáž | 10 m | 118.40 | 18.70 | 1184,00  3866,30 | 187,00 2.26  4808.60 |