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PRAZSKA PLYNARENSKA

DISTRIBUCE, a. s
CLEN KONCERNU PRAZSKA
PLYNARENSKA, a.s.



ev.č.: 16/310/2025
č.j.: 310/6464/2025

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou AUTOTEXTLIST  \s 1  \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 60039011/0710
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): - - - ,  e-mail:  - - - tel.: - - - 
(dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

ASEB, a.s.
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 16722

IČO: 24777447   DIČ: CZ24777447

se sídlem: Suppého 323/7, 148 00, Praha 4 - Kunratice
Zastoupena: Ladislavem Tůmou, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/24/V00013448 a pod názvem: NPÚ GnŘ – Plynofikace objektu Praha 6 – Horoměřická 2328/3 – nová plynovodní přípojka (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo, Technické zadání a veškeré další přílohy, které jsou uvedené jako přílohy Smlouvy o dílo.

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ GnŘ – Plynofikace objektu Praha 6 – Horoměřická 2328/3 – nová plynovodní přípojka“ zahrnující (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména

· v Příloze č. 1: Rozpočet -  oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek,
· v Technickém zadání, tj. 
· v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované Ing. - - - -, 04/2022, 
· v dopravně inženýrském opatření zpracovaném - - - - – PK Flora projekční kancelář z 09/2024 (dále jen „DIO“),
· v Technických podmínkách připojení k distribuční soustavě č. 0040830733, Pražská plynárenská distribuce a.s., ze dne 14. 3. 2024,
· rozhodnutí o umístění stavby vydané Odborem výstavby Úřadu m. č. Praha 6, ze dne 19. 12. 2023, pod č.j. MCP6 377250/2023;
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Technického zadání, které tvořilo přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
1.2. Nedílnou součástí plnění dle této Smlouvy je také: 
· zajištění vyjádření k projektové dokumentaci, ev. k DIO od všech příslušných organizací a orgánů státní správy,
· zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR,

· po schválení návrhu: instalace dočasného řešení dopravní situace – dopravní značení, svodidla, světelná signalizace atd., dodatečné pravidelné kontroly a údržba v místě realizace,

· výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, 

· zapracování a vyznačení odchylek do dokumentace pro provedení stavby v souladu s ust. § 232 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,  
· údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě,

· zajištění vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li to vyžadováno stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem, a nemá-li je Objednatel již k dispozici,

· vyhodnocení zkoušek a měření stanovených právním předpisem,

vše ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na CD nebo na flash disku.
1.3. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

1.4. Místem provedení Díla je: objekt na adrese Horoměřická 2328/3 Praha 6 (dále označováno jako „Objekt“).

2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, s řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami, požadavky na výstavbu, v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu, s ověřenou projektovou dokumentací nebo dokumentací pro povolení záměru, jakož i pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob.

2.2. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad.

2.3. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

2.4. Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z právních předpisů; zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu personálu Zhotovitele v prostoru staveniště a zajistí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel je povinen pořídit a předat Objednateli fotodokumentaci postupu provádění Díla tak, aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků.
2.6. Zhotovitel je dále povinen k zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
2.7. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke staveništi zejména:

· zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací nebo dokumentací pro provádění stavby,
· zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, zajistit odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků,
· dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob,
· zajistit vytýčení inženýrských sítí na staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla,
· uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy.

2.8. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 

3. Kontrola provádění Díla

3.1. Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

3.2. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

3.3. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání funkčních zkoušek Díla nebo dalších zkoušek, jsou-li specifikovány ve Smlouvě, Technickém zadání nebo dohodnuté Stranami. 
3.4. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky uvedené dle předchozího odstavce Smlouvy, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.

3.5. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat (zejm. formou zápisu do stavebního deníku), aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. 
4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto dílčích termínech:

· Podání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, ev. k DIO od všech příslušných organizací a orgánů státní správy – nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; obdržená vyjádření zašle Zhotovitel bezodkladně po jejich obdržení Zástupci objednatele,
· Podání žádosti o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR – nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy bylo získáno poslední z relevantních vyjádření od všech příslušných organizací a orgánů státní správy; obdržené dopravně inženýrské rozhodnutí zašle Zhotovitel bezodkladně po jeho obdržení Zástupci objednatele,
· Dokončení díla - nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci dopravně inženýrského rozhodnutí od Policie ČR (dále jen „Doba pro dokončení Díla“).
4.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

4.3. Smluvní strany sepíšou o dokončení a převzetí Díla Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.
4.4. Objednatel může odmítnout převzetí Díla, pokud má Dílo zásadní vady nebo nedodělky, s uvedením popisu vad.

5. Smluvní cena a platební podmínky
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet, včetně souvisejících plnění dle čl. 1.2. této smlouvy:
v celkové výši 232 267,72 Kč;
smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

v celkové výši 281 043,94 Kč vč. DPH

5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

5.6. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení smluvní ceny po řádném dokončení Díla na základě Potvrzení o převzetí dle čl. 4.3. Smlouvy.

5.7. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti projektu pod názvem „NPÚ GnŘ – Plynofikace objektu Praha 6 – Horoměřická 2328/3 – nová plynovodní přípojka“  a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.8. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla. 

5.9. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

5.11. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu. 
6.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, osoba vykonávající TDS nebo osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, koordinátor BOZP, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
6.3. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu.

6.4. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.
7. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

7.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Protokolu o převzetí, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí).

7.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí.

7.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkován.

7.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoliv porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.

7.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo nebo jeho část díla bude mít vady či nedodělky, které se projevily v záruční době, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

7.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:

a. požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení nebo 

b. odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, jakož i od smlouvy odstoupit;

c. není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

7.8. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

8. Smluvní pokuta

8.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.

8.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží dílčí termíny plnění nebo Dobu pro dokončení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy.
8.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v rozporu s právními předpisy či technickými normami a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 5 dnů ode dne oznámení Objednatele obsahující upozornění na takové porušování povinností, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti. 
8.4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

8.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

9. Ukončení smlouvy

9.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

a. písemnou dohodou smluvních stran,

b. odstoupením od smlouvy.

9.2. Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

9.3. Je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci jedné ze stran, je-li jedné ze Stran nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nastane-li u ní obdobná situace podle právního řádu země jejího sídla, může druhá Strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy.

9.4. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

9.5. Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro dílo, předané či provedené na Díle. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel zajistit stavbu před poškozením, vyklidit, předat Objednateli a opustit Staveniště.
9.6. Ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy. 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel. 
10.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

10.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

10.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. 

10.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

10.10. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1: Rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
Příloha č. 2: Technické podmínky připojení k distribuční soustavě. 
	V Praze dne …………………

objednatel
……………………………………………………

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
	V Praze dne …………………

zhotovitel

……………………………………………………

Ladislav Tůma
předseda představenstva
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	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	232 267,72
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	232 267,72
	
	
	21,00%
	48 776,22
	

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	281 043,94
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	02 - Plynová přípojka STL
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	Horoměřická 2328/3, 164 00, Praha 6 - Dejvice
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	Zpracovatel:
	Petr Macek, Otevřená 680/7, 664 34 Kuřim
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	232 267,72
	

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	69 539,62
	

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	53 704,04
	

	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	12 175,52
	

	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	361,00
	

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	344,96
	

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	1 390,03
	

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	1 564,07
	

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	28 220,10
	

	
	    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	28 220,10
	

	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	29 308,00
	

	
	    23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	21 708,00
	

	
	    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení
	 
	 
	 
	7 600,00
	

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	105 200,00
	

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	15 500,00
	

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	28 500,00
	

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	22 800,00
	

	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	38 400,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Plynofikace objektu Horoměřická 2328/3, Praha 6 - Dejvice
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	02 - Plynová přípojka STL
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	Horoměřická 2328/3, 164 00, Praha 6 - Dejvice
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Národní památkový ústav - generální ředitelství
	
	
	Projektant:
	Boa projekt s.r.o.
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	Petr Macek, Otevřená 680/7, 664 34 Kuřim
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	232 267,72
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	69 539,62
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	53 704,04
	

	1
	K
	113107023
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	0,500
	1 080,00
	540,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107023
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0*0,25*2
	
	0,500
	
	
	

	2
	K
	113107122
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	0,338
	1 080,00
	365,04
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107122
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,5*0,15
	
	0,338
	
	
	

	3
	K
	113154113
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
	m2
	2,000
	312,00
	624,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	4
	K
	113154114
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	2,000
	593,00
	1 186,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154114
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	5
	K
	119003211
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení
	m
	16,000
	368,00
	5 888,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003211
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0*4*2
	
	16,000
	
	
	

	6
	K
	119003212
	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění
	m
	16,000
	368,00
	5 888,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119003212
	
	
	
	
	

	7
	K
	131113701
	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
	m3
	3,000
	2 159,00
	6 477,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131113701
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0*1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	8
	K
	141721212
	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm
	m
	19,000
	1 590,00
	30 210,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/141721212
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,0
	
	19,000
	
	
	

	9
	K
	167111121
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	3,000
	303,00
	909,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111121
	
	
	
	
	

	10
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	3,000
	539,00
	1 617,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0*1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	12 175,52
	

	11
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	3,920
	1 123,00
	4 402,16
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*1,4*2
	
	3,920
	
	
	

	12
	K
	564861011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	3,920
	1 449,00
	5 680,08
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*1,4*2
	
	3,920
	
	
	

	13
	K
	572360112
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm
	m2
	1,960
	1 068,00
	2 093,28
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572360112
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*1,4
	
	1,960
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	361,00
	

	14
	K
	899721111
	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
	m
	19,000
	19,00
	361,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899721111
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,0
	
	19,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	344,96
	

	15
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	1,960
	176,00
	344,96
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,4*1,4
	
	1,960
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	1 390,03
	

	16
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,008
	189,00
	190,51
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551
	
	
	
	
	

	17
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	19,152
	55,00
	1 053,36
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,008*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,152
	
	
	

	18
	K
	997221611
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	1,008
	145,00
	146,16
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 564,07
	

	19
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	3,468
	189,00
	655,45
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
	
	
	
	
	

	20
	K
	998225194
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
	t
	3,468
	55,00
	190,74
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225194
	
	
	
	
	

	21
	K
	998225195
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m
	t
	10,404
	69,00
	717,88
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225195
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,468*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,404
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	28 220,10
	

	
	D
	723
	Zdravotechnika - vnitřní plynovod
	
	
	
	28 220,10
	

	22
	K
	723111203
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
	m
	1,000
	284,00
	284,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111203
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

v plynoměrném kiosku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	723111205
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32
	m
	1,000
	353,00
	353,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111205
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

v plynoměrném kiosku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	

	24
	K
	723160205
	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 5/4"
	soubor
	1,000
	6 800,00
	6 800,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160205
	
	
	
	
	

	25
	K
	723170114
	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm
	m
	27,000
	139,50
	3 766,50
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723170114
	
	
	
	
	

	26
	K
	723214114
	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 25 do 70°C (C 26 601 525) DN 25
	soubor
	1,000
	4 900,00
	4 900,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723214114
	
	
	
	
	

	27
	K
	723231164
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"
	kus
	1,000
	870,00
	870,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231164
	
	
	
	
	

	28
	K
	723231165
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"
	kus
	1,000
	1 120,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231165
	
	
	
	
	

	29
	K
	723234312
	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod
	soubor
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723234312
	
	
	
	
	

	30
	K
	723234351
	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka
	kus
	1,000
	3 860,00
	3 860,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723234351
	
	
	
	
	

	31
	K
	998723101
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,037
	1 800,00
	66,60
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723101
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	29 308,00
	

	
	D
	23-M
	Montáže potrubí
	
	
	
	21 708,00
	

	32
	K
	230200116
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50
	m
	19,000
	350,00
	6 650,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200116
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19,0
	
	19,000
	
	
	

	33
	M
	34571354
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE
	m
	19,000
	 
	0,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	19,0
	
	19,000
	
	
	

	34
	M
	28613921
	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm
	m
	19,000
	350,00
	6 650,00
	CS ÚRS 2022 02

	35
	K
	230200413
	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání provozní přetlak do 1,6 MPa DN vysazené odbočky do 65 mm
	kus
	1,000
	7 800,00
	7 800,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230200413
	
	
	
	
	

	36
	K
	230230016
	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50
	m
	19,000
	32,00
	608,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/230230016
	
	
	
	
	

	
	D
	58-M
	Revize vyhrazených technických zařízení
	
	
	
	7 600,00
	

	37
	K
	580506015
	Domovní plynovody kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h
	kus
	1,000
	900,00
	900,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580506015
	
	
	
	
	

	38
	K
	580506021
	Domovní plynovody kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem
	úsek
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580506021
	
	
	
	
	

	39
	K
	580506220
	Středotlaké plynovody kontrola napojení přípojky na hlavní uzávěr
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/580506220
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	105 200,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 500,00
	

	40
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	…
	1,000
	3 900,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

vytyčení inženýrských sítí
	
	
	
	
	

	41
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

vytyčení stavebních jam
	
	
	
	
	

	42
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	…
	1,000
	9 500,00
	9 500,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

zaměření skutečné polohy nové přípojky vč. zanesení do KN
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	28 500,00
	

	43
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	…
	1,000
	28 500,00
	28 500,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž, demontáž a pronájem značení

oplocení
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	22 800,00
	

	44
	K
	072103011
	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení
	…
	1,000
	22 800,00
	22 800,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103011
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:

projekt a projednání
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	38 400,00
	

	45
	K
	092103001
	Náklady na zkušební provoz
	…
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092103001
	
	
	
	
	

	46
	K
	094002000
	Ostatní náklady související s výstavbou
	…
	1,000
	35 600,00
	35 600,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094002000
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
stavební úpravy stávajícího oplocení pro napojení a osazení kiosku pro HUP v rozsahu prací dle výkresů 9 a 10
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Příloha č. 1 Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

V Á Š D O P I S Z N A Č K Y / Z E D N E
N A Š E Z N A Č K A
V Y Ř I Z U J E / L I N K A
M Í S T O O D E S L Á N Í / D N E
PDS/267 175 222
14.3.2024

V Ě C
Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 0040830733 ID e-portálu:
NC2024_113033
Zákazník:
Národní památkový ústav ústřední pracoviště
Adresa odběrného místa: Horoměřická 2328/3
164 00 Praha 6 Dejvice
Vážený zákazníku,
po posouzení Vaší žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 0040830733 ze dne 7.3.2024 pro výše uvedené odběrné místo a instalované spotřebiče:

	Poř. č.
	Druh spotřebiče
	Výkon kW/1 ks
	Počet

	1.
	Kotel otop od 25 do 50 kW
	31,5
	2


a
	Využití odběrného místa:
	Administrativní prostory

	Časovost odběru:
	Nepřetržitě

	Charakter odběru:
	TUV Otop


jsme vystavili následující technické podmínky připojení k distribuční soustavě:
1. Požadovaný odběr je možné realizovat po vybudování nové plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 32 v délce cca 18 m, která bude připojena na provozovaný středotlaký plynovod z PE o vnějším průměru dn 63 v ulici V Šáreckém údolí. Hlavní uzávěr požadujeme umístit na hranici pozemku tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku (viz přiložený plánek). Umístění hlavního uzávěru plynu a délka přípojky budou upřesněny při zpracování projektové dokumentace.
2. Na základě technicko ekonomického posouzení bude plynovodní přípojka realizována na Vaše náklady.
3. Přípojku musí vybudovat organizace k tomu oprávněná.
4. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., garantuje dodávku (distribuci) plynu pouze po hlavní uzávěr plynu na plynovodní přípojce. Neodpovídá za rozvod plynu odběrným plynovým zařízením (OPZ), včetně způsobu napojení a provedení tohoto zařízení, což je, v případech vedení OPZ k místu spotřeby plynu přes pozemky, resp. nemovitosti dalších vlastníků, podmíněno zřízením příslušného věcného břemene.

5. Dostatečná kapacita, technické řešení a způsob provedení odběrného plynového zařízení musí být garantovány jeho majitelem, odbornou instalační firmou nebo projektantem.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., kapacitu a technické řešení odběrného plynového zařízení a způsob jeho provedení nezaručuje. Odběrným plynovým zařízením se rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu, není jím plynoměr.

· 6. Pro měření odběru plynu osadíme po vydání kolaudačního souhlasu na přípojku nebo jiného dokladu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, prokazujícího vznik oprávnění užívat dokončenou stavbu, a po uzavření smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem, plynoměr. Přípravu pro osazení plynoměru G 6 proveďte na připojovací šroubení 1" s roztečí hrdel 250 mm (1“nátrubek zakončen 5/4“ převlečnou maticí). Plynoměr bude osazen na cca 2 kPa výstupu z regulátoru tlaku plynu.

· Na vstupním potrubí do plynoměru musí být instalován uzávěr. Na výstupním plynovodním potrubí za plynoměrem musí být osazen uzávěr ve vzdálenosti do 1 m od plynoměru a ve stejné místnosti jako plynoměr. Na koncích vstupního nebo výstupního potrubí z plynoměru požadujeme umístit 3 kolena z důvodu možnosti změn rozteče plynoměru.

· Na vstupním a výstupním potrubí bude osazena tuhá rozpěrka s plynule stavitelnou roztečí, která zamezí přenášení přídavných sil, vymezí rozteč potrubí a zajistí elektricky vodivé propojení připojených kovových plynovodů.

· V okolí plynoměru požadujeme ponechat dostatečný prostor pro montážní práce. Rozměry plynoměru G 6 (v x š x h) 277 x 327 x 164 mm. Číselník plynoměru nesmí být výše než 1,8 m a neměl by být níže než 0,5 m nad terénem apod.

  · Přípravu pro osazení plynoměru musí vybudovat oprávněná organizace pro montáže na vyhrazeném plynovém zařízení.
V případě, že příprava nebude odpovídat požadavkům na osazení plynoměru, budou zákazníkovi účtovány náklady spojené se zbytečnou návštěvou.

· Vysvětlivky:
Rozteč hrdel – vzdálenost mezi středovými osami vstupního a výstupního hrdla plynoměru. Velikost se udává v milimetrech.
Míra 1“ (coul, palec) udává velikost závitu u šroubení 1“ = 2,54 cm.
Rozpěrka – tuhé zařízení s plynule stavitelnou roztečí; slouží k vodivému propojení potrubí u plynoměru a zajištění stálosti potrubí proti pnutí.

7. Projektovou dokumentaci na stavbu plynovodní přípojky předložte ke schválení na adresu: Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.

odbor správy distribuční soustavy U plynárny 500, 145 08, Praha 4.
8. Zákazník se zavazuje zajistit, před zahájením stavby přípojky, nejpozději však do 30 dnů od obdržení vyjádření k projektové dokumentaci přípojky, předání trasy plynárenského zařízení ze schválené projektové dokumentace v digitální podobě, prostřednictvím portálu http://pez.ppas.cz. Jedná se o výměnný formát VFPPD v souladu s technickým pokynem PPD, a. s. A 320, který je společně s manuálem pro vlastní vkládání digitální dokumentace k dispozici na portálu http://pez.ppas.cz, a to v aktuální verzi.

9. Zákazník se zavazuje zajistit, nejméně 5 kalendářních dnů před přejímacím řízením stavby přípojky, předání geodetického zaměření nově vybudovaného plynárenského zařízení v digitální podobě, prostřednictvím portálu http:// pez.ppas.cz. Jedná se o výměnný formát VFPPD v souladu s technickým pokynem PPD, a.s. A 320, který je společně s manuálem pro vlastní vkládání digitální dokumentace k dispozici na portálu http://pez.ppas.cz, a to v aktuální verzi.

10. Při připojení přípojky na plynovod požadujeme přítomnost technika provozu správy místních sítí distribuční soustavy naší a. s.,J. Vozára, tel. 602644977.

11. Před zřízením plynovodní přípojky vybudujte sloupek nebo niku pro umístění hlavního uzávěru plynu, regulátoru tlaku plynu a plynoměru. Na vybudování sloupku nebo niky požádejte příslušný stavební úřad o potřebné povolení.

12. Před napuštěním plynovodní přípojky plynem musí být smluvně zajištěno mezi majitelem přípojky a organizací oprávněnou k provozování plynárenských zařízení její provozování. Nabízíme Vám možnost uzavření smlouvy o provozování s naší a. s.

13. Projektovou dokumentaci řešící odběrné plynové zařízení požadujeme v případě jejího zpracování se zahrnutím výše uvedených technických podmínek připojení k distribuční soustavě předložit k vyjádření *) z hlediska umístění a typu plynoměru, instalovaných plynových spotřebičů, případně umístění hlavního uzávěru plynu (HUP).

*) s odkazem na vyhlášku. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, (stanovisko vlastníka veřejné technické infrastruktury ke způsobu napojení včetně vyznačení na situačním výkrese), dále s odkazem na § 71 zákona č.
458/2000 Sb. energetický zákon, zvl. s ohledem na odst. 3, 5, 11.
14. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s provozovatelem je platnost těchto technických podmínek připojení k distribuční soustavě jeden rok od uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

15. Upozorňujeme, že ve smyslu § 62 odst. 1 písm. a) energetického zákona má zákazník právo na připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Vážený zákazníku, tyto technické podmínky jsou nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou Vám zároveň předáváme. Pokud jste tuto smlouvu neuzavřeli při převzetí těchto technických podmínek, dostavte se nejpozději do 60 dnů od jejího převzetí k jejímu uzavření na tyto adresy: Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle nebo Jungmannova 31, Praha 1 – Nové Město.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
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Vážený zákazník


Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 162/3


118 00 Praha 1 Malá Strana
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