**ZAKÁZKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo:** | 2025-007 |
| **Zakázka:** | „Odstranění obložení a renovace omítky“ |
| **Komentář:** |  |

**FIRMY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | Cieslar, s.r.o. |

**ROZPOČET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celkem (bez DPH):** | **37 579** | **Kč** |
| **DPH:** | 7 892 | Kč |
| **Celkem včetně DPH:** | 45 471 | Kč |

„Odstranění obložení a renovace omítky“

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem (bez DPH)** | **37 579** |
| **DPH** | **7 892** |
| DPH 21 % ze základny: 37 579 | 7 892 |
| **Celkem (včetně DPH)** | **45 471** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis** | **Cena** |

|  |  |
| --- | --- |
| **D01: VCP,MNP** | **37 579** |
| ***SO 01: Stavební objekt 01*** | ***37 579*** |
| **003: Svislé a kompletní konstrukce** | **3 840** |
| **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** | **- 19 545** |
| **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** | **1 670** |
| **763: Konstrukce montované** | **49 487** |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | **2 127** |

„Odstranění obložení a renovace omítky“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dodatek** | **D01: VCP,MNP** | **37 579** |
| ***Objekt*** | ***SO 01: Stavební objekt 01*** | ***37 579*** |
| **Oddíl** | **003: Svislé a kompletní konstrukce** | **3 840** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | SP | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 0,084 | 10 891,14 | 915 |
| 34 | SP | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,008 | 78 252,02 | 592 |
| 35 | SP | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 2,100 | 891,48 | 1 872 |
| 36 | SP | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 2,100 | 219,63 | 461 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oddíl** |  | **006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní** |  |  |  | **- 19 545** |
| 1 | SP | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | - 42,499 | 122,27 | - 5 196 |
| 2 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | - 42,499 | 366,68 | - 15 583 |
| 5 | SP | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 16,300 | 58,42 | 952 |
| 6 | H | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm | m | 20,000 | 14,11 | 282 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oddíl** |  | **009: Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **1 670** |
| 37 | SP | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 1,050 | 1 535,48 | 1 612 |
| 38 | H | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0,002 | 36 720,00 | 58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oddíl** |  | **763: Konstrukce montované** |  |  |  | **49 487** |
| 39 | SP | 763121456 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska s vysokou mechanickou odolností 1 x Diamant  12,5 bez izolace | m2 | 20,305 | 1 251,04 | 25 402 |
| 40 | SP | 763164521 | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1 x Diamant | m | 12,900 | 582,69 | 7 517 |
| 41 | SP | 763131711 | SDK - příplatek za vložení koutové pásky do styku SDK stěna | m | 20,100 | 291,00 | 5 849 |
| 42 | SP | 763101811 | Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2 | kus | 62,000 | 18,82 | 1 167 |
| 43 | SP | 751398021 | Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | kus | 62,000 | 86,54 | 5 365 |
| 44 | H | 56245653 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm | kus | 62,000 | 61,35 | 3 804 |
| 45 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | % | 0,780 | 491,04 | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oddíl** |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **2 127** |
| 46 | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,500 | 354,52 | 532 |
| 47 | ON | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 4,500 | 354,52 | 1 595 |