**01 – Příloha ke smlouvě o dílo:**

**Na výrobu a montáž EURO oken, dodávku a montáž vnitřních a venkovních parapetů, dodávku a montáž žaluzií, dodávku a montáž zatemňovacích rolet, na práce stavební a ostatní práce související s výměnou oken na zakázku:**

 ***„Výměna oken v budově ZUŠ, Nádražní čp. 228 ve Světlé nad Sázavou.“***

# *Zadavatel:* Městský úřad Světlá nad Sázavou

 **zastoupen Ing. František Aubrecht**

 **- starosta města**

 **Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru**

 **majetku, investic a regionálního rozvoje**

 **p. Jana Vaňková – investiční technik**

 **náměstí Trčků z Lípy 18**

 **582 91 Světlá nad Sázavou**

 **IČ: 002 68 321**

 **DIČ: CZ00268321**

 **Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.**

 **Světlá nad Sázavou**

 **Číslo účtu: 19-2621521/0100**

***Zhotovitel:*** **K+F okna a dveře s. r. o.**

 **Dobrohostov 48**

 **582 53 Štoky**

 **firma zastoupena jednatelem společnosti**

 **p. ...**

 **IČ: 194 896 41**

 **DIČ CZ19489641**

 **Bankovní spojení: ČSOB Havlíčkův Brod**

 **Číslo účtu: 324573016/0300**

***Vypracoval:*** ... **tel.** ...

**V Dobrohostově dne 29. ledna 2025**

 -2-

***Technické parametry výrobku:***

***Provedení EURO IV 78– popis výrobku:***

* velmi kvalitní čtyřvrstvá lamela smrková cink – napojovaná
* /za příplatek materiál – meranti, dub apod./
* povrchová úprava – lazura Remmers, ekologická vodou ředitelná barva s UV filtrem – v provedení – impregnace+napouštědlo+2x nástřik vrchní lazurou – široký výběr barev ze vzorníku. Stříkáno vysokotlakem. Barva vybrána – slonová kost /bude upřesněno/.
* kování – výrobky jsou vybaveny obvodovým kováním ROTO NX, německé firmy, s titanovou povrchovou úpravou zajišťující pomalejší opotřebení. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hřibovou hlavou a náběhem křídla, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně u křídla otevíravo-sklopného je mikroventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu. Okenní křídla jsou ovládána více polohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. Kování vstupních dveří – zámek Tandeo-poloautomat, vrchní kování klika bezpečnostní s překrytím Fab, široký štít Hoppe.
* izolační trojsklo 4/12/4/12/4 s tepelnou propustností Ug=0,6 W/(m2K*)*, zasklívací lišta splňuje estetické a konstrukční nároky kladené na technologii zasklívání, distanční rámeček Swissapacer
* těsnění – komorové Deventer
* okapnice rámová, křídlová okapnice – eloxovaná hliníková termo okapnice
* žaluzie – horizontální interiérové, látková roleta Blackout /boční vedení v lištách, montáž na stěnu/

***I. Výroba otvorových výplní:***

01 Okno třídílné, spodní křídlo otvíravé,

 spodní křídlo otvíravé, sklopné, světlík sklopný,

 1170/1750

 1. NP 11 ks 26 220,00 288 420,00

 2. NP 12 ks 26 220,00 314 640,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon 9 ks 5 845,00 52 605,00

Příplatek za pákový ovladač 23 ks 3 875,00 89 125,00

02a/ Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-

 sklopné, světlík sklopný, 850/1750

 1. NP 1 ks 18 950,00 18 950,00

 2. NP 1 ks 18 950,00 18 950,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon 1 ks 4 270,00 4 270,00

Příplatek za pákový ovladač 2 ks 3 875,00 7 750,00

02b/ Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-

 sklopné, světlík sklopný, 860/1750

 1. NP 2 ks 18 980,00 37 960,00

 2. NP 2 ks 18 980,00 37 960,00

 -3-

Příplatek za neprůhledné sklo Matelux 4 ks 2 860,00 11 440,00

Příplatek za pákový ovladač 4 ks 3 875,00 15 500,00

03 Okno dvoudílné, spodní křídlo otvíravé-sklopné,

 světlík sklopný, 550/1750

 1. NP 2 ks 14 216,00 28 432,00

 2. NP 2 ks 14 216,00 28 432,00

Příplatek za akustické sklo Stratofon 2 ks 3 215,00 6 430,00

Příplatek za pákový ovladač 4 ks 3 875,00 15 500,00

07 Protipožární okno jednodílné, fixní,

 1170/850, ocelové, EI 90/DP1,

 vč. montáže 1 ks 84 300,00 84 300,00

10 Vstupní sestava hliníková, dvoukřídlé dveře,

 1500/2100, otvíravé dovnitř, hlavní křídlo pravé,

 š. 900 mm, pasivní křídlo se skrytou rozvorou,

 samozavírač s aretací, bezpečnostní paniková klika,

 + vert. madlo-kartáčovaná ocel, zámek bezpečnostní,

 s cylindrickou vložkou, elektrický, generální klíč,

 zasklení connex oboustranně, okopový plech, stavěč

 pasivního křídla 1 ks 128 680,00 128 680,00

Výroba otvorových výplní celkem 1 189 344,00

***II. Dodávka a montáž vnitřních a venkovních parapetů:***

1/ Dodávka vnitřních parapetů š. 45 cm

 dubový s nosem, povrchová úprava

 RAL 38,7 m 1 450,00 56 115,00

2/ Dodávka venkovních parapetů š. 28 cm

 Al s povrchovou úpravou 38,7 m 642,00 24 845,00

3/ Montáž vnitřních a venkovních

 parapetů 66 ks 325,00 21 450,00

####  Celkem dodávka a montáž parapetů 102 410,00

# *III. Dodávka a montáž žaluzií a rolet:*

1/ Dodávka žaluzií pol. 01 na celé okno 22 ks 2 340,00 51 480,00

 Dodávka žaluzií pol. 02a/ na celé okno 2 ks 1 822,00 3 644,00

 Dodávka žaluzií pol. 03 na celé okno 4 ks 1 250,00 5 000,00

 Montáž žaluzií 78 ks 150,00 11 700,00

2/ Dodávka rolet zatemňovacích pol. 01 6 ks 7 420,00 44 520,00

 Dodávka rolet zatemňovacích pol. 02a/ 1 ks 6 860,00 6 860,00

 Dodávka rolet zatemňovacích pol. 03 2 ks 6 240,00 12 480,00

 Montáž zatemňovacích rolet do lišt 9 ks 1 380,00 12 420,00

 Celkem dodávka a montáž žaluzií a rolet 148 104,00

 -4-

***IV. Práce spojené s výměnou výplní:***

1/ Demontáž stávajících okenních výplní 188,08 m 280,00 52 662,00

2/ Montáž nových okenních výplní 188,08 m 365,00 68 649,00

3/ Zednické zapravení okenních výplní 188,08 m 420,00 78 994,00

4/ Likvidace 36 720,00

5/ Demontáž vstupní stěny 7,2 m 385,00 2 772,00

6/ Montáž vstupní stěny 7,2 m 485,00 3 492,00

7/ Zednické zapravení vstupní stěny 7,2 m 350,00 2 520,00

8/ Montáž pákových ovladačů 33 ks 1 150,00 37 950,00

9/ Malířské práce /malba celé stěny kolem

 oken na bílo/ 48 500,00

10/ Úklidové práce 38 650,00

11/ Přesun hmot 32 460,00

Práce spojené s výměnou výplní celkem 403 369,00

***Rekapitulace zakázky:***

# I. Výroba EURO oken, hliníkové stěny a ocelového okna

#  celkem 1 189 344,00

###### **II. Dodávka a montáž vnitřních a vnějších parapetů 102 410,00**

**III. Dodávka a montáž žaluzií a rolet 148 104,00**

**IV. Práce spojené s výměnou výplní 403 369,00**

# Celkem zakázka pro základ DPH 1 843 227,00

**DPH 21 % 387 078,00**

**Zakázka celkem vč. DPH 2 230 305,00**