**Seznam výrobků použitých pro veřejnou zakázku**

**„Malířské a natěračské práce, včetně oprav, dle hygienických předpisů v roce 2025“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Předmět plnění** | **Použitý materiál** |
|  | **I. Malby omítek** |  |
| 1 | Malba bílá | DŮM BAREV EXPERT |
| 2 | barva matná – světlý odstín | HET KLASIK |
| 3 | Penetrace | PRIMALEX univerzální penetrace |
|  | **II. Malba omyvatelná** |  |
| 11 | malba omyvatelná s keramickým povrchem | PRIMALEX CERAMIC |
|  | **III. Nátěry soklové části** |  |
| 17 | nátěr vodou ředitelný, omyvatelný, mechanický, odolný s atestem na styk s potravinami a dětské hračky, malba 2x | BALAKTRYL UNI |
|  | **IV. Malování KNTB antibakteriální nátěr** |  |
| 12 | Nátěr barevný s vysokou odolností, hypoalergenním účinkem a čistitelností nahrazující keramické povrchy | PRIMALEX BAKTERIA RESIST |
| 17 | Malba bílá omyvatelná, odolná proti růstu baktérií 2x | PRIMALEX BAKTERIA RESIST |
|  | **V. Nátěr zámečnických výrobků** |  |
| 19 | Nátěr kovových konstrukcí(zábradlí, okna, zárubně apod.) | PRIMALEX SYNTETIKA |
| 23 | Článek ústředního topení – barva syntetická bílá 2x | PRIMALEX barva na radiátory |
|  | **VI. Nátěr truhlářských výrobků** |  |
| 26 | Jednonásobný nátěr email | PRIMALEX SYNTETIKA |
| 27 | Dvojnásobný nátěr s tmelem Leyland | JOHNSTONES EGGSHELL |
| 28 | Nátěr transparentním lakem | PRIMALEX LAK SYNTETIKA |