Název akce: VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/028

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem - zast. vedoucím odd. investic a technické správy

OMI MmP; tel. 466 859 132; e-mail: milan.ujec(@)mmp.cz

-technikem odd. investic a technické správy

OMI MmP; tel.: 466 859 423, 739 685 868; email:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen „objednatel")*

*a*

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Se sídlem: Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl

Zastoupen:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0701799

Tel:

IČO: 10940260 DIČ: CZ10940260

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828/KSHK bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel")*

*(„objednatel"* a *„zhotovitel"* dále též společně jako *„smluvní strany")*

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

1. Předmět smlouvy
2. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží

Předmětem plnění díla je oprava a nátěr výplní otvorů budovy (oken a vchodových dveří) a restaurování vitráží v objektu Východočeského divadla v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby „Pardubice, U Divadla 50, VČ DIVADLO, OBNOVA OKEN A DVEŘÍ“, kterou zpracovala společnost INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48155586 (viz příloha zadávací dokumentace č. 1), která je závazným podkladem pro provádění DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Součástí DÍLA „VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace odpadu; provedení průběžného i závěrečného úklidu všech prostor a ploch dotčených realizací DÍLA a vyklizení místa plnění; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu.

1. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

* projektové dokumentace pro provádění stavby „Pardubice, U Divadla 50, VČ DIVADLO, OBNOVA OKEN A DVEŘÍ“, kterou zpracovala společnost INRECO, s.r.o., Škroupova 441/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 48155586 (viz příloha zadávací dokumentace č. 1) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**PD**“);
* zadávacích podmínek veřejné zakázky;
* dle cenové nabídky zhotovitele podané dne 24.10.2024.

1. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady provedení předmětu plnění, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při

- 2 -

realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, mimostaveništní dopravu a přesuny.

1. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
2. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).
4. Termín a místo plnění
5. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání místa plnění zhotoviteli, a to na základě písemné výzvy objednatele.

Místo plnění bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Postup prací bude realizován podle projektové dokumentace uvedené v Oddílu I., čl. I, odst. 2 této smlouvy, která obsahuje přesný popis výplní otvorů a jejich poškození.**

**Práce budou probíhat částečně za provozu divadla, kdy bude povolena pouze demontáž okenních křídel a jejich odvoz v době, kdy v divadle nebude provoz. Práce v divadle (rámy oken a dveří) budou probíhat o divadelních prázdninách nebo po dohodě s vedením Východočeského divadla (dále jen „VČD“).**

Před zahájením prací bude zhotovitelem zpracován podrobný harmonogram prací v elektronické podobě. Harmonogram prací bude odsouhlasen objednatelem a vedením VČD.

**Termín dokončení kompletního DÍLA a jeho řádného odevzdání:**

**do 24 měsíců ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

1. Místo plnění předmětu smlouvy: Východočeské divadlo Pardubice, ul. U Divadla č.p. 50 v Pardubicích.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 12. této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění

- 3 -

DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
3. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
4. Cena za DÍLO
5. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena DÍLA bez DPH 7.413.200,-- Kč

DPH 21%1.556.772,--Kč

**Celková cena DÍLA vč. DPH 8.969.972, Kč**

*(slovy: osmmilionůdevětsetšedesátdevěttisícdevětsetsedmdesátdva korun českých včetně DPH)*

Podrobný rozpis ceny - oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
2. víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
3. skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být

- 4 -

zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

1. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
2. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
3. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.
4. Placení DÍLA a fakturace
5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
6. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, přičemž poslední (zbývající) část z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v KONEČNÉ FAKTUŘE do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů - faktur, pozastavit.
8. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
10. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
11. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné

- 5 -

fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

1. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

* označení faktury a číslo,
* obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
* předmět plnění a den splnění,
* den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
* označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
* fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
* jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
* údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

* jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění a dále „Souhrnná rekapitulace objektů stavby“ v členění dle krycího listu rozpočtu se skutečným čerpáním DÍLA včetně zahrnutých změn, které byly předmětem změnových listů a dodatků ke smlouvě o dílo. Tato souhrnná rekapitulace bude v souladu se závěrečným zjišťovacím protokolem.

1. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
2. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti, a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správce daně zhotovitele.
3. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: [faktury@mmp.cz](mailto:faktury@mmp.cz) nebo do datové schránky MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
5. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
6. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
7. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- 6 -

Oddíl II.

Realizace DÍLA

1. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)
2. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
3. O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí místa plnění se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
4. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění, resp. prostory dotčené realizací DÍLA, trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
8. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.
9. Kvalifikační podmínky
10. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke

- 7 -

klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

1. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Povinnosti zhotovitele
7. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
9. Veškeré hlučné práce mohou být prováděny pouze po dohodě se zástupcem Východočeského divadla Pardubice. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
11. Po celou dobu realizace DÍLA bude zajištěn bezpečný vstup do objektu divadla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

- 8 -

1. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém místě plnění čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací. Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození ploch v objektu divadla v souvislosti s činností zhotovitele, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč.
6. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:

* jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
* nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
* popis a množství provedených prací a jejich časový postup;
* dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

1. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl

- 9 -

prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci DÍLA tak, aby byl zdokumentován vlastní průběh realizace DÍLA, a to následovně:

* před zahájením prací zhotovitel pořídí vlastní fotodokumentaci aktuálního stavu jednotlivých výrobků, ze které bude zcela jasně patrné, jaký je jejich stávající stav. Součástí projektové dokumentace zpracované společností INRECO s.r.o. je výkres : PRÁCE A VÝROBKY PSV, prof. D.1.1; výk. č. 2.10 popisující detailně jednotlivé prvky, kterých se oprava týká, včetně fotografií stávajícího stavu.
* v průběhu vlastní realizace DÍLA zhotovitel průkazně zdokumentuje jednotlivé prvky:
* před vlastní demontáží a jejich odvozem k opravě,
* po provedení odstranění starých nátěrů,
* po provedené opravě prvků před vlastním nátěrem,
* po nátěru prvků a
* po zpětné montáži prvků.

U pevných (zabudovaných) částí prvků (rámy oken, rámy dveří) zhotovitel zdokumentuje jejich stav:

* před odstraněním starých nátěrů,
* po provedení odstranění starých nátěrů,
* po provedené opravě prvků před vlastním nátěrem, - po nátěru prvků.

Výše uvedený výčet činností nemusí být úplný, požadované zdokumentování činností může být v průběhu realizace DÍLA objednatelem v případě nutnosti doplněno, a to v dostatečném časovém předstihu zápisem do stavebního deníku.

Označení fotodokumentace či videodokumentace bude korespondovat s označením v PD, zejména dle výkresu PRÁCE A VÝROBKY PSV, prof. D.1.1; výk. č. 2.10.

Zhotovitel předá zdokumentování průběhu realizace DÍLA na digitálním nosiči objednateli při předání a převzetí DÍLA.

1. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel a autorský dozor projektanta mají právo kontroly prováděného provádění DÍLA a právo přístupu na místo plnění, a to kdykoli.
3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby svolávat pravidelné kontrolní dny, na které bude pozván zástupce objednatele a na kterých budou mimo jiné řešeny časové vazby po celou dobu realizace stavby budou organizovány pravidelné kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na provoz budovy divadla. Tato případná omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel v místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

- 10 -

1. Změny oproti projektové dokumentaci jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
2. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam**.** Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč.
6. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
7. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy využije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění

- 11 -

Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

1. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,-- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a to včetně restaurátorské zprávy na opravu vitráží, stavební deník, dokladovou část, vyjádření dotčených orgánů v průběhu realizace DÍLA, atd.)
4. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
5. Harmonogram provádění prací, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. Součinnost objednatele
7. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepíší obě strany protokol.
8. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
10. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
11. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- 12 -

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

1. Předání a převzetí DÍLA
2. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
3. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : technik odd. investic a technické správy Odboru

majetku a investic MmP

za zhotovitele :

jednatel

-13 -

1. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně zástupce Východočeského divadla Pardubice.
2. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, zejména (nebude-li níže uvedeno jinak):

* původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
* doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
* osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
* doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, certifikáty;
* restaurátorskou zprávu na opravu vitráží, dokladovou část zahrnující vyjádření dotčených orgánů v průběhu realizace DÍLA, atd.
* kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
* originál stavebního deníku;
* „Souhrnná rekapitulace objektů stavby“ v členění dle krycího listu rozpočtu se skutečným čerpáním DÍLA včetně zahrnutých změn, které byly předmětem změnových listů a dodatků ke smlouvě o dílo. Tato souhrnná rekapitulace bude v souladu se závěrečným zjišťovacím protokolem.
* ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.

1. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

* popis zhotovovaného DÍLA,
* seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
* soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
* soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění,
* zhodnocení jakosti DÍLA,
* seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl,
* jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

1. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
2. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
3. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

1. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- 14 -

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Záruční doba
4. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
7. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
8. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
9. Vady DÍLA
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
11. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
12. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
13. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
14. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
15. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
16. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
17. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- 15 -

1. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
2. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 6. této smlouvy.
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
4. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

1. Bankovní záruka
2. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4. tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy**, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1 ve výši 459.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
2. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **459.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne,

- 16 -

kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“ ve výši 459.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
2. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit nejméně **459.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2“**). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
4. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
5. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.

- 17 -

1. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.
2. Sankce
3. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
7. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
10. Odstoupení od smlouvy
11. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
12. podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
13. neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
14. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
15. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- 18 -

1. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
2. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

VI. Ustanovení závěrečná

1. Poddodavatelé zhotovitele, pomocí nichž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, se prokazatelně musí účastnit na realizaci DÍLA, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém byla jejich kvalifikace prokazována. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí nichž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Seznam zúčastněných osob v realizačním týmu zhotovitele vyplývající z nabídky zhotovitele tvoří přílohu č. 3. Jakákoli změna osob v realizačním týmu zhotovitele podléhá předchozímu souhlasu objednatele; k žádosti o udělení tohoto souhlasu je zhotovitel povinen objednateli doložit veškeré kvalifikační doklady, které předkládal v rámci zadávacího řízení ohledně členů realizačního týmu zhotovitele. Objednatel souhlas nebude bez závažných důvodů odpírat.
3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Kdykoli smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.
12. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran (tj. podle okolností zástupci objednatele nebo zástupci zhotovitele uvedeným v úvodních ustanovení smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany

- 19 -

se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.

13 .Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14 .Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

15 .Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

16 .Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17 .Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

18 .Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

19 .Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

20 .Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 11.12.2024 č. usnesení R/4722/2024.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 4: Harmonogram prací

V Pardubicích V Litomyšli

Za objednatele

Bc. Jan Nadrchal  
primátor města

Za zhotovitele

**jednatel**

-20-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240911

**Stavba: Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří**

KSO: CC-CZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Pardubice Datum: | 11. 10. 2022 |
| Zadavatel: IČ: | 70892822 |
| Pardubický kraj DIČ: | CZ70892822 |
| Uchazeč: IČ: | 10940260 |
| Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 DIČ: | CZ10940260 |
| Projektant: IČ: | 48155586 |
| INRECO s.r.o. DIČ: | CZ48155586 |
| Zpracovatel: IČ: | 05985404 |
| BACing s.r.o. DIČ: | CZ05985404 |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **7 413 200.00** |
| Sazba daně Základ daně  DPH základní 21.00% **7 413 200.00**  snížená 15.00% **0.00** | Výše daně  **1 556 772.00**  **0.00** |
| **Cena s DPH v CZK** | **8 969 972.00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

**Objednavatel Uchazeč**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

Strana 1 z 81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | 20240911 |
| **Stavba:** | **Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří** |
| Místo: | **Pardubice** Datum: 11. 10. 2022 |
| Zadavatel: | Pardubický kraj Projektant: INRECO s.r.o. |
| Uchazeč: | Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 Zpracovatel: BACing s.r.o. |

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

7 413 200.00 8 969 972.00

**D.1.1 Architektonicko - stavební řešení**

7 053 200.00 8 534 372.00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

360 000.00 435 600.00

Strana 2 z 81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: Pardubice | Datum: 11. 10. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: 70892822 |
| Pardubický kraj | DIČ: CZ70892822 |
| Uchazeč: | IČ: 10940260 |
| Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 | DIČ: CZ10940260 |
| Projektant: | IČ: 48155586 |
| INRECO s.r.o. | DIČ: CZ48155586 |
| Zpracovatel: | IČ: 05985404 |
| BACing s.r.o. | DIČ: CZ05985404 |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **7 053 200.00** |
| Základ daně  dph základní 7 053 200.00  snížená 0.00 | Sazba daně Výše daně  21.00% 1 481 172.00  15.00% 0.00 |
| **Cena s DPH v CZK** | **8 534 372.00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

**Objednavatel Uchazeč**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

Strana 3 z 81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pardubice Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady ze soupisu prací**  HSV - Práce a dodávky HSV | **7 053 200.00**  117 884.00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 50 000.00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 67 500.00 |
| 998 - Přesun hmot | 384.00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 6 935 316.00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 4 989 946.40 |
| 766\_1a - Truhlářské práce - 0-1/A.01 (dveře) | 85 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 44 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 22 230.00 |
| 766\_2 - Truhlářské práce - 0-1/A.02 (dveře) | 85 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 44 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 22 230.00 |
| 766\_3 - Truhlářské práce - 0-1/A.03 (dveře) | 88 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 44 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 25 230.00 |
| 766\_4 - Truhlářské práce - 0-1/A.04 (dveře) | 88 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 44 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 25 230.00 |
| 766\_5 - Truhlářské práce - 0-1/A.05 (dveře) | 88 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 44 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 25 230.00 |
| 766\_6 - Truhlářské práce - 0-1/A.06 (dveře) | 93 801.50 |
| D1 - Přípravné práce | 14 115.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 49 456.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 25 230.00 |
| 766\_7 - Truhlářské práce - 0-1/B.01 (dveře) | 122 467.50 |
| D1 - Přípravné práce | 27 175.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 58 942.50 |

Strana 4 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 31 350.00 |
| 766\_8 - Truhlářské práce - 0/A.01 (okno) | 20 946.40 |
| D1 - Přípravné práce | 3 252.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 986.40 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 008.00 |
| 766\_9 - Truhlářské práce - 0/B.01 (okno) | 14 068.00 |
| D1 - Přípravné práce | 805.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 703.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 660.00 |
| 766\_10 - Truhlářské práce - 0/B.02 (okno) | 14 068.00 |
| D1 - Přípravné práce | 805.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 703.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 660.00 |
| 766\_11 - Truhlářské práce - 0/B.03 (okno) | 14 068.00 |
| D1 - Přípravné práce | 805.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 703.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 660.00 |
| 766\_12 - Truhlářské práce - 0/C.01 (okno) | 19 060.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 060.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_13 - Truhlářské práce - 0/C.02 (okno) | 19 060.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 060.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_14 - Truhlářské práce - 0/C.03 (okno) | 20 260.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 10 260.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_15 - Truhlářské práce - 0/C.04 (okno) | 19 060.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 060.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_16 - Truhlářské práce - 0/C.05 (okno) | 19 060.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 060.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_17 - Truhlářské práce - 0/C.06 (okno) | 19 060.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 060.00 |

Strana 5 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 200.00 |
| 766\_18 - Truhlářské práce - 0/D.01 (dveře) | 68 641.00 |
| D1 - Přípravné práce | 11 910.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 21 831.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 200.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 29 700.00 |
| 766\_19 - Truhlářské práce - 0/E.01 (okno) | 16 560.50 |
| D1 - Přípravné práce | 967.50 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 283.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 5 610.00 |
| 766\_20 - Truhlářské práce - 0/E.02 (okno) | 16 560.50 |
| D1 - Přípravné práce | 967.50 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 283.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 5 610.00 |
| 766\_21 - Truhlářské práce - 0/F.01 (okno) | 15 572.80 |
| D1 - Přípravné práce | 908.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 068.80 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 896.00 |
| 766\_22 - Truhlářské práce - 0/F.02 (okno) | 15 572.80 |
| D1 - Přípravné práce | 908.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 068.80 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 896.00 |
| 766\_23 - Truhlářské práce - 0/F.03 (okno) | 15 572.80 |
| D1 - Přípravné práce | 908.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 068.80 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 896.00 |
| 766\_24 - Truhlářské práce - 0/F.04 (okno) | 15 572.80 |
| D1 - Přípravné práce | 908.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 068.80 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 896.00 |
| 766\_25 - Truhlářské práce - 0-/G.01 (okno) | 21 725.50 |
| D1 - Přípravné práce | 1 242.50 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 873.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 910.00 |
| 766\_26 - Truhlářské práce - 0/H.01 (okno) | 16 411.20 |
| D1 - Přípravné práce | 995.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 782.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 694.20 |
| D4 - Povrchová úprava | 5 940.00 |
| 766\_27 - Truhlářské práce - 1-2/A.01 (okno) | 27 490.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 995.00 |

Strana 6 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 295.00 |
| 766\_28 - Truhlářské práce - 1-2/A.02 (okno) | 27 090.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 995.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 295.00 |
| 766\_29 - Truhlářské práce - 1-3/A.01 (velké okno) | 117 350.00 |
| D1 - Přípravné práce | 26 250.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 47 200.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 38 900.00 |
| 766\_30 - Truhlářské práce - 1-3/A.02 (velké okno) | 130 150.00 |
| D1 - Přípravné práce | 35 250.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 47 200.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 42 700.00 |
| 766\_31 - Truhlářské práce - 1-3/B.01 (velké okno) | 130 150.00 |
| D1 - Přípravné práce | 35 250.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 47 200.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 42 700.00 |
| 766\_32 - Truhlářské práce - 1-3/B.02 (velké okno) | 117 350.00 |
| D1 - Přípravné práce | 26 250.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 43 400.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 5 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 42 700.00 |
| 766\_33 - Truhlářské práce - 1/A.01 (okno) | 32 006.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 15 016.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_34 - Truhlářské práce - 1/A.02 (okno) | 32 006.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 15 016.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_35 - Truhlářské práce - 1/A.03 (okno) | 31 142.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 952.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_36 - Truhlářské práce - 1/A.04 (okno) | 31 142.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 952.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_37 - Truhlářské práce - 1/A.05 (okno) | 30 942.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 952.00 |

Strana 7 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_38 - Truhlářské práce - 1/A.06 (okno) | 30 942.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 952.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_39 - Truhlářské práce - 1/A.07 (okno) | 30 942.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 952.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_40 - Truhlářské práce - 1/A.08 (okno) | 35 142.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 18 152.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 140.00 |
| 766\_41 - Truhlářské práce - 1/B.01 (okno) | 19 538.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 285.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 263.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 990.00 |
| 766\_42 - Truhlářské práce - 1/B.02 (okno) | 19 538.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 285.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 263.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 990.00 |
| 766\_43 - Truhlářské práce - 01/C.01 (okno) | 17 140.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 540.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 300.00 |
| 766\_44 - Truhlářské práce - 1/D.01 (okno) | 32 047.50 |
| D1 - Přípravné práce | 3 600.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 247.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 700.00 |
| 766\_45 - Truhlářské práce - 1/D.02 (okno) | 31 422.50 |
| D1 - Přípravné práce | 3 600.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 247.50 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 075.00 |
| 766\_46 - Truhlářské práce - 1/E.01 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_47 - Truhlářské práce - 1/E.02 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |

Strana 8 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_48 - Truhlářské práce - 1/E.03 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_49 - Truhlářské práce - 1/E.04 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_50 - Truhlářské práce - 1/E.05 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_51 - Truhlářské práce - 1/E.06 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_52 - Truhlářské práce - 1/E.07 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_53 - Truhlářské práce - 1/E.08 (okno) | 32 115.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 500.00 |
| 766\_54 - Truhlářské práce - 1/E.09 (okno) | 32 815.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 200.00 |
| 766\_55 - Truhlářské práce - 1/E.10 (okno) | 32 815.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 200.00 |
| 766\_56 - Truhlářské práce - 1/F.01 (okno) | 32 877.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 407.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 240.00 |
| 766\_57 - Truhlářské práce - 1/G.01 (okno) | 12 680.00 |
| D1 - Přípravné práce | 8 500.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 2 580.00 |

Strana 9 z 81

D3 - Repase a obnova kování

0.00

|  |  |
| --- | --- |
| D4 - Povrchová úprava | 1 600.00 |
| 766\_59 - Truhlářské práce - 1/I.01 (dveře) | 58 100.00 |
| D1 - Přípravné práce | 15 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 21 000.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 19 000.00 |
| 766\_60 - Truhlářské práce - 1/I.02 (dveře) | 53 350.00 |
| D1 - Přípravné práce | 9 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 22 050.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 19 000.00 |
| 766\_61 - Truhlářské práce - 1/I.03 (dveře) | 53 350.00 |
| D1 - Přípravné práce | 9 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 22 050.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 19 000.00 |
| 766\_62 - Truhlářské práce - 2-3/A.01 (prosklená stěna) | 228 634.00 |
| D1 - Přípravné práce | 57 910.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 105 498.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 62 226.00 |
| 766\_63 - Truhlářské práce - 2-3/B.01 (okno) | 10 966.00 |
| D1 - Přípravné práce | 760.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 066.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 140.00 |
| 766\_64 - Truhlářské práce - 2-3/B.02 (okno) | 10 966.00 |
| D1 - Přípravné práce | 760.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 066.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 140.00 |
| 766\_65 - Truhlářské práce - 2-3/B.03 (okno) | 10 966.00 |
| D1 - Přípravné práce | 760.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 066.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 140.00 |
| 766\_66 - Truhlářské práce - 2-3/B.04(okno) | 10 966.00 |
| D1 - Přípravné práce | 760.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 066.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 140.00 |
| 766\_67 - Truhlářské práce - 2/A.01 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_68 - Truhlářské práce - 2/A.02 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |

Strana 10 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_69 - Truhlářské práce - 2/A.03 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_70 - Truhlářské práce - 2/A.04 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_71 - Truhlářské práce - 2/A.05 (okno) | 31 956.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_72 - Truhlářské práce - 2/A.06 (okno) | 35 856.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 18 036.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_73 - Truhlářské práce - 2/A.07 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_74 - Truhlářské práce - 2/A.08 (okno) | 31 756.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 100.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 136.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 020.00 |
| 766\_75 - Truhlářské práce - 2/B.01 (okno) | 18 597.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 007.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 240.00 |
| 766\_76 - Truhlářské práce - 2/B.02 (okno) | 21 147.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 10 557.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 240.00 |
| 766\_77 - Truhlářské práce -2/C.01 (okno) | 18 380.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 930.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 100.00 |
| 766\_78 - Truhlářské práce - 2/C.02 (okno) | 20 930.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 350.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 10 480.00 |

Strana 11 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 100.00 |
| 766\_79 - Truhlářské práce - 2/D.01 (okno) | 33 518.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 650.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 988.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 14 380.00 |
| 766\_80 - Truhlářské práce - 2/D.02 (okno) | 32 518.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 650.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 988.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 14 380.00 |
| 766\_81 - Truhlářské práce - 2/E.01 (okno) | 28 238.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 296.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 11 712.00 |
| 766\_82 - Truhlářské práce - 2/E.02 (okno) | 29 838.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 296.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 11 712.00 |
| 766\_83 - Truhlářské práce - 2/E.03 (okno) | 28 238.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 296.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 11 712.00 |
| 766\_84 - Truhlářské práce - 2/E.04 (okno) | 29 838.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 296.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 11 712.00 |
| 766\_85 - Truhlářské práce - 2/F.01 (okno) | 28 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 241.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_86 - Truhlářské práce - 2/F.02 (okno) | 29 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 241.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_87 - Truhlářské práce - 2/F.03 (okno) | 29 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 241.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_88 - Truhlářské práce - 2/F.04 (okno) | 28 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 241.00 |

Strana 12 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_89 - Truhlářské práce - 2/F.05 (okno) | 28 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 241.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_90 - Truhlářské práce - 2/F.06 (okno) | 28 781.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 730.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 241.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 12 310.00 |
| 766\_91 - Truhlářské práce - 2/G.01 (okno) | 17 122.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 700.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 682.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 6 740.00 |
| 766\_92 - Truhlářské práce - 2/G.02 (okno) | 17 646.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 700.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 206.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 6 740.00 |
| 766\_93 - Truhlářské práce - 2/G.03 (okno) | 17 122.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 700.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 682.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 6 740.00 |
| 766\_94 - Truhlářské práce - 2/G.04 (okno) | 17 646.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 700.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 206.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 6 740.00 |
| 766\_95 - Truhlářské práce - 2/H.01 (okno) | 32 556.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 955.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 14 781.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 13 920.00 |
| 766\_96 - Truhlářské práce - 3/A.01 (okno) | 14 216.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 280.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 216.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 600.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 120.00 |
| 766\_97 - Truhlářské práce - 3/A.02 (okno) | 14 328.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 280.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 328.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 600.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 120.00 |
| 766\_98 - Truhlářské práce - 3/A.03 (okno) | 16 358.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 280.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 358.00 |

Strana 13 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 600.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 120.00 |
| 766\_99 - Truhlářské práce - 3/B.01 (okno) | 16 348.40 |
| D1 - Přípravné práce | 870.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 542.40 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 436.00 |
| 766\_100 - Truhlářské práce - 3/B.02 (okno) | 16 348.40 |
| D1 - Přípravné práce | 870.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 542.40 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 436.00 |
| 766\_101 - Truhlářské práce - 3/B.03 (okno) | 21 948.40 |
| D1 - Přípravné práce | 870.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 15 042.40 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 600.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 436.00 |
| 766\_102 - Truhlářské práce - 3/B.04 (okno) | 16 448.40 |
| D1 - Přípravné práce | 870.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 9 542.40 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 600.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 436.00 |
| 766\_103 - Truhlářské práce - 3/C.01 (okno) | 25 656.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 15 376.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 400.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 640.00 |
| 766\_104 - Truhlářské práce - 3/C.02 (okno) | 21 746.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 466.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 400.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 640.00 |
| 766\_105 - Truhlářské práce - 3/C.03 (okno) | 22 210.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 200.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 7 640.00 |
| 766\_106 - Truhlářské práce - 3/D.01 (okno) | 30 013.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 795.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 298.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 3 400.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 520.00 |
| 766\_107 - Truhlářské práce - 3/E.01 (okno) | 25 935.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 385.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 900.00 |
| 766\_108 - Truhlářské práce - 3/E.02 (okno) | 27 835.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 15 285.00 |

Strana 14 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 900.00 |
| 766\_109 - Truhlářské práce - 3/E.03 (okno) | 24 285.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 285.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_110 - Truhlářské práce - 3/E.04 (okno) | 24 285.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 285.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_111 - Truhlářské práce - 3/E.05 (okno) | 24 285.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 285.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_112 - Truhlářské práce - 3/E.06 (okno) | 26 435.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 885.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 900.00 |
| 766\_113 - Truhlářské práce - 3/E.07 (okno) | 26 435.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 885.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 900.00 |
| 766\_114 - Truhlářské práce - 3/E.08 (okno) | 20 280.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 280.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_115 - Truhlářské práce - 3/E.09 (okno) | 24 285.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 285.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_116 - Truhlářské práce - 3/E.10 (okno) | 24 285.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 150.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 285.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 350.00 |
| 766\_117 - Truhlářské práce - 3/F.01 (okno) | 16 436.00 |
| D1 - Přípravné práce | 8 000.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 616.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 1 820.00 |
| 766\_118 - Truhlářské práce - 3/G.01 (okno) | 24 532.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 295.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 257.00 |

Strana 15 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 280.00 |
| 766\_119 - Truhlářské práce - 3/G.02 (okno) | 24 532.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 295.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 257.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 280.00 |
| 766\_120 - Truhlářské práce - 3/G.03 (okno) | 24 532.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 295.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 257.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 280.00 |
| 766\_121 - Truhlářské práce - 3/G.04 (okno) | 24 332.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 295.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 257.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 280.00 |
| 766\_122 - Truhlářské práce -3/H.01 (okno) | 23 290.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 300.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 11 390.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 9 100.00 |
| 766\_123 - Truhlářské práce - 3/I.01 (okno) | 24 146.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 266.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 140.00 |
| 766\_124 - Truhlářské práce - 3/I.02 (okno) | 23 396.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 516.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 140.00 |
| 766\_125 - Truhlářské práce - 3/I.03 (okno) | 22 946.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 240.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 066.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 140.00 |
| 766\_126 - Truhlářské práce -3/J.01 (okno) | 30 783.00 |
| D1 - Přípravné práce | 5 555.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 508.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 900.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 820.00 |
| 766\_127 - Truhlářské práce - 3/K.01 (okno) | 25 292.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 520.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 092.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 180.00 |
| 766\_128 - Truhlářské práce - 3/K.02 (okno) | 25 292.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 520.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 12 092.00 |

Strana 16 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 10 180.00 |
| 766\_129 - Truhlářské práce - 4/A.01 (okno) | 13 929.00 |
| D1 - Přípravné práce | 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 634.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_130 - Truhlářské práce - 4/A.02 (okno) | 13 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_131 - Truhlářské práce - 4/A.03 (okno) | 13 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_132 - Truhlářské práce - 4/A.04 (okno) | 15 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_133 - Truhlářské práce - 4/A.05 (okno) | 15 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_134 - Truhlářské práce - 4/A.06 (okno) | 14 929.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 634.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_135 - Truhlářské práce - 4/A.07 (okno) | 15 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_136 - Truhlářské práce - 4/A.08 (okno) | 15 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_137 - Truhlářské práce - 4/A.09 (okno) | 15 519.00 |
| D1 - Přípravné práce | 2 735.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_138 - Truhlářské práce - 4/A.10 (okno) | 14 224.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 440.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |

Strana 17 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_139 - Truhlářské práce - 4/A.11 (okno) | 14 224.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 440.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_140 - Truhlářské práce - 4/A.12 (okno) | 14 224.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 440.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 224.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 860.00 |
| 766\_141 - Truhlářské práce - 4/B.01 (okno) | 16 658.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 780.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 7 658.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 520.00 |
| 766\_142 - Truhlářské práce - 4/B.02 (okno) | 17 168.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 780.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 168.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 520.00 |
| 766\_143 - Truhlářské práce - 4/B.03 (okno) | 15 968.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 780.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 968.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 520.00 |
| 766\_144 - Truhlářské práce - 4/B.04 (okno) | 17 168.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 780.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 8 168.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 700.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 4 520.00 |
| 766\_145 - Truhlářské práce - 4/C.01 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_146 - Truhlářské práce - 4/C.02 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_147 - Truhlářské práce - 4/C.03 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_148 - Truhlářské práce - 4/C.04 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |

Strana 18 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_149 - Truhlářské práce - 4/C.05 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_150 - Truhlářské práce - 4/C.06 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_151 - Truhlářské práce - 4/C.07 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_152 - Truhlářské práce - 4/C.08 (okno) | 26 485.00 |
| D1 - Přípravné práce | 3 360.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_153 - Truhlářské práce - 4/C.09 (okno) | 24 340.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 215.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_154 - Truhlářské práce - 4/C.10 (okno) | 24 340.00 |
| D1 - Přípravné práce | 1 215.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 13 025.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 100.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 8 000.00 |
| 766\_155 - Truhlářské práce - 4/D.01 (okno) | 20 347.00 |
| D1 - Přípravné práce | 10 500.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 6 107.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 0.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 3 740.00 |
| 766\_156 - Truhlářské práce - 4/E.01 (dveře) | 46 180.00 |
| D1 - Přípravné práce | 6 700.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 21 980.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 2 000.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 15 500.00 |
| 766\_157 - Truhlářské práce - 5/A.01 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 766\_158 - Truhlářské práce - 5/A.02 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |

Strana 19 z 81

|  |  |
| --- | --- |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 766\_159 - Truhlářské práce - 5/A.03 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 766\_160 - Truhlářské práce - 5/A.04 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 766\_161 - Truhlářské práce - 5/A.05 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 766\_162 - Truhlářské práce - 5/A.06 (okno) | 10 130.00 |
| D1 - Přípravné práce | 800.00 |
| D2 - Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí | 5 130.00 |
| D3 - Repase a obnova kování | 1 500.00 |
| D4 - Povrchová úprava | 2 700.00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 184 369.60 |
| 7877 - Restaurování vitrážových výplní | 1 761 000.00 |

Strana 20 z 81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Pardubice

Zadavatel: Pardubický kraj

Uchazeč: Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01

Datum: 11. 10. 2022

Projektant: INRECO s.r.o.

Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**7 053 200.00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D  D | HSV  6 | Práce a dodávky HSV  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 117 884.00  50 000.00 |
| 1 | K | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií | m2 | 500.000 | 100.00 | 50 000.00 CS ÚRS 2022 02 |

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 500.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 450.000 | 150.00 | 67 500.00 | CS ÚRS 2022 02 |

d 998 Přesun hmot 384.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.128 | 1 500.00 | 192.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 4 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 0.128 | 1 500.00 | 192.00 | CS ÚRS 2022 02 |

d PSV Práce a dodávky PSV

6 935 316.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | 4 989 946.40 | | |
| 5 | K | 998766204 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m | % | 10.000 | 3 000.00 | 30 000.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 6 | K | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 10.000 | 1 500.00 | 15 000.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | D | 766\_1a | Truhlářské práce - 0-1/A.01 (dveře) |  |  |  | 85 801.50 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* |  |
| 7 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 8 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *44 456.50* |  |
| 9 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |  |
| 10 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 11 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 12 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* |  |
| 13 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *22230.00* |  |
| 14 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
| 15 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
|  | D | 766\_2 | Truhlářské práce - 0-1/A.02 (dveře) |  |  |  | 85 801.50 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* |  |
| 16 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 17 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *44 456.50* |  |
| 18 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |  |
| 19 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 20 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 21 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* |  |
| 22 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *22230.00* |  |
| 23 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
| 24 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |

Strana 21 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 766\_3 | Truhlářské práce - 0-1/A.03 (dveře) |  |  |  | 88 801.50 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* |  |
| 25 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 26 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | *44 456.50* | | | |
| 27 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |  |
| 28 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 29 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 30 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* | |
| 31 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *25 230.00* | |
| 32 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 33 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
| 34 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
|  | D | 766\_4 | Truhlářské práce - 0-1/A.04 (dveře) |  |  |  | 88 801.50 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* | |
| 35 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 36 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *44 456.50* | |
| 37 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |  |
| 38 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 39 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 40 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *5 000.00* | |
| 41 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *25230.00* |
| 42 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 43 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
| 44 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
|  | D | 766\_5 | Truhlářské práce - 0-1/A.05 (dveře) |  |  |  | 88 801.50 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* |
| 45 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 46 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *44 456.50* |
| 47 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |
| 48 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 49 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 50 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* |
| 51 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *25230.00* |
| 52 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 53 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
| 54 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
|  | D | 766\_6 | Truhlářské práce - 0-1/A.06 (dveře) |  |  |  | 93 801.50 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *14 115.00* |
| 55 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 56 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *49 456.50* |
| 57 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.705 | 9 000.00 | 33 345.00 |
| 58 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 59 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 60 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 61 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 3.705 | 300.00 | 1 111.50 |

Strana 22 z 81

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *5 000.00* | |
| 62 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *25230.00* |
| 63 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 64 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
| 65 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 3.705 | 3 000.00 | 11 115.00 |
|  | D | 766\_7 | Truhlářské práce - 0-1/B.01 (dveře) |  |  |  | 122 467.50 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *27 175.00* |
| 66 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 67 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 4.725 | 3 000.00 | 14 175.00 |
| 68 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 2.000 | 5 000.00 | 10 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | | | *58 942.50* | |
| 69 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.725 | 9 000.00 | 42 525.00 |  |
| 70 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 71 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 72 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 73 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 4.725 | 300.00 | 1 417.50 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* | |
| 74 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *31 350.00* | |
| 75 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 76 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 4.725 | 3 000.00 | 14 175.00 |  |
| 77 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 4.725 | 3 000.00 | 14 175.00 |  |
|  | D | 766\_8 | Truhlářské práce - 0/A.01 (okno) |  |  |  | 20 946.40 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 252.00* | |
| 78 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 79 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.168 | 1 500.00 | 1 752.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *8 986.40* | |
| 80 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.168 | 2 000.00 | 2 336.00 |  |
| 81 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 82 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 83 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 84 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.168 | 300.00 | 350.40 |  |
| 85 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 87 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 008.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.168 | 1 500.00 | 1 752.00 |  |
| 89 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.168 | 1 500.00 | 1 752.00 |  |
| 90 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.336 | 1 500.00 | 3 504.00 |  |

d 766\_9 Truhlářské práce - 0/B.01 (okno)

14 068.00

*D D1 Přípravné práce 805.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 92 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.610 | 500.00 | 305.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 703.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.610 | 2 000.00 | 1 220.00 |  |
| 94 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 95 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 96 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 97 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.610 | 300.00 | 183.00 |  |
| 98 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 900.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 100 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

Strana 23 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *3 660.00* |  |
| 101 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 102 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 103 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.220 | 1 500.00 | 1 830.00 |  |

d 766\_10 Truhlářské práce - 0/B.02 (okno)

14 068.00

*D D1 Přípravné práce 805.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 105 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.610 | 500.00 | 305.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 703.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.610 | 2 000.00 | 1 220.00 |  |
| 107 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 108 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 109 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 110 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.610 | 300.00 | 183.00 |  |
| 111 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 900.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 113 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 660.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 115 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 116 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.220 | 1 500.00 | 1 830.00 |  |

d 766\_11 Truhlářské práce - 0/B.03 (okno)

14 068.00

*D D1 Přípravné práce 805.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 118 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.610 | 500.00 | 305.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 703.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.610 | 2 000.00 | 1 220.00 |  |
| 120 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 121 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 122 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 123 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.610 | 300.00 | 183.00 |  |
| 124 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 900.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 126 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 660.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 128 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.610 | 1 500.00 | 915.00 |  |
| 129 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.220 | 1 500.00 | 1 830.00 |  |

d 766\_12 Truhlářské práce - 0/C.01 (okno)

19 060.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 131 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 060.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 2 000.00 | 2 400.00 |  |
| 133 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 134 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 135 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 136 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 137 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 139 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

Strana 24 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *7200.00* |  |
| 140 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 141 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 142 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_13

Truhlářské práce - 0/C.02 (okno)

19 060.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 144 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 060.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 2 000.00 | 2 400.00 |  |
| 146 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 147 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 148 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 149 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 150 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 152 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 154 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 155 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_14

Truhlářské práce - 0/C.03 (okno)

20 260.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 157 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 10 260.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 3 000.00 | 3 600.00 |  |
| 159 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 160 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 161 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 162 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 163 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 165 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 167 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 168 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_15

Truhlářské práce - 0/C.04 (okno)

19 060.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 170 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 060.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 2 000.00 | 2 400.00 |  |
| 172 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 173 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 174 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 175 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 176 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 178 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

Strana 25 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *7200.00* |  |
| 179 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 180 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 181 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_16 Truhlářské práce - 0/C.05 (okno)

19 060.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 183 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 060.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 2 000.00 | 2 400.00 |  |
| 185 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 186 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 187 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 188 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 189 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 191 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 193 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 194 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_17 Truhlářské práce - 0/C.06 (okno)

19 060.00

*D D1 Přípravné práce 1 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 196 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.200 | 500.00 | 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 060.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.200 | 2 000.00 | 2 400.00 |  |
| 198 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 199 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 200 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 201 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.200 | 300.00 | 360.00 |  |
| 202 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 6.000 | 300.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 204 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 206 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.200 | 1 500.00 | 1 800.00 |  |
| 207 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.400 | 1 500.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_18 Truhlářské práce - 0/D.01 (dveře)

68 641.00

*D D1 Přípravné práce 11 910.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 209 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.970 | 3 000.00 | 8 910.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 21 831.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.970 | 2 000.00 | 5 940.00 |  |
| 211 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 212 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 213 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 214 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 2.970 | 300.00 | 891.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 5 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| 216 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*29 700.00*

Strana 26 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 217 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 2.970 | 5 000.00 | 14 850.00 |  |
| 218 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 2.970 | 5 000.00 | 14 850.00 |  |
| d 766\_19 Truhlářské práce - 0/E.01 (okno) 16 560.50  *D D1 Přípravné práce 967.50* | | | | | | | | |
| 219 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 220 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.935 | 500.00 | 467.50 |  |
| *D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 283.00* | | | | | | | | |
| 221 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 222 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 223 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 224 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 225 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.935 | 300.00 | 280.50 |  |
| 226 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |
| *D D3 Repase a obnova kování 1 700.00* | | | | | | | | |
| 227 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 228 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 5610.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 230 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 231 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.870 | 1 500.00 | 2 805.00 |  |

d 766\_20 Truhlářské práce - 0/E.02 (okno)

16 560.50

*D D1 Přípravné práce 967.50*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 233 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.935 | 500.00 | 467.50 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 283.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 235 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 236 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 237 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 238 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.935 | 300.00 | 280.50 |  |
| 239 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 241 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 5 610.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 243 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.935 | 1 500.00 | 1 402.50 |  |
| 244 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.870 | 1 500.00 | 2 805.00 |  |

d 766\_21 Truhlářské práce - 0/F.01 (okno)

15 572.80

*D D1 Přípravné práce 908.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 246 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.816 | 500.00 | 408.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 068.80*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 248 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 249 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 250 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 251 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.816 | 300.00 | 244.80 |  |
| 252 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 254 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*4 896.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 256 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |

Strana 27 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 257 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.632 | 1 500.00 | 2 448.00 |  |

d 766\_22 Truhlářské práce - 0/F.02 (okno)

15 572.80

*D D1 Přípravné práce 908.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 259 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.816 | 500.00 | 408.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 068.80*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 261 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 262 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 263 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 264 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.816 | 300.00 | 244.80 |  |
| 265 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 267 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*4 896.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 269 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 270 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.632 | 1 500.00 | 2 448.00 |  |

D 766\_23 Truhlářské práce - 0/F.03 (okno)

15 572.80

*D D1 Přípravné práce 908.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 272 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.816 | 500.00 | 408.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 068.80*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 274 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 275 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 276 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 277 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.816 | 300.00 | 244.80 |  |
| 278 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 280 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*4 896.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 282 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 283 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.632 | 1 500.00 | 2 448.00 |  |

d 766\_24 Truhlářské práce - 0/F.04 (okno)

15 572.80

*D D1 Přípravné práce 908.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 285 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.816 | 500.00 | 408.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 068.80*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 287 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 288 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 289 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 290 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.816 | 300.00 | 244.80 |  |
| 291 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 293 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 4 896.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |
| 295 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.816 | 1 500.00 | 1 224.00 |  |

Strana 28 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 296 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.632 | 1 500.00 | 2 448.00 |  |

d 766\_25 Truhlářské práce - 0-/G.01 (okno)

21 725.50

*D D1 Přípravné práce 1 242.50*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 298 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.485 | 500.00 | 742.50 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 873.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.485 | 1 500.00 | 2 227.50 |  |
| 300 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 301 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 302 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 303 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 1.485 | 300.00 | 445.50 |  |
| 304 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 300.00 | 2 700.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 306 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*8 910.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 1.485 | 1 500.00 | 2 227.50 |  |
| 308 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 1.485 | 1 500.00 | 2 227.50 |  |
| 309 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 2.970 | 1 500.00 | 4 455.00 |  |

D 766\_26 Truhlářské práce - 0/H.01 (okno)

16 411.20

*D D1 Přípravné práce 995.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 311 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.990 | 500.00 | 495.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 782.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.990 | 1 500.00 | 1 485.00 |  |
| 313 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 314 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 315 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 316 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 0.990 | 300.00 | 297.00 |  |
| 317 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 5.000 | 300.00 | 1 500.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 694.20*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 319 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 194.20 | 194.20 |  |

*D D4 Povrchová úprava 5 940.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | K | Pol22 | Základní nátěr | m2 | 0.990 | 1 500.00 | 1 485.00 |  |
| 321 | K | Pol23 | Vrchní nátěr | m2 | 0.990 | 1 500.00 | 1 485.00 |  |
| 322 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 1.980 | 1 500.00 | 2 970.00 |  |

d 766\_27 Truhlářské práce - 1-2/A.01 (okno)

27 490.00

*D D1 Přípravné práce 2 300.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 324 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.600 | 500.00 | 1 800.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 14 995.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 6.795 | 700.00 | 4 756.50 |  |
| 326 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 4.000 | 500.00 | 2 000.00 |  |
| 327 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 328 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 329 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 330 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 6.795 | 300.00 | 2 038.50 |  |
| 331 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 332 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 14.000 | 100.00 | 1 400.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 900.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 334 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*8 295.00*

Strana 29 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 335 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 336 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 6.795 | 500.00 | 3 397.50 |  |
| 337 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 6.795 | 500.00 | 3 397.50 |  |

27 090.00

d 766\_28 Truhlářské práce - 1-2/A.02 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *2 300.00* | | |
| 338 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 339 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.600 | 500.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 995.00* | |
| 340 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 6.795 | 700.00 | 4 756.50 |  |
| 341 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 4.000 | 500.00 | 2 000.00 |  |
| 342 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 343 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 344 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 345 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 6.795 | 300.00 | 2 038.50 |  |
| 346 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 347 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 14.000 | 100.00 | 1 400.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 348 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 295.00* | |
| 349 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 350 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 6.795 | 500.00 | 3 397.50 |  |
| 351 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 6.795 | 500.00 | 3 397.50 |  |
|  | D | 766\_29 | Truhlářské práce - 1-3/A.01 (velké okno) |  |  |  | 117 350.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *26 250.00* | |
| 352 | K | Pol26 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 353 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 9.500 | 500.00 | 4 750.00 |  |
| 354 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 30.000 | 700.00 | 21 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *47 200.00* | |
| 355 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |  |
| 356 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 15.000 | 500.00 | 7 500.00 |  |
| 357 | K | Pol27 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 358 | K | Pol28 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 359 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 360 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 19.000 | 300.00 | 5 700.00 |  |
| 361 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 10.000 | 300.00 | 3 000.00 |  |
| 362 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 50.000 | 150.00 | 7 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* | |
| 363 | K | Pol29 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *38 900.00* | |
| 364 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 365 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 19.000 | 800.00 | 15 200.00 |  |
| 366 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 9.000 | 1 000.00 | 9 000.00 |  |
| 367 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 11.000 | 1 200.00 | 13 200.00 |  |
|  | D | 766\_30 | Truhlářské práce - 1-3/A.02 (velké okno) |  |  |  | 130 150.00 | |

*D D1 Přípravné práce 35 250.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | K | Pol26 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 369 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 9.500 | 500.00 | 4 750.00 |  |
| 370 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 30.000 | 1 000.00 | 30 000.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 47 200.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |  |
| 372 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 15.000 | 500.00 | 7 500.00 |  |
| 373 | K | Pol27 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 374 | K | Pol28 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 375 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 376 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 19.000 | 300.00 | 5 700.00 |  |
| 377 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 10.000 | 300.00 | 3 000.00 |  |

Strana 30 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 378 K Pol12 | Těsnění |  | 1 bm | 50.000 | 150.00 | 7 500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *5 000.00* | |
| 379 | K | Pol29 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *42 700.00* |
| 380 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 381 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |
| 382 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 9.000 | 1 000.00 | 9 000.00 |
| 383 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 11.000 | 1 200.00 | 13 200.00 |
|  | D | 766\_31 | Truhlářské práce - 1-3/B.01 (velké okno) |  |  |  | 130 150.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *35250.00* |
| 384 | K | Pol26 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 385 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 9.500 | 500.00 | 4 750.00 |
| 386 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 30.000 | 1 000.00 | 30 000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | | *47 200.00* | | |
| 387 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |  |
| 388 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 15.000 | 500.00 | 7 500.00 |  |
| 389 | K | Pol27 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 390 | K | Pol28 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 391 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 392 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 19.000 | 300.00 | 5 700.00 |  |
| 393 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 10.000 | 300.00 | 3 000.00 |  |
| 394 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 50.000 | 150.00 | 7 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* | |
| 395 | K | Pol29 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *42 700.00* | |
| 396 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 397 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |  |
| 398 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 9.000 | 1 000.00 | 9 000.00 |  |
| 399 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 11.000 | 1 200.00 | 13 200.00 |  |
|  | D | 766\_32 | Truhlářské práce - 1-3/B.02 (velké okno) |  |  |  | 117 350.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *26 250.00* | | |
| 400 | K | Pol26 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 401 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 9.500 | 500.00 | 4 750.00 |  |
| 402 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 30.000 | 700.00 | 21 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *43 400.00* | |
| 403 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 19.000 | 800.00 | 15 200.00 |  |
| 404 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 15.000 | 500.00 | 7 500.00 |  |
| 405 | K | Pol27 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 406 | K | Pol28 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 407 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 408 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 19.000 | 300.00 | 5 700.00 |  |
| 409 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 10.000 | 300.00 | 3 000.00 |  |
| 410 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 50.000 | 150.00 | 7 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *5 000.00* | |
| 411 | K | Pol29 | Celková repase kování | % | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *42 700.00* | |
| 412 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 413 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 19.000 | 1 000.00 | 19 000.00 |  |
| 414 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 9.000 | 1 000.00 | 9 000.00 |  |
| 415 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 11.000 | 1 200.00 | 13 200.00 |  |
|  | D | 766\_33 | Truhlářské práce - 1/A.01 (okno) |  |  |  | 32 006.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 350.00* | |
| 416 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 417 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *15 016.00* | |
| 418 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 | |

Strana 31 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 420 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 421 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 422 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 423 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 424 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 425 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1500.00*

1426| K |Pol14 [Celková repase kování | % | 1.0001 1 500.00| 1 500.00

*D D4 Povrchová úprava 12 140.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 428 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 429 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |

d 766\_34 Truhlářské práce - 1/A.02 (okno) 32 006.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 350.00* | |
| 430 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 431 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *15 016.00* | |
| 432 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 433 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 434 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 435 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 436 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 437 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 438 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 439 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 440 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 441 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 442 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 443 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_35 | Truhlářské práce - 1/A.03 (okno) |  |  |  | 31 142.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 350.00* | |
| 444 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 445 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *13 952.00* | |
| 446 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 447 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 448 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 449 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 450 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 451 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 452 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 453 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 700.00* | |
| 454 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 455 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 456 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 457 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 458 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_36 | Truhlářské práce - 1/A.04 (okno) |  |  |  | 31 142.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 350.00* | |
| 459 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 460 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |

Strana 32 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *13 952.00* |  |
| 461 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 462 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 463 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 464 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 465 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 466 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 467 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 468 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 700.00* |  |
| 469 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 470 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* |  |
| 471 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 472 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 473 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_37 | Truhlářské práce - 1/A.05 (okno) |  |  |  | 30 942.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | *3 350.00* | | | | |
| 474 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 475 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *13 952.00* | |
| 476 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 477 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 478 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 479 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 480 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 481 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 482 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 483 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 484 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 485 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 486 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 487 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_38 | Truhlářské práce - 1/A.06 (okno) |  |  |  | 30 942.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *3 350.00* | | |
| 488 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 489 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *13 952.00* | |
| 490 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 491 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 492 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 493 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 494 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 495 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 496 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 497 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 498 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 499 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 500 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 501 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_39 | Truhlářské práce - 1/A.07 (okno) |  |  |  | 30 942.00 | |

*D D1 Přípravné práce*

*3 350.00*

Strana 33 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 502 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 503 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | *13 952.00* | | | |
| 504 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 505 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 506 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 507 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 508 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 509 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 510 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 511 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 512 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 513 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 514 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 515 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_40 | Truhlářské práce - 1/A.08 (okno) |  |  |  | 35 142.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 350.00* | |
| 516 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 517 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.850 | 1 000.00 | 2 850.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *18 152.00* | |
| 518 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.320 | 800.00 | 4 256.00 |  |
| 519 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 520 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 521 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 522 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 523 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.320 | 300.00 | 1 596.00 |  |
| 524 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 525 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 12.000 | 150.00 | 1 800.00 |  |
| 526 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 2.800 | 1 500.00 | 4 200.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 527 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 140.00* | |
| 528 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 529 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
| 530 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.320 | 1 000.00 | 5 320.00 |  |
|  | D | 766\_41 | Truhlářské práce - 1/B.01 (okno) |  |  |  | 19 538.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *1 285.00* | | |
| 531 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 532 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.570 | 500.00 | 785.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *7 263.00* | |
| 533 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.830 | 800.00 | 2 264.00 |  |
| 534 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 535 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 536 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 537 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 538 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 2.830 | 300.00 | 849.00 |  |
| 539 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 540 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 000.00* | |
| 541 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 990.00* | |
| 542 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 543 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.830 | 1 000.00 | 2 830.00 |  |
| 544 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.830 | 1 000.00 | 2 830.00 |  |

Strana 34 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 545 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 5.660 | 500.00 | 2 830.00 |  |

d 766\_42 Truhlářské práce - 1/B.02 (okno)

19 538.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | *1 285.00* | | | |
| 546 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 547 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.570 | 500.00 | 785.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *7 263.00* | |
| 548 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.830 | 800.00 | 2 264.00 |  |
| 549 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 550 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 551 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 552 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 553 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 2.830 | 300.00 | 849.00 |  |
| 554 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 555 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 000.00* | |
| 556 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 990.00* | |
| 557 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 558 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.830 | 1 000.00 | 2 830.00 |  |
| 559 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.830 | 1 000.00 | 2 830.00 |  |
| 560 | K | Pol99 | Mříž - příprava podkladu a krycí nátěrový systém dle projektové dokumentace | m2 | 5.660 | 500.00 | 2 830.00 |  |

17 140.00

d 766\_43 Truhlářské práce - 01/C.01 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | *1 300.00* | | | | |
| 561 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 562 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.600 | 500.00 | 800.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *7 540.00* | |
| 563 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.900 | 800.00 | 2 320.00 |  |
| 564 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 565 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 566 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 567 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 568 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 2.900 | 300.00 | 870.00 |  |
| 569 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 570 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 100.00 | 900.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 000.00* | |
| 571 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *7 300.00* | |
| 572 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 573 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.900 | 1 000.00 | 2 900.00 |  |
| 574 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.900 | 1 000.00 | 2 900.00 |  |
|  | D | 766\_44 | Truhlářské práce - 1/D.01 (okno) |  |  |  | 32 047.50 | |

*D D1 Přípravné práce 3 600.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 575 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 576 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.100 | 1 000.00 | 3 100.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 14 247.50*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 577 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.725 | 800.00 | 4 580.00 |  |
| 578 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 579 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 580 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 581 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 582 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.725 | 300.00 | 1 717.50 |  |
| 583 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 584 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1500.00*

|585| K |Pol14 Celková repase kování | % | 1.000| 1 500.00| 1 500.00

Strana 35 z 81

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*D D4*

*Povrchová úprava*

*12 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 586 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 587 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.725 | 1 000.00 | 5 725.00 |  |
| 588 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 589 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.125 | 1 000.00 | 3 125.00 |  |

31 422.50

d 766\_45 Truhlářské práce - 1/D.02 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 600.00* | |
| 590 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 591 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.100 | 1 000.00 | 3 100.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 247.50* | |
| 592 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.725 | 800.00 | 4 580.00 |  |
| 593 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 594 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 595 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 596 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 597 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.725 | 300.00 | 1 717.50 |  |
| 598 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 599 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 600 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 075.00* | |
| 601 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 602 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.725 | 1 000.00 | 5 725.00 |  |
| 603 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 604 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.125 | 800.00 | 2 500.00 |  |
|  | D | 766\_46 | Truhlářské práce - 1/E.01 (okno) |  |  |  | 32 115.00 | |

*D D1 Přípravné práce 3 730.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 606 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*14 385.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 608 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 609 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 610 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 611 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 612 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 613 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 614 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 615 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* |
| 616 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 617 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |
| 618 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |
| 619 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |
|  | D | 766\_47 | Truhlářské práce - 1/E.02 (okno) |  |  |  | 32 115.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 730.00* |
| 620 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 621 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* |
| 622 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |
| 623 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |
| 624 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 625 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 626 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 627 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |

Strana 36 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 628 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 629 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1500.00*

1630| K |Pol14 ^Celková repase kování | % | 1.0001 1 500.00^ 1 500.00

*D D4 Povrchová úprava 12 500.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 631 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 632 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 633 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 634 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |

32 115.00

d 766\_48 Truhlářské práce - 1/E.03 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 730.00* | |
| 635 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 636 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 637 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 638 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 639 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 640 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 641 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 642 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 643 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 644 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 645 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* | |
| 646 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 647 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 648 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 649 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |
|  | D | 766\_49 | Truhlářské práce - 1/E.04 (okno) |  |  |  | 32 115.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *3 730.00* | | |
| 650 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 651 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 652 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 653 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 654 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 655 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 656 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 657 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 658 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 659 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 660 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* | |
| 661 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 662 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 663 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 664 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |
|  | D | 766\_50 | Truhlářské práce - 1/E.05 (okno) |  |  |  | 32 115.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 730.00* | |
| 665 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 666 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 667 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 668 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |

Strana 37 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 669 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 670 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 671 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 672 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 673 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 674 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1500.00*

1675| K |Pol14 ^Celková repase kování | % | 1.0001 1 500.00^ 1 500.00

*D D4 Povrchová úprava 12 500.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 676 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 677 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 678 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 679 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |

d 766\_51 Truhlářské práce - 1/E.06 (okno) 32 115.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 730.00* | |
| 680 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 681 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 682 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 683 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 684 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 685 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 686 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 687 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 688 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 689 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 690 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* | |
| 691 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 692 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 693 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 694 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |
|  | D | 766\_52 | Truhlářské práce - 1/E.07 (okno) |  |  |  | 32 115.00 | |

*D D1 Přípravné práce 3 730.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 695 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 696 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 14 385.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 697 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 698 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 699 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 700 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 701 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 702 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 703 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 704 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 705 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* |
| 706 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 707 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |
| 708 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |
| 709 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |
|  | D | 766\_53 | Truhlářské práce - 1/E.08 (okno) |  |  |  | 32 115.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 730.00* |
| 710 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |

Strana 38 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 711 K Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | 1 m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | | *14 385.00* | | |
| 712 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 713 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 714 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 715 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 716 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 717 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 718 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 719 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 720 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 500.00* | |
| 721 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 722 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 723 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 724 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 800.00 | 2 800.00 |  |

32 815.00

d 766\_54 Truhlářské práce - 1/E.09 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 730.00* | |
| 725 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 726 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 727 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 728 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 729 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 730 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 731 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 732 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 733 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 734 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 735 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 200.00* | |
| 736 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 737 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 738 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |
| 739 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 1 000.00 | 3 500.00 |  |
|  | D | 766\_55 | Truhlářské práce - 1/E.10 (okno) |  |  |  | 32 815.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *3 730.00* | | |
| 740 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 741 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 385.00* | |
| 742 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.850 | 800.00 | 4 680.00 |  |
| 743 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 744 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 745 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 746 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 747 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.850 | 300.00 | 1 755.00 |  |
| 748 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 749 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 750 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 200.00* | |
| 751 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 752 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.850 | 1 000.00 | 5 850.00 |  |
| 753 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.350 | 1 000.00 | 2 350.00 |  |

Strana 39 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 754 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.500 | 1 000.00 | 3 500.00 | |
|  | D | 766\_56 | Truhlářské práce - 1/F.01 (okno) |  |  |  | 32 877.00 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 730.00* |  |
| 755 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 756 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.230 | 1 000.00 | 3 230.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | | *14 407.00* | | |
| 757 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.870 | 800.00 | 4 696.00 |  |
| 758 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 759 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 760 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 761 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 762 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 5.870 | 300.00 | 1 761.00 |  |
| 763 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 764 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 765 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 240.00* | |
| 766 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 767 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.870 | 1 000.00 | 5 870.00 |  |
| 768 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.870 | 1 000.00 | 5 870.00 |  |
|  | D | 766\_57 | Truhlářské práce - 1/G.01 (okno) |  |  |  | 12 680.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *8 500.00* | |
| 769 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 770 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 4.000 | 2 000.00 | 8 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *2 580.00* | |
| 771 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.100 | 1 000.00 | 1 100.00 |  |
| 772 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 773 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 774 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.100 | 300.00 | 330.00 |  |
| 775 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

*0.00*

*D D3 Repase a obnova kování*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* | | | *1 600.00* | | |
| 776 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 777 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.100 | 500.00 | 550.00 |  |
| 778 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.100 | 500.00 | 550.00 |  |
|  | D | 766\_59 | Truhlářské práce - 1/I.01 (dveře) |  |  |  | 58 100.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *15 100.00* | |
| 779 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 780 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 4.800 | 2 000.00 | 9 600.00 |  |
| 781 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 2.000 | 2 500.00 | 5 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *21 000.00* | |
| 782 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.750 | 1 000.00 | 4 750.00 |  |
| 783 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 784 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |
| 785 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |
| 786 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
| 787 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 15.000 | 150.00 | 2 250.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *3 000.00* | |
| 788 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *19 000.00* | |
| 789 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
| 790 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
|  | D | 766\_60 | Truhlářské práce - 1/I.02 (dveře) |  |  |  | 53 350.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *9 300.00* | |
| 791 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 792 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 4.800 | 1 000.00 | 4 800.00 |  |

Strana 40 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 793 K Pol4 | Zábor - lešení/plošina | 1 bm | 2.000 | 2 000.00 | 4 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* | | | *22 050.00* | | |
| 794 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.750 | 1 500.00 | 7 125.00 |  |
| 795 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 796 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 797 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 798 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 4.750 | 300.00 | 1 425.00 |  |
| 799 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 15.000 | 300.00 | 4 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *3 000.00* | |
| 800 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *19 000.00* | |
| 801 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
| 802 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
|  | D | 766\_61 | Truhlářské práce - 1/I.03 (dveře) |  |  |  | 53 350.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *9 300.00* | | |
| 803 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 804 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 4.800 | 1 000.00 | 4 800.00 |  |
| 805 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 2.000 | 2 000.00 | 4 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *22 050.00* | |
| 806 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.750 | 1 500.00 | 7 125.00 |  |
| 807 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 808 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 809 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 810 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 4.750 | 300.00 | 1 425.00 |  |
| 811 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 15.000 | 300.00 | 4 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *3 000.00* | |
| 812 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *19 000.00* | |
| 813 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
| 814 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 4.750 | 2 000.00 | 9 500.00 |  |
|  | D | 766\_62 | Truhlářské práce - 2-3/A.01 (prosklená stěna) |  |  |  | 228 634.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | *57 910.00* | | | |
| 815 | K | Pol31 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 816 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 37.410 | 1 000.00 | 37 410.00 |  |
| 817 | K | Pol32 | Zábor - lešení/plošina | bm | 10.000 | 2 000.00 | 20 000.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *105 498.00* | |
| 818 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 78.180 | 800.00 | 62 544.00 |  |
| 819 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 820 | K | Pol33 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 821 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 822 | K | Pol9 | Broušení, tmelení, příprava na povrchovou úpravu | m2 | 78.180 | 300.00 | 23 454.00 |  |
| 823 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 70.000 | 150.00 | 10 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *3 000.00* | |
| 824 | K | Pol34 | Celková repase kování | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *62 226.00* | |
| 825 | K | Pol35 | Petrifikace | m2 | 5.000 | 1 500.00 | 7 500.00 |  |
| 826 | K | Pol18 | Základní nátěr | m2 | 78.180 | 350.00 | 27 363.00 |  |
| 827 | K | Pol19 | Vrchní nátěr | m2 | 78.180 | 350.00 | 27 363.00 |  |
|  | D | 766\_63 | Truhlářské práce - 2-3/B.01 (okno) |  |  |  | 10 966.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *760.00* | |
| 828 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 829 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.520 | 500.00 | 260.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *5 066.00* | |
| 830 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 831 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |

Strana 41 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 832 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 833 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 834 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 835 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.320 | 300.00 | 396.00 |  |
| 836 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 837 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 100.00 | 400.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1000.00*

1838| K |Pol14 ^Celková repase kování | % | 1.0001 1 000.00^ 1 000.00

*D D4 Povrchová úprava 4 140.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 840 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 841 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |

d 766\_64 Truhlářské práce - 2-3/B.02 (okno) 10 966.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *760.00* | |
| 842 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 843 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.520 | 500.00 | 260.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *5 066.00* | |
| 844 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 845 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 846 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 847 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 848 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 849 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.320 | 300.00 | 396.00 |  |
| 850 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 851 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 100.00 | 400.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 000.00* | |
| 852 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *4 140.00* | |
| 853 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 854 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 855 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
|  | D | 766\_65 | Truhlářské práce - 2-3/B.03 (okno) |  |  |  | 10 966.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *760.00* | |
| 856 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 857 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.520 | 500.00 | 260.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *5 066.00* | |
| 858 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 859 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 860 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 861 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 862 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 863 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.320 | 300.00 | 396.00 |  |
| 864 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 865 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 100.00 | 400.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 000.00* | |
| 866 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *4 140.00* | |
| 867 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 868 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 869 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
|  | D | 766\_66 | Truhlářské práce - 2-3/B.04(okno) |  |  |  | 10 966.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *760.00* | |
| 870 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 871 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.520 | 500.00 | 260.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *5 066.00* | |
| 872 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 | |

Strana 42 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 873 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 874 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 875 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 876 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 877 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.320 | 300.00 | 396.00 |  |
| 878 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 879 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 100.00 | 400.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1000.00*

1880| K |Pol14 [Celková repase kování | % | 1.0001 1 000.00| 1 000.00

*D D4 Povrchová úprava 4 140.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 881 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 882 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 883 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |

31 756.00

d 766\_67 Truhlářské práce - 2/A.01 (okno)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *3 100.00* | | |
| 884 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 885 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 886 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 887 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 888 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 889 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 890 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 891 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 892 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 893 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 894 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 895 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 896 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 897 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_68 | Truhlářské práce - 2/A.02 (okno) |  |  |  | 31 756.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | *3 100.00* | | | |
| 898 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 899 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 900 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 901 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 902 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 903 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 904 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 905 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 906 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 907 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 908 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 909 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 910 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 911 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_69 | Truhlářské práce - 2/A.03 (okno) |  |  |  | 31 756.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 100.00* | |
| 912 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 913 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |

Strana 43 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 914 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 915 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 916 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 917 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 918 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 919 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 920 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 921 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 922 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* |
| 923 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 924 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |
| 925 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |
|  | D | 766\_70 | Truhlářské práce - 2/A.04 (okno) |  |  |  | 31 756.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | *3 100.00* | | |
| 926 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 927 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 928 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 929 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 930 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 931 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 932 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 933 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 934 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 935 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 936 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 937 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 938 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 939 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_71 | Truhlářské práce - 2/A.05 (okno) |  |  |  | 31 956.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* | | | | *3 100.00* | |
| 940 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 941 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 942 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 943 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 944 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 945 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 946 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 947 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 948 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 949 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 700.00* | |
| 950 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 951 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 952 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 953 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 954 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_72 | Truhlářské práce - 2/A.06 (okno) |  |  |  | 35 856.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 100.00* | |
| 955 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |

Strana 44 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 956 K Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | 1 m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 18 036.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 957 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 958 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 959 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 960 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 961 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 962 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 963 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 964 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 965 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 2.600 | 1 500.00 | 3 900.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 966 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 967 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* | | | | *13 020.00* | |
| 968 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 969 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 970 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_73 | Truhlářské práce - 2/A.07 (okno) |  |  |  | 31 756.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 100.00* | |
| 971 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 972 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 973 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 974 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 975 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 976 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 977 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 978 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 979 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 980 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 981 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 982 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 983 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 984 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
|  | D | 766\_74 | Truhlářské práce - 2/A.08 (okno) |  |  |  | 31 756.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *3 100.00* | |
| 985 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 986 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.600 | 1 000.00 | 2 600.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 136.00* | |
| 987 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.760 | 800.00 | 4 608.00 |  |
| 988 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 989 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 990 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 991 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 992 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.760 | 300.00 | 1 728.00 |  |
| 993 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 994 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 995 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *13 020.00* | |
| 996 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 997 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |
| 998 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 5.760 | 1 000.00 | 5 760.00 |  |

Strana 45 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 766\_75 | Truhlářské práce - 2/B.01 (okno) |  |  |  | 18 597.00 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 350.00* |  |
| 999 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1000 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.700 | 500.00 | 850.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*8 007.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100- | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.370 | 800.00 | 2 696.00 |  |
| 1002 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1003 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1004 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 100! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1006 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.370 | 300.00 | 1 011.00 |  |
| 1007 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 100Í | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 000.00* | | |
| 1009 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 240.00* |  |
| 1010 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 101' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.370 | 1 000.00 | 3 370.00 |  |
| 1012 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.370 | 1 000.00 | 3 370.00 |  |

d 766\_76 Truhlářské práce - 2/B.02 (okno)

21 147.00

*D D1 Přípravné práce 1 350.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101; | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1014 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.700 | 500.00 | 850.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*10 557.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.370 | 800.00 | 2 696.00 |  |
| 1016 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1017 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1018 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 101! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1020 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.370 | 300.00 | 1 011.00 |  |
| 102' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1022 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |
| 1023 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.700 | 1 500.00 | 2 550.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 000.00* | | |
| 1024 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 240.00* |  |
| 1025 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1026 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.370 | 1 000.00 | 3 370.00 |  |
| 1027 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.370 | 1 000.00 | 3 370.00 |  |

d 766\_77 Truhlářské práce -2/C.01 (okno)

18 380.00

*D D1 Přípravné práce 1 350.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1028 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 102! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.700 | 500.00 | 850.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 930.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1030 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.300 | 800.00 | 2 640.00 |  |
| 1031 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1032 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1033 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1034 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1035 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.300 | 300.00 | 990.00 |  |
| 1036 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1037 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 000.00* | |
| 1038 K | Pol14 | Celková repase kování | 1 % 1 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 100.00* |
| 1039 K | Pol17 | Petrifikace | 1 % 1 | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |

Strana 46 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1040 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.300 | 1 000.00 | 3 300.00 |  |
| 104- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.300 | 1 000.00 | 3 300.00 |  |
|  | D | 766\_78 | Truhlářské práce - 2/C.02 (okno) |  |  |  | 20 930.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 350.00* | |
| 1042 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1043 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.700 | 500.00 | 850.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*10 480.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1044 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.300 | 800.00 | 2 640.00 |  |
| 104! | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1046 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1047 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1048 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1049 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.300 | 300.00 | 990.00 |  |
| 1050 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 105' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 100.00 | 700.00 |  |
| 1052 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.700 | 1 500.00 | 2 550.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 000.00* | | |
| 1053 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 100.00* |  |
| 1054 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1055 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.300 | 1 000.00 | 3 300.00 |  |
| 1056 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.300 | 1 000.00 | 3 300.00 |  |

d 766\_79 Truhlářské práce - 2/D.01 (okno)

33 518.00

*D D1 Přípravné práce 3 650.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1057 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1058 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.900 | 500.00 | 950.00 |  |
| 1059 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1060 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.580 | 800.00 | 4 464.00 |  |
| 106' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1062 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1063 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1064 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1065 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.580 | 300.00 | 1 674.00 |  |
| 1066 | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1067 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1068 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 150.00 | 1 050.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1069 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *14 380.00* |
| 1070 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 107' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.580 | 1 000.00 | 5 580.00 |
| 1072 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.900 | 1 000.00 | 1 900.00 |
| 1073 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 4.500 | 1 200.00 | 5 400.00 |

d 766\_80 Truhlářské práce - 2/D.02 (okno)

32 518.00

*D D1 Přípravné práce 3 650.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1074 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1075 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.900 | 500.00 | 950.00 |  |
| 1076 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*12 988.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1077 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 5.580 | 800.00 | 4 464.00 |  |
| 1078 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1079 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1080 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 108' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1082 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 5.580 | 300.00 | 1 674.00 |  |

Strana 47 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1083 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1084 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 150.00 | 1 050.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 108! | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *14 380.00* | |
| 108Í | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1087 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 5.580 | 1 000.00 | 5 580.00 |  |
| 108Í | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.900 | 1 000.00 | 1 900.00 |  |
| 1089 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 4.500 | 1 200.00 | 5 400.00 |  |

d 766\_81 Truhlářské práce - 2/E.01 (okno)

28 238.00

*D D1 Přípravné práce 1 730.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1090 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 109- | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 296.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1092 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.860 | 800.00 | 3 888.00 |  |
| 1093 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1094 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1095 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 109Í | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1097 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.860 | 300.00 | 1 458.00 |  |
| 1098 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1099 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1100 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *11 712.00* |
| 110' | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1102 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.860 | 1 000.00 | 4 860.00 |
| 1103 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 1104 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 2.460 | 1 200.00 | 2 952.00 |
|  | D | 766\_82 | Truhlářské práce - 2/E.02 (okno) |  |  |  | 29 838.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 730.00* |
| 1105 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 110Í | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 13 296.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1107 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.860 | 800.00 | 3 888.00 |  |
| 110Í | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1109 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1110 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 111' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1112 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.860 | 300.00 | 1 458.00 |  |
| 1113 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1114 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 3 100.00* | | | | | | | | |
| 1115 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1116 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 8.000 | 200.00 | 1 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 11 712.00* | | | | | | | | |
| 1117 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 111Í | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.860 | 1 000.00 | 4 860.00 |  |
| 1119 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |  |
| 1120 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 2.460 | 1 200.00 | 2 952.00 |  |
| d 766\_83 Truhlářské práce - 2/E.03 (okno) 28 238.00  *D D1 Přípravné práce 1 730.00* | | | | | | | | |
| 1121 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1122 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |

*D D2* 1123 K |poB

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

^Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.860^ 800.00|

*13 296.00*

3 888.00

Strana 48 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1124 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1125 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1126 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1127 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1128 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.860 | 300.00 | 1 458.00 |  |
| 1129 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1130 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 113- | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *11 712.00* |
| 1132 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1133 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.860 | 1 000.00 | 4 860.00 |
| 1134 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 1135 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 2.460 | 1 200.00 | 2 952.00 |
|  | D | 766\_84 | Truhlářské práce - 2/E.04 (okno) |  |  |  | 29 838.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 730.00* |
| 113Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1137 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 296.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1138 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.860 | 800.00 | 3 888.00 |  |
| 1139 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1140 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1141 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1142 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1143 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.860 | 300.00 | 1 458.00 |  |
| 1144 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1145 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 3 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1146 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1147 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 8.000 | 200.00 | 1 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D4 Povrchová úprava 11 712.00* | | | | | | | | |
| 1148 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1149 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.860 | 1 000.00 | 4 860.00 |  |
| 1150 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |  |
| 115' | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 2.460 | 1 200.00 | 2 952.00 |  |
| d 766\_85 Truhlářské práce - 2/F.01 (okno) 28 781.00  *D D1 Přípravné práce 1 730.00* | | | | | | | | |
| 1152 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1153 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 241.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1154 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 1155 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 115Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1157 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1158 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1159 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 1160 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 116' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1162 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 310.00* |
| 1163 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1164 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |
| 1165 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 116Í | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |

d 766\_86

Truhlářské práce - 2/F.02 (okno)

29 781.00

Strana 49 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 730.00* | |
| 1167 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1168 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 241.00* | |
| 116! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 1170 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 117- | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1172 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1173 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1174 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 117! | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1176 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1177 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 1178 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 310.00* | |
| 117! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1180 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |  |
| 118' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |  |
| 1182 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_87 Truhlářské práce - 2/F.03 (okno)

29 781.00

*D D1 Přípravné práce 1 730.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1183 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1184 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*14 241.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1185 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 118Í | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1187 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1188 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 118! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1190 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 119' | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1192 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1193 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1194 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 310.00* |
| 1195 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 119Í | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |
| 1197 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 1198 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |
|  | D | 766\_88 | Truhlářské práce - 2/F.04 (okno) |  |  |  | 28 781.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 730.00* |
| 1199 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1200 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 241.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 1202 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1203 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1204 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1205 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 120Í | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 1207 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1208 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3*

*Repase a obnova kování*

Celková repase kování

*1500.00*

% I 1.0001 1 500.001 1 500.00

1209 K |poll4

Strana 50 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*D D4 Povrchová úprava 12 310.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1210 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 121- | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |  |
| 1212 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |  |
| 1213 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_89 Truhlářské práce - 2/F.05 (okno)

28 781.00

*D D1 Přípravné práce 1 730.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1214 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 121! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 241.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1216 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 1217 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 121Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1219 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1220 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 122' | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 1222 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1223 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1224 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 310.00* |
| 1225 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1226 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |
| 1227 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 122Í | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |
|  | D | 766\_90 | Truhlářské práce - 2/F.06 (okno) |  |  |  | 28 781.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 730.00* |
| 1229 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1230 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.460 | 500.00 | 1 230.00 |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 241.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123' | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.810 | 800.00 | 3 848.00 |  |
| 1232 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1233 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1234 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1235 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 123Í | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.810 | 300.00 | 1 443.00 |  |
| 1237 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1238 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1239 K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *12 310.00* |
| 1240 K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 124' K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.810 | 1 000.00 | 4 810.00 |
| 1242 K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.400 | 1 000.00 | 2 400.00 |
| 1243 K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |
| D | 766\_91 | Truhlářské práce - 2/G.01 (okno) |  |  |  | 17 122.00 |
| *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *2 700.00* |
| 1244 K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 124í K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 682.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1246 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.620 | 800.00 | 2 096.00 |  |
| 1247 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1248 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1249 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1250 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 2.620 | 300.00 | 786.00 |  |
| 1251 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

Strana 51 z 81

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 6 740.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1252* | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1253 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1254 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |

d 766\_92 Truhlářské práce - 2/G.02 (okno)

17 646.00

*D D1 Přípravné práce 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125! | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 125Í | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 206.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1257 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1258 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1259 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1260 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 126- | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 2.620 | 300.00 | 786.00 |  |
| 1262 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 6 740.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1263 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1264 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1265 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |

d 766\_93 Truhlářské práce - 2/G.03 (okno)

17 122.00

*D D1 Přípravné práce 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1267 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 682.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1268 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.620 | 800.00 | 2 096.00 |  |
| 1269 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1270 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 127' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1272 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 2.620 | 300.00 | 786.00 |  |
| 1273 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 6 740.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1274 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1275 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1276 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |

d 766\_94 Truhlářské práce - 2/G.04 (okno)

17 646.00

*D D1 Přípravné práce 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1277 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1278 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 11.000 | 200.00 | 2 200.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 206.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1279 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1280 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1281 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1282 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1283 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 2.620 | 300.00 | 786.00 |  |
| 1284 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 6 740.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1285 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 128Í | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |
| 1287 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 2.620 | 1 000.00 | 2 620.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 766\_95 | Truhlářské práce - 2/H.01 (okno) | 32 556.00 |
| *D* | *D1* | *Přípravné práce* | *1 955.00* |

Strana 52 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1288 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1289 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.910 | 500.00 | 1 455.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *14 781.00* |  |
| 1290 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 6.210 | 800.00 | 4 968.00 |  |
| 129- | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1292 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1293 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1294 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1295 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 6.210 | 300.00 | 1 863.00 |  |
| 1296 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1297 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 900.00* |  |
| 1298 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1299 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 13 920.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 130' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 6.210 | 1 000.00 | 6 210.00 |  |
| 1302 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 6.210 | 1 000.00 | 6 210.00 |  |

d 766\_96 Truhlářské práce - 3/A.01 (okno)

14 216.00

*D D1 Přípravné práce 1280.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1303 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1304 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.560 | 500.00 | 780.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*7 216.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1305 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.560 | 800.00 | 1 248.00 |  |
| 1306 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1307 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1308 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1309 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1310 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.560 | 300.00 | 468.00 |  |
| 131' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1312 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |
| 1313 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.000 | 1 400.00 | 1 400.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 1 600.00* | | | | | | | | |
| 1314 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1315 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 4 120.00* | | | | | | | | |
| 1316 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1317 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |
| 1318 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |
| d 766\_97 Truhlářské práce - 3/A.02 (okno) 14 328.00  *D D1 Přípravné práce 1 280.00* | | | | | | | | |
| 1319 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1320 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.560 | 500.00 | 780.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 7 328.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132' | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |
| 1322 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1323 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1324 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1325 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1326 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.560 | 300.00 | 468.00 |  |
| 1327 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1328 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |
| 1329 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.000 | 1 200.00 | 1 200.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 600.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1330 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 133' | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

Strana 53 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

*D D4 Povrchová úprava 4 120.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1332 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1333 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |
| 1334 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |

d 766\_98

Truhlářské práce - 3/A.03 (okno)

16 358.00

*D D1 Přípravné práce 1280.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133! | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 133Í | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.560 | 500.00 | 780.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 358.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1337 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.560 | 1 500.00 | 2 340.00 |  |
| 1338 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1339 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1340 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 134- | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1342 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.560 | 300.00 | 468.00 |  |
| 1343 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1344 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 300.00 | 900.00 |  |
| 1345 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 600.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134Í | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1347 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 4 120.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1348 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1349 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |
| 1350 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.560 | 1 000.00 | 1 560.00 |  |

d 766\_99

Truhlářské práce - 3/B.01 (okno)

16 348.40

*D D1 Přípravné práce 870.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135' | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1352 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.740 | 500.00 | 370.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 542.40*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1353 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.718 | 1 500.00 | 2 577.00 |  |
| 1354 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1355 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1356 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1357 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1358 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.718 | 300.00 | 515.40 |  |
| 1359 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1360 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
| 136' | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 0.800 | 2 000.00 | 1 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1362 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *4 436.00* |  |
| 1363 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1364 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |
| 1365 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |

d 766\_100

Truhlářské práce - 3/B.02 (okno)

16 348.40

*D D1 Přípravné práce 870.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1367 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.740 | 500.00 | 370.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 542.40*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1368 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.718 | 1 500.00 | 2 577.00 |  |
| 1369 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1370 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1371 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1372 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1373 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.718 | 300.00 | 515.40 |  |

Strana 54 z 81

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1374 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1375 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
| 1376 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 0.800 | 2 000.00 | 1 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1377 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *4 436.00* |  |
| 1378 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1379 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |
| 1380 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |

d 766\_101 Truhlářské práce - 3/B.03 (okno)

21 948.40

*D D1 Přípravné práce 870.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138- | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1382 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.740 | 500.00 | 370.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*15 042.40*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1383 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.718 | 1 500.00 | 2 577.00 |  |
| 1384 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1385 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1386 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1387 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1388 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.718 | 300.00 | 515.40 |  |
| 1389 | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1390 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 139' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 2 000.00 | 8 000.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 600.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1392 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1393 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 4 436.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1394 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1395 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |
| 1396 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |

d 766\_102 Truhlářské práce - 3/B.04 (okno)

16 448.40

*D D1 Přípravné práce 870.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1397 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1398 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.740 | 500.00 | 370.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 9 542.40*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1399 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.718 | 1 500.00 | 2 577.00 |  |
| 1400 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 140' | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1402 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1403 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1404 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.718 | 300.00 | 515.40 |  |
| 1405 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1406 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
| 1407 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 0.800 | 2 000.00 | 1 600.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 600.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1408 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1409 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*4 436.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1410 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 141' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |
| 1412 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.718 | 1 000.00 | 1 718.00 |  |

d 766\_103 Truhlářské práce - 3/C.01 (okno)

25 656.00

*D D1 Přípravné práce 1240.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1413 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1414 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*15 376.00*

Strana 55 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1415 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 500.00 | 4 980.00 |  |
| 1416 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1417 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1418 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1419 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1420 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 142- | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1422 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 300.00 | 2 100.00 |  |
| 1423 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 1 400.00* | | | | | | | | |
| 1424 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1425 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 7 640.00* | | | | | | | | |
| 1426 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1427 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1428 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| d 766\_104 Truhlářské práce - 3/C.02 (okno) 21 746.00  *D D1 Přípravné práce 1 240.00* | | | | | | | | |
| 1429 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1430 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*11 466.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143' | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1432 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1433 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1434 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1435 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1436 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 1437 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1438 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 150.00 | 1 050.00 |  |
| 1439 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 1 200.00 | 1 800.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1400.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1440 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 144' | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 7 640.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1442 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1443 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1444 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |

d 766\_105 Truhlářské práce - 3/C.03 (okno)

22 210.00

*D D1 Přípravné práce 1240.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1445 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1446 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1447 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 200.00 | 3 984.00 |  |
| 1448 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1449 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1450 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 145' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1452 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 1453 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1454 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 7.000 | 150.00 | 1 050.00 |  |
| 1455 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 1 200.00 | 1 800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* | | *1 200.00* | | | |
| 1456 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1457 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *7 640.00* |  |
| 1458 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 | |

Strana 56 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1459 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1460 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |

d 766\_106

Truhlářské práce - 3/D.01 (okno)

30 013.00

*D D1*

*Přípravné práce*

*3 795.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146- | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1462 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.090 | 500.00 | 1 045.00 |  |
| 1463 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.500 | *1500* | 2 250.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  | 1.00 | *13 298.00* | |
| 1464 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.260 | 500.00 | 2 130.00 |  |
| 146! | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 1 000.00 | 3 000.00 |  |
| 146Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1467 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1468 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1469 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.260 | 300.00 | 1 278.00 |  |
| 1470 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
| 147' | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 2.100 | 1 400.00 | 2 940.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 3 400.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1472 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1473 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 12.000 | 200.00 | 2 400.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 9 520.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1474 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1475 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.260 | 1 000.00 | 4 260.00 |  |
| 1476 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.260 | 1 000.00 | 4 260.00 |  |

d 766\_107

Truhlářské práce - 3/E.01 (okno)

25 935.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1477 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1478 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 385.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1479 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1480 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 148' | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1482 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1483 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1484 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1485 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 148Í | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
| 1487 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 1 400.00 | 2 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1488 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 900.00* |  |
| 1489 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1490 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 149' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |

d 766\_108

Truhlářské práce - 3/E.02 (okno)

27 835.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1492 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1493 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*15 285.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1494 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1495 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 149Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1497 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1498 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1499 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1500 | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 150' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

Strana 57 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1502 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
| 1503 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1504 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 900.00* |  |
| 150! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1506 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1507 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |

d 766\_109 Truhlářské práce - 3/E.03 (okno)

24 285.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1508 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1509 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*11 285.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1510 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 151- | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1512 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1513 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1514 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1515 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1516 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1517 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1518 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* |
| 1519 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1520 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |
| 152' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |
| 1522 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |

d 766\_110 Truhlářské práce - 3/E.04 (okno)

24 285.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1523 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1524 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 11285.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1525 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1526 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1527 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1528 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1529 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1530 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 153' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1532 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1533 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* |
| 1534 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1535 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |
| 1536 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |
| 1537 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |
|  | D | 766\_111 | Truhlářské práce - 3/E.05 (okno) |  |  |  | 24 285.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 150.00* |
| 1538 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1539 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |

*11 285.00*

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1540 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 154' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1542 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |

Strana 58 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1543 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1544 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 154! | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1546 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1547 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 1548 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* | |
| 1549 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1550 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 155- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |  |
| 1552 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_112

Truhlářské práce - 3/E.06 (okno)

26 435.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1553 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1554 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 885.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1555 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1556 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1557 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1558 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1559 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1560 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 156' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1562 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
| 1563 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.300 | 2 000.00 | 2 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1564 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 900.00* |  |
| 1565 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1566 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1567 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |

d 766\_113

Truhlářské práce - 3/E.07 (okno)

26 435.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1568 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1569 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 885.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1570 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 157' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1572 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1573 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1574 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1575 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1576 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1577 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
| 1578 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.300 | 2 000.00 | 2 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1579 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 900.00* |  |
| 1580 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 158' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1582 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |

d 766\_114

Truhlářské práce - 3/E.08 (okno)

20 280.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1583 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1584 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

Strana 59 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *7 280.00* | |
| 158! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 100.00 | 445.00 |  |
| 1586 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1587 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1588 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1589 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1590 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 159- | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1592 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 1593 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* | |
| 1594 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1595 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1596 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |  |
| 1597 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |  |

d 766\_115 Truhlářské práce - 3/E.09 (okno)

24 285.00

*D D1 Přípravné práce 1 150.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1598 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1599 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*11 285.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 160' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1602 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1603 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1604 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1605 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 1606 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1607 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1608 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* |
| 1609 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1610 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |
| 161' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |
| 1612 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |
|  | D | 766\_116 | Truhlářské práce - 3/E.10 (okno) |  |  |  | 24 285.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *1 150.00* |
| 1613 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1614 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.300 | 500.00 | 650.00 |

*11 285.00*

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1615 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |  |
| 1616 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1617 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1618 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1619 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1620 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.450 | 300.00 | 1 335.00 |  |
| 162' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1622 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1623 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 350.00* |
| 1624 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 1625 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.450 | 1 000.00 | 4 450.00 |
| 1626 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.300 | 1 000.00 | 1 300.00 |
| 1627 | K | Pol20 | Fládr, lakování | m2 | 3.000 | 1 200.00 | 3 600.00 |

Strana 60 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 766\_117 | Truhlářské práce - 3/F.01 (okno) |  |  |  | 16 436.00 |  |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *8 000.00* |  |
| 1628 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1629 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 15.000 | 500.00 | 7 500.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 6 616.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1630 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.320 | 1 000.00 | 1 320.00 |  |
| 163- | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1632 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1633 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1634 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.320 | 300.00 | 396.00 |  |
| 163! | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 163Í | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 200.00 | 1 600.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 1 820.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1637 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1638 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.320 | 500.00 | 660.00 |  |
| 1639 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.320 | 500.00 | 660.00 |  |

d 766\_118 Truhlářské práce - 3/G.01 (okno)

24 532.00

*D D1 Přípravné práce 1295.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1640 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 164' | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.590 | 500.00 | 795.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 257.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1642 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 1643 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1644 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1645 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 164Í | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1647 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.390 | 300.00 | 1 017.00 |  |
| 1648 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1649 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 150.00 | 1 350.00 |  |
| 1650 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.600 | 2 000.00 | 3 200.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165' | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1652 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 8 280.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1653 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1654 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 1655 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |

d 766\_119 Truhlářské práce - 3/G.02 (okno)

24 532.00

*D D1 Přípravné práce 1295.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1657 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.590 | 500.00 | 795.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 257.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1658 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 1659 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1660 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1661 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1662 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1663 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.390 | 300.00 | 1 017.00 |  |
| 1664 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1665 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 150.00 | 1 350.00 |  |
| 166Í | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.600 | 2 000.00 | 3 200.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1667 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1668 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*8 280.00*

Strana 61 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 1669 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1670 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 167- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| d 766\_120 Truhlářské práce - 3/G.03 (okno) 24 532.00  *D D1 Přípravné práce 1 295.00* | | | | | | | | |
| 1672 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1673 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.590 | 500.00 | 795.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 257.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1674 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 167! | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 167Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1677 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1678 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1679 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.390 | 300.00 | 1 017.00 |  |
| 1680 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 168' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 150.00 | 1 350.00 |  |
| 1682 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.600 | 2 000.00 | 3 200.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1684 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 8 280.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1685 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 168Í | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 1687 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |

d 766\_121 Truhlářské práce - 3/G.04 (okno)

24 332.00

*D D1 Přípravné práce 1295.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1688 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1689 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.590 | 500.00 | 795.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 13 257.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1690 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 169' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 1692 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1693 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1694 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1695 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.390 | 300.00 | 1 017.00 |  |
| 169Í | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1697 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 9.000 | 150.00 | 1 350.00 |  |
| 1698 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.600 | 2 000.00 | 3 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 169í| K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 280.00* |  |
| 1700 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 170' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |
| 1702 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.390 | 1 000.00 | 3 390.00 |  |

d 766\_122 Truhlářské práce -3/H.01 (okno)

23 290.00

*D D1 Přípravné práce 1 300.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1703 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1704 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.600 | 500.00 | 800.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*11 390.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1705 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.800 | 1 000.00 | 3 800.00 |  |
| 170Í | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1707 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1708 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1709 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1710 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.800 | 300.00 | 1 140.00 |  |
| 171' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

Strana 62 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1712 K Pol12 | Těsnění |  | 1 bm | 11.0001 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1713 k | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *9 100.00* |  |
| 1714 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 171! | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.800 | 1 000.00 | 3 800.00 |  |
| 1716 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.800 | 1 000.00 | 3 800.00 |  |

d 766\_123

Truhlářské práce - 3/I.01 (okno)

24 146.00

*D D1 Přípravné práce 1240.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1717 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 171Í | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 266.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1719 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1720 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 172- | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1722 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1723 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1724 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 1725 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1726 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
| 1727 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1728 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 140.00* |  |
| 1729 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1730 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 173' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |

d 766\_124

Truhlářské práce - 3/I.02 (okno)

23 396.00

*D D1 Přípravné práce 1240.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1732 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1733 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 12 516.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1734 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1735 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 173Í | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1737 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1738 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1739 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 1740 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 174' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
| 1742 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 1 500.00 | 2 250.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1743 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 140.00* |  |
| 1744 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1745 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1746 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |

d 766\_125

Truhlářské práce - 3/I.03 (okno)

22 946.00

*D D1 Přípravné práce 1240.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1747 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 174Í | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.480 | 500.00 | 740.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*12 066.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1749 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |  |
| 1750 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 175' | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1752 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |

Strana 63 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1753 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1754 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.320 | 300.00 | 996.00 |  |
| 175! | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1756 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |
| 1757 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 1 200.00 | 1 800.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 1758 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *8 140.00* |
| 175! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 1760 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |
| 176- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.320 | 1 000.00 | 3 320.00 |
|  | D | 766\_126 | Truhlářské práce -3/J.01 (okno) |  |  |  | 30 783.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *5 555.00* |
| 1762 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 1763 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.110 | 500.00 | 1 055.00 |
| 1764 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 2.000 | 2 000.00 | 4 000.00 |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*12 508.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1765 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.660 | 1 000.00 | 4 660.00 |  |
| 1766 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1767 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1768 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 176! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1770 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.660 | 300.00 | 1 398.00 |  |
| 177' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1772 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 1 900.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1773 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1774 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 2.000 | 200.00 | 400.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D4 Povrchová úprava 10 820.00* | | | | | | | | |
| 1775 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1776 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.660 | 1 000.00 | 4 660.00 |  |
| 1777 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.660 | 1 000.00 | 4 660.00 |  |
| d 766\_127 Truhlářské práce - 3/K.01 (okno) 25 292.00  *D D1 Přípravné práce 1 520.00* | | | | | | | | |
| 1778 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 177! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.040 | 500.00 | 1 020.00 |  |

*12 092.00*

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |
| 178' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1782 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1783 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1784 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1785 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.340 | 300.00 | 1 302.00 |  |
| 1786 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 1787 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1788 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 180.00* |  |
| 178! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1790 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |
| 1791 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |

d 766\_128 Truhlářské práce - 3/K.02 (okno)

25 292.00

*D D1 Přípravné práce 1520.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1792 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1793 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 2.040 | 500.00 | 1 020.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*12 092.00*

Strana 64 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1794 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |
| 1795 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 3.000 | 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1796 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1797 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1798 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 179! | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 4.340 | 300.00 | 1 302.00 |  |
| 1800 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 180- | K | Pol12 | Těsnění | bm | 11.000 | 150.00 | 1 650.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 1802 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *10 180.00* |  |
| 1803 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1804 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |
| 1805 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 4.340 | 1 000.00 | 4 340.00 |  |

d 766\_129

Truhlářské práce - 4/A.01 (okno)

13 929.00

*D D1 Přípravné práce 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1806 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1807 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 6 634.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1808 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 180Í | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1810 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1811 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1812 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1813 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1814 | K | Pol10 | Přesklení | m2 | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1815 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1816 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1817 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1818 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181Í | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1820 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 182' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_130

Truhlářské práce - 4/A.02 (okno)

13 519.00

*D D1 Přípravné práce 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1822 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1823 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1824 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1825 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1826 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1827 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1828 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 182Í | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1830 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 183' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1832 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1833 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1834 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1835 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1836 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_131

Truhlářské práce - 4/A.03 (okno)

13 519.00

Strana 65 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *735.00* |  |
| 1837 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1838 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *6224.00* |  |
| 183! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1840 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 184- | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1842 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1843 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1844 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 184! | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1846 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *2 700.00* |  |
| 1847 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1848 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *3 860.00* |  |
| 184! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1850 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 185' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
|  | D | 766\_132 | Truhlářské práce - 4/A.04 (okno) |  |  |  | 15 519.00 |  |

*D D1 Přípravné práce 2 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1852 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1853 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 1854 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*6 224.00*

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1855 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1856 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1857 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1858 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 185! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1860 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 186' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1862 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1863 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1864 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1866 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1867 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_133

Truhlářské práce - 4/A.05 (okno)

15 519.00

*D D1 Přípravné práce 2 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1868 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 186! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 1870 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187' | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1872 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1873 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1874 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1875 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1876 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1877 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1878 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3*

*Repase a obnova kování*

Celková repase kování

*2 700.00*

% I 1.0001 1 500.001 1 500.00

1879 K Pol14

Strana 66 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1880 K Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | | kus | | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*3 860.00*

*D D4*

*Povrchová úprava*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188- | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1882 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1883 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_134

Truhlářské práce - 4/A.06 (okno)

14 929.00

*D D1*

*Přípravné práce*

*2 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1884 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 188! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 188Í | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 5 634.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1887 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1888 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1889 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1890 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 189' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1892 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1893 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1894 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1895 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 189Í | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *3 860.00* |  |
| 1897 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1898 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1899 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_135

Truhlářské práce - 4/A.07 (okno)

15 519.00

*D D1*

*Přípravné práce*

*2 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 190' | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 1902 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1903 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1904 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1905 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1906 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1907 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1908 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1909 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1910 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191' | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1912 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D4 Povrchová úprava 3 860.00* | | | | | | | | |
| 1913 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1914 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1915 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| d 766\_136 Truhlářské práce - 4/A.08 (okno) 15 519.00  *D D1 Přípravné práce 2 735.00* | | | | | | | | |
| 191Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1917 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 1918 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 6224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1919 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1920 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 192' | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |

Strana 67 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1922 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1923 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1924 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 192! | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 192Í | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *2 700.00* |  |
| 1927 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1928 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *3 860.00* |  |
| 192! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1930 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 193- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_137

Truhlářské práce - 4/A.09 (okno)

15 519.00

*D D1 Přípravné práce 2 735.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1932 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1933 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 500.00 | 235.00 |  |
| 1934 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 193Í | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1937 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1938 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 193! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1940 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 194' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1942 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1943 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1944 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1945 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 194Í | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1947 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_138

Truhlářské práce - 4/A.10 (okno)

14 224.00

*D D1 Přípravné práce 1440.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1948 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1949 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 2 000.00 | 940.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 195' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1952 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1953 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1954 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1955 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 195Í | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1957 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3*

*Repase a obnova kování*

*2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1958 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1959 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 196' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1962 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_139

Truhlářské práce - 4/A.11 (okno)

14 224.00

*D D1* 1963 K |Pol2

*Přípravné práce*

Demontáž, označení, zajištění přepravy

| kus | 1.0001 500.00

*1440.00*

500.001

Strana 68 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 1964 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 2 000.00 | 940.00 | |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *6 224.00* | |
| 196! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 1966 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1967 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1968 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 196! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1970 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 197- | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1972 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *2 700.00* | |
| 1973 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1974 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1975 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1976 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1977 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_140 Truhlářské práce - 4/A.12 (okno)

14 224.00

*D D1 Přípravné práce 1440.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 197! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.470 | 2 000.00 | 940.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*6 224.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.180 | 1 500.00 | 1 770.00 |  |
| 198' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1982 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1983 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1984 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1985 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.180 | 300.00 | 354.00 |  |
| 1986 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 1987 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 3.000 | 150.00 | 450.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 1989 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 3 860.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 199' | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |
| 1992 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.180 | 1 000.00 | 1 180.00 |  |

d 766\_141 Truhlářské práce - 4/B.01 (okno)

16 658.00

*D D1 Přípravné práce 1 780.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1993 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1994 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.640 | 2 000.00 | 1 280.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*7 658.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.510 | 1 500.00 | 2 265.00 |  |
| 1996 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 1997 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1998 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 1999 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2000 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.510 | 300.00 | 453.00 |  |
| 200' | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 2002 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
| 2003 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 0.600 | 150.00 | 90.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2005 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava*

2006 K |pol17 [Petrifikace

*4 520.00*

% I 1.0001 1 500.001 1 500.00

Strana 69 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |
| 2008 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |

d 766\_142

Truhlářské práce - 4/B.02 (okno)

17 168.00

*D D1 Přípravné práce 1 780.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2010 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.640 | 2 000.00 | 1 280.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 8 168.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201- | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.510 | 1 500.00 | 2 265.00 |  |
| 2012 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2013 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2014 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 201! | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2016 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.510 | 300.00 | 453.00 |  |
| 2017 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 2018 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 150.00 | 600.00 |  |
| 2019 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 0.600 | 2 000.00 | 1 200.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 202' | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*4 520.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 202; | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |
| 2024 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |

d 766\_143

Truhlářské práce - 4/B.03 (okno)

15 968.00

*D D1 Přípravné práce 1 780.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2026 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.640 | 2 000.00 | 1 280.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 6 968.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.510 | 1 500.00 | 2 265.00 |  |
| 2028 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2029 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2030 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 203' | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2032 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.510 | 300.00 | 453.00 |  |
| 2033 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 2034 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 150.00 | 600.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2036 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 4 520.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2037 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2038 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |
| 2039 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |

d 766\_144

Truhlářské práce - 4/B.04 (okno)

17 168.00

*D D1 Přípravné práce 1 780.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2040 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 204' | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.640 | 2 000.00 | 1 280.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*8 168.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2042 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 1.510 | 1 500.00 | 2 265.00 |  |
| 2043 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2044 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2045 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2046 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2047 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.510 | 300.00 | 453.00 |  |
| 2048 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
| 2049 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 4.000 | 150.00 | 600.00 |  |

Strana 70 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 2050 K Pol13 | Žaluzie |  | 1 m2 | 0.600 | 2 000.00 | 1 200.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 700.00* | | | | | | | | |
| 205- | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2052 | K | Pol16 | Replika půloliva s jazýčkem | kus | 4.000 | 300.00 | 1 200.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 4 520.00* | | | | | | | | |
| 2053 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2054 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |
| 205! | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.510 | 1 000.00 | 1 510.00 |  |
| d 766\_145 Truhlářské práce - 4/C.01 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2056 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2057 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2058 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 205! | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2060 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2061 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2062 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2063 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2064 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2065 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2066 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2067 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2068 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 206! | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2070 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 207' | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| d 766\_146 Truhlářské práce - 4/C.02 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2072 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2073 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*13 025.00*

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2074 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2075 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2076 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2077 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2078 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 207! | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2080 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 208' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2082 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 2083 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2084 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 2085 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2086 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2087 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| d 766\_147 Truhlářské práce - 4/C.03 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2088 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 208! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*D D2*2090 K Pol5~

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

^Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250^ 1 000.00|

*13 025.00*

*3* 250.00

Strana 71 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 2091 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2092 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2093 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2094 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2095 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2096 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2097 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2098 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 209! | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 210( | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 210i | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2102 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2103 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |

d 766\_148 Truhlářské práce - 4/C.04 (okno)

26 485.00

*D D1 Přípravné práce 3 360.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2104 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2105 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2106 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2107 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2108 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2109 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2110 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2111 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2112 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2113 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2114 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2115 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2116 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

*D D4*

*Povrchová úprava*

*8 000.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2117 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2118 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2119 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d 766\_149 Truhlářské práce - 4/C.05 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2120 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2121 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |
| *D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 13 025.00* | | | | | | | | |
| 2122 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2123 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2124 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2125 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2126 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2127 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2128 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2129 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2130 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 2131 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2132 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 2133 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2134 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |

Strana 72 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 2135 | K Pol25 Vrchní nátěr | | | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 | |
| d 766\_150 Truhlářské práce - 4/C.06 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2136 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2137 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |
| *D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 13 025.00* | | | | | | | | |
| 2138 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2139 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2140 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2141 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2142 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2143 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2144 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2145 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2146 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 2147 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2148 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 2149 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2150 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 215- | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |

d 766\_151 Truhlářské práce - 4/C.07 (okno)

26 485.00

*D D1 Přípravné práce 3 360.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2152 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2153 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2154 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2155 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2156 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2157 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2158 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2159 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2160 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 216' | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2162 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 2163 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2164 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 2165 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2166 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2167 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| d 766\_152 Truhlářské práce - 4/C.08 (okno) 26 485.00  *D D1 Přípravné práce 3 360.00* | | | | | | | | |
| 2168 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2169 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 2 000.00 | 2 860.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2170 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 217' | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2172 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2173 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2174 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2175 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2176 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2177 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |

Strana 73 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 2178 K Pol13 | Žaluzie |  | 1 m2 | 1.5001 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 217! | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2180 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 218- | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2182 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2183 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| d 766\_153 Truhlářské práce - 4/C.09 (okno) 24 340.00  *D D1 Přípravné práce 1 215.00* | | | | | | | | |
| 2184 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 218! | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 500.00 | 715.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2186 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2187 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2188 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2189 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2190 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 219' | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2192 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2193 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2194 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 2 100.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2195 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2196 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |

*D D4 Povrchová úprava 8 000.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2197 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2198 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 219! | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |

d 766\_154 Truhlářské práce - 4/C.10 (okno)

24 340.00

*D D1 Přípravné práce 1215.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2200 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 220' | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 1.430 | 500.00 | 715.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*13 025.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2202 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2203 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 500.00 | 1 000.00 |  |
| 2204 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2205 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2206 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2207 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.250 | 300.00 | 975.00 |  |
| 2208 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2209 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 10.000 | 150.00 | 1 500.00 |  |
| 2210 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D D3 Repase a obnova kování 2 100.00* | | | | | | | | |
| 221' | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2212 | K | Pol15 | Replika rozvora oliva | kus | 2.000 | 300.00 | 600.00 |  |
| *D D4 Povrchová úprava 8 000.00* | | | | | | | | |
| 2213 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2214 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| 2215 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.250 | 1 000.00 | 3 250.00 |  |
| d 766\_155 Truhlářské práce - 4/D.01 (okno) 20 347.00  *D D1 Přípravné práce 10 500.00* | | | | | | | | |
| 221Í | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2217 | K | Pol4 | Zábor - lešení/plošina | bm | 20.000 | 500.00 | 10 000.00 |  |

*D D2* 2218 K Pol5~

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* [Mechanické odstranění povrchové úpravy ~

| m2

1.3701

800.001

*6 107.00*

1 096.00

Strana 74 z 81

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2219 | K | Pol6 | Výroba ven. okapnice a montáž | kus | 2.000 | 1 000.00 | 2 000.00 |  |
| 2220 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2221 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2222 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |
| 2223 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 1.370 | 300.00 | 411.00 |  |
| 2224 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 1.000 | 300.00 | 300.00 |  |

*D D3 Repase a obnova kování 0.00*

*D D4 Povrchová úprava 3 740.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2225 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2226 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 1.370 | 1 000.00 | 1 370.00 |  |
| 2227 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 1.370 | 1 000.00 | 1 370.00 |  |

d 766\_156 Truhlářské práce - 4/E.01 (dveře)

46 180.00

*D D1 Přípravné práce 6 700.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2228 | K | Pol2 | Demontáž, označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2229 | K | Pol3 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 3.100 | 2 000.00 | 6 200.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*21 980.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2230 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 3.100 | 3 500.00 | 10 850.00 |  |
| 223' | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 2232 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 |  |
| 2233 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 3.100 | 300.00 | 930.00 |  |
| 2234 | K | Pol12 | Těsnění | bm | 8.000 | 150.00 | 1 200.00 |  |
| 2235 | K | Pol13 | Žaluzie | m2 | 1.500 | 2 000.00 | 3 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *2 000.00* | |
| 2236 K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *15 500.00* |
| 2237 K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 3.100 | 2 500.00 | 7 750.00 |
| 223Í K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 3.100 | 2 500.00 | 7 750.00 |

d 766\_157 Truhlářské práce - 5/A.01 (okno)

10 130.00

*D D1 Přípravné práce 800.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2239 | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2240 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 5 130.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224’ | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2242 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2243 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2244 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2245 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2246 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 2247 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* |
| 2248 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 2249 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |
| 2250 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |
|  | D | 766\_158 | Truhlářské práce - 5/A.02 (okno) |  |  |  | 10 130.00 |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *800.00* |
| 225’ | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
| 2252 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*5 130.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2253 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2254 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2255 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2256 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2257 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2258 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

Strana 75 z 81

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 2259 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* |  |
| 2260 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 226i | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
| 2262 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |

d 766\_159 Truhlářské práce - 5/A.03 (okno)

10 130.00

*D D1 Přípravné práce 800.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2263 | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2264 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |  |

*D D2*

*Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí*

*5 130.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2266 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2267 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2268 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 226! | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2270 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 2271 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* |  |
| 2272 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2273 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
| 2274 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |

d 766\_160 Truhlářské práce - 5/A.04 (okno)

10 130.00

*D D1 Přípravné práce 800.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2275 | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2276 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 5 130.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2277 | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2278 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2279 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2280 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2281 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2282 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | | |
| 2283 K | | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* |  |
| 2284 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 2285 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
| 2286 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |

d 766\_161 Truhlářské práce - 5/A.05 (okno)

10 130.00

*D D1 Přípravné práce 800.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2287 | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2288 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |  |

*D D2 Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí 5 130.00*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228! | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2290 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2291 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2292 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2293 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2294 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* | | | *1 500.00* | |
| 2295 K | Pol14 | Celková repase kování | 1 % 1 | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* |
| 2296 K | Pol17 | Petrifikace | 1 % 1 | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |

Strana 76 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 2297 | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
| 2298 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
|  | D | 766\_162 | Truhlářské práce - 5/A.06 (okno) |  |  |  | 10 130.00 | |
|  | *D* | *D1* | *Přípravné práce* |  |  |  | *800.00* | |
| 229! | K | Pol36 | Demontáž označení, zajištění přepravy | kus | 1.000 | 500.00 | 500.00 |  |
| 2300 | K | Pol37 | Zabezpečení stavebního otvoru | m2 | 0.600 | 500.00 | 300.00 |  |
|  | *D* | *D2* | *Truhlářské práce - práce na obnově dřevěných částí* |  |  |  | *5 130.00* | |
| 230i | K | Pol5 | Mechanické odstranění povrchové úpravy | m2 | 0.600 | 3 000.00 | 1 800.00 |  |
| 2302 | K | Pol7 | Zpevnění konstrukce, oprava konstrukce | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 23(3 | K | Pol8 | Pasování okna / dveří do rámu, nastavení, doplnění | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2304 | K | Pol21 | Obnova prvku, detaily, výsprava | % | 1.000 | 1 000.00 | 1 000.00 |  |
| 2305 | K | Pol30 | Broušení, tmelení, příprava na PÚ | m2 | 0.600 | 300.00 | 180.00 |  |
| 2306 | K | Pol11 | Doplnění sklen tmelem | bm | 0.500 | 300.00 | 150.00 |  |
|  | *D* | *D3* | *Repase a obnova kování* |  |  |  | *1 500.00* | |
| 2307 | K | Pol14 | Celková repase kování | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
|  | *D* | *D4* | *Povrchová úprava* |  |  |  | *2 700.00* | |
| 2308 | K | Pol17 | Petrifikace | % | 1.000 | 1 500.00 | 1 500.00 |  |
| 230! | K | Pol24 | Základní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |
| 2310 | K | Pol25 | Vrchní nátěr | m2 | 0.600 | 1 000.00 | 600.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | 184 369.60 | | |
| 2311 | K | 783000125 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií | m2 | 102.200 | 200.00 | 20 440.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| *2312* | *M* | *28323156* | *fólie pro malířské potřeby zakývací 141p 4x5m* | *m2* | *107.310* | *20.00* | *2 146.20* | *CS ÚRS 2022 02* |
| 2313 | K | 783101403 | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 34.422 | 200.00 | 6 884.40 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2314 | K | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 34.422 | 2 000.00 | 68 844.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2315 | K | 783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 34.422 | 1 000.00 | 34 422.00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2316 | K | 783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 34.422 | 1 500.00 | 51 633.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | D | 7877 | Restaurování vitrážových výplní |  |  |  | 1 761 000.00 |  |
| 2317 | K | 7877\_12 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/C.01 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2318 | K | 7877\_13 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/C.02 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2319 | K | 7877\_14 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/C.03 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2320 | K | 7877\_21 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/F.01 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2321 | K | 7877\_22 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/F.02 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2322 | K | 7877\_23 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/F.03 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |
| 2323 | K | 7877\_24 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 0/F.04 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 8 000.00 | 8 000.00 |  |

Strana 77 z 81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 2324 | K | 7877\_29 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 1- 3/A.01 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 350 000.00 | 350 000.00 |  |
| 2325 | K | 7877\_30 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 1- 3/A.02 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 350 000.00 | 350 000.00 |  |
| 2326 | K | 7877\_31 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 1- 3/B.01 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 350 000.00 | 350 000.00 |  |
| 2327 | K | 7877\_32 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 1- 3/B.02 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 350 000.00 | 350 000.00 |  |
| 2328 | K | 7877\_62 | Restaurátorská obnova vitrážové výplně okna ozn. 2- 3/A.01 (vyjmutí, fixace, přeprava, očištění, šablony, rekonstrukce výplní, zatmelení olověných profilů, uchycovací prvky, upevnění a zatmelení vitráží, zpětná montáž) | kus | 1.000 | 270 000.00 | 270 000.00 |  |
| 2329 | K | 7877\_RZ | Restaurátorská zpráva | kpl | 1.000 | 35 000.00 | 35 000.00 |  |

Strana 78 z 81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: Pardubice | Datum: 11. 10. 2022 |
| Zadavatel: | IČ: 70892822 |
| Pardubický kraj | DIČ: CZ70892822 |
| Uchazeč: | IČ: 10940260 |
| Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 | DIČ: CZ10940260 |
| Projektant: | IČ: 48155586 |
| INRECO s.r.o. | DIČ: CZ48155586 |
| Zpracovatel: | IČ: 05985404 |
| BACing s.r.o. | DIČ: CZ05985404 |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **360 000.00** |
| Základ daně  dph základní 360 000.00  snížená 0.00 | Sazba daně Výše daně  21.00% 75 600.00  15.00% 0.00 |
| **Cena s DPH v CZK** | **435 600.00** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

**Objednavatel Uchazeč**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |

Strana 79 z 81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Pardubice Datum: | 11. 10. 2022 |
| Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: | INRECO s.r.o. |
| Uchazeč: Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 Zpracovatel: | BACing s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** | **360 000.00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 360 000.00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 40 000.00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 140 000.00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 100 000.00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 80 000.00 |

Strana 80 z 81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, U divadla 50, VČ divadlo - obnova oken a vchodových dveří

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Pardubice Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, Litomyšl 570 01 Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**360 000.00**

360 000.00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 011534000R | Mikroskopický stratigrafický průzkum barevných vrstev na oknech a okenních rámech (fotodokumentace a odběr vzorků, popis a vyhodnocení zjištěných barevných vrstev) | soub | 1.000 | 40 000.00 | 40 000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 140 000.00 | |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub | 1.000 | 140 000.00 | 140 000.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 100 000.00 |  |
| 4 | K | 051002000R | Pojistné po celou dobu realizace díla | soub | 1.000 | 50 000.00 | 50 000.00 |  |
| 5 | K | 056002000 | Bankovní záruka | soub | 1.000 | 50 000.00 | 50 000.00 | CS ÚRS 2022 02 |
|  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 80 000.00 |  |
| 3 | K | 071103000 | Provoz investora | soub | 1.000 | 80 000.00 | 80 000.00 CS ÚRS 2022 02 | |

Strana 81 z 81

Příloha č. 2

**Seznam poddodavatelů**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: | Kmošek & Kmošek s.r.o. |
| Sídlo: | Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl |
| IČO: | 10940260 |

jako účastník výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Specifikace části veřejné zakázky, kterou má účastník výběrového řízení v úmyslu zadat poddodavateli | Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v % |
| 1. | Jméno poddodavatele *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* |  | řemeslná obnova truhlářských a zámečnických prvků, aplikace povrchových úprav | **20%** |
| Sídlo/místo podnikání | Na Lánech 15, 570 01  Litomyšl |
| IČO/DIČ | 76348091/CZ9011183786 |
| Spisová značka v OR | není zapsán v OR |
| Jméno a příjmem osoby oprávněné jednat za poddodavatele, funkce |  |
| Telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba poddodavatele |  |
|  | | | | |
| 2. | Jméno poddodavatele *(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)* | Vitráže BRUŠTÍK s.r.o. | restaurování vitráží | **20%** |
| Sídlo/místo podnikání | Petrohradská 403/50, Vršovice, 101 00 Praha 10 |
| IČO/DIČ | 24194425 |
| Spisová značka v OR | obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187490 |
| Jméno a příjmem osoby oprávněné jednat za poddodavatele, funkce |  |
| Telefon/fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba poddodavatele |  |

V Litomyšli dne 27. 3. 2025

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka výběrového řízení

*(doplnit jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za účastníka výběrového řízení)*

**Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 3

**Seznam techniků**

**Název veřejné zakázky:**

**„VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží“**

Účastník:

**Účastník**

se sídlem Na Lánech 15,570 01 Litomyšl, IČO 76348091

(dále jen „účastník“)


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení technika a jeho pozice v týmu | Nejvyšší dosažené vzdělání, je-li požadováno, a dosažená praxe v oboru výkonu činnosti | Specializace v rámci výše uvedené zakázky | Smluvní vztah mezi technikem a účastníkem |
|  | vysokoškolské | hlavní stavbyvedoucí | zaměstnanec |
|  | vysokoškolské | technolog | zaměstnanec |
| - | SŠ s maturitou | restaurátor vitráží | subdodavatel |

V Litomyšli dne 27.3.2025

1

Příloha č. 4

VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží - harmonogram prací



**Poznámky**

1) Verze 4. 2. 2025, vypracoval

2) Pro každý kalendářní měsíc bude s předstihem zpracován detailní harmonogram prací, ve kterém budou spolu se zástupci provozovatele vytipovány konkrétní okenní výplně k repasi.

3) Ve 27 - 34 týdnu roku 2025 a 2026 budou probíhat nejintenzivnější práce, spočívající v repasi dveřních výplní a vybraných okenních výplní.