Krycí list rozpočtu - ZL č.06 Malby

**Stavební úpravy budovy - Centrum služeb**

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

**pro seniory Kyjov**

Malby Vícepráce

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Centrum služeb pro seniory Kyjov,p.o.

SBD, spol. s r.o.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

46937099/

26967731/CZ26967731

7

JKSO:

Zpracoval:

Datum: 26.02.2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Rozpočtové náklady v Kč**  **Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)** | | **B** |  | | **C** |  | |
| **HSV** | Dodávky | 10 307,37 | Práce přesčas  Bez pevné podl.  Kulturní památka | | 0,00 |  | | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  | | 0,00 | Zařízení staveniště  Mimostav. doprava  Územní vlivy  Provozní vlivy  Ostatní  NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 545 748,27 |  | | 0,00 |  | | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  | |  |  | | 0,00 |
| **Ostatní materiál**  **Přesun hmot a sutí**  **ZRN celkem** | | 0,00 |  | |  |  | |  |
|  | | 0,00 |  | |  |  | |  |
|  | | 556 055,64 | **DN celkem**  **DN celkem z obj.** | | 0,00 | **NUS celkem**  **NUS celkem z obj.**  **VORN celkem**  **VORN celkem z obj.** | | 0,00 |
|  | | |  | | 0,00 |  | | 0,00 |
|  | | |  | | 0,00 |
|  | | | | | |  | | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základ 0%** | **0,00** |  | |
| **Základ 12%** | **556 055,64** | **66 726,68**  **DPH 12%**  **DPH 21%** | **556 055,64**  **Celkem bez DPH**  **Celkem včetně DPH**  Zhotovitel |
| **Základ 21%** | **0,00** | **0,00** | **622 782,32** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant  Datum, razítko a podpis | Objednatel  Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

Digitally signed by   
Ing. Tomáš Dřímal   
Date: 2025.03.24

15:13:47 +01'00'

Ing. Tomáš   
Dřímal



Stavební rozpočet - Jen podskupiny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO: | | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  Malby Vícepráce | Doba výstavby:  Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Zpracováno dne: 26.02.2025 | |
| **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis**  Lešení a stavební výtahy  Bourání konstrukcí  Malby | |  |
| **Celkem** |
|  | 94 1 851,48  96 8 455,89  784 545 748,27 | | | |

**556 055,64**

*Poznámka:*



Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby:  Druh stavby:  Lokalita:  JKSO: | | | **Stavební úpravy budovy - Centrum služeb pro seniory Kyjov**  Malby Vícepráce | Doba výstavby:  Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Zpracováno dne: | | 26.02.2025 | |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis**  **Rozměry**  **Lešení a stavební výtahy**  Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ**  **(Kč)** |  |
| **Celkem** |
|  | | **94**  **1 851,48** | | | | | |
| 1 941955102R00 m2 12,00 154,29 1 851,48  *12 12,00* | | | | | | | |
|  | | **96**  **8 455,89**  **Bourání konstrukcí**  Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | | | | | |
| 2 784402801R00 m2 256,08 33,02 8 455,89  2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č.318 39,25  2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58  2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66  *26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*  *10,85\*2 strop kuchyňka m.č. 329 21,70*  *3,8\*1,05\*2 m.č. 116 strop 7,98*  *(3,25+3,8)\*2\*1,46-(0,75\*1,5\*2)-(0,9\*1,97) 16,56* | | | | | | | |
|  | | **784**  **545 748,27**  **Malby** | | | | | |
| 3 784161101R00 m2 5 784,04 19,86 114 871,03  Penetrace podkladu nátěrem 1x  *13,11\*2 3.NP 318 strop 26,22*  *2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č.318 39,25*  *26,1+(10,85\*2) m..č. 329 3.NP 47,80*  *2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58*  *21,3\*2 m.č. 217 strop 42,60*  *2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66*  *13,11\*2 m.č. 222 strop 26,22*  *29,66 m.č. 118 1.NP stěny a strop 29,66*  *30 m..č. 123 30,00* | | | | | | | |

*174,44\*2 1.NP stropy pokoje 348,88*

*228,52 1.NP stěny pokoje 228,52*

*126,83 1.NP chodba 126,83*

*1846,3896 2.NP položka oškrabání omítky 1 846,39*

*1957,9548 3.NP dtto 1 957,95*

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*0 SDK 1.NP kastlíky 0,00*

*190 Jídelna - stěny 190,00*

*(86+113)\*2 Jídelna - strop 398,00*

*140 4.NP stěny a strop SDK 140,00*

*7,5\*1,3 9,75*

*16\*1,2 Jídelna 19,20*

*5,6\*0,8 4,48*

*39,8\*1 39,80*

*6,4\*0,8 Kuchyně 5,12*

*5,6\*0,7 3,92*

*6,3\*0,75 4,73*

*15\*1,2 18,00*

*4,2\*0,9 3,78*

*2\*0,9 1,80*

*3,8\*1,05\*2 m.č. 116 strop 7,98*

*(3,25+3,8)\*2\*1,46-(0,75\*1,5\*2)-(0,9\*1,97) 16,56*

4 784165512R00 m2 3 690,70 68,11 251 373,30

Malba bílá, bez penetrace, 2 x

*13,11\*2 3.NP 318 strop 26,22*

*2\*(3,6+3,8)\*2,91-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) m.č. 318 39,25*

*26,1+(10,85\*2) m..č. 329 3.NP 47,80*

*2\*(3,6+6,4)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 217 53,58*

*21,3\*2 m.č. 217 strop 42,60*

*2\*(3,6+3,8)\*2,87-(1,1\*2,0+2,1\*1,5)+0,3\*(2,1+2\*1,5) 2.NP 222 38,66*

*13,11\*2 m.č. 222 strop 26,22*

*7,98+16,563 m.č. 116 1.NP 24,54*

*29,66 m.č. 118 1.NP stěny a strop 29,66*

*30 m..č. 123 30,00*

*728 Jídelna stěny, strop, 4.NP 728,00*

*174,44\*2 1.NP stropy pokoje 348,88*

*228,52 1.NP stěny pokoje 228,52*

*126,83 1.NP chodba 126,83*

*1846,3896 2.NP položka oškrabání omítky 1 846,39*

*1957,9548 3.NP dtto 1 957,95*

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*110,575 SDK 110,58*

*-2093,3404 barevná malba -2 093,34*

5 784165R m2 2 093,34 85,75 179 503,94

Malba vč příplatek za tónování barvy

*26,12\*3 schodiště uprostřed 78,36*

*(2\*6,4\*3,46)-(2\*0,8\*2) 136 1.NP 41,09*

*(2\*6,4\*3,46)-(0,8\*2) 137 42,69*

*126,83 chodba 1.NP 126,83*

*0 118 0,00*

*2\*6,4\*3,46 121 44,29*

*(2\*6,4\*3,46)-(0,8\*2) 135 42,69*

*190 Jídelna stěny 190,00*

*2\*(46,8+2,1)\*2,87-(0,8\*2,0\*5+0,9\*2,0+1,0\*2,0\*4+1,1\*2,0\*16)*

*202 2.NP 227,69*

*(2\*3,9+1,88)\*2,87 203 27,78*

*(2\*6,4\*2,87)\*5 204-208 183,68*

*(2\*6,4\*2,87)\*5 211-215 183,68*

*(2\*3,8\*2,87)\*4 234-237 87,25*

*2\*(46,8+2,1)\*2,91-(0,8\*2,0\*5+0,9\*2,0+1,0\*2,0\*4+1,1\*2,0\*16)*

*302 3.NP 231,60*

*(2\*3,9+1,88)\*2,91 303 28,17*

*(2\*6,4\*2,91)\*8 304-311 297,98*


*2\*6,4\*2,91 312 společ místn 37,25*

*(2\*6,4\*2,91)\*3 313-315 111,74*

*(2\*3,8\*2,91)\*2 317,330 44,23*

*(2\*3,8\*2,91)\*3 333-335 66,35*

**556 055,64**

*Poznámka:*