**Příloha č. 2 Rámcové smlouvy:**

**NABÍZENÉ PARAMETRY PASIVNÍCH MATRACÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky** | **Dodávka antidekubitních matrací 2025** |
| Druh řízení | výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | **Domov U Biřičky** |
| sídlo**:** | K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové |
| IČ: | 00579033 |
| DIČ: | CZ00579033 |
| zástupce: | Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel |

**Dodavatel tímto čestně prohlašuje a předkládá výčet níže požadovaných technických parametrů nabízených aktivních antidekubitních matrací** (dle požadavků stanovených zadavatelem v čl. 4 odst. 4.1 a čl. 8 odst. 8.4 Zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pol. č.:* | ***Technický parametry pasivních matrací*** | ***Hodnota technického parametru*** | ***Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro pasivní matraci)*** |
| **1.** | **Rozměry, včetně atypických, do rozměru 90 x 200 cm za jednu cenu (bez atypového příplatku).** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **2.** | **Aktivní antidekubitní systém pro osoby se středním až vysokým rizikem vzniku proleženin s digitálním řízením chodu pro delší životnost vnitřního zdroje vzduchu** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **3.** | **Určeno pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů skupiny IV. (dle EPUAP), hodnotící škála podle Nortonové 20-13** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **4.** | **Automatické nastavení tlaku dle váhy ležící osoby s možností jemného doladění** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **5.** | **Ovládání kompresoru na horní straně kompresoru (nikoliv na boční) pro lepší viditelnost personálu** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **6.** | **Rozměry 200 x 90 (85) cm** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **7.** | **Výška matrace min. 20 cm** | ***20,3 cm*** | *Doplnit hodnotu v****cm****, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku:* ***min. 20 cm.*** |
| **8.** | **Doporučená maximální nosnost matrace min. 250 kg** | ***250 kg*** | *Doplnit hodnotu v****kilogramech****, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku:* ***min 250 kg.*** |
| **9.** | **Systém, který se ukládá přímo na rošt lůžka, připojení vzduchových hadic pomocí konektoru** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **10.** | **Systém cela na cele (2 řady vzduchových cel, spodní řada trvale nafouklá, horní řada terapeutická)** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **11.** | **Materiál cel – Nylon /TPU** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **12.** | **Systém ochrany pat – 5 posledních cel možno jednotlivě odpojit a vypustit bez vlivu na funkčnost matrace** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **13.** | **Transportní mód** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **14.** | **5 terapeutických režimů:**   1. **alternativní,** 2. **režim s trvale nízkým tlakem (CLP),** 3. **režim podpory sedu s alternací,** 4. **režim podpory sedu s CLP,** 5. **režim max. nafouknutí.** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **15.** | **Alarm nízkého tlaku, výpadku napájení a servisní alarm (jak akustický, tak vizuální)** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **16.** | **CPR na boku matrace, pomocí otočného ventilu** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **17.** | **Maximální úroveň hluku 30 dB** | ***30 dB*** | *Doplnit hodnotu v****dB****, kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku:* ***max. 30 dB.*** |
| **18.** | **Pás se sponou na spodní straně matrace pro jednoduché skladování srolované matrace** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **19.** | **Potah matrace je vyroben z elastického a robustního čtyřcestného materiálu (4směrně pružného)** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **20.** | **Potah matrace je paropropustný a antibakteriální** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **21.** | **Potah matrace je snímatelný a pratelný s možností praní na 90°C** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |
| **22.** | **Konstrukční řešení zipu matrace - zip 360° (zip lemuje obvod celé matrace)** | ***ANO*** | *Vybrat z nabízených možností* ***ANO či NE*** *dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)* |

**Upozornění:**

**Zadavatel tímto upozorňuje, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametrů, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.**

**Účastník (dodavatel) podpisem tohoto čestného prohlášení bere shora uvedené upozornění na vědomí.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODPIS DODAVATELEM | | | | |
| Místo a datum podpisu čestného prohlášení: | V | Praze | dne |  |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | Ing. Dalibor Šoral | | | |
| Funkce osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | jednatel | | | |
| Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: |  | | | |