KRYCI LIST ROZPOCTU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM |  | JKSO |  |  |
| Název objektuObjednatelProjektantZhotovitelZpracoval | Zimni stadion-havarijní oprava kanal. šachty vč přípoje ke stěně objektu + část stoupačky kanalizaceSTAVOS Příbram a.s.Rozpočet číslo Dne15.04.2025Měrné a účelové jednotky Náklady 1 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. |  | EöoMístoIČOCZ-CPVCZ-CPA | DičNáklady / 1 m.j. | 0,00 |
| 0,00Rozpočtové náklady v CZK | 0,00 |  |  |
| A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby |  |  |
| 1 HSV Dodávky 57 392,62 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2 Montáž 107 823,94 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Projektové práce |  | 0,00 |
| 3 PSV Dodávky 19 282,27 IO Kultumí památka | 0,00 | 15 Územní vlivy |  | 0,00 |
| 4 Montáž 23 806,64 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy |  | 0,00 |
| 5 Dodávky 0,00 |  | 17 Jiné VRN |  | 0,00 |
| 6 Montáž 0,00 |  | 18 VRN z rozpočtu | 34 900,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) 208 305,47 12 DN (ř. 8-11) |  | 19 VRN (ř. 13-18) | 34 900,00 |
| 20 HZS 22 618,00 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  | D Celkem bez DPH | 265 823,47 |
|  |  |  DPH Základ daně | DPH celkem |
|  |  |  snížená 12,0 0,00 | 0,00 |
|  ČS, ARMÁDY 2 , 261 PŘÍB AM IV |  |  základní 21,0 265 823,47 | 55 822,93 |
|  tel./fax: 3 1 8 807, 318 6 0 1 58 |  | Cena s DPH | 321 646,40 |
| 1 DIČ: CZ243 1031 SOUD V E ODDÍL B, VL žKA 18230 |  | E Přípočty a odpočty |  |
|  |  | Dodá zadavatel | 0,00 |
|  |  | Klouzavá doložka | 0,00 |
|  |  | Zvýhodnění | 0,00 |

OBSAHUJE:

VYBOURÁNÍ A ZHOTOVENÍ NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY S NAPOJENÍM U OBJEKTU A S DOPOJENiM KANALIZACE K OBVODOVÉ STĚNĚ OPRAVU STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE V 1 .NP (ŠATNA ”A"), VE 2.NP (KANCELÁŘE SZM) S PROTAŽENÍM DO 3.NP (UKONČENO NAD

STROPEM NAD 2.NP PRO BUDOUCÍ NAPOJENÍ BYTU VE 3.NP

NENÍ KALKULOVÁNO:

PŘÍPADNÉ NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVOU KUCHYŇSKOU LINKU, ŠATNÍ SKŘÍŇKY - KALKULOVÁNA ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOVÝ KOBEREC DO KUCHYŇKY 2.NP - KALKULOVÁNA ZPĚTNÁ MONTÁŽ

V KUCHYŇCE JE KALKULOVÁN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD NA STĚNU ZA KUCHYŇSKOU LINKU A OPRAVA OMÍTKY po STÁVAJÍCÍM OBKLADU

1 1

# REKAPITULACE ROZPOÖTU

Stavba: SPORTOVNi ukiZENi MESTA PkiBRAM

Objekt: Zimni stadion-havarijni oprava kanal. Sachty pripoje ke sténé objektu + öåst stoupaéky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Misto: Datum: 15. 4. 2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Popis | Dodåvka | Montåi | Cena celkem | Hmotnost celkem | Sut ceikem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Pråce a dodåvky HSV | 57 392,62 | 107 823,94 | 165 216,56 | 7,342 | 6,888 |
|  | Zemni pråce | 1 327,66 | 39 301,90 | 40 629,56 | 2,003 | 5,125 |
| 3 | Svislé a kompletni konstrukce | 2 103,22 | 1 164,90 | 3 268,12 | 0,691 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konstrukceÜpravy povrchü, podlahy a osazovåni | 1 075,47 | 2 014,53 | 3 090,oo | 0,161 | 0,000 |
| 6 | vyplni | 7 244,05 | 15 635,95 | 22 880,00 | 0,545 | 0,000 |
| 8 | Trubni vedeni | 30 516,57 |  8 651  | 39 168,00 | 3,939 | 0,000 |
|  | Ostatni konstrukce a pråce, bouråni | 617,14 | 13 141,76 | 13 758,90 | 0,003 | 1,763 |
| 997 | Piesun suté | 14 508,51 | 12 715,53 | 27 224,04 | 0,000 | 0,000 |
| 998 | Piesun hmot | 0,00 | 15 197,94 | 15 197,94 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Pråce a dodåvky PSV | 19 282,27 | 29 086,64 | 48 368,91 | 0,223 | 0,201 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitrnf kanalizace | 8 845,13 | 13 735,85 | 22 580,98 | 0,029 | 0,092 |
| 725 | Zdravotechnika - zaiizovaci predméty | 685,92 | 1 309,78 | 1 995,70 | 0,001 | 0,036 |
| 763 | Konstrukce suché vystavby | 456,52 | 1 548,18 | 2 004,70 | 0,025 | 0,042 |
| 776 | Podlahy povlakové | 2 321,14 | 6 045,17 | 8 366,31 | 0,005 | 0,029 |
| 781 | Dokonöovaci pråce - obklady | 6 468,05 | 4 344,41 | 10 812,46 | 0,137 | 0,000 |
| 784 | Dokonéovaci pråce - malby a tapety | 505,51 | 2 103,25 | 2 608,76 | 0,026 | 0,003 |
| HZS | Hodinové züétovaci sazby | 0,00 | 17 338,00 | 17 338,00 | 0,000 | 0,000 |

vRN VedlejSi rozpoétové nåklady 0,00 34 900,00 34 900,00 0,000 0,000

VRN3 Zaiizeni staveniSté 0,00 7 ooo,oo 7 ooo,oo 0,000 0,000

VRN4 Inienyrskä öinnost 0,00 12 ooo,oo 12 ooo,oo 0,000 0,000

VRN6 Üzemni vlivy 0,00 7 500,00 7 500,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatni nåklady 0,00 8 400,00 8 400,00 0,000 0,000

Celkem

 76 674,89 189 148,58 265 823,47 7,565 7,089

1 1

# ROZPOČET

Stavba: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA PŘÍBRAM

Objekt: Zimní stadion-havarijní oprava kanal. šachty vč přípoje ke stěně objektu + část stoupačky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: 15. 4. 2025 |  |
|  | Kód položky | popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  | Hmotnost celkem |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 165 216,56 | 7,342 |
| 1 | Zemní práce | 40 629,56 | 2,003 |
| 1 | 1 19003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 14,000 | 82,60 | 1 156,40 | 0,003 |
| 2 | 1 19003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 14,000 | 56,20 | 786,80 | 0,000 |
| 4 | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 1 ,ooo | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,000 |
| 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 3,800 | 1 090,oo | 4 142,00 | 0,000 |
| 5 | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 1 ,500 | 2 400,00 | 3 600,00 | 0,000 |
| 6 | 133251 101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 3,980 | 1 270,00 | 5 054,60 | 0,000 |
| 7 | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení  | m3 | 3,084 | 594,00 | 1 831,90 | 0,000 |
| 8 | 139911103 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně | m3 | 2,400 | 3 100,00 | 7 440,00 | 0,000 |
| 9 | 139911121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 0,350 | 7 220,00 | 2 527,00 | 0,000 |
| 10 | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 ,850 | 42, | 78,44 | 0,000 |
| 11 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1 ,850 | 312,00 | 577,20 | 0,000 |
| 12 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes1 oooo m | m3 | 14,800 | 23,70 | 350,76 | 0,000 |
| 13 |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1 ,850 | 383,00 | 708,55 | 0,000 |
|  |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 |  | 257,00 | 860,41 | 0,000 |
| 15 | 175112101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | m3 | 11,1301,000 | 814,00 | 2 814,00 | 0,000 |
| 16 | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 2,000 | 537,00 | 1 074,oo | 2,000 |
| 17 | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | rn2 | 20,000 | 225,00 | 4 500,00 | 0,000 |
| 18 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 20,000 | 24,00 | 480,00 | 0,000 |
| 19 | 00572420 | osivo smés travní parková okrasná | kg | 0,500 | 159,00 | 79,50 | 0,001 |
| 20 | 181911102 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně | m2 | 20,000 | 46,40 | 928,00 | 0,000 |

1. Svislé a kompletní konstrukce 3 268,12 0,691

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 300 mm | kus | 3,000 | 613,00 | 1 839,00 | 0,361 |
| 22 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0,176 | 8 120,00 | 1 429,12 | 0,330 |

1. Vodorovné konstrukce 3 090,oo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech | kus | 3,000 | 1 030,oo | 3 090,oo |  |
| č. | Kód položky | popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |

 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 880,00 0,545

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 611 135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2,000 | 654,00 | 1 308,00 | 0,080 |
| 25 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6,600 | 370,00 | 2 442,00 | 0,097 |
| 26 | 612315225 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 2 920,00 | 5 840,00 | 0,308 |
| 27 | 6199910R | Zakrývání (podlahy, konstrukce,...) | kpl | 1 ,ooo | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,000 |
| 28 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 40,000 | 226,00 | 9 040,oo | 0,060 |

1. Trubní vedení 39 168,00 3,939

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 894410103 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm | kus | 1 ,ooo | 4 270,00 | 4 270,00 | 0,419 |
| 30 | 59224339 | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm | kus | 1,000 | 13 200,00 | 13 200,00 | 2, 100 |
| 31 | 89481261R | Zhotovení a utěsnění otvoru ve stěně nebo dně šachty DN 160 | kus | 4,000 | 787,00 | 3 148,00 | 0,002 |
| 32 | 894410212 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm | kus | 1 ,ooo | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,010 |
| 33 | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm | kus | 1,000 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,526 |
| 34 | 894410232 | Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus) | kus | 1 ,ooo | 1 730,00 | 1 730,00 | 0,012 |
| 35 | 59224312 | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62, 5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná | kus | 1,000 | 3 030, oo | 3 030,oo | 0,585 |
| 36 | 8948123R | Revizní a čistící šachta - DN 600 poklop s betonovým prstencem | kus | 1 ,ooo | 9 630,00 | 9 630,00 | 0,284 |

1. Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 758,90 0,003

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 5,000 | 65,70 | 328,50 | 0,001 |
| 38 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 30,000 | 145,00 | 4 350,00 | 0,001 |
| 39 | 953R | Zajištění a ochrana ostatních konstrukcí a vedení při realizaci  | kpl | 1 ,ooo | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,001 |
| 40 | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | 0,000 |
| 41 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0,350 | 2 160,00 | 756,00 | 0,000 |
| 42 | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 3,000 | 541,00 | 1 623,00 | 0,000 |
|  | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 6,600 | 129,00 | 851 | 0,000 |

1. Přesun sutě 27 224,04 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 7,089 | 998,00 | 7 074,82 | 0,000 |
| 45 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 7,089 | 107,00 | 758,52 | 0,000 |
| 46  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 134,691 | 13,30 | 1 791,39 | 0,000 |
| 47  | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 7,089 | 436,00 | 3 090,80 | 0,000 |
| 48  | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0,805 | 2 030,oo | 1 634,15 | 0,000 |
| 49  | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 4,320 | 2 030,oo | 8 769,60 | 0,000 |
| 50  | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,964 | 2 090,oo | 4 104,76 | 0,000 |

1. Přesun hmot 15 197,94 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51  | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 7,342 | 2 070,oo | 15 197,94 | 0,000 |

 PSV Práce a dodávky PSV 48 368,91 0,223

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |

 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 580,98 0,029

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m | 3,000 | 268,00 | 804,00 | 0,000 |
| 53 | 72114091 R | Potrubí litinové a ostatní propojení potrubí DN 125 | kus | 3,000 | 1 100,00 | 3 300,00 | 0,007 |
| 54 | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 | kus | 1 ,ooo | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,002 |
| 55 | 721173403.OSM | Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 | m | 3,000 | 684,00 | 2 052,oo | 0,008 |
| 56 | 721174026.OSM | Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 125 | m | 8,000 | 1 001,91 | 8 015,28 | 0,010 |
| 57 | OSM.116210 | HTEA odbočka DNI 25/110 45st | kus | 2,000 | 419,15 | 838,30 | 0,001 |
| 58 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1 ,ooo | 101 | 101,00 | 0,000 |
| 59 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 1 10 | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | 0,000 |
| 60 | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 10,000 | 528,00 | 5 280,00 | 0,000 |
| 61 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 18,000 | 37,80 | 680,40 | 0,000 |

 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 995,70 0,001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soub or | 1 ,ooo | 217,00 | 217,00 | 0,000 |
| 63 | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1 ,ooo | 1 020,oo | 1 020,oo | 0,001 |
| 05 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soub or | 1,000 | 103,00 | 103,00 | 0,000 |
| 725829111 | Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2' | kus | 1 ,ooo | 258,00 | 258,00 | 0,000 |
| 66 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1 ,ooo | 17,70 | 17,70 | 0,000 |
| 67 | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 1 ,ooo | 380,00 | 380,00 | 0,000 |

 763 Konstrukce suché výstavby 2 004,70 0,025

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 7631329R | Vyspraveníkazetového podhledu, přes 0,5 do 1 m2 | kus | 2,000 | 829,00 | 1 658,00 | 0,025 |
| 69 | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 2,000 | 165,00 | 330,00 | 0,000 |
| 70 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m |  | 19,880 | 0,84 | 16,70 | 0,000 |

 776 Podlahy povlakové 8 366,31 0,005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 |  | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podtah broušením | m2 | 7,560 | 65,30 |  |  |
| 72 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 7,560 | 16,20 | 493,67122,47 | 0,0000,000 |
| 73 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 7,560 | 67,40 | 509,54 | 0,000 |
| 74 | 776201921 | Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setření vlhkým mopem | m2 | 7,560 | 56,40 | 426,38 | 0,000 |
|  | 776201 R | Oprava podlah - demontáž a zpětná montáž spec. podlahy v šatně v potřebném rozsahu pro napojení stoup. potrubí do ležaté kanalizace | kus | 1 ,ooo | 5 ooo,oo | 5 ooo,oo | 0,001 |
| 76 | 776211 IR | Zpětné položení textilních pásů (s použitím stávající polahové krytiny) | m2 | 7,560 | 237,00 | 1 791,72 | 0,004 |
| 77 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m |  | 83,438 | 0,27 | 22,53 | 0,000 |

 781 Dokončovací práce - obklady 10 812,46 0,137

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 4,200 | 241 | 1 012,20 | 0,019 |
| 79 | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | 4,200 | 72,70 | 305,34 | 0,006 |
| 80 | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 4,200 | 1 010,00 | 4 242,00 | 0,038 |
| 81 | 5976171R | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 5,040 | 890,00 | 4 485, 60 | 0,074 |
| 82  | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4,200 | 86,30 | 362,46 | 0,000 |
| 83  | 998781312 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m |  | 104,076 | 3,89 | 404,86 | 0,000 |

 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 608,76 0,026

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84  | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 10,000 | 39,10 | 391,00 | 0,010 |
| ö. | Kód položky | popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 85  | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 33,400 | 20,20 | 674,68 | 0,007 |
| 86  | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 33,400 | 46,20 | 1 543,08 | 0,010 |

 HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 338,00 0,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87  | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 14,000 | 413,00 | 5 782,00 | 0,000 |
| 88  | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 18,000 | 466,00 | 8 388,00 | 0,000 |
| 89  | HZS223R | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 6,000 | 528,00 | 3 168,00 | 0,000 |
| VRNVRN3 | Vedlejší rozpočtové nákladyZařízení staveniště |  |  |  | 34 900,007 ooo,oo | 0,0000,000 |
| 90  | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 ,ooo | 7 ooo,oo | 7 ooo,oo | 0,000 |
| VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 12 ooo,oo | 0,000 |
| 91  | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 ,ooo | 12 ooo,oo | 12 ooo,oo | 0,000 |
| VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 7 500,00 | 0,000 |
| 92  | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, provoz investora, ostatníVRN | kpl | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,000 |
| VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 8 400,00 | 0,000 |
| 93  | 0920020R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | kpl | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,000 |

 Celkem 265 823,47 7,565