**Příloha č. 2**

**Všeobecné informace a pokyny v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.**

V souladu s ustanovením § 101, odst. 3. zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce, Vás seznamujeme s Všeobecnými informacemi a pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a možnými riziky v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
2. Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikací společně s Vyhl. č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní řád společnosti.
3. Nejvyšší povolená rychlost:

* všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km/hod.
* ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod.

1. Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky a okamžité dopravní situaci.
2. Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům a omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.
3. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónů bez příslušného povolení.
4. Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech, kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, na místech vyhrazených pro stání požárních vozidel, na chodnících a vegetaci v areálu. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovištích.
5. Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
6. Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutné dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
7. Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
8. Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni.
9. Pohybujte se jen po vyznačených komunikacích. Kde není chodník, zásadně choďte vlevo.
10. Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.
11. Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti.
12. Nevstupujte do rozvoden, trafostanic a regulačních stanic plynu.
13. Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením.
14. Dbejte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.
15. Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.
16. Nevstupujte na pracoviště Veletrhy Brno, a.s. pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Přinášet nebo požívat alkohol či návykové látky pracoviště je zakázáno.
17. Kouření povoleno jen na vyhrazených místech.
18. Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noční dobu dle NV 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.
19. V případě úrazu zaměstnance cizího zaměstnavatele, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích Veletrhy Brno, a.s. je zaměstnavatel povinen vzniklý úraz nahlásit bezpečnostnímu technikovi společnosti Veletrhy Brno, a.s.na telefonní číslo 541 153 117.
20. Informujeme Vás o možných zbytkových rizicích, která vyplývají z naší činnosti:

* Neoprávněný vstup na pracoviště nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce.
* Pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu.
* Pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě.
* Pád materiálu, nářadí z výšky při neopatrné manipulaci.
* Pád osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění.
* Uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucí z prohlubní a jiných nerovností terénu.
* Naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.
* Riziko výskytu prachu, hluku, vibrací.
* Popálení rozstřikem kovu při broušení, svařování apod.
* Úraz elektrickým proudem při přejíždění špatně zakrytých kabelů.
* Úraz při přejíždění přívodů stlačeného vzduchu.
* Úraz a následný požár při přejíždění přívodů technických plynů pro svařování.
* Vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek.
* Pohyb vozidel při navážení nebo odvážení materiálu.
* Nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určených signálů.
* Možný pád zavěšeného břemene a vznik úrazu, pokud by se osoba pohybovala pod ním nebo v jeho nebezpečné blízkosti.
* Přejetí pohybujícím se mechanismem i ručně vedeným v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti, tj. min.2 m od jeho maximálního dosahu nebo v místě na které osoba nevidí a neopustit je po zvukovém znamení.
* Vznik úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel.
* Úraz při neoprávněném použití nástrojů, strojů, zařízení, při odstranění krytů apod.
* Provádění jakékoliv činnosti pro vlastní potřebu.
* Neohlášení vzniklého nedostatku nebo závady.
* Popálení, opaření při neoprávněném vstupu do kotelen nebo výměníkových stanic.
* Vznik úrazu, popálení při nedodržení příkazů bezpečnostních a požárních tabulek.
* Nedodržení příkazů a upozornění dopravních značek.
* Úraz při nebezpečném vystupování a nastupování do vozidla.
* Úraz při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky nebo opírání sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy.
* Úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafostanice, regulační stanice plynu.
* Pád na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky.

1. **Důležitá telefonní čísla v areálu Veletrhy Brno, a.s.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Služba – ohlašovna mimořádných událostí |  |  |
| Venkovní ostraha (4. brána) |  |  |
| Olman service – vnější ostraha |  |  |
| Ohlašovna požárů BVV – Ústředna EPS BVV |  |  |
| Zdravotní středisko BVV |  |  |
| Oddělení PO a BOZP |  |  |
| Vedoucí technické obsluhy výstaviště |  |  |

1. Zástupci objednatele a poskytovatele jsou povinni provést písemně vzájemné seznámení s riziky a opatřeními ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. o veškerých možných rizicích, informacích, pokynech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s. musí být informováni všichni vaši zaměstnanci, podnájemci, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost v areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.