

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2025-SMB-233

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



27489485

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221 Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 06.04.2025

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 06.04.2025

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :**  Dle cenová nabídka č.: 0403202504

Výměna celého VZT boxu v provedení bez klínových řemenů s vlastním motorem a ventilátorem na hřídeli.

Výměna vadného frekvenčního měniče Danfoss za nový.

Úprava napojení boxu, utěsnění, zapojení elektro - uvedení do provozu.

Radiální ventilátor 10.000 m3/hod, -20 .. +40°C, 400V,   
rozměry 545 x 577 x 626mm, ErP 2015, 900ot./min, 30 kg, I= 7,2A

ks 1

těsnění boxu kpt 1

Frekvenční měnič 400V, na radiální ventilátor 3f. Easy s filtrem 5,5kW

ks 1

práce 2 x technik - montáž + nastavení kpt 1

cestovné 1 x km

ztrátový čas - jízdné 1 x h 2

Objednávka celkem 102 087,00 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |



Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)