**Krycí list nabídky**

**Zadavatel: Sportovní** zařízení města Příbram, příspěvková organizace

**Legionářů 378, 261 01 Příbram**

**Název veřejné zakázky:** Zimní stadion - Rekonstrukce kuchyně a INC

**Údaje o účastníkovi:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název/firma:** | **ri—Detr Erben** |
| **Sídlo:** | **si. Armády 399 Stará Hut' 262 02** |
| Ida: | **71088059** |
| **DI Č;** | **CZ7403240416** |
| **Statutární orgán:** |  |
| **Pověřený zástupce — osoba
oprávněná Lednat za účastníka:** | **Petr Erben** |
| **Kontaktní osoba:** |
| **Jméno a příjmení:** | **Petr Erben** |
| **Telefon:** | **606 350 974** |
| **E-mail:** | **perben@seznam.cz** |
| **Úpiná adresa:** | **Čsl. Armády 399 Stará Hut' 262 02** |
| **Nabídková cena: Kč** |
| **Nabídková cena bez DPH (oceněný soupis racíhp\_\_\_\_\_** | **5 377 627,22** |
| **Nabídková cena včetně DPH** | **6 506 928,94** |

Zpracováno programem RTS Stavitel +. C1 RTS. **a.s.** Stránka 1 *z* 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový rozpočet** |  |
| Zakázka: **Rekonstrukce kuchyně a WC, restaurace U starýho kozla****misk-; Zimní stadion Příbram****Rozpočet:** |  |
| **Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram****Legionářů 378
26101 Příbram - Příbram VII** | **IC: 71217975
DIČ: CZ71217975** |  |
| Projektant. **AKTRIS,spol. s r.o.****Masarykova 897 25263 Roztoky** | **IC: 25711831
Dle: CZ25711831** |  |
| **Zhotcvítel: Petr erben****Čsl. Armády 399 Stará Hut' 262 02** | **IČ: 71088059****DIČ: CZ7403240416** |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | Celkem |  |
| HSV |  |  |  | 922 177,30 |  |
| PSV |  |  |  | 2 120 430,17 |  |
| MON |  |  |  | 2 079 734,75 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 245 000 00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  | 10 285,00 | : |
| **Celkem** |  |  |  | **5 377 627,22** |  |
| Rekapitulace dani |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 12 | %, | **0,00** CZK |  |
| Snížená **DPH** | **12** | **%** | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 | 'Yo | **5 377 627,22** CZK |  |
| Základní DPH | 21 | % | **1 129 301,72** CZK |  |
| Zaokrouhleni | **0,00** CZK |  |
| **Cena celkem s DPH** | **6 506 928,94 CZK** |  |
| **v Příbrami** | dne | **1.42025** |  |
|  |  |
| Za zhotovitele | Za objednatele |

**Rekapitulace dílů**

Zpracováno programem RTS Stavitel +, RTS, a.s. Stránka 2 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | Typ dílu |  |  | **Celkem** |  |
| **1** | Zemní práce | HSV |  |  |  | 2 | 265,86 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  |  | 84 | 893,34 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  |  | 173 | 498,50 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV |  |  |  | 35 | 128,10 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  |  | 85 | 981,58 |
| 64 | Výpině otvorů | HSV |  |  |  | 12 | 681,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  |  | 19 | 383,80 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV |  |  |  | 22 | 616,16 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  |  | 250 | 216,98 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  |  | 15 | 381,59 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  |  | 203 | 888,96 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV |  |  |  | 685 | 860,39 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |  |  |  | 46 | 578,32 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV |  |  |  | 130 | 962,54 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  |  | 23 | 652,12 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  |  | 357 | 026,52 |
| 781 | Obklady keramické | PSV |  |  |  | 626 | 048,17 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  |  | 4 | 400,00 |
| 784 | Malby | PSV |  |  |  | 42 | 013,15 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  |  | 915 | 312,55 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař | MON |  |  | 1 | 164 | 422,20 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | HSV |  |  |  | 220 | 130,39 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  |  | 10 | 285,00 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  |  | 245 | 000,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 5 | 377 | 627,22 |

**Položkový rozpočet**

Rekonstrukce kuchyně a WC, restaurace U staryho kozla 0: Zimní stadion Příbram

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena I MJ | Celkem | hmotnost I MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2 265,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| T NI Cl. ",1' U) W r-- CO=
**C** | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 rýha pro kanalizaci: | rn3 | 0 25285 | 3 848,00 | 972 97 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0.00 |
|  | podlahový beton: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kuchyně a zázemí:0,05\*0,4\*(1,06+5,88+1,815+0,8) |  | 0,19110 |  |  |  |  |  |  |
|  | WC:0,05\*0,25\*(1,15+2,33+1,46) |  | 0,06175 |  |  |  |  |  |  |
| 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem | m3 | 0,25285 | 429.00 | 108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162201209R00 | Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 nošením | m3 | 1,01140 | 506,00 | 511,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,25285\*4 |  | 1,01140 |  |  |  |  |  |  |
| 167101201 R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně | m3 | 0,25285 | 1 243.00 | 314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0,25285 | 390,00 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2,52850 | 32.00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171201201 R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 0,25285 | 25,30 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadu 17 | m3 | 0,25285 | 682,00 | 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 05 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 84 893,34 |  | 1,37 |  | 0,00 |
| 9 | 342013123R00 | Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce | m2 | 17,31100 | 2 499.00 | 43 260,19 | 0,04 | O 75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | CW 50, izolace,2x opláštěná, RBI tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wc ženy:3\*(3,95+1,325\*3)-0,8\*2,02\*4 |  | 17,31100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 342090112R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 50, 2x opláštěné | kus | 4,00000 | 1 290,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | wc ženy:4 |  | 4,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 342091043R00 | Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu 03 | m2 | 34,62200 | 236,00 | 8 170,79 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | wc ženy:2\*(3\*(3,95+1,325\*3)-0,8\*2,02\*4) |  | 34,62200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 342091211R00 | Úprava dilatační spáry sádrokartonu s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2mm | m | 30,00000 | 110 00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | wc ženy:3\*10 |  | 30,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků: č. 14 - 22 | t | 0,09398 | 17 472,00 | 1 641,93 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1160 wc muži:17,9\*(1 ,25\*3+1 ,5)/1000 |  | 0,09398 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13383430R | Tyč ocetoválPE 160, S235JR | t | 0,10807 | **39 676,00** | 4 287,83 | 1,00 | 0.11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1160 wc muži:17,9\*(1,25\*3+1,5)1,15/1000 |  | 0,10807 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2,26200 | **1 832,00** | 4 143,98 | 0,16 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1160 wc muži:0,16\*2\*(1,25\*3+1,5)+0,151+0,18\*0,8\*3 |  | 2,26200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 347013113R00 | Předstěna sádrokartonová tl. 55 mm, lx ocelová konstrukce CD, izolace, 1x opláštěná, RB! tl. 12,5 mm | m2 | 7,64100 | **1 287,00** | 9 833,97 | 0,01 | 0,10 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | předstěny wc muži:1,35\*(1,17+1) |  | 2,92950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | předstěny wc ženy:1,35\*(0,91\*2+0,92) |  | 3,69900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | předstěna wc zam:1,35•0,75 |  | 1,01250 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 347091081R00 | Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 2 m2 | m2 | 7,64100 | **267,00** | 2 040,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 347091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 16,20000 | 77,00 | 1 247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1,35\*12 |  | 16,20000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 342091043R00 | Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 7,64100 | 236,50 | 1 807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 173 498,50 |  | 1,75 |  | 0,00 |
| 20 | 416026128R00 | Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt | m2 | 102,02000 | 1 482,00 | 151 193,64 | 0,02 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | CD, bez izolace, 1x opláštený, RFI tl. 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kuchyň a zázemí:37,3+5,66+3,06+23,5+2,7 |  | 72,22000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC:3,82+10,24+1,69+4,24+9,81 |  | 29,80000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 416091081R00 | Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 | m2 | 1,69000 | 500,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Q ,' :1,69 |  | 1,69000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 416091082R00 | Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 | m2 | 13,82000 | **370,00** | 5 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | kl&hyň a zázemí:3,06+2,7 |  | 5,76000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC:3,82+4,24 |  | 8,06000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 416091083R00 | Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2 | m2 | 15,47000 | **242,00** | 3 743,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | kuchyň a zázemí:5,66 |  | 5,66000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC:9,81 |  | 9,81000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 151,84000 | **83,00** | 12 602,72 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | kuchyň a zázemí:28,76+7,02+9,74+29,04+6,68 |  | 81,24000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC:5,21+5,09+4,75+7,82+11,1+8,47+10,25+4,47\*3+4,5 |  | 70,60000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 35 128,10 |  | 2,45 |  | 0,00 |
| 25 | 612403390R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm maltou z SMS rýha pro vybourání potrubí: | m | 74,90000 | **469,00** | 35 128,10 | 0,03 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | kuchyň a zázemi:44,7 |  | 44,70000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WC:(24,4+5,8) |  | 30,20000 |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 85 981,58 |  | 4,36 |  | 0,00 |
| 26 | 631312141R00 | Dopinění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 1,01140 | 7 170,00 | 7 251,74 | 2,50 | 2,53 | 0,00 | 0,00 |