Přenosná a odolná tiskárna pro tisk na cestách. Ovládejte tiskárnu z počítače, notebooku nebo chytrého zařízení pomocí funkce bezdrátového tisku a tiskněte písemné dokumenty nebo bezokrajové fotografie do formátu A4. Chcete-li dosáhnout rychlých výsledků, uložte si až 5 šablon a tiskněte pouhým stisknutím tlačítka.

PIXMATR150

**TISKNĚTE NA**

**CESTÁCH, KDEKOLI ZROVNA JSTE**

ED

Mobile Device Printing

• Cestování nalehko s přenosnou tiskárnou

Elegantní, lehká a odolná tiskárna je jako stvořená pro podnikání na cestách. Máte málo místa? Všechny kabely a konektory jsou na jedné straně, což šetří místo.

• **Propojení všech zařízení díky snadným možnostem připojení** Tiskněte bezdrátově pomocí aplikace Canon PRINT, AirPrint (iOS), Mopria (Android) nebo systému Windows 10 Mobile. Nemáte internetový router? Stačí poklepat na možnost Wireless Direct.

* Skvělý vzhled a vynikající kvalita

Ostré výtisky ve vynikající kvalitě v tmavších oblastech. Hybridní inkoust se speciálním pigmentovým černým inkoustem vytváří ostrý text, zatímco barvy na bázi barviv dodávají výtiskům intenzitu, av albu tak vydrží až 100 let ve stejné kvalitě1.

* Hlavně jednoduše

Na 1,44palcovém displeji OLED můžete ovládat tisk a kontrolovat stav inkoustu a připojení. Díky rychlosti tisku 5,5 obr./min barevně a 9 obr./min černobíle1 2 navíc můžete pracovat tiše a rychle.

• Rychlé přizpůsobení

Šetřete čas díky bleskovému tisku. Uložte si až 5 vlastních šablon3, které vám pomohou tisknout smlouvy a formuláře přímo z tiskárny, aniž byste museli k počítači, notebooku nebo chytrému zařízení.

Smartphone Copy

Direct Wireless
Connection

Connectivity

3.7c

ÍI.44"

„OLED

Borderless Photo

Printing

**PRODUKTOVÁ ŘADA**

Tiskárna Canon

PIXMA TR150

Tiskárna Canon

PIXMA TR150 s baterií

**Tiskárna Canon**

**PIXMA TR150**

Tiskárna Canon

PIXMA TR150 s baterií



**Canon**



ÚDAJE

**OBECNÉ SPECIFIKACE**

**Funkce**

**SPECIFIKACE TISKÁRNY**

**Rozlišení tisku**

**Technologie tisku**

Tisk přes Wi-Fi a cloud

Až 4800\* 1200dpi[1]

**Mobilní aplikace (IOS® / ANDROID™’)**

**Vlastnosti tiskárny**

**Rychlost černobílého tisku**

**Rychlost barevného tisku**

**Rychlost tisku fotografií**

**Bezokrajový tisk**

**Oboustranný tisk**

**KAZETY A VÝTĚŽNOST**

**Standardní inkoustové kazety**

**Výtěžnost kazety**

**(běžný papír)**

**Výtěžnost kazety**

**(tisk fotografií)**

2 inkoustové kazety: černá (pigmentová černá) a barevná

(BK, C, M, Y)

Inkoustová tisková hlava FINE

Systém ChromaLife100

přibl. 9,0 obr./min[2]

přibl. 5,5 obr./min[2]

Bezokrajový tisk 10 \* 15cm: přibl. 53 sekund [3]

Ano

(A4, LTR, 4" \* 6", 5“\*7", 7"\*10", 8"\*10", 5" \* 5", (3A,54",\*LT3R,,5"4)"[1\*5]6", 5“\*7", 7"\*10", 8"\*10", 5" \* 5",

Ruční obsluha

PGI-35 černá

CLI-36 barevná

Barevný dokument A4[4]

Pigmentová černá PGI-35: 200 stran

Barevná CLI-36: 260 stran

Fotografie 10\* 15cm[5]

Pigmentová černá PGI-35: 7113 fotografií\*

Barevná CLI-36: 102 fotografií

\* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

**PODPOROVANÉ PAPÍRY**

**Typy papíru**

**Maximální vstupní kapacita papíru**

**Formáty papíru**

Běžný papír

Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution

Paper (HR-101N)

Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201) Fotografický papír pro každodenní použití Canon „Everyday Use“ (GP-501)

Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101) Oboustranný matný papír Canon Double Sided Matte (MP-101D)

Obálky

Odstranitelné samolepicí štítky Removable Photo

Stickers (RP-101)

Magnetický fotografický papír Magnetic Photo

Paper (MG-101)

Zadní zásobník: max. 50 listů (běžný papír)

**Gramáž papíru**

Zadní zásobník: A4, A5, B5, LTR, LGL, obálky (DL, COM10), čtverec (5"\* 5", 3,5" \* 3,5"), velikost karty

(91\* 55mm), 4" \*6", 5"\*7", 7"\*10", 8"\*10" [Uživatelská velikost]

šířka 55mm až 215,9 mm, délka 89mm až 676 mm

Zadní zásobník: běžný papír 64 až 105 g/m2 Speciální papír Canon: Max. gramáž papíru: přibl. 275 g/m2

(Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

**OBECNÉ**

**Displej**

**Standardní rozhraní**

1.44"/3,6cm displej OLED (černobílý)

USB Hi-Speed (USB typu „C“)

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n/a[11]

Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz/ 5 GHz EU

(Pro oblast Velké Británie a Evropy) Vrežimu Direct nelze použít pásmo 5GHz.

Bezdrátová technologie PictBridge[22]

**Canon**

**Inteligentní asistent**

**a podpora automatizace**

**Kompatibilita s operačními systémy**

**Minimální systémové požadavky**

**Dodávaný software**

**FYZICKÉ PARAMETRY**

**Hmotnost**

**Rozměry (Š\* H \* V)**

**Hladina akustického hluku**

**Provozní teplota**

**Provozní vlhkost**

**Napájení**

**Spotřeba energie**

**Typická spotřeba elektrické**

**energie**

**PŘENOSNÁ BATERIE**

**(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)**

**Typ**

**Úroveň napětí**

**Doba nabíjení (h)**

**Signalizace úrovně nabití baterie**

**Počet stránek, které lze vytisknout**

Aplikace Canon PRINT[14]

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor[21]

Aplikace Message in Print[18]

Software Easy-PhotoPrint Editor[21]

PIXMA Cloud Link[14]

Modul plug-in Canon Print Service (Android)[24]

Google Cloud Print[17]

Apple AirPrint 12[12]

Wireless Direct[16]

Mopria (Android)[13]

Amazon Alexa"r-l[2D]

Google Assistant™[20]

[19]

Podpora IFTTT (IF This Then That)[

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači

s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

Ovladač tiskárny, nástroj IJ Printer Assistant Tool anástroj IJ Network Device Setup Utility jsou dostupné pro následující operační systémy:

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OSX 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.15

Mobilní operační systémy: iOS®, Android’51, Windows

10 Mobile[23]

Windows: 2,0GB nebo více

Mac: 1,0GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Displej: 1024\*768 XGA

Ovladač tiskárny

Asistenční nástroj pro tiskárny IJ

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

přibl. 2,1kg

Přibl. 322\* 185\* 66mm

přibl. 40,5 dB(A)[7]

5 až 35°C

10 až 90% RV (bez kondenzace)

100 až 240VAC, 50/60Hz

Vypnuto: přibl. 0,3 W

Pohotovostní režim (při připojení kpočítači přes USB): přibl. 1,1 W

Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl.

1,7W

Doba do přechodu do pohotovostní režimu:

3 minuty

[9]

Tisk: přibl. 8W[9]

0,24kWh[8]

Lithium-iontový

DC 10,8V, 2170mAh

přibl. 2hodiny 20min (napájecí adaptér) přibl. 5hodin (USB, 1,5A)

4 kontrolky LED

přibl. 330 listů (připojení k počítači přes rozhraní USB)[10]



TECHNICKÉ

ÚDAJE

**Poznámky pod čarou**

1. Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
2. Rychlost tisku dokumentů formátu A4 na běžný papír je měřena na základě průměrné odhadované kapacity za plného provozu (ESAT) při testu pro kancelářská zařízení podle normy ISO/IEC 24734.
3. Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení ovladače a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Canon Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
4. Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušebního obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
5. Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušebního obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 29103 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
6. Běžný papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
7. Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednotka konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5dní a zbylé 2dny týdne bude jednotka buď vypnutá nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené programem International ENERGY STAR.
8. Tisk: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
9. Podmínky: Testováno při normální teplotě a vlhkosti, za použití plně nabité nové baterie, při nepřetržitém barevném tisku souborů dle normy ISO/IEC 24712 (5 vzorů) na běžný papír velikosti A4 ve standardním režimu ovladače tiskárny.
10. Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n/ac nebo ad, pracující na frekvenci 2,4 GHz nebo 5GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
11. Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS.
12. Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nahranou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.
13. Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
14. Nepodporované typy papírů pro bezokrajový tisk: obálka, papír pro tisk s vysokým rozlišením High Resolution Paper, nažehlovací listy T-Shirt Transfer, fotografické samolepky Photo Stickers
15. K dokončení bezdrátového nastavení je vyžadováno chytré zařízení

s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Inkjet/SELPHY připojené k požadované aktivní bezdrátové síti.

1. Vyžaduje připojení k internetu a účet Google. Podléhá podmínkám služby Google. Mohou platit určité výjimky.
2. Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Message In Print, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad a iPhone 6 se systémem iOS10 nebo novějším a mobilními zařízeními Android se systémem Android 5.1 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Podmínkou je vytvoření původního obsahu pomocí aplikace/služby Message In Print, následný tisk na kompatibilní tiskárně Canon uvedené na trh v srpnu 2009 nebo novější a doručení příjemci, který si snímek a obsah prohlédne v kompatibilní aplikaci Message In Print nebo kompatibilním zařízení. Kompatibilní velikosti papírů jsou pouze 3,5" \* 3,5", 4" \* 6" a čtvercový papír 5" \* 5" a kompatibilní typy médií zahrnují pouze originální papír Canon Photo Paper Glossy (lesklý fotografický papír), Photo Paper Semi-Gloss (pololesklý fotografický papír), Photo Paper Luster (fotografický papír Luster) a Photo Paper Matte (matný fotografický papír). Mohou platit určité výjimky.
3. Vyžaduje aktivní účet IFTTT, tiskárnu aktivně připojenou s povolením ke službě Canon Inkjet Cloud Printing Center a nainstalován/povolen „applet“ IFTTT

a připojení požadovaného aktivního účtu/služby k tiskárně

1. Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovodnou aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.
2. Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1024\* 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k Internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším.

Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.

1. Vyžaduje zařízení kompatibilní se standardem DPS přes IP.
2. Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
3. Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.

**Standardní zřeknutí se odpovědnosti**

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod.

Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

**Canon**

Canon Inc. canon.com

Canon Europe Canon-europe.com

Czech edition

Canon Europa NV 2020

TISKNĚTE NA CESTÁCH,

KDEKOLI ZROVNA JSTE

Přenosná a odolná tiskárna pro tisk na cestách. Ovládejte tiskárnu z počítače, notebooku nebo chytrého zařízení pomocí funkce bezdrátového tisku a tiskněte písemné dokumenty nebo bezokrajové fotografie do formátu A4. Chcete-li dosáhnout rychlých výsledků, uložte si až 5 šablon a tiskněte pouhým stisknutím tlačítka.

Datum začátku prodeje: duben 2019

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název produktu** | **Kód Mercury** | **Kód EAN** | **Doporučená maloobchodní cena** |
| PIXMA TR150 | 4167C006AA | 4549292161809 | <Doplňte DMC> |

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název produktu** | **Kód Mercury** | **Kód EAN** | **Doporučená maloobchodní cena** |
| PGI-35 černá | 1509B001AA | 4960999391731 | <Doplňte DMC> |
| CLI-36 Colour (barevná) | 1511B001AF | 4960999391762 | <Doplňte DMC> |
| **VOLITELNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:** |
| **Název produktu** | **Kód Mercury** | **Kód EAN** | **Doporučená maloobchodní cena** |
| PGI-35 Black Twin | 1509B012AA | 8714574572444 | <Doplňte DMC> |
| Bateriová sada LK-72 | 4228C003AA | 4549292160871 | <Doplňte DMC> |

**Canon**

TISKNĚTE NA CESTÁCH,

KDEKOLI ZROVNA JSTE

Přenosná a odolná tiskárna pro tisk na cestách. Ovládejte tiskárnu z počítače, notebooku nebo chytrého zařízení pomocí funkce bezdrátového tisku a tiskněte písemné dokumenty nebo bezokrajové fotografie do formátu A4. Chcete-li dosáhnout rychlých výsledků, uložte si až 5 šablon a tiskněte pouhým stisknutím tlačítka.

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název produktu** | **Kód Mercury** | **Popis balení** | **Množství v balení** | **Délka****(mm)** | **Šířka****(mm)** | **Výška****(mm)** | **Hrubá hmotnost (kg)** | **Čistá hmotnost (kg)** |
| PIXMA TR150 (Mezinárodní paleta) | 4167C006AA | Jednotlivě | 1 | 381,5 | 148,7 | 302,5 | 3,4 | 1,96 |
|  | Paleta (horní) | 72 | 1 162 | 914,2 | 1 228,5 | 251,1 | 246,96 |
|  |
|  |  | Paleta (spodní) | 72 | 1 162 | 914,2 | 1 228,5 | 251,1 | 246,96 |

**Obsah balení**

• Tiskárna Canon PIXMA TR150

• Tisková hlava

• Instalační disk CD-ROM

• Kabel USB typu C

• Příručky a další dokumenty

• Síťový adaptér

• Napájecí kabel

• Zásobníky inkoustu: Pigmentová černá PGI-35, barevná CLI-36 CMYK

**Canon**

**Canon**