|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet - NABÍDKA** | | | | | | | | |
| **Název akce: "Pořízení elektrického konvektomatu do školní kuchyně ZŠ a MŠ Družby"** | | | | | | |  |  |
| Zadavatel: ZŠ a MŠ Družby, Karviná, p.o. | | |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: PROMOS trading, spol. s r.o., Karolíny Světlé 1638/28a, 7365 01 Havířov, IČ: 62362089 | | | |  |  |  |  | 04.05.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řad. | Poz. | Název zařízení a popis | rozměr mm | jdn | ks | za ks bez DPH | celkem bez DPH 21 % | celkem vč. DPH |
| 1 |  | Elektrický konvektomat (viz. specifikace)., nástřikové vyvíjení páry, el. příkon 18,6 kW/400 V, 10 vsunů GN 1/1, elektronické ovládání, možnost programování receptů, čtyřbodová vpichovací tepelná sonda, pětirychlostní ventilátor s možností automatické reverzace, zabudovaná sprcha, chlazené trojité sklo dveří, vnitřní sklo s vrstvou zpět odrážející teplo, 5 programů pro automatické čištění | 898x16x1117 | ks | 1 | 114 600 Kč | 114 600 Kč | 138 666 Kč |
| 2 |  | Podstavec se vsuny na plechy |  | ks | 1 | 8 600 Kč | 8 600 Kč | 10 406 Kč |
| 3 |  | Ventilátor PRIO 315 |  | ks | 1 | 22 900 Kč | 22 900 Kč | 27 709 Kč |
| 4 |  | Propojovací a zaslepovací prvky VZT |  | soubor | 1 | 2 030 Kč | 2 030 Kč | 2 456 Kč |
| 5 |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 148 130 Kč | 179 237 Kč |
| 6 |  | Montáž konvektomatu (cena montáže zahrnuje přepravu, instalaci, odzkoušení, předvedení a zaškolení) na připravená připojovací místa. |  | ks | 1 | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 2 904 Kč |
| 7 |  | Montáž, zprovoznění a zaregulování VZT, odpojení nepoužívaných digostoří a zaslepení nevyužitého potrubí |  | ks | 1 | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 9 680 Kč |
| 8 |  | Úpravy jištění a přípojky elektro (po prohlídce revizním technikem elektro) |  | ks | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 14 520 Kč |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | **Cena celkem za dodávku** |  |  |  |  | **170 530 Kč** | **206 341 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poznámky:** | | |  |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců | | |  |  |  |  |  |  |
| U vzduchotechniky se předpokládá využítí stávajícího ovládače - regulátoru. | | | | | | | | |