Pracovní výkaz k faktuře

Objednatel:

Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic- Odbor dopravy

Leden\_01

|  |
| --- |
| **01. Oprava zalivu MHD ul. Sakařova *z* města za křižovatkou** |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 16,70 | 6 680,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 2,00 | 494,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 1,00 | 390,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 16,70 | 7 264,5 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 | 26,60 | 10 374,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 4,40 | 2 178,0 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 0,60 | 348,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 3,80 | 1 406,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 1,50 | 5 100,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 | 26,60 | 18 354,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 16,70 | 13 360,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 | 3,00 | 1 905,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 1,00 | 1 450,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 2,00 | 240,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 2,00 | 290,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 |  | 0,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 38,00 | 923,4 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 45,00 | 2 137,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 2 000,0 | 1,00 | 2 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **75 894,4** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **91 832,2** |

|  |
| --- |
| **02. Oprava zalivu MHD Židov před pracovnou** |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 23,90 | 9 560,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 27,00 | 6 669,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 27,00 | 10 530,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 23,90 | 10 396,5 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 11,90 | 5 890,5 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 6,10 | 3 538,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 5,80 | 2 146,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 4,50 | 15 300,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 | 27,00 | 18 630,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 23,90 | 19 120,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 27,00 | 39 150,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 27,00 | 3 240,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 27,00 | 3 915,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 27,00 | 4 455,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 38,00 | 923,4 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 85,00 | 4 037,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 4 000,0 | 1,00 | 4 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **162 500,9** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **196 626,1** |

04. Oprava zalivu MHD Karla IV z města

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 | 2,00 | 10 600,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 | 2,00 | 7 900,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 | 2,00 | 27 300,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 34,70 | 13 880,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 27,50 | 6 792,5 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 13,50 | 5 265,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 34,70 | 15 094,5 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 | 27,50 | 11 550,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 11,40 | 5 643,0 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 3,00 | 1 740,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 8,40 | 3 108,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 5,60 | 19 040,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 | 27,50 | 18 975,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 34,70 | 27 760,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 13,80 | 20 010,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 27,50 | 3 300,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 27,50 | 3 987,5 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 |  | 0,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 47,00 | 1 142,1 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 72,00 | 3 420,0 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 4 000,0 | 1,00 | 4 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **211 507,6** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **255 924,2** |

|  |
| --- |
| **05. Oprava zalivu MHD Univerzita směr město U Josefa** |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 12,00 | 4 800,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 11,50 | 2 840,5 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 6,00 | 2 340,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 12,00 | 5 220,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 4,30 | 2 128,5 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 1,40 | 812,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 2,90 | 1 073,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 1,70 | 5 780,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 | 11,50 | 7 935,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 12,00 | 9 600,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 6,00 | 8 700,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 11,50 | 1 380,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 11,50 | 1 667,5 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 11,50 | 1 897,5 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 29,00 | 704,7 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 65,00 | 3 087,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 2 000,0 | 1,00 | 2 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **62 966,2** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **76 189,1** |

|  |
| --- |
| **06. Oprava zalivu MHD točna Cihelna ixi club** |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 |  | 0,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 21,60 | 8 640,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 7,70 | 1 901,9 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 4,00 | 1 560,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 21,60 | 9 396,0 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 | 7,70 | 3 003,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 6,10 | 3 019,5 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 0,90 | 522,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 5,20 | 1 924,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 1,20 | 4 080,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 | 7,70 | 5 313,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 21,60 | 17 280,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 |  | 0,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 4,00 | 5 800,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 7,70 | 924,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 7,70 | 1 116,5 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 7,70 | 1 270,5 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 34,00 | 826,2 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 57,00 | 2 707,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 2 000,0 | 1,00 | 2 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **72 284,1** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **87 463,8** |

|  |
| --- |
| **07. Oprava zalivu MHD Palackého pod nadchodem AFI** |
| Specifikace | MJ | Cena jedn. | Mn. MJ | Cena celkem |
| výšková úprava uliční vpusti | ks | 5 300,00 | 1,00 | 5 300,0 |
| Dodání nové mříže a rámu uliční vpusti | ks | 3 950,00 |  | 0,0 |
| Oprava zborcené nepropustné vpusti | ks | 13 650,00 |  | 0,0 |
| Rozebrání stávajících žulových kostek včetně očištění | m2 | 400,00 | 59,50 | 23 800,0 |
| Řezání spáry vozovky | bm | 247,00 | 17,00 | 4 199,0 |
| Odstranění stávajícího asfaltu v tl. 100 mm | m2 | 390,00 | 8,50 | 3 315,0 |
| Odstranění stávajícího betonu v tl. 100 mm | m2 | 435,00 | 59,50 | 25 882,5 |
| Odstranění stávajícího žulové dvojlinky "10" - ručně | bm | 390,00 | 17,00 | 6 630,0 |
| Odstranění stávajícího žulové linky "16" - ručně | bm | 420,00 |  | 0,0 |
| Nakládka a odvoz materiálu na skládku | t | 495,00 | 16,20 | 8 019,0 |
| Poplatek za skládku - asflatový povrch bez příměsí | t | 580,00 | 1,90 | 1 102,0 |
| Poplatek za skládku - beton | t | 370,00 | 14,30 | 5 291,0 |
| Podkladní beton C20/25 vč. dopravy | m3 | 3 400,00 | 6,50 | 22 100,0 |
| Pokládka žulové dvojlinky "10" + spárování betonem | bm | 690,00 | 17,00 | 11 730,0 |
| Pokládka žulové linky "16" + spárování betonem | bm | 690,00 |  | 0,0 |
| Pokládka žulových kostek + spárování betonem | m2 | 800,00 | 51,00 | 40 800,0 |
| Předláždění zámkové dlažby | m2 | 635,00 | 3,40 | 2 159,0 |
| Pokládka žulové dlažby mozaika | m2 | 890,00 | 8,50 | 7 565,0 |
| Zhotovení živičného krytu v tl. 100 mm vč. dopravy - ručně | m2 | 1 450,00 | 8,50 | 12 325,0 |
| Proříznutí spáry | bm | 120,00 | 17,00 | 2 040,0 |
| Zalití spar modifikovanou zálivkou | bm | 145,00 | 17,00 | 2 465,0 |
| Bourání obrub nebo odvodnovacích pásků | m | 165,00 | 17,00 | 2 805,0 |
| Osazení žulových obrub | m | 540,00 |  | 0,0 |
| Odstranění stávajících obrubníků zastávkových | ks | 850,00 | 17,00 | 14 450,0 |
| Montáž zastávkový obrubník přímý | ks | 1 820,00 | 17,00 | 30 940,0 |
| Přejezdové km do 3,5 t | km | 24,30 | 52,00 | 1 263,6 |
| Přejezdové km nad 3,5 t do 7,5 t | km | 37,50 |  | 0,0 |
| Přejezdové km nad 7,5 t | km | 47,50 | 97,00 | 4 607,5 |
| Přechodné dopravní značení vč. zajištění DIO | kpl | 4 000,0 | 1,00 | 4 000,0 |
| Zařízení staveniště | kpl | 1 000,0 |  | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inženýrská činnost (koordinační a kompletační činnost, zhotovení fotodokumentace před, během a po realizaci, zhotovení cenových nabídek, předávacích protokolů včetně tisku,...) | kpl | 1 000,0 | 1,00 | 1 000,0 |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **243 788,6** |
| **Celkem s DPH** |  |  |  | **294 984,2** |

Celkem bez DPH

828 941,8

1 003 019,6

Celkem s DPH