Příloha č. 3 smlouvy - bližší popis zadání chodeb

V rámci realizace prací formou D&B bude třeba zajistit:

1. Zpracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace, odsouhlasené DOSS a investorem.
2. Zajištění vydání stavebního povolení;
3. Předpokládané profese STAV/ARCH, STAT, PBŘ, ZTI, VZT, TOP, EL-SIL, EL-SLAB (LAN a DIRC), restaurátorské a konstrukční průzkumy;
4. Odstranění nepůvodních vrstev a konstrukcí
5. Přeložky vedení elektro, vody, kanalizace a topení;
6. Zhodnocení a výměny původních stoupacích vedení a rozvodů;
7. Obnovu barokních schodišť vč. řešení statické poruchy 1NN bud. B;
8. Obnovu nebo náhradu (dle průzkumů) původních nášlapných vrstev;
9. Obnovu dochovaných původních dveří, náhrady a výměny nepůvodních;
10. Odstranění podhledů a SDK konstrukcí;
11. Zpracování nových požárních řádů a aktualizace únikových plánů;
12. Doplnění nouzového osvětlení se stálým svitem;
13. Doplnění kamerového systému na jednotlivá patra
14. Návrh fin. využití hlavní chodby;