## Zákazník

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav

Jičínská 762

293 01, Mladá Boleslav [sulc@odbskmb.cz](mailto:sulc@odbskmb.cz) Telefon: 607 081 890

IČ: 69793000

## Zhotovitel

CAG s.r.o., Kytín 19, Mníšek pod Brdy, 252 10

IČO: 25686925

Vytvořil: Jana Suková [j.sukova@dverecag.cz](mailto:j.sukova@dverecag.cz) Telefon: 607627072 Pobočka: Liberec

Doktorky Milady Horákové 185/66, 460 07 ...

**Obchodní nabídka CN-25-932-0094-02 SOŠ A SOU 17 ks výběr**



Předběžná | Vytvořeno: 12.5.2025 | Platnost 14 dní | Termín dohotovení od úhrady: 19-29 prac. dní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 1: 408** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD514, šířka: 848 mm, výška: 1969 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 2: 409** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD515, šířka: 848 mm, výška: 1969 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 3: 410** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD516, šířka: 848 mm, výška: 1973 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008 |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

[www.dverecag.cz](http://www.dverecag.cz/) Strana 1/7 Datum a podpis: ............................



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 4: 413** |  |  |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD519, šířka: 842 mm, výška: 1975 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 5: 414** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD520, šířka: 847 mm, výška: 1970 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 6: 415** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD521, šířka: 848 mm, výška: 1970 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 7: 416** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD522, šířka: 847 mm, výška: 1965 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 8: 419** |  |  |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD525, šířka: 845 mm, výška: 1971 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 9: 422** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD528, šířka: 850 mm, výška: 1974 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 10: 423** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD529, šířka: 849 mm, výška: 1979 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 11: 424** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD530, šířka: 847 mm, výška: 1974 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

# Otvor č. 12: 427

Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:

atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie. Popis atypu: AD533, šířka: 845 mm, výška: 1985 mm

5 779 Kč ~~(6 880 Kč)~~

Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 760 Kč ~~(905 Kč)~~

Montáž 840 Kč

90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140)

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

# Otvor č. 13: 430b Sprchy + KLIMA II

Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:

atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie, Klima II., se samozavíračem. Popis atypu: AD537, šířka: 847 mm, výška: 1967 mm

6 779 Kč ~~(8 070 Kč)~~

GEZE-TS-2000/4000-rameno stř. KOVLAN102421 295 Kč ~~(351 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-montážní deska-tělo KOVLAN126234 160 Kč ~~(190 Kč)~~

Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 760 Kč ~~(905 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-tělo stř. KOVLAN128885 872 Kč ~~(1 038 Kč)~~

Montáž 1 300 Kč

460 Kč - Montáž kování - samozavírač MONT0040; 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140)

**Celkem: 10 166 Kč** ~~(11 854 Kč)~~

# Otvor č. 14: 430c - WC bez FAB

Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:

atyp 80L/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie, se samozavíračem. Popis atypu: AD538, šířka: 845 mm, výška: 1978 mm

5 779 Kč ~~(6 880 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-montážní deska-tělo KOVLAN126234 160 Kč ~~(190 Kč)~~

Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 760 Kč ~~(905 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-tělo stř. KOVLAN128885 872 Kč ~~(1 038 Kč)~~

GEZE-TS-2000/4000-rameno stř. KOVLAN102421 295 Kč ~~(351 Kč)~~

Montáž 1 300 Kč

90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140); 460 Kč

- Montáž kování - samozavírač MONT0040

**Celkem: 9 166 Kč** ~~(10 664 Kč)~~

# Otvor č. 15: 404a Sprchy + KLIMA II bez FAB

Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:

atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie, Klima II., se samozavíračem. Popis atypu: AD542, šířka: 844 mm, výška: 1970 mm

6 779 Kč ~~(8 070 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-montážní deska-tělo KOVLAN126234 160 Kč ~~(190 Kč)~~

Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 760 Kč ~~(905 Kč)~~

GEZE-TS-2000 NV-tělo stř. KOVLAN128885 872 Kč ~~(1 038 Kč)~~

GEZE-TS-2000/4000-rameno stř. KOVLAN102421 295 Kč ~~(351 Kč)~~

Montáž 1 300 Kč

750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 460 Kč - Montáž kování - samozavírač MONT0040

**Celkem: 10 166 Kč** ~~(11 854 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 16: 404c WC bez FAB** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 80P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie, se samozavíračem. Popis atypu: AD544, šířka: 844 mm, výška: 1973 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| GEZE-TS-2000 NV-montážní deska-tělo KOVLAN126234 | 160 Kč | ~~(190 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| GEZE-TS-2000 NV-tělo stř. KOVLAN128885 | 872 Kč | ~~(1 038 Kč)~~ |
| GEZE-TS-2000/4000-rameno stř. KOVLAN102421 | 295 Kč | ~~(351 Kč)~~ |
| Montáž | 1 300 Kč |  |
| 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140); 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 460 Kč - Montáž kování - samozavírač MONT0040 |  |  |

**Celkem: 9 166 Kč** ~~(10 664 Kč)~~



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otvor č. 17: 406 Klubovna** |  | |
| Dveře EI/EW 30 PRIMUM P jednokřídlé do ocel. Zárubně falcované:  atyp 90P/std 197 Lamino-CPL Pinie šedá Plus I62 PYROBOARD, Zámek protipožární FAB 90/80, pant protipož. TRIO Nikl lesklý, hrana ostrá Pinie, šířka: 941 mm, výška: 1968 mm | 5 779 Kč | ~~(6 880 Kč)~~ |
| Una EC SBL R PZ nerez KOVACT099982 | 760 Kč | ~~(905 Kč)~~ |
| Montáž | 840 Kč |  |
| 90 Kč - Montáž kování - rozetové nebo štítové kování MONT0008; 750 Kč - Montáž - otočné 1K PP dveře do OCZ nebo obložkové zárubně/bez kování(MONT0140) |  |  |

**Celkem: 7 379 Kč** ~~(8 625 Kč)~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Shrnutí cen:** |  | **Poskytnutá sleva** | **Cena po slevě** |
| **Základní cena zboží** | 141 041 Kč | 22 570 Kč | 118 471 Kč |
| **Služby, montáže** | 16 120 Kč | 0 Kč | 16 120 Kč |
| **Zaměření** | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč |
| **Manipulace** | 7 200 Kč | 0 Kč | 7 200 Kč |
| **Celkem** | 164 861 Kč | 23 070 Kč | 141 791 Kč |
| **21% DPH ze zakázky** |  |  | 29 776 Kč |

**Koncová cena zboží a služeb vč. DPH**

**171 567 Kč**

Uvedené ceny platí při platbě zálohou ve výši 80 % z celkové ceny zakázky. Výše zálohové faktury je 137 253 Kč. Poskytnuté slevy: 16% na vlastní výrobky CAG, 16% na výrobky od ACT, 16% na výrobky od Lanos (samozavírače).

## Součástí cenové nabídky je zpětný odvoz 17 ks dveří.

**OBCHODNÍ PODMÍNKY**

### 1/ CENOVÁ KALKULACE, ZAMĚŘENÍ, VÍCEPRÁCE

Na základě poptávky zákazníka bude vystavena předběžná cenová nabídka. Zobrazené vizualizace v cenové nabídce jsou pouze orientační. Po jejím odsouhlasení si zákazník s CAG smluví návštěvu zaměřovacího technika. Pokud zákazník požaduje dodání bez zaměření, odpovídá za správnost dodaných údajů zákazník. Cena zaměření je 500,-Kč bez DPH. Pokud celková cena zakázky včetně montáže překročí 20.000,-Kč bez DPH, je zaměření zdarma. Při zaměření dveří a zárubní musí být stavební otvor přístupný.

Zákazník je povinen CAG upozornit na skryté překážky (rozvody vody, elektřiny, plynu, topení apod.) v zaměřovaném prostoru, o čemž je v zaměřovacím protokolu učiněn zápis. Tyto sítě musí být zákazníkem fyzicky označeny s dostatečnou přesností, aby bylo možné předejít při montáži jejich poškození. V opačném případě nenese CAG vinu za jejich poškození. Po zaměření bude zákazníkovi zpracována závazná, koncová cenová nabídka odpovídající skutečnému stavu zaměřených stavebních otvorů. Zaměřovací protokol je nedílnou součástí závazné koncové cenové nabídky. Celková cena je uvedena v cenové nabídce; pokud není uvedeno jinak, platí 14 dní ode dne odeslání nabídky zákazníkovi. V případě, že zákazník nepotvrdí cenovou nabídku v této lhůtě, není touto cenou CAG vázán.

#### V cenové nabídce nejsou účtované případné vícepráce

Pokud nejsou v cenové nabídce uvedeny vícepráce, které jsou prováděny dodatečně montážníkem na místě, jsou vyúčtovány podle písemně odsouhlasených podkladů zákazníkem při převzetí. Ceny víceprací: podřez dveří 200 Kč/ks, podřez celé zárubně 200 Kč/ks, podřez 2ks obložek u jedné zárubně 100 Kč, ořez svislé obložky 150,-Kč/ks, sekání kapsy pro panty 200 Kč/zárubeň, sazba pro nespecifikované vícepráce je 300,- Kč/hod/1 osobu montážníka. Ceny víceprací jsou uvedeny bez DPH. Částka do 3.000,- Kč za vícepráce musí být zákazníkem uhrazena na místě technikovi oproti vydání příjmového dokladu. Ceny víceprací jsou uvedeny bez DPH.

### 2/ OBJEDNÁVKA

Zákazník na základě závazné cenové nabídky písemně odsouhlasí její plný obsah. Pokud je podmínkou plnění připsání zálohové platby, je výroba zakázky zahájena po připsání smluvní částky zálohové faktury na účet CAG. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka úplným zaplacením ceny zboží; nárok CAG na úhradu ceny zboží tím není dotčen.

### 3/ TERMÍNY DOHOTOVENÍ A PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

Termín dohotovení zakázky je stanoven podle technologické náročnosti výroby, případně podle náročnosti instalace, pokud je požadována - a je počítán od data uhrazení zálohy na účet CAG. Orientační doba dohotovení zakázky je uvedena v záhlaví cenové nabídky. CAG si vyhrazuje upravit termín dohotovení podle aktuálního stavu naplněnosti výroby a montáže. Termín dodání nezahrnuje případnou expedici. V případě nedodržení termínu dodání zboží nebo termínu předání díla, náleží zákazníkovi smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží/díla za každý den prodlení.

Při dodání zboží nebo převzetí díla je zákazník povinen potvrdit dodání (podepsat dodací list nebo potvrdit předávací protokol). Pokud není při sjednaném předání zboží/díla zákazník přítomen osobně ani prostřednictvím svého zástupce, platí, že zboží/dílo je předáno bez vad a nedodělků. Výjimku představují vady, které prokazatelně vznikly před dodáním zboží nebo dokončení díla (zejména konstrukční vady nebo jiný dekor zboží).

V případě, že zakázka není zákazníkem převzata více než 10 pracovních dnů po vyzvání k převzetí, je CAG oprávněn účtovat náklady spojené se skladováním, a to ve výši 150,-Kč bez DPH za každý den prodlení s převzetím zakázky.

Požadavek na změnu termínu montáže je nutné sdělit neodkladně, nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem montáže na uvedené kontakty CAG. Pokud je termín nahlášen pozdě nebo nelze montáž v dohodnutý termín uskutečnit a příčina je straně zákazníka, zavazuje se zákazník uhradit náklady marného výjezdu ve výši 3.000,- Kč/osobu montážníka bez DPH.

Zboží je přepravováno na speciálních paletách. V případě, že si zákazník paletu ponechá, je mu naúčtována cena palety 350,- Kč/ks bez DPH. Paletu, která není poškozená, je možné do 6 měsíců od převzetí vrátit zpět CAG. Vrátit ji lze přímo na centrální sklad CAG nebo při převzetí

další dodávky zboží. U vrácené palety je zohledněno opotřebení palety a zákazníkovi náleží za vrácenou paletu 300,- Kč/ks bez DPH. Pokud je přeprava zboží realizována přepravní společností (např. Geis, PPL, Top trans atd.) nelze palety přepravní společnosti vracet, a v tomto případě jsou dodané palety vždy zákazníkovi účtovány.

### 4/ ZÁRUKA, REKLAMACE, TECHNICKÉ PODMÍNKY

Záruční doba a reklamační podmínky se řídí platným Reklamačním řádem společnosti CAG s.r.o., který je zveřejněný na stránkách CAG. Zákazník svým podpisem na této cenové nabídce stvrzuje, že byl s Reklamačním řádem seznámen. Záruční podmínky se nevztahují na vady zboží způsobené mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným nebo nešetrným zacházením či použitím v rozporu s Návodem k užití. Dveře i zárubně se skládají z jednotlivých komponentů, jejichž barevnost se může lišit na použitých materiálech. Pro posuzování jakosti jsou závazné technické podmínky výrobce 6-04 a TP6-0.1, se kterými se objednatel seznámil. Před započetím montážních prací je nutné, aby relativní vlhkost montážních prostor byla od 35

% do 55 % a teplota vzduchu nebyla nižší než 15°C. Tyto podmínky je zákazník povinen dodržovat po dobu životnosti výrobku. Objednatel je povinen se seznámit s aktuálním zněním technických podmínek, které jsou zveřejněny na stránkách CAG, a řídit se jejich obsahem. V opačném případě nemohou být ze strany CAG přiznány záruční podmínky. Dodávané zboží je v závislosti na užívání třeba pravidelně seřizovat za účelem zachování obvyklých funkcí.

Takové seřizování není součástí reklamačního řízení.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: [adr@coi.cz,](mailto:adr@coi.cz) Web: adr.coi.cz.

### 5/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníka, poskytnuté v rámci tohoto smluvního vztahu, budou CAG zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisů, a to výhradně na základě zákonné licence, a to zejména za účelem zpracování obchodního případu včetně související evidence. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách CAG.

#### Žádáme objednatele o důkladnou kontrolu specifikace cenové nabídky (rozměry, orientace, dekor, lišty, sklo, stanovená výše DPH atd..)

Souhlasím s cenovou nabídkou a údaji v ní uvedenými a závazně objednávám zhotovení zakázky ve výše zmíněném provedení. Byl jsem seznámen s technickými podmínkami. Prohlašuji, že fakturační údaje uvedené v cenové nabídce jsou platné.

V ceně zakázky je zahrnut odvoz 17 ks dveří.

### DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K PŘEVZETÍ

ing. Jiří Šulc, 607 081 890, poznámka: zástupce ředitele PEČ

### DODACÍ ADRESA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav Jičínská 762

293 01, Mladá Boleslav

Poznámka: Odvoz 17 ks dveří k likvidaci.

Vložky FAB dodá zákazník původní s rozměrem 65mm, u st. otvoru 404a, 404c a 430c nebudou vložky, zákazník si dodá sám. Vícepráce se budou hradit po montáži při konečné fakturaci.

Datum a podpis zhotovitele: ............................... Datum a podpis objednatele: ...............................

Jana Suková Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav