# Technická specifikace dodávky stroje

**Zahradního traktoru pro SZ Stekník**

|  |
| --- |
| **Požadavky: Traktorová sekačka se sběrným košem** |
| **Motor** | Vznětový, chlazený kapalinou |
| **Profesionální stroj** | každodenní používání |
| **Nože** | 2nožové sečení s možností sečení mokré trávy |
| **Pneumatiky** | Protiprůrazová kola pro náročný terén |
| **Výkon kW/HP** | min 22 HP |
| **Pracovní záběr stroje** | Min 100 cm; |
| **Objem sběrného koše** | Min 500 l |
| **Zdvih sběrného koše** | Hydraulický, výška vyprazdňování min do výše 190 cm |
| **Typ převodovky** | hydrostatická variabilní HST |
| **Délka záruky** | min 24 měsíců |
| **Příslušenství** | Jednonápravový přívěs |

1. doprava stroje na adresu: Správa státního zámku Stekník, Stekník 1, 438 011, Žatec.
2. zaškolení obsluhy zadavatele v počtu 1 osob v rozsahu minimálně 1 hodiny včetně praktické ukázky funkčnosti stroje v terénu a provádění základní údržby stroje.
3. dostupnost servisu, oprav stroje a prodeje náhradních dílů: dojezd maximálně 20 km od místa plnění veřejné zakázky Zámek Stekník, Stekník 1, 438 01 – adresu servisu uvede dodavatel v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1) – neuvedení adresy nebo nedodržení vzdálenosti, je důvodem pro vyloučení dodavatele.
4. Výše uvedené specifikaci vyhovuje např. zahradní traktor Kubota G231 HD