KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy prodávajícího:

001/RE/2025

509/2025

Číslo smlouvy kupujícího:

**„Nákladní automobil N3 6x6“**

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Prodávající:** | : **Serviscentrum Vysočina s.r.o.** |
| Sídlo | : Kosovská 457/10,586 01 Jihlava |
| Statutární orgán | : xxxxxxxx-jednatel |
| Technický | : xxxxxxxx -jednatel |
| zástupce |  |
| IČO | : 26272211 |
| DIČ | : CZ26272211 |
| Bankovní spojení | : xxxxxxxx |
| Číslo účtu | : xxxxxxxx |
| Telefon | : xxxxxxxx |

Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Brně, v oddílu C, vložce č. 41250 (dále jen „prodávající“)

a

**Kupující:** : **Povodí Ohře, státní podnik**

Sídlo : Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03

Statutární orgán : xxxxxxxx, generální ředitel

Zástupce ve : xxxxxxxx, ekonomický ředitel věcech smluvních

IČO : 70889988

DIČ : CZ70889988

Bankovní spojení : xxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxx

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „kupující“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to nového a nepoužitého nákladního automobilu N3 6x6 za podmínek podle této smlouvy (dále jen předmět této smlouvy).

Typ/model: Modelový kód: Typ motoru/výkon:

**TATRA PHOENIX T158-86R33 MX 13/390kW**

1. Podrobná specifikace 1 ks nákladního vozidla a příslušenství je uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vozidlo a kontejnerový nosič musí být kompatibilní se stávajícím speciálním natahovacím rámem kontejnerové plošiny určené jako základna pro hydraulický nakládací jeřáb a kontejnerem s hydraulickou rukou KVAN – 6400.
3. Cena
4. Kupní cena předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I. této smlouvy, včetně dodání na místo určené kupujícím je dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná.
5. Kupní cena za předmět této smlouvy včetně výbavy uvedené v příloze této smlouvy a činí **5 259 000,00** Kč bez DPH,

ke kupní ceně bude účtována DPH **1 104 390,00** Kč,

(v zákonné výši stanovené ke dni zdanitelného plnění)

cena celkem **6 363 390,00** Kč včetně DPH

1. Podrobně je cena za předmět této smlouvy, včetně příslušenství a výbavy uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – cenová skladba.
2. Platební podmínky
3. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se předmět této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle článku [II.](#bookmark19) odst. [II. 2.](#bookmark24) této smlouvy, za podmínek dle této smlouvy.
4. Fakturu za předmět této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu, označení prodávajícího a kupujícího, fakturovanou částku, číslo kupní smlouvy, číslo dodacího listu, číslo faktury a datum s podpisem. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené touto smlouvou. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí předmětu této smlouvy uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny, v článku [III.](#bookmark35) odst. [2.](#bookmark44) této smlouvy uvedené náležitosti, nebo budou náležitosti chybné, kupující tuto fakturu vrátí. Prodávající je povinen ji opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadné (opravené, popř. nově vystavené) faktury kupujícímu.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

1. Pokud Prodávající nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u Kupujícího k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena Kupujícímu jako sankce.
2. Podmínky dodávky předmětu smlouvy
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadovaný předmět této smlouvy uvedený v čl. I. smlouvy do 18 měsíců od podpisu smlouvy. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 10 pracovních dnů předem o datu předání předmětu této smlouvy. Předmět této smlouvy se prodávající zavazuje dopravit na místo předání. Technickou dokumentaci vozidla zašle prodávající nejpozději 5 dnů před dodáním vozidla elektronicky na kontaktní osobu kupujícího z důvodu seznámení se s průvodní dokumentací výrobce.

Místem předání je Povodí Ohře, státní podnik, provoz Chomutov: Spořická 4949, 430 46 Chomutov.

Kontaktní osoba Kupujícího ve věci předání a převzetí předmětu kupní smlouvy je:

xxxxxxxx, vedoucí provozních služeb, e-mail: xxxxxxxx, tel.: + xxxxxxxx

Kontaktní osoby Prodávajícího: xxxxxxxx, jednatel, xxxxxxxx.

xxxxxxxx, vedoucí montáže, e-mail: xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx.

1. Převzetí nastane po provedené kontrole dodávky v místě plnění, vyzkoušení funkčnosti a zaškolení obsluhy. Piktogramy a popisy na vozidle musí odpovídat platným normám a být v českém jazyce.

Každá dodávka musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

^ číslo smlouvy,

^ obchodní jméno prodávajícího,

^ nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek,

^ množství a ceny dle jednotlivých položek.

1. Prodávající při předání předmětu této smlouvy předá kupujícímu všechny potřebné doklady tj. zejména manuál, COC list, servisní knížku, záruční list, protokoly o zkouškách zařízení, prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., nebo CE certifikát, veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání předmětu této smlouvy, veškerou dokumentaci včetně schémat elektrických obvodů, hydraulických obvodů, motoru a vybavení předmětu této smlouvy. Všechny doklady včetně dokumentace musí být v listinné podobě v českém jazyce a předány i na elektronickém nosiči dat.

Dále prodávající předá klíče k předmětu plnění a veškeré povinné vybavení, jež je součástí předmětu plnění.

1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy, pokud nesplňuje podmínky ujednané v této smlouvě, zejména pokud nebyl dodán ve sjednaném druhu, množství, jakosti či čase, popř. bez součástí a příslušenství dle této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
3. Prodávající se zavazuje, že předmět této smlouvy s veškerým příslušenstvím je, jako celek i jeho jednotlivé části, v souladu se všemi platnými právními předpisy, technickými normami a standardy a splňuje zákonné podmínky pro jeho užívání.
4. Smluvní sankce
5. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.
6. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu z celkové kupní ceny nedodaného předmětu smlouvy ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
8. Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení záručních a servisních prací je stanovena na 500,- Kč za každý den prodlení oproti sjednané době.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je kupující oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, prodávající za kupujícím.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
12. Záruka
13. Záruka je poskytnuta v délce 24 měsíců od předání předmětu této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu kupní smlouvy.
14. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u prodávajícího do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost předmětu kupní smlouvy a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění kupní smlouvy.
15. Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:
16. právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do 530 dnů od uplatnění reklamace.
17. právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného předmětu smlouvy,
18. právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vadu předmětu smlouvy, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu zaplatil za vadný předmět smlouvy.
19. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad ustanovení § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
20. Podmínky servisních prací
21. Záruka prodávajícího uvedená v tomto článku je platná pouze za předpokladu, že kupující bude dodržovat termíny pravidelných servisních prohlídek na předmět smlouvy. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce, a to vždy po **30.000** km provozu, nebo **1** krát za rok a to na základě žádosti kupujícího o provedení pravidelné servisní prohlídky. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek předmětu této smlouvy je uveden v servisní knížce předmětu plnění.
22. Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost servisu po celou dobu záruční lhůty maximálně do 100 km od místa provozování vozidla na adrese: Spořická 4949, 430 46 Chomutov. Práce nad rámec pravidelné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací a rovněž budou po dobu záruky prováděné v místě maximálně do 100 km od místa provozování vozidla.
23. Vozidlo bude provozováno kupujícím na adrese: Spořická 4949, 430 46 Chomutov.
24. Compliance doložka
25. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
26. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
27. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz

[http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1%3D1458)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Prodávající se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
2. Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani- osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459).

1. Závěrečná ujednání
2. Prodávající na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku.
4. Prodávající podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího.
5. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Kupující není povinen hradit žádné náklady, které prodávajícímu s plněním předmětu kupní smlouvy vznikly. Vznikne-li takovým prodlením kupujícímu škoda, je za ni prodávající zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Kupující může zaplatit poměrnou část původně určené ceny prodávajícímu, má – li z částečného plnění předmětu kupní smlouvy prodávajícím prospěch.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že prodávající vstoupí do likvidace, nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
4. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

Priorita 1) Tato smlouva

Priorita 3) Příloha č.1: Technická specifikace

Priorita 4) Příloha č.2: Cenová skladba

Priorita 2) Příloha č.3: Objasnění a doplnění nabídky na „Nákladní automobil N3 6X6“

Priorita 1) Příloha č.4: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Priorita 1) Příloha č.5: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky.

Priorita 1) Příloha č.6: Čestné prohlášení k finančním sankcím

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Jihlavě dne

za Prodávajícího:

V Chomutově dne

za Kupujícího:

xxxxxxxx
jednatel
Serviscentrum Vysočina s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik
xxxxxxxx
ekonomický ředitel

Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025

Technická specifikace

TATRA T158-86R33P.45500.6X62

Rámový podvozek

Pneumatiky Max. GVW [kg] Max. GCW [kg] 385/65R22,5 + 315/80R22,5 **﴾**malá kola**﴿** 30 000 52 000 Typ motoru [kW/HP]

PACCAR MX13, 390 kW (530 Hp) 1675 ot/min 2500 Nm 1000 - 1425 ot/min

Typ kabiny

Denní kabina,barva bílá Převodovka Automatizovaná převodovka ZF TraXon 12TX2610, 12 rychlostí Přídavná převodovka

Dvoustupňový převod 2.30TRK, převodování 1,12/1,44

Podvozek 6x6 bez redukcí, mezinápravový diferenciál s uzávěrkou, první náprava hnaná řízená se zapínatelným pohonem, druhá a třetí náprava hnaná, osové diferenciály s uzávěrkou, dvojmontáž. Přední pérování ‐ pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor. Zadní pérování ‐ pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor.



Vs

Pa Dc Dd. Dn

D

| Parametry |
| --- |
| **D [mm] Da [mm]** | **Dc [mm]** | **Dd [mm]** | **De [mm] Df [mm] Dn [mm] V [mm]** | **Vs [mm]** | **Vn [mm] a [°|** | **ß [°] T [mm]** |
| 9980 1 820 | 3 900-4 500 | 1 320 | 1897 440 | 7277 | 3 435 | 298 | 1 085 30 | 13 2 550 |
| **Stopový průměrObrysový průměr zatáčeni [m] zatáčení [m]** | **Max. náprava****[kg]** | **Max.****1 náprava 2 [kg]** | **Max. náprava 3 [kg]** | **Max. vozidla****[kg]** | **Max. soupravy [kg]** | **Pohotovostní hmotnost [kg]** | **Užitečné zatížení [kg]** |
| 18,9±1,5 | 20,8+1,5 | 9 000 | 11 500 | 11 500 | 30 000 | 52 000 | 13 030 | 16 970| |

Dn

Rodný list **piny Název položky**

Verze kabiny Denní kabina

Uložení kabiny Mechanické odpružení

Provedení sání Standardní sání vpředu

Hlavní světlomety LED přední světlomety Ostřikovače světel Bez ostřikovače předních světlometů Seřizování sklonu světel Bez seřizování sklonu světlometu Asistent dálkových světel Bez asistenta dálkových světel Mlhová světla Se světly v nárazníku Přídavná světla na střeše kabiny Bez světel na kabině Přídavné LED světlomety pod čelním sklem Bez přídavných světlometů Pracovní LED světla na zadní stěně kabiny **Dvě zadní pracovní světla** Střešní maják **Dva výstražné majáky**

Izolace kabiny Běžná izolace

Blízko pohledové zrcátko S předním blízko pohledovým zrcátkem

Digital vision systém Zpětná zrcátka

Montáž krytů zrcátek Bez krytů zrcátek

Zadní kamera Příprava pro dvě zadní kamery

Vnější sluneční clona Bez sluneční clony

Vzduchová houkačka Bez vzduchové houkačky na střeše kabiny

Klíče vozidla Dálkové zamykání dveří ‐ 2 klíče, 1 ovladač

Ovládání střešního okna Bez střešního okna

Air bag Bez airbagu

Zadní okno **Zadní okno s dvojitým sklem**

**Název skupiny Název položky**

Okno ve dveřích spolujezdce ﴾Obrubnikové okno﴿ Bez okna ve dveřích spolujezdce Sklo ve dveřích spolujezdce Sklo ve dveřích spolujezdce temperované Čelní sklo Standardní čelní sklo

**Aerodynamika**

Boční spoilery Bez bočních spoilerů

Krycí díly blatníku na první nápravě **Boční kryty blatníku nad první nápravou Barvy**

Barva kabiny E1980 ‐ Bílá

Barva zrcátek Kryty zrcátek černé pro kabinu v barvě bílá Crystal

Barva předního nárazníku **Nárazník bílá Crystal**

Barva klik dveří Kliky dveří černé

Řízení Levostranné řízení

Volant Volant černý, standardní

Osvětlení interiéru kabiny Osvětlení interiéru žárovkové ﴾Denní kabina﴿ Bezdrátová nabíječka Bez bezdrátové nabíječky

Sedadlo řidiče **Sedadlo řidiče Luxury Air**

Loketní opěrka sedadla řidiče **1 loketní opěrka na sedadle řidiče**

Sedadlo spolujezdce Sedadlo spolujezdce Cinema textilní

Loketní opěrka sedadla spolujezdce Bez loketní opěrky

Třetí sedačka Bez třetí sedačky

Matrace spodního lůžka Bez matrace ﴾denní kabina﴿

Ozdobné lišty Ozdobné lišty Hexagon ﴾černá fazeta﴿

Matrace horního lůžka Bez horního lůžka ﴾Denní kabina a Spací kabina﴿

Vnější provedení bočních stěn Boční stěna ‐ v barvě kabiny Ochranné sítě lůžek Bez ochranné sítě na lůžkách

Obložení stěn kabiny Obložení stěn kabiny ‐ vinyl

Záclonky v kabině Bez záclonek

Stoleček na přístrojové desce Bez stolečku na přístrojové desce

Sluneční roleta na straně řidiče **Sluneční roleta na straně řidiče**

Sluneční roleta na straně spolujezdce Bez sluneční rolety na straně spolujezdce Výplně dveří **Výplně dveří z měkké tkaniny**

Napájení příslušenství v kabině Napájení příslušenství standard Chladnička/zásuvka Bez chladničky, bez zásuvky Klimatizace **Automatické ovládání klimatizace kabiny**

Nezávislé topení **Nezávislé topení Webasto Thermo TOP Pro 60**

ECAS ﴾Elektronicky řízené vzduchové odpružení﴿ **ECAS s dálkovým ovládáním** Výbava Výbava vozidla základní ﴾klíče a nářadí, zvedák, trojúhelník, žárovky a pojistky, lékarnička, ...﴿

**Komunikace a management jízdy** Omezovač rychlosti Omezovač rychlosti na 85 km/h Příprava pro mýtný systém Bez přípravy pro mýto Prediktivní tempomat Bez prediktivního tempomatu Adaptivní tempomat Standardní tempomat Ekonomický režim Eco režim výkon

Automatické odkalovací ventily Bez automatického odkalovacího ventilu **Název skupiny Název položky**

DAF Infotainment systém DAF Infotainment Luxury

Audio systém Luxusní reproduktory ‐ 5 reproduktorů

Antény **Antény AM/FM + 2XGMS + GNSS + CB**

Tachograf Tachograf SMART VDO 1C-G2V2

Plombování tachografu **Digitální tachograf ‐ s ověřováním**

**Bezpečnost a zabezpečení**

Alkoholový zámek Příprava pro alkoholový zámek Detekce bdělosti řidiče Systém detekce bdělosti řidiče

Asistent pro rozjezd Asistent rozjezdu

Asistent dopravních značek Asistent dopravních značek

Systém sledování slepého úhlu ﴾radar﴿ Systém DAF Side a Turn Assist

Správa vozového parku FMS FMS Bezpečnostní předpisy ADR Bez předpisu ADR ADR – Alternativy Bez ADR

Sledování zatížení náprav **S ovládáním systému ECAS ﴾Elektronicky řízené vzduchové odpružení﴿**

Konektor pro sledování provozu vozidla přes satelit ﴾FMS﴿ **Konektor FMS ‐ rozšířený** Zvuková signalizace zpátečky **Zvukové znamení při jízdě vzad**

Imobilizér Základní systém imobilizéru motoru

Systém varování při opuštění jízdního pruhu ﴾LDWS﴿ Bez systému varování při opuštění jízdního pruhu

Kontrola stability Bez kontroly stability

Manévrovací režim Manévrovací režim ﴾záběr spojky vzrůstá postupně podle pohybu plynového pedálu﴿

Pracovní světla na zadním příčníku rámu **Příprava pro zadní pracovní světla**

Klíny **Montáž 2 ks držáků + 2 ks klínů**

**Odpružení a nápravy**

Přední pérování **Pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor**

Zadní pérování **Pérování vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, stabilizátor**

Blokování pérování **Blokace pérování předních a zadních náprav Ráfky a pneumatiky**

Sledování tlaku pneumatik ﴾TPMS﴿ Sledování tlaku v pneumatikách Rozměr pneumatik 385/65R22,5 + 315/80R22,5 ﴾malá kola﴿

Výrobce pneumatik CONTINENTAL CROSSTRAC HS3+CROSSTRAC HD3 smíšený provoz Centrální dohušťování pneumatik ﴾CTIS﴿ Bez centrálního dohušťování

Náhradní kolo + držák náhradního kola **S náhradním kolem v přepravní poloze Hnací soustava**

Souprava emisní Emisní souprava E6 Ekonomický režim Bez vypínání motoru

Typ převodovky Automatizovaná převodovka ZF TraXon 12TX2610, 12 rychlostí

Software aut. převodovky **Software off-road a funkce Rock-free**

Přídavný převod **Dvoustupňový převod 2.30TRK, převodování 1,12/1,44** Objem nádrže AdBlue Nádrž AdBlue, 45 litrů

**Brzdový systém**

Brzdová soustava Čtyři nezávislé brzdové systémy: provozní s ABS/EBS, nouzový, parkovací, odlehčovací

**Název skupiny Název položky**

Typ brzdy Bubnová brzda

Motorová brzda **Motorová brzda MX**

Intardér / retardér Bez intardéru / retardéru

Asistent parkovací brzdy Bez asistenta parkovací brzdy

Provedení brzdy návěsu/přívěsu Bez nízkorychlostní brzdy návěsu/přívěsu

**Podvozek**

Znak pohonu 6X6

Redukce v kolech Nápravy bez kolových redukcí

Nosnost přední nápravy Nosnost přední nápravy 9 tun

ECAS ﴾Elektronicky řízené vzduchové odpružení﴿ **ECAS, sledování zatížení náprav, předfuk před nakládkou, změna**

**světlé výšky, blokace předních a zadních náprav**

Palivová nádrž **Palivová nádrž 340 l, hliník**

Koncovka výfuku Koncovka výfuku dolů

Kryty vnějšího osvětlení **Nehomologované ochranné mřížky předních světlometů a mlhovek a ochranné mřížky zadních svítilen**

Zadní svítilny Zadní skupina světel ‐ žárovky

Přídavné halogenové osvětlení podvozku **Montáž přídavných zpětných světel**

Servořízení Dvouokruhové řízení s pomocným válcem

Olej pro servořízení Olejové náplně pro mírné klíma

Protiprachový kryt pod chladičem Bez krytu pod vrtulí chladiče

Naviják Bez navijáku

Zadní nárazník **Montáž zadního nárazníku**

Karosování zadní Bez karosování

Kryt převodovky Bez krytu převodovky

Zadní převis Zadní převis standard

Rám vozidla ‐ zadní příčník Rám se zadním příčníkem

Zesílený rám pro tah přívěsu 40 tun Standardní zadní příčník ﴾24 t﴿

Boční zábrany Bez zábran

Skříň na nářadí Bez skříně na nářadí

Nášlapné plošiny Bez nášlapné plošiny

Antikorozní ochrana Základní antikorozní ochrana

Konzervace Konzervace standard

ROPS/FOPS Bez ROPS nebo ROPS/FOPS

**Tažné zařízení**

Připojovací zařízení **Oko oje Ø 50 mm, F=200 kN**

Zásuvka pro přívěs **Zásuvka pro přívěs ‐ sedmipólová**

**Pohon pomocných zařízení ﴾PTO﴿**

Druhé PTO na převodovce Bez PTO

FEPTO na motoru Bez FEPTO

Vypínací otáčky REPTO Bez REPTO

Poloha REPTO Bez REPTO

Příruba REPTO Bez REPTO

Typ PTO na převodovce **PTO převodovky ZF typ 10**

První PTO na převodovce **PTO, převodovka ZF TraXon ‐ N TX/10C ﴾ISO 7653﴿ 1,15 ‐ 720 Nm, spodní výstup**

**Nástavby a přípravy pro nástavby**

Nástavba Bez nástavby

**Název skupiny Název položky**

Sklápění korby‐kabina Bez sklápění

Ovládání sklápění ﴾hydraulika﴿ **Bez hydrauliky, s PTO, 4 elektromagnetické ventily**

Vzduchová příprava pro sklápěč **Vzduchová příprava pro sklápěč**

Ohřev korby Bez ohřevu korby

Montáž radlice Příčník přední s opracováním pro radlici

Typ ESC konektoru **Konektor pro ovládání otáček motoru na podvozku**

Aplikační konektor **Přídavná rezervní kabeláž**

CAN konektor CAN konektor

Ochrana nákladového prostoru Bez ochrany nákladového prostoru

Analogové signály a výstrahy nástavby Analogové signály a výstrahy nástavby

Spínače nástavby **Příprava pro dodatečné spínače nástavby**

Aplikační konektor pro dálkové ovládání nástavby **Aplikační konektor dálkového ovládání nástavby** Flexibilní aplikační konektor **Flexibilní aplikační konektor**

**24 V napájení**

Akumulátory Akumulátory 2x180 Ah

Sledování stavu akumulátorů v kabině na přístrojové desce Bez sledování stavu akumulátorů Odpojovač baterií Hlavní vypínač

Alternátor Alternátor 110 A

Napájecí konektor **Napájecí konektor na podvozku**

**Podmínky provozu**

Elektrický předehřev motoru Bez elektrického předehřevu

Maximální okolní teplota **Maximální okolní teplota <45°C**

Ochranný kryt, rám pod motorem **Montáž ochranného plechu pod motorem**

**Základní provedení nosiče kontejnerů:** HYVA Lift T20 (včetně finálního nástřiku RAL9005) natahovací a sklápěcí síla 20 tun

výška háku 1.570 mm se zajišťovací gravitační západkou samotný hák odnímací, vyměnitelný pomocí čepu (např. při opotřebení) rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm, profil „I“ 180 mm posuv sloupu háku – posuvem 1.000 mm + sklopením 1.150 mm délkový rozsah kontejnerů: 3.550 – 6.800 mm (6.400 – 6.800 mm jen s výsuvným nárazníkem) hydraulické zajišťování kontejnerů COMBI – LOCK (vnitřní a vnější)

OT20122 elektrické bezdrátové jednoruční ovládání TRR 24V (funkce on/off), nabíječka do kabiny, 2x baterie

informační el. panel do kabiny signalizující jednotlivou manipulaci nosiče kontejnerů doplněný o akustický tón

(montáž do otvoru 1DIN) hydraulické čerpadlo HYVA pístové 84 lt./mim hliníková hydraulická nádrž o objemu na 110 litrů vč. olejového filtru (montáž do rozvoru) hmotnost mechanismu v základním provedení: 2.775 kg

OT60101 montážní sada pro pevnou montáž na podvozek OT60108 sada šroubů pro montážní díly zadní podpěrný válec vč. ovládání a signalizace do kabiny

MONTÁŽ PORGEST:

Obsahuje celkovou montáž, včetně bočních zábran, olejové náplně, zprovoznění vozidla (bez PDI podvozku), držák náhradní kola hydraulicky sklopný za kabinou, celkového schválení a dovozu plošiny od zákazníka, atd.

Příloha č. 2 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025

Cenová skladba

Podvozek dle specifikace zadavatele:3 927.000,00 Kč Nástavba nosiče kontejnerů: 1 332.000,00 Kč

Příloha č. 3 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025

Objasnění a doplnění nabídky na „Nákladní automobil N3 6X6“

Na základě požadavku doplňuji k jednotlivým bodům žádosti, zda nabízené vozidlo splňuje níže uvedené body našich technických požadavků:

* V sekci Kabina, požadavek na el zásuvku 12 V a 24 V
* V sekci Kabina, požadavek na vzduchovou přípojku v kabině řidiče.
* V sekci Ovládací místo, požadavek seřiditelný sloupek volantu ve dvou osách s aretací
* V sekci Ovládací místo, požadavek autorádio s bluetooth (pro připojení komunikačního zařízení řidiče) nebo handsfree
* V sekci Ovládací místo, požadavek multifunkční volant
* V sekci Výbava vozidla, požadavek couvací kamera s krytím proti znečištění a poškozením při vykládce materiálu zabírající celou šířku zadní části vozu umístěná na rámu vozidla, s projekcí v zorném poli řidiče na displeji
* V sekci Výbava vozidla, požadavek plastová odkládací uzamykatelná skříňka na nářadí na boku vozidla

**Ano, veškeré uvedené body a výbava je součástí nabídky a budou na vozidle namontovány.**

Ve Vaší příloze Technická specifikace nosiče, v sekci Montáž, je uvedeno: Obsahuje celkovou montáž, včetně bočních zábran, olejové náplně, zprovoznění vozidla (bez PDI podvozku), držák náhradní kola hydraulicky sklopný za kabinou, celkového schválení a dovozu (pravděpodobně I úprav) plošiny od zákazníka, atd.

**Zadavatel neumožní žádné úpravy ani zásah do zařízení Kontejner s hydraulickou rukou KVAN – 6400 a Kontejnerová plošina KPL – 6100 s HNJ Fassi F 335 AF2.24 uvedených zadávací dokumentaci.**

**Ano, není počítáno s úpravou kontejnerové plošiny.**

Dále v této sekci není zřejmá kompatibilita s výše uvedenými zařízeními

* nástavba musí mít hydraulické připojení umístěné na pravém boku vozidla a kompatibilitu pro kontejner s hydraulickou rukou KVAN – 6400, v majetku zadavatele
* musí být kompatibilní se stávajícím speciálním natahovacím rámem kontejnerové plošiny KPL- 6100 s HNJ FASSI F335AF2.24 (kotvící prvky, dotyková plocha pro elektromagnetické čidlo)

Z příloh není zřejmé, zda výška vozidla Tatra Phoenix T 158 – 86R33P.45500.6X62 s nástavbou hákového nosiče kontejnerů HYVA Lift T20 a zařízení zadavatele KPL-6100 s celkovou výškou 2675 mm bude v souladu s maximální požadovanou výškou 4000 mm.

**Ano, kompatibilita je zajištěna a nástavba má připojení na pravém boku vozidla včetně kompatibility pro kontejner s HNJ. Výška je počítána max. 4000 mm.**

V návrhu kupní smlouvy v článku VII. Podmínky servisních prací, odstavec 2.: Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost servisu po celou dobu záruční lhůty maximálně do 100 km od místa provozování vozidla na adrese: Spořická 4949, 430 46 Chomutov. Práce nad rámec pravidelné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací a rovněž budou po dobu záruky prováděné v místě maximálně do 100 km od místa provozování vozidla.

Dle výše uvedeného odstavce Zadavatel požaduje uvést název servisní společnosti z důvodu kontroly dostupnosti servisního místa v požadované maximální vzdálenosti a zároveň možnosti případného uplatnění podmínek záruky.

Servis zajišťuje celá servisní síť TATRA . Do požadovaných km je to zejména:

**[PAŠEK Autoservis s.r.o.](https://www.tatra.cz/vas-tatra-partner/dealerska-a-servisni-sit/kontakt-10651278/), Kaznějov [Revitrans, a.s.](https://www.tatra.cz/vas-tatra-partner/dealerska-a-servisni-sit/kontakt-10651300/), Bílina**

**[AUTO HELUS s.r.o.](https://www.tatra.cz/vas-tatra-partner/dealerska-a-servisni-sit/kontakt-10651314/), Sokolov [aSERVIS spol. s r.o.](https://www.tatra.cz/vas-tatra-partner/dealerska-a-servisni-sit/kontakt-10651266/), Slaný**

Zároveň žádáme o sdělení, zda Vaše písemné vysvětlení má vliv na nabídkovou cenu. **Ne, na nabídkovou cenu nemají uvedené body vliv a podaná cena je platná.**

…………………………………..
xxxxxxxx
jednatel

Serviscentrum Vysočina s.r.o.

**Příloha č. 4 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŔETU ZÁJMU

|  |  |
| --- | --- |
| Zakázka: | **„Nákladní automobil N3 6x6“** |
| Zadavatel: | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Serviscentrum Vysočina s.r.o., IČO 26272211

**Účastník zadávacího řízení** o veřejnou zakázku na akci:

**„Nákladní automobil N3 6x6“**

Dodavatel – společnost

Serviscentrum Vysočina s.r.o., IČO 26272211

jednající prostřednictvím

xxxxxxxx, jednatel

(dále jen „dodavatel“),

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a prohlašuje, že:

* není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
* poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

**Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

Jméno: Podpis:

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: Razítko:

**Příloha č. 5 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky**

Zakázka: **“Nákladní automobil N3 6x6”**

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodavatel Serviscentrum Vysočina s.r.o., IČO 26272211, za kterého jedná xxxxxxxx, jednatel (dále jen „dodavatel“), tímto čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, zajistí po celou dobu provádění díla:

1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

^ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

^ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

^ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;

^ bude povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Vybraný dodavatel bude dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

1. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Jméno: Podpis:

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: Razítko:

**Příloha č. 6 ke Kupní smlouvě prodávajícího č. 001/RE/2025 a kupujícího č.509/2025**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K FINANČNÍM SANKCÍM

Zakázka: **Nákladní automobil N3 6x6**

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Serviscentrum Vysočina s.r.o., IČO 26272211

**Účastník zadávacího řízení** o veřejnou zakázku na akci:

**Nákladní automobil N3 6x6**

Dodavatel – společnost

Serviscentrum Vysočina s.r.o., IČO 26272211

jednající prostřednictvím

xxxxxxxx, jednatel

(dále jen „dodavatel“),

Dodavatel čestně prohlašuje, že

a) proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podání nabídky známi, nejsou uvaleny

mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo

jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení;

a

b) bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky, že

k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění veřejné zakázky takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku.

**Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

Jméno: Podpis:

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: Razítko: