|  |  |
| --- | --- |
| 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE - OSOBNÍ VOZIDLA NA BĚŽNÝ POHOf | J - MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA |
|   |  | Nabídka dodavatele (žluté buňky vyplní dodavatel) |
|  |  | Splnění požadavku dodavatelem | Popis naplnění požadavku |
| Tovární značka | Tovární značka | - | Dacia |
| Obchodní označení modelu | Obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) | - | Jogger Extreme Tee 110 7 míst |
|  |  |  |  |
| Druh vozldla/kategorle: | osobní automobil/ Ml | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Počet dveří: | 5 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Počet míst k sezení: | 7 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 7 míst |
| Palivo: | benzín | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Objem motoru [cm3]: | min. 990 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 999 |
| Výkon motoru [kWJ: | min. 80 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 81 |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | EURO 6 |
| Maximální točivý moment [Nm]: | min. 190 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 200 |
| Převodovka: | manuální, min. 6 st. | dodavatel vyplní "ANO/NE" | manuální, 6st |
| Záruka výrobce | min. 2 roky | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 3 roky/100000km |
| ■ ¡POŽADOVANÉ VNĚJŠÍ ROZMĚRY 1 |
| 1 Délka [mm]: | min. 4500 max. 4990 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 4547 |
| Rozvor [mm]: | min. 2600 max. 3100 | dodavatel vyplní "ANO/NE" | 2897 |
| ■ ¡POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ A FUNKČNÍ VÝBAVA 1 |
| 1 Požadavek zadavatele | Nabídka dodavatele 1(žluté buňky vyplní dodavatel) 1 |
|  |  | Splnění požadavku dodavatelem | Popis naplnění požadavku 1 |
| Bezpečnostní asistenty | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Min. 6x airbag | dodavatel vyplní "ANO/NE” | 6 |
| Denní a potkávací světlomety s technologií LED | dodavatel vyplní "ANO/NE" | LED denní + potkávací světlomety |
| Parkovací senzory vzadu | dodavatel vyplní "ANO/NE" | Zadní parkovací kamera+ senzory |
| Automatická / manuální klimatizace | dodavatel vyplní "ANO/NE" | Automatická klimatizace |
| Tempomat s omezovačem rychlosti | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Multifunkční volant | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Letní komplety kol (pneu+ocelové disky+kryty kol) | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Zimní komplety kol (pneu+ ocelové disky+kryty kol) | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Loketní opěrka | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Gumové koberce (vpředu, vzadu a v zavazadlovém prostoru) | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Tažné zařízení | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Podélné střešní lišty | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| Rezervní kolo nebo dojezdové kolo. U vozidla, u kterého se z výroby nedodává rezervní nebo dojezdové kolo, lze nahradit rezervní kolo nebo dojezdové kolo lepící sadou | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano rezervní kolo |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel atechnických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | dodavatel vyplní "ANO/NE" | ano |
| gABÍDKOVÁ CENA | 1 |
| Cena za 1 ks bez DPH - doplní dodavatel | 483 897,54 Kč |
| Počet ks | 1 |
| Cena celkem bez DPH - automatický výpočet | 483 897,54 Kč |
| Výše DPH (21%) - automatický výpočet | 101 618,48 Kč |
| Cena celkem vč. DPH - automatický výpočet | 585 516,02 Kč |