Evidenční číslo kupní smlouvy **16098**

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo č.: C510-433

Název OM : **Výstaviště Flora Olomouc, Skleníky, Wolkerova 37**

**1.**

**Místo předání**

Dodávka je splněna v místě: uzavíracích armatur přívodu a vratu HV o dimenzi DN 100, které jsou osazeny na HV přípojce o dimenzi DN 100. Armatury jsou umístěny v místnosti předávací stanice.

Přípojka včetně uzavíracích armatur je v majetku xxxxxxxxxx.

2.

Parametry dodávané teplonosné látky :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teplonosná látka: | hor | <á voda |
| Instalovaný výkon : | xxx | MW |
| Maximální teplota přívodu v otopném období: | 125 | °C |
| Maximální teplota přívodu mimo otopné období: | 80 | °C |
| Teplota zpátečky nesmí překročit: | 65 | °C |
| Tlak v přívodní větvi v rozsahu od - do: |  | MPa |
| Tlak ve vratné větvi v rozsahu od - do: |  | MPa |

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média xxxx GJ/m3

**3.**

**Měření**

Dodávka teplaje měřena v místě: vratné potrubí horkovodu v předávací stanici

měřící zařízení: stanovené měřidlo spotřeby tepla MULTICAL 602 - DN 50

Dodávka doplňkové vody (teplonosné látky) do systému UT je měřena v místě: potrubí doplňování z vratné větve horkovodu v předávací stanici

měřící zařízení doplňkové vody: vodoměr s impulsním výstupem

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

**4.**

**Další ujednání**

Pro účely této smlouvy se nebere za nedílnou součást smlouvy ustanovení článku II. Odstavec 5. Dodacích podmínek ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.

**Za dodavatele**xxxxxxxxxxxxx  
obchodní náměstek

V

Za odběratele

xxxxxxxxxxxx