**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**Naftový generátor pro mobilní gastrokontejner se skladem v areálu Karvinského moře**

**Parcela č. 1007/1, k.ú. Darkov**

**Požadavky na technické parametry:**

1. **Technické parametry:**
	* Minimální výkon generátoru: 7,5 kW
	* Krytí spotřeby elektrické energie spotřebičů umístěných v gastro kontejneru – (osvětlení, kávovar, lednice…)
	* Maximální objem palivové nádrže: 25 litrů
	* Ochranné plechy proti nárazu a postříkání kapalinou
	* Odhlučněná skříň pro snížení hluku během provozu
	* Automatická regulace napětí (AVR)
	* Ukazatel nedostatku oleje
	* Propojení s fotovoltaickými panely: Ano.
2. **Servis a záruka:**
	* Minimální záruční doba.
	* Možnost pozáručního servisu.
3. **Cenové podmínky:**
	* Cena musí zahrnovat všechny náklady spojené s dodávkou a instalací (pokud relevantní).
4. **Další požadavky:**
	* Dokumentace k výrobku (uživatelský manuál, certifikace, prohlášení o shodě apod.).